

            =========================================
           |                                         |
           |                Tietoja                  |
           |                                         |
           |      eXcursion for Windows NT -ohjelman |
           |                                         |
           |              versiosta 2.0              | 
           |                                         |
           |              toukokuu 1995              | 
           |                                         |
            =========================================



Tämä tiedosto sisältää tärkeitä tietoja, joita ei ole eXcursionin Käyttäjän oppaassa
tai ohjetoiminnossa. Ne liittyvät eXcursion for Windows NT:n versioon 2.0. Windows 3.1:tä
ei käsitellä tässä tiedostossa.

Tiedostossa käsitellään seuraavia aiheita:

1.0  eXcursion V2.0:n uudet piirteet

2.0  Asennusta koskevia tietoja

3.0  Tunnettuja ongelmia ja rajoituksia

4.0  Sarjalinjan tuki

5.0  Dokumentoimattomat piirteet

=======================================================================
1.0  EXCURSION V2.0:n UUDET PIIRTEET
=======================================================================
Tämä eXcursionin versio on 32-bittinen X11R6-palvelimen toteutus. Olemme
säilyttäneet eXcursion V1.2:n piirteet, mutta lisänneet myös monia uusia.
Seuraavassa on epätäydellinen luettelo uusista piirteistä:

Yksi ikkuna -tila:
Tämä mahdollistaa kaikkien X-sovellusten suorittamisen virtuaalisessa
työaseman työpöytäikkunassa.

Sarjalinjan tuki:
Mahdollistaa X-sovellusten suorittamisen sarjalinjayhteyksien (mukaan
luettuna puhelinlinja) kautta.

XDMCP:
Uudessa versiossa tuetaan X Display Manager Control Protocol:ia. Siihen sisältyy 
paikallinen "valitsija"-käyttöliittymä.

Fonttimuodot:
Nyt tuetaan useampia fonttimuotoja.  Tämä eXcursionin versio tukee seuraavia
fonttimuotoja: .FON, .BDF, .PCF, Speedo, Type1 ja SNF.  Myös fonttipalvelimia tuetaan.

Xdefaults-alustus:
eXcursion antaa sinun määrittää nyt Xdefaults-tiedoston, joka luetaan palvelimen
käynnistyessä.  Tämä poistaa tarpeen suorittaa sellaisia sovelluksia kuin
XRDB sovelluksen näyttömääritysten alustamiseksi.

XIE:
The X Image Extensionia tuetaan nyt.  Sekä versio 3 että 5 on otettu mukaan.  
Katso asennusta koskevia tietoja.

Shape-laajennus:
Ei-suorakaiteenmuotoisten ikkunoiden tuki.  Tällä on joitakin rajoituksia
Useita ikkunoita -tilassa.

Muut laajennukset:
eXcursion tukee nyt useita uusia laajennuksia, seuraavat mukaan lukien: Xtest, Record,
BigRequest, XC-Misc, MIT-misc.

SaveUnders & BackingStore:
Näitä tuetaan nyt täydellisesti Yksi ikkuna -tilassa.  Vain SaveUndersiä tuetaan
Useita ikkunoita -tilassa.

Laajennettu lokiin tallennus:
Palvelimelta tulevat viestit voidaan nyt kirjoittaa joko lokitiedostoon, sanomaikkunaan
tai NT:n tapahtumalokiin.

Hiiren painikkeen 3 jäljittely:
Tässä versiossa keskimmäistä hiiripainiketta voidaan jäljitellä napsauttamalla 
molempia hiiripainikkeita samanaikaisesti.

Parannettu Alt-näppäimen käsittely:
eXcursion sallii nyt Alt-näppäinten käytön toisistaan riippumatta.  Voit määrätä joko
jomman kumman Alt-näppäimen tai molemmat siirrettäväksi X-sovellukselle sen sijaan, että 
Windows prosessoisi niitä.

Motif Window Manager:
CD:lle on sisällytetty Motif Window Manager (mwm).  Se suoritetaan X-sovelluksena 
NT-järjestelmässä.

X-näytesovellukset:
Olemme ottaneet mukaan X-näytesovelluksia eXcursion SDK:stä (Software Development Kit).
Mukana ovat ico ja xeyes. Xeyes on hyvä esimerkki Shape-laajennuksen käytöstä. Saadaksesi 
siitä täyden tehon, sinun olisi suoritettava se yhden ikkunan tilassa etäikkunanhallinta-
ohjelmalla, joka tukee Shape-laajennusta.

=======================================================================
2.0  Asennusta koskevia tietoja
=======================================================================
Pakkauksen sijainti:
eXcursion-puun oletussijainti on nyt c:\win32app\xcursion.
Setup korvaa C-aseman järjestelmäasemallasi.  Aikaisempi oletussijaintipaikka 
oli c:\xcursion.  Puu on muuten samanlainen kuin aikaisemmassa sijaintipaikassa, mutta 
joitakin fonttihakemistoja on lisätty ja joitakin nimetty uudelleen. 

Sarjalinja:
Sarjalinjapääkoneohjelmiston asennusta käsitellään tämän asiakirjan kohdassa
4.0.

MWM ja X-näytesovellukset:
X-näytesovellukset ovat CD:llä XAPPS-hakemiston alihakemistoissa.  Nämä alihakemistot 
vastaavat laitteistoasi (Alpha, X86, Mips).  Asentaaksesi nämä kopioi yksinkertaisesti 
haluamasi ohjelmat hakemistoon, joka on PATH-parametrissä. Sinun on kopioitava myös X11.DLL.

Pääkoneohjelmisto:
Pääkoneohjelmisto sarjalinjaa ja etäkäynnistyssovelluksia (DECnetin kautta) varten on nyt 
hakemistossa XCURSION\HOST.  Tämän hakemiston alla on hakemisto jokaiselle pääkoneympäristölle.   
Katso eXcursionin käyttäjän oppaan lukua 2. "Asennuksen jälkeiset toimenpiteet".

=======================================================================
3.0  TUNNETTUJA ONGELMIA JA RAJOITUKSIA
=======================================================================
Ympäristöt:
Tämä eXcursionin versio tukee vain Windows NT:n versiota 3.5.

Fonttihakemistojen kopioiminen Vms-järjestelmiin:
Haluattaessa eXcursion X-fontit voidaan kopioida VMS-järjestelmään ja niitä 
päästään käyttämään DECnetin (DAP) kautta. Tiedostonhallinta on yksi työkalu, jota 
voidaan käyttää tiedostojen kopioimiseen VMS-järjestelmään. Käyttäjien, jotka 
tekevät tämän, tulisi olla tietoisia sen eräästä seurauksesta: x11r6-fontti-
hakemistotiedoston nimeksi tulee FONTS.DIR. VMS-järjestelmissä .DIR on erikoispääte, 
joka merkitsee hakemistoa. Tästä johtuen jotkut tiedostonsiirto-ohjelmat antavat 
FONTS.DIR.-tiedostolle uuden, erilaisen päätteen, esimerkiksi FONTS.__DIR. Jos näin 
tapahtuu, anna tiedostolle yksinkertaisesti uudelleen nimi FONTS.DIR:

$ rename fonts.__dir fonts.dir

Ikkunan siirto toiseen paikkaan:
Siirrettävän X-ikkunan sisältö ei maalaudu uudelleen, ennen kuin se on vapautettu.

Ohjelmaryhmän kuvakkeiden vaihtaminen salasanan muuttuessa:
Kun käyttäjätilisi salasana muuttuu, eXcursionin ohjelmaryhmän ohjelmakuvakkeet eivät 
rekisteröi muutosta. Lisää asianomaiseen käyttäjätiliin liitetyt sovelluskuvakkeet 
käyttämällä Sovellukset-sivun Lisää kuvake -painiketta. Huomaa, että vanhan kuvakkeen 
poistaminen ennen tätä ei ole välttämätöntä -- uusi kuvake korvaa vanhan automaattisesti.

Perusikkunaan piirtäminen:
Perusikkunan piirtämiseen liittyy seuraavia tunnettuja ongelmia usean ikkunan tilassa:

 - eXcursion ei tunnista hiiren perusikkunassa antamia syötteitä.

 - Perusikkunan tapahtumia ei lähetetä takaisin perusikkunaa käyttäville X-sovelluksille.

X-sovellusten käynnistäminen OpenVMS-pääkoneella TCP/IP:tä käyttäen:
Huomaa seuraavat asiat, kun yrität käynnistää X-sovelluksia OpenVMS-pääkoneella 
TCP/IP:tä käyttäen:

 - DEC TCP/IP:n (UCX) version 2.0 ollessa käytössä samanaikaisten REXEC-yhteyksien oletettu 
enimmäismäärä on 3, ja kaikki lisäyhteyspyynnöt epäonnistuvat.  Valitettavasti eXcursion 
ei pysty UCX:n rajoitusten vuoksi tunnistamaan epäonnistumisen syytä.

Tässä tapauksessa eXcursion tuo näyttöön seuraavan virhesanoman:

     TCP/IP Remote Startup Error

 REXEC session aborted by node: <solmu>

sinun tulisi tarkastaa arvo ja suurentaa sitä, jos mahdollista.  Tarkasta nykyinen
UCX REXEC -asetus kirjoittamalla seuraava komento UCX-pääkoneen käyttäjätilillesi:

     $ UCX SHOW SERVICE REXEC /FULL

 - DEC TCP/IP:n (UCX) version 2.0 ollessa käytössä toistuvat sisäänkirjautumisvirheet aiheuttavat 
OpenVMS:n "login breakin evasion" -tilan.  Kun tämä tapahtuu, kaikki käyttäjät saavat seuraavan 
virhesanoman käynnistäessään sovelluksia eXcursionista:

     Remote Start: 'INTERnet ACP AUXS failure Status = %LOGIN-F-EVADE'

Poista "breakin evasion" -tila kirjoittamalla seuraava DCL-komento käyttäjätililtä, jolla on
CMKRNL- ja SECURITY-käyttöoikeudet:

     $ DELETE /INTRUSION_RECORD "INTERnet"

 - Jos pääkoneeseen on asennettu DEC TCP/IP (UCX) -ohjelmiston versiota 2.0 aikaisempi versio, 
et voi käynnistää X-sovelluksia eXcursionista. (UCX:n varhaiset versiot eivät tue REXEC:iä.) 
Sinun on kirjoittauduttava sisään pääkoneen käyttäjätilillesi ja kirjoitettava komentoja 
saadaksesi sovelluksen näkyviin PC:lläsi.

Lisätietoja X-sovellusten näyttämiseksi pääkoneelta saat eXcursionin ohjetoiminnosta.

 - Jos käytössä on DEC TCP/IP:n (UCX) versio 3.0 ja saat seuraavan sanoman 
OpenVMS-järjestelmässä olevalta OPCOMilta, kun yrität etäkäynnistää sovelluksia eXcursionista:

     "INTERnet ACP REXEC Reject Request - unprivileged port - from Host"

sinun tulisi muokata UCX:ää seuraavien komentojen avulla:

     UCX> SET SERVICE REXEC /FLAG=PRIV
     UCX> DISABLE SERVICE REXEC
     UCX> ENABLE SERVICE REXEC

 - Jos käytössä on Wollongong WIN/TCP:n versio 5.2 for OpenVMS, sinun on kopioitava 
WOLL.COM-tiedosto OpenVMS-pääkoneelle PCX.COM-tiedoston lisäksi.
Noudata WOLL.COM-tiedoston alussa olevia ohjeita.

 - Multinetin version 3.1 ollessa käytössä sinun on kopioitava MN.COM-tiedosto OpenVMS-pääkoneelle 
PCX.COM-tiedoston lisäksi. Noudata MN.COM-tiedoston alussa olevia ohjeita.

 - Jos käytössä on Process Software TCPware:n versio 3.1-3 for OpenVMS, sinun on:

1.  Muokattava PCX$SERVER.COM-tiedostoa.

2.  Paikallistettava seuraava rivi:

     /transport=tcpip

3.  Muutettava /transport= -valitsin seuraavaksi:

     /transport=tcpware

DECterm-näytöt:
Seuraavassa luettelossa on tunnettuja DECterm-näyttöön liittyviä ongelmia:

 - Näyttöä ei voi avata

 - Saatat saada jonkin seuraavista virhesanomista yrittäessäsi käynnistää
X-sovelluksia eXcursionin luomasta OpenVMS DECterm -istunnosta:

     Can't Open Display
     %SYSTEM-W-NOSUCHDEV, no such device available

Jos saat jonkin näistä sanomista, sinun tulisi lisätä seuraavat DCL-komennot 
LOGIN.COM-tiedostosi alkuun:

     $ Assign NL: SYS$OUTPUT
     $ On Warning Then GoTo NoDisplay
     $ Show Display/Symbol
     $ Set Display /Create /Node='DECW$DISPLAY_NODE' -
                           /Screen='DECW$DISPLAY_SCREEN' -
                           /Server='DECW$DISPLAY_SERVER' -
                           /Transport='DECW$DISPLAY_TRANSPORT'
     $ NoDisplay:
     $ Deassign SYS$OUTPUT

Nämä komennot luovat pysyvän DISPLAYn DECtermin luonnin aikaisesta 
tilapäisestä DISPLAYsta. Jos haluat tämän muutoksen koskevan kaikkia 
käyttäjiä, voit laittaa nämä komennot SYLOGIN.COM-tiedostoon.

STDOUT:n ja STDERR:n uudelleen ohjaaminen UNIX-sovelluksilla:
Jos käytät X-sovelluksia, jotka kirjoittavat varoitus- ja virhesanomia
UNIX-solmuilta TCP/IP:n kautta "standard out" - tai "standard error" -tiedostoihin, 
saattaisi olla hyödyllistä ojata nämä sanomat uudelleen lokitiedostoon tai null deviceen. 
Jos sanomia ei ohjata uudelleen, X-sovellusten käytössä saattaa ilmetä ongelmia.

Jos käytät esimerkiksi Bourne-komentotulkkia, voit asettaa xterm-sovelluksesi komentorivin 
jommaksi kummaksi seuraavista:

     xterm > xterm.out >& xterm.err
     xterm > /dev/null >& /dev/null

Katso UNIX-käyttöoppaistasi lisätietoja komentosyntaksista.

eXcursionin luomien etäprosessien poistaminen:
Jos käytät TCP/IP:n avulla UNIX-solmussa sijaitsevia X-sovelluksia ja sammutat 
tai käynnistät PC:si uudelleen ennen eXcursionin tai X-sovellusten 
lopettamista, prosessit saattavat jatkaa prosessitilan käyttöä UNIX-pääkoneella, missä tapauksessa 
ne on poistettava manuaalisesti.

DECnetissä tämä poistoprosessi hoidetaan automaattisesti.

Sun OpenWindows -sovelluksia varten tarvittavat ympäristömuuttujat:
Jos käytät Sun OpenWindows -sovelluksia, sinun on asetettava kolme ympäristömuuttujaa 
komentotulkin alustustiedostoon Sun-pääkoneelle.

Aseta ympäristömuuttujasi seuraavan taulukon mukaan:

-----------------------------------------------------------
Aseta tämä ympäristö-   
muuttuja...               Seuraavasti...
-----------------------------------------------------------

LD_LIBRARY_PATH           /usr/openwin/lib

XAPPLRESDIR               /usr/openwin/lib/X11/app_defaults

OPENWINHOME               /usr/openwin

Motif-oletukset:
Joillakin näppäimistöillä voi olla ongelmia "<"- ja ">"-näppäinten kaiuttamisessa 
DECtermiin, ellei DECW$XDEFAULTS.DAT-tiedosto ole käyttäjän SYS$LOGIN-hakemistossa.  
Tämän tiedoston on sisällettävä vähintään yksi ei-tyhjä rivi.


=======================================================================
4.0  SARJALINJA - TUETTAVAT PÄÄKONEET
=======================================================================
eXcursionin sarjalinjatuesta vastaa NCD Corporationin XRemote-teknologia. 
Seuraavassa luettelossa ovat XRemoten tukemat käyttöjärjestelmät.


Digital Unix/Alpha         V3.0
Digital Ultrix/MIPS        V4.3
VMS/Alpha                  V6.1
VMS/VAX                    V5.5-2

AIX                        V3.2
HP  800                    V8.0
Motorola 880x0*
SUN                        V3.2

=======================================================================
5.0  KOMENTORIVIN VALITSIMET
=======================================================================

-ac                    estä saannin hallinnan rajoitukset
-audit int             aseta kirjausketjun taso
-auth string           valitse lupatiedosto
bc                     salli virheiden yhteensopivuus
-bs                    estä mahdolliset tukimuistitoiminnot
-co string             väritietokantatiedosto
-dpi int               näytön erottelukyky pisteinä tuumalle
-deferglyphs [none|all|16] myöhennä [no (=ei minkään)|all (=kaikkien)|16-bit (=16-bittisten)]
		       merkin hahmojen latausta
-fc string             kursorifontti
-fn string             oletusfonttinimi
-fp string             oletusfonttipolku
-help                  tulostaa sanoman näillä määrityksillä
-I                     sivuuta kaikki jäljellä olevat argumentit
-r                     ottaa auto-repeat-toiminnon pois päältä
r                      asettaa auto-repeat-toiminnon päälle
-su                    estä mahdolliset save under -toiminnot
-terminate             lopeta palautettaessa palvelin alkutilaan
-to #                  yhteysajan katkaisu
-tst                   estä testauslaajennukset
-wm                    WhenMapped -oletustukimuisti
-query host-name       yhteys, joka määritetty pääkoneeksi XDMCP:lle
-broadcast             levitysviesti XDMCP:lle
-indirect host-name    yhteys, joka määritetty pääkoneeksi välilliselle XDMCP:lle
-port port-num         UDP-portin numero, johon sanomat lähetetään
-once                  lopeta palvelin yhden istunnon jälkeen
-class display-class   määritä näyttöluokka
-cookie xdm-auth-bits  määritä magic cookie XDMCP:lle
-displayID display-id  valmistajan näyttötunnus pyyntöjä varten
-trap[=trapfile]       tallenna pyynnöt tiedostoon
-replay[=replayfile]   suorita tallennetut pyynnöt uudelleen tiedostosta


Sieppaa/Suorita uudelleen
Sieppaa/Suorita uudelleen-ominaisuus on toiminto, jolla siepataan kaikki 
istunnon X-pyynnöt ja suoritetaan ne uudelleen myöhemmin. Tämä piirre oli 
versiossa 1.2, mutta olemme tehneet sen tanakammaksi versiota 2.0 varten.  
Käyttääksesi tätä ominaisuutta käynnistä X-palvelin käyttäen komentoriviä "wxserver.exe
-trap".  Kaikki tämän istunnon X-pyynnöt siepataan tämän jälkeen.  Toistaaksesi 
istunnon käynnistä palvelin käyttäen komentoriviä "wxserver.exe -replay". Vaihtoehtoisesti 
voit määrittää sieppaustiedostot käyttämällä valitsimia "-
trap=file.req" ja "-replay=file.req".

=======================================================================
7.0  Dokumentoimattomat asetusVALITSIMET
=======================================================================
HighPriority: määrittää X-palvelimelle annetun ajoitusprioriteetin
              0 = normaali prioriteetti, 1 = korkea prioriteetti
              Tämä valitsin on vain WNT:tä varten.  Oletusarvo on 1.

ActionAtReset: määrittää X-palvelimen toimenpiteen viimeisen asiakkaan katkaistessa yhteyden.              .
               0=jatka, 1=lopeta, 2=palauta
               Oletusarvo on 0.

GDIBatchLimit: määrittää Windows GDI batch limit -arvon.
               0 - asettaa Windows GDI batch limit -arvoksi oletusarvon
               n (n > 0) asettaa GDI batch limit -arvoksi määritetyn arvon.
               Jos tätä ei ole määritetty, palvelin asettaa arvoksi 30.
