

            =========================================
           |                                         |
           |            Versionshinweise für         |
           |                                         |
           |      eXcursion V2.0 für Windows NT      |
           |                                         |
           |                Mai 1995                 |
           |                                         |
            =========================================



Die vorliegenden Versionshinweise enthalten wichtige Informationen, die
nicht im eXcursion-Benutzerhandbch oder der Online-Hilfe zu eXcursion
vorhanden sind. Sie beziehen sich auf eXcursion für Windows NT, Version
2.0. Windows 3.1 ist von diesen Versionshinweisen nicht betroffen.

Folgende Themen werden behandelt:

1.0  Funktionen von eXcursion V2.0

2.0  Installationshinweise

3.0  Bekannte Probleme und Beschränkungen

4.0  Unterstützung serieller Verbindungen

5.0  Befehlszeilenparameter

6.0  Nicht dokumentierte Konfigurationsparameter

=======================================================================
1.0  FUNKTIONEN VON EXCURSION V2.0
=======================================================================
Die vorliegende Version von eXcursion ist eine 32-Bit-Implementierung
des X11R6-Servers. Den Funktionen, die schon in eXcursion V1.2
enthalten waren, wurden neue Funktionen hinzugefügt. Nachstehend finden
Sie eine Liste der neuen Funktionen (nicht erschöpfend):

Modus "Einzelnes Fenster":
Diese Funktion gestattet Ihnen, sämtliche X-Anwendungen im virtuellen
Desktop-Fenster einer Workstation auszuführen.

Unterstützung serieller Verbindungen:
Gestattet Ihnen, X-Anwendungen über eine serielle Verbindung
(einschließlich Telefonleitungen) auszuführen.

XDMCP:
Diese eXcursion-Version unterstützt XDMCP (X Display Manager Control
Protocol). Zur Funktion gehört eine lokale Schnittstelle mit einer
Auswahlfunktion.

Schriftartenformate:
Zahlreiche Schriftartenformate werden nicht unterstützt. Diese
eXcursion-Version unterstützt folgende Schriftartenformate: .FON, 
.BDF, .PCF, Speedo, Typ 1 und SNF. Schriftarten-Server werden jetzt
ebenfalls unterstützt.

Initialisierung mit Xdefaults:
Sie können mit eXcursion jetzt eine Datei Xdefaults angeben, die beim
Start des Servers gelesen wird. Daher ist es jetzt nicht mehr
erforderlich, Anwendungen (wie z. B. XRDB) auszuführen, um 
Anzeigepräferenzen für Anwendungen zu initialisieren.

XIE:
Version 3 und Version der Erweiterung XIE (X Image Extension)
werden von dieser Version von eXcursion unterstützt (siehe Abschnitt
"Installationshinweise").

Erweiterung Shape:
Diese Erweiterung unterstützt nicht rechteckige Fenster. Im Modus 
"Mehrere Fenster" sind einige Beschränkungen zu beachten.

Weitere Erweiterungen:
eXcursion unterstützt jetzt mehrere neue Erweiterungen (einschließlich
Xtest, Record, BigRequest, XC Verschiedene und MIT Verschiedene).

SaveUnders & BackingStore:
Diese Funktionen werden jetzt im Modus "Einzelnes Fenster" vollständig
unterstützt. Im Modus "Mehrere Fenster" wird nur die Funktion SaveUnders
unterstützt.

Erweiterte Protokollfunktionen:
Meldungen des Servers können jetzt in einer Protokolldatei, einem
Popup-Fenster oder im Ereignisprotokoll von Windows NT aufgezeichnet
werden.

Emulation der mittleren Mautaste:
Diese Version gestattet, die mittlere Maustaste durch gleichzeitiges
Drücken beider Tasten einer Maus mit zwei Tasten zu emulieren.

Verbesserte Verwaltung der Alt-Taste:
In dieser Version von eXcursion funktionieren die beiden Alt-Tasten 
unabhängig voneinander. Sie können entweder eine oder beide
Alt-Tasten so konfigurieren, daß sie an die X-Anwendung übergeben
werden und nicht von Windows verarbeitet werden.

Motif Fenster-Manager:
Auf der CD befindet sich nun auch ein Fenster-Manager von Motif. Er wird
auf Ihrem System Windows NT wie eine X-Anwendung ausgeführt.

X-Musteranwendungen:
In diese Version wurden X-Musteranwendungen für NT aus dem SDK
(Software Development Kit) aufgenommen, wie z. B. Xeyes und Ico. Mit
Xeyes kann die Verwendung der Erweiterung Shape anschaulich demonstriert
werden. Um den vollständigen Effekt zu erhalten, sollten Sie Xeyes im
Modus "Einzelnes Fenster" und mit einem fernen Fenster-Manager ausführen,
der die Erweiterung Shape unterstützt.

=======================================================================
2.0  INSTALLATIONSHINWEISE
=======================================================================
Standort des Kits:
Der Standardstandort für die eXcursion-Baumstruktur ist jetzt
c:\win32app\xcursion. Setup ersetzt Ihr Systemlaufwerk durch Laufwerk C.
Der vorherige Standardstandort war c:\xcursion. Die Baumstruktur entspricht
ansonsten dem vorherigen Standort, es wurden jedoch manche
Schriftartenverzeichnisse umbenannt und neue hinzugefügt.

Serielle Verbindung:
Hinweise zur Installation von Host-Software für serielle Verbindungen
finden Sie in Abschnitt 4.0 dieser Versionshinweise.

Motif Fenster-Manager und X-Musteranwendungen:
Die X-Musteranwendungen befinden sich in Unterverzeichnissen des
Verzeichnisses XAPPS auf der CD. Diese Unterverzeichnisse entsprechen
Ihrer Hardware (Alpha, X86, Mips).  Sie installieren, indem Sie
die gewünschten Programme in ein Verzeichnis in Ihrem PATH kopieren.
Kopieren Sie ebenfalls die Datei X11.DLL.

Host-Software:
Die Host-Software für serielle Verbindungen und für ferne Startanwendungen
über DECnet befindet sich jetzt im Verzeichnis XCURSION\HOST. Unter diesem
Verzeichnis befindet sich ein Verzeichnis für jede Host-Plattform (siehe
Abschnitt "Aufgaben nach der Installation" in Kapitel 2 des
eXcursion-Benutzerhandbuchs.

=======================================================================
3.0  BEKANNTE PROBLEME UND BESCHRÄNKUNGEN
=======================================================================
Plattformen:
Diese Version von eXcursion unterstützt nur Windows NT, Version 3.5.

Popup-Fenster der Hilfe:
Wenn der Hilfebildschirm für eXcursion nicht die gesamte Bildschirmfläche
einnimmt, wird unter Umständen nicht der gesamte Inhalt eines
Popup-Fensters angezeigt. Wenn Sie den Hilfebildschirm auf die maximale
Größe vergrößern, erhält auch das Popup-Fenster die maximale Größe und
kann den gesamten Text aufnehmen. 

Schriftartenverzeichnisse auf VMS-Systeme kopieren:
Auf Wunsch können eXcursion-X-Schriftarten auf ein VMS-System kopiert
werden und über DECnet (DAP) verwendet werden. Sie können den
Datei-Manager verwenden, um die Dateien auf das VMS-System zu
kopieren. Dabei sollten Sie jedoch folgendes beachten: Auf VMS-Systemen
ist .DIR eine Erweiterung, die für ein Verzeichnis steht. Daher kann es
vorkommen, daß bestimmte Dateitransferprogramme die Datei FONTS.DIR
umbenennen, z. B. in FONTS.__DIR. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie
die Datei wie folgt wieder in FONTS.DIR umbenennen:

$ rename fonts.__dir fonts.dir

Fenster ausgefüllt ziehen:
X-Fenster werden erst neu gezeichnet, wenn das verschobene Fenster
losgelassen wird.

Programmgruppensymbole ändern bei Änderung des Kennworts:
Wenn das Kennwort für Ihr Konto geändert wird, wird dieser Änderung
von den Anwendungsymbolen in der eXcursion-Programmgruppe nicht
aufgezeichnet. Fügen Sie die diesem Konto zugeordneten Anwendungs-
symbole mit der Schaltfläche "Symbol hinzufügen" auf der Seite
"Anwendungen" hinzu. Die alten Symbole müssen nicht gelöscht werden,
sie werden automatisch durch die neuen ersetzt.

Zeichnen des Basisfensters:
Beim Zeichnen des Basisfensters treten folgende bekannte Probleme
im Modus "Mehrere Fenster" auf:

 - eXcursion zeichnet die Mauseingabe nicht im Basisfenster auf.

 - Aktive Ereignisse im Basisfenster werden nicht an die
X-Anwendungen unter Verwendung des Basisfensters zurückgesandt.

X-Anwendungen unter TCP/IP auf einem OpenVMS-Host starten:
Wenn Sie versuchen, X-Anwendungen unter TCP/IP auf einem OpenVMS-Host
zu starten, müssen Sie folgendes beachten:

 - Für DEC TCP/IP (UCX), Version 2.0, beträgt der Standardwert für die
maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen mit dem REXEC-Server 3,
und alle weiteren Verbindungsanforderungen scheitern. Aufgrund
einer Beschränkung in UCX kann eXcursion die Ursache des Scheiterns
nicht feststellen.

In diesem Fall zeigt eXcursion folgende Fehlermeldung an:

     TCP/IP Remote Startup Error

 REXEC session aborted by node: <node>

Überprüfen Sie den angegebenen Wert, und erhöhen Sie ihn ggf. Um die
aktuelle Konfiguration von UCX REXEC zu überprüfen, geben Sie auf
Ihrem Konto auf dem UCX-Host folgenden Befehl ein:

     $ UCX SHOW SERVICE REXEC /FULL

 - Wenn mit DEC TCP/IP (UCX), Version 2.0, Anmeldungen wiederholt
scheitern, wird eine OpenVMS "login breakin evasion" provoziert. In
diesem Fall erhalten alle Benutzer, die Anwendungen mit eXcursion 
starten, folgende Fehlermeldung:

     Remote Start: 'INTERnet ACP AUXS failure Status = %LOGIN-F-EVADE'

Um den Zustand "breakin evasion" aufzuheben, geben Sie auf einem Konto
mit CMKRNL- und SECURITY-Privilegien folgenden DCL-Befehl ein:

     $ DELETE /INTRUSION_RECORD "INTERnet"

 - Wenn eine Version der Software DEC TCP/IP (UCX) auf dem Host installiert
ist, die älter ist als Version 2.0, können Sie keine X-Anwendungen mit
eXcursion starten. (REXEC wird von älteren Versionen von UCX nicht
unterstützt.) Sie müssen sich bei Ihrem Konto auf dem Host anmelden 
und entsprechende Befehle eingeben, um die Anwendung auf Ihrem PC anzuzeigen.

Weitere Informationen über die Anzeige von X-Anwendungen von einem Host
aus finden Sie in der Online-Hilfe zu eXcursion. 

 - Wenn Sie mit DEC TCP/IP (UCX), Version 3.0, beim fernen Start von
Anwendungen mit eXcursion von OPCOM auf einem OpenVMS-System
folgende Meldung erhalten:

     "INTERnet ACP REXEC Reject Request - unprivileged port - from Host"

sollten Sie UCX mit folgenden Befehlen ändern:

     UCX> SET SERVICE REXEC /FLAG=PRIV
     UCX> DISABLE SERVICE REXEC
     UCX> ENABLE SERVICE REXEC

 - Wenn Sie Wollongong WIN/TCP, Version 5.2 für OpenVMS, verwenden, müssen
Sie zusätzlich zur Datei PCX.COM die Datei WOLL.COM auf den OpenVMS-Host
kopieren. Befolgen Sie dazu die Anweisungen am Anfang der Datei WOLL.COM.

 - Wenn Sie Multinet, Version 3.1, verwenden, müssen Sie zusätzlich zur
Datei PCX.COM die Datei MN.COM auf den OpenVMS-Host kopieren. Befolgen Sie
dazu die Anweisungen am Anfang der Datei MN.COM.

 - Wenn Sie Process Software TCPware, Version 3.1-3 for OpenVMS, verwenden,
müssen Sie wie folgt vorgehen:

1.  Öffnen Sie die Datei PCX$SERVER.COM.

2.  Suchen Sie folgende Zeile:

     /transport=tcpip

3.  Ändern Sie den Parameter /transport= wie folgt:

     /transport=tcpware

DECterm-Anzeigen:
Nachstehend eine Liste der bekannten Probleme bei DECterm-Anzeigen:

 - Anzeige kann nicht geöffnet werden

 - Wenn Sie versuchen, X-Anwendungen von einer mit eXcursion erstellten
Sitzung von OpenVMS DECterm zu starten, wird möglicherweise eine der
folgenden Fehlermeldungen angezeigt:

     Can't Open Display
     %SYSTEM-W-NOSUCHDEV, no such device available

Wenn Sie eine dieser Meldungen erhalten, sollten Sie am Anfang der Datei
LOGIN.COM folgende DCL-Befehle hinzufügen:

     $ Assign NL: SYS$OUTPUT
     $ On Warning Then GoTo NoDisplay
     $ Show Display/Symbol
     $ Set Display /Create /Node='DECW$DISPLAY_NODE' -
                           /Screen='DECW$DISPLAY_SCREEN' -
                           /Server='DECW$DISPLAY_SERVER' -
                           /Transport='DECW$DISPLAY_TRANSPORT'
     $ NoDisplay:
     $ Deassign SYS$OUTPUT

Diese Befehle erstellen ein permanentes DISPLAY aus dem temporären DISPLAY,
das beim Erstellen von DECterm  geschaffen wurde. Wenn Sie möchten, daß
diese Änderung für alle Benutzer gilt, fügen Sie diese Befehle in die
Datei SYLOGIN.COM ein.

Umleiten von STDOUT und STDERR für UNIX-Anwendungen:
Wenn Sie X-Anwendungen verwenden, die Fehler- und Warnmeldungen in
"standard out" oder "standard error" von UNIX-Knoten über TCP/IP schreiben,
sollten Sie diese Meldungen in eine Protokolldatei oder ein Null-Gerät
umleiten. Falls Sie dies unterlassen, kann die X-Anwendung
möglicherweise abstürzen.

Wenn Sie beispielsweise die Bourne-Shell verwenden, können Sie die
Befehlszeile Ihrer xterm-Anwendung wie folgt definieren:

     xterm > xterm.out >& xterm.err
     xterm > /dev/null >& /dev/null

Weitere Informationen über die Befehlssyntax finden Sie in Ihrer
UNIX-Dokumentation.

Von eXcursion erstellte ferne Prozesse löschen:
Wenn Sie X-Anwendungen verwenden, die über TCP/IP von einem UNIX-Knoten
aus laufen, und den Strom abschalten oder Ihren PC neu starten, ohne
zuerst eXcursion zu verlassen oder die X-Anwendungen zu beenden, verwenden
die Prozesse weiterhin Prozeßplatz auf dem UNIX-Host und müssen manuell
gelöscht werden.

Unter DECnet wird das Löschen automatisch durchgeführt.

Benötigte Umgebungsvariablen für Anwendungen von Sun OpenWindows:
Wenn Sie Anwendungen von Sun OpenWindows verwenden, müssen Sie die
drei Umgebungsvariablen in der Shell-Initialisierungsdatei auf dem
Sun-Host einstellen.

Verwenden Sie für die Einstellung der Umgebungsvariablen die folgende
Tabelle:

-----------------------------------------------------------
Stellen Sie die
Umgebungsvariable...       auf...
-----------------------------------------------------------

LD_LIBRARY_PATH           /usr/openwin/lib

XAPPLRESDIR               /usr/openwin/lib/X11/app_defaults

OPENWINHOME               /usr/openwin

Motif-Standardeinstellungen:
Manche Tastaturen können möglicherweise Probleme mit der Anzeige der 
Tasten "<" und ">" in DECterm haben, wenn im Verzeichnis SYS$LOGIN
des Benutzers keine Datei decw$xdefaults.dat vorhanden ist.
Diese Datei muß mindestens eine nicht leere Zeile enthalten.


=======================================================================
4.0  SERIELLE VERBINDUNG - UNTERSTÜTZTE HOSTS
=======================================================================
Die eXcursion-Unterstützung für serielle Verbindungen wird von der
XRemote-Technologie der NCD Corporation bereitgestellt.
Die folgende Liste enthält die für XRemote unterstützten Betriebssysteme:

Digital Unix/Alpha         V3.0
Digital Ultrix/MIPS        V4.3
VMS/Alpha                  V6.1
VMS/VAX                    V5.5-2

AIX                        V3.2
HP  800                    V8.0
Motorola 880x0*
SUN                        V3.2

=======================================================================
5.0  BEFEHLSZEILENPARAMETER
=======================================================================

-ac                    Beschränkungen der Zugriffskontrolle deaktiveren
-audit Ganzzahl        Prüfpfadniveau einstellen
-auth Zeichenkette     Berechtigungsdatei auswählen
bc                     Bug-Kompatibilität aktivieren
-bs                    Unterstützung für die Funktion BackingStore deaktivieren
-co Zeichenkette       Farbdatenbankdatei
-dpi Ganzzahl          Bildschirmauflösung in Punkten pro Zoll (dpi)
-deferglyphs [none|all|16] Laden von [keinem|allen|16-Bit] Glyphs verzögern
-fc Zeichenkette       Schreibmarken-Schriftart
-fn Zeichenkette       Standard-Schriftartenname
-fp Zeichenkette       Standard-Schriftartenpfad
-help                  Meldung mit diesen Optionen drucken
-I                     Verbleibende Argumente ignorieren
-r                     Autowiederholung ausschalten
r                      Autowiederholung einschalten
-su                    Unterstützung für die Funktion SaveUnder deaktivieren
-terminate             Beim Zurücksetzen des Servers beenden
-to #                  Zeitüberschreitung für Verbindung
-tst                   Testerweiterungen deaktivieren
-wm                    WhenMapped Standard für BackingStore
-query Hostname        Bezeichneten Host für XDMCP anrufen
-broadcast             Rundruf für XDMCP
-indirect Hostname     Bezeichneten Host für XDMCP anrufen (indirekt)
-port Anschlußnr.      UDP-Anschlußnummer, um Meldungen zu senden
-once                  Server nach einer Sitzung beenden
-class Anzeigeklasse   Anzeigeklasse angeben
-cookie xdm-auth-bits  Magic Cookie für XDMCP angeben
-displayID Anzeige-ID  Anzeige-ID des Herstellers für Anforderung
-trap[=Dateiname]      Anforderungen in Datei speichern
-replay[=Dateiname]    In Datei gespeicherte Anforderungen wiederholen


TRAP/REPLAY (Sammeln/Wiederholen)
Die Funktion Sammeln/Wiederholen bietet die Möglichkeit, alle
X-Anforderungen einer Sitzung zu sammeln und zu einem späteren
Zeitpunkt zu wiederholen. Diese Funktion, die bereits Bestandteil von
Version 1.2 war, wurde für die Version 2.0 weiter ausgebaut. Um diese
Funktion zu verwenden, müssen Sie den X-Server mit der Befehlszeile
"wxserver.exe -trap" starten.  Alle X-Anforderungen dieser Sitzung
werden aufgezeichnet. Um die Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt erneut
"abzuspielen", starten Sie den Server mit der Befehlszeile "wxserver.exe -
replay". Auf Wunsch können Trap-Dateien unter Verwendung der Parameter
"-trap=file.req" und "-replay=file.req" angegeben werden.

=======================================================================
6.0  Nicht dokumentierte Konfigurationsparameter
=======================================================================
HighPriority: Gibt die dem X-Server übertragene Dispositionspriorität an.
              0 = normale Priorität, 1 = hohe Priorität
              Dieser Parameter gilt nur für WNT.  Der Standardwert ist 1.

ActionAtReset: Gibt die Aktion des X-Servers an, wenn der letzte Client die
Verbindung trennt.
               0=fortsetzen, 1=beenden, 2=zurücksetzen
               Der Standardwert ist 0.

GDIBatchLimit: gibt das Windows GDI-Batchlimit an.
               0 - stellt den Standard für das Windows GDI-Batchlimit ein.
               n (n > 0) stellt das GDI-Batchlimit auf den angegebenen Wert ein.
               Wenn nichts angegeben ist, stellt der Server 30 ein.
