Driver per Controller Soundport AD1816 per OS/2 della Analog Devices 

Istruzioni per l'installazione Dischetto di distribuzione Elenco dei file------------------------------

AD1816DD.SYS     Driver Controller Soundport AD1816
AD1816DD.SYM    File di simbolo del driver
CARDINFO.DLL    File di informazioni sulla scheda del Controller Soundport AD1816
AD1816.HLP       File della Guida del Controller Soundport AD1816
AD1816.SCR      -Elenco driver Controller Soundport AD1816
CONTROL.SCR     Script d'installazione principale
README.TXT      Questo file
UPDTCLK.BAT      File batch per l'aggiornamento dei basedevs di cronometraggio
RSTRCLK.BAT      File batch per il ripristino dei basedevs di cronometraggio
MPU401.SYS   Driver MPU-401
 MPURES.DLL     DLL di risorse MPU-401
 AUDPLAY.ICO     - ICONA audio
MIDIPLAY.ICO    - ICONA MIDI
JOYSTK.ICO      - ICONA joystick
OPLRES.DLL      File di risorse OPL3
 OPL3.DLL         Driver OPL3
  OPL3.HLP        File della Guida OPL3
  CLOCK01.SYS     Driver di cronometraggio
 CLOCK02.SYS      Driver di cronometraggio
 TIMER0.SYS       Driver di cronometraggio
GAMEDD.SYS       Driver per il joystick
GAMEVDD.SYS     - Driver per il joystick
 JOYSTK.CH        Script d'installazione per il joystick

   Prima di iniziare----------------  
   Per un funzionamento corretto del Controller Soundport AD1816 della Analog Devices è necessario:

1- usare la versione 3 di OS/2 Warp; 
2- avere installate le estensioni multimediali per OS/2;
3- avere installato il driver AD1816 Analog Devices.

 NOTA: è necessario installare le estensioni multimediali per OS/2 PRIMA di installare il driver. 
Le estensioni multimediali per OS/2 serviranno per installare e configurare il driver per Controller Soundport AD1816 della Analog Devices. Se l'installazione non funziona, sarà necessario aggiornare alcuni file di sistema OS/2. Consultare la sezione "Soluzione dei problemi" per ulteriori informazioni.

Controllo delle estensioni multimediali per OS/2------------------------------------------- 

 Verificare le seguenti condizioni sul proprio sistema:  
Se le estensioni sono già installate, l'icona "Multimedia" apparirà sul desktop di OS/2. 
In tal caso, passare alla sezione "Installazione del driver per Controller Soundport AD1816".  
Se l'icona "Multimedia" non è visibile, significa che le estensioni multimediali per OS/2 potrebbero non essere ancora installate. 
Installarle attenendosi alla seguente procedura:




.Installazione delle estensioni multimediali ------------------------------------  

 Per installare le estensioni multimediali:    
1.Aprire la cartella "Sistema OS/2" sul desktop di OS/2. Fare doppio clic sull'icona "Setup del sistema". 

2.Nella finestra Setup del sistema, fare doppio clic sull'icona Installazione selettiva per visualizzare la finestra Configurazione del sistema. La casella "Supporto dei dispositivi multimediali" nell'angolo inferiore di sinistra della finestra Configurazione del sistema dovrebbe indicare "Nessuno".     

3.Fare clic sul pulsante OK. Apparirà la finestra Setup e installazione di OS/2.  

 4.Fare clic nella casella in corrispondenza di "Supporto del software multimediale". La casella dovrebbe presentare un segno di spunta.  

5.Fare clic sul pulsante Installa. OS/2 inizierà l'installazione delle estensioni. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo, compresa l'ultima fase che invita a riavviare il sistema.

 Una volta riavviato il sistema, attenersi alla seguente procedura per installare il driver per Controller Soundport AD1816 della Analog Devices.

.Installazione del driver per Controller Soundport AD1816 -------------------------------------------

Per installare il driver per Controller Soundport AD1816:    

 1.Fare doppio clic sull'icona della cartella "Multimedia" sul desktop di OS/2. Eseguire il programma di installazione dell'applicazione multimediale.    

 2.Inserire il dischetto del driver per Controller Soundport AD1816 per OS/2 nell'unità apposita.    

3.Servirsi della casella di riepilogo a discesa "Unità" per selezionare l'unita appropriata, A: o B:, per il dischetto.

4.Fare clic sulla riga " AD1816 Analog Devices" per attivare la selezione.
Per impostazione predefinita, l'installazione del driver AD1816 non installa il supporto MPU-401 per i dispositivi MIDI.
Se si desidera il supporto MPU-401, fare clic sulla riga "IBM MPU-401" per attivare tale selezione.   

5.Fare clic sul pulsante Installa. Se si ottiene un messaggio di avvertenza indicante che il programma modificherà il file CONFIG.SYS, fare clic sul pulsante Sì e lasciare che il programma apporti le modifiche necessarie.     

6.Apparirà la finestra AD1816 Analog Devices, che visualizza le informazioni sulla configurazione del Controller Soundport AD1816. Il Controller Soundport AD1816 della Analog Devices non prevede ponticelli o interruttori; la configurazione completa dell'hardware avviene in questa finestra.    

 7.Fare clic sul pulsante OK. Appariranno altri messaggi di avviso: finestre d'installazione per i diversi componenti del driver, un'indicazione relativa all'esecuzione di una copia di backup del file CONFIG.SYS e la conferma dell'avvenuta installazione. Fare clic su OK in tutti i casi.    

 8.Uscire da OS/2 e riavviare il sistema. Al riavvio, si dovrebbe avvertire il suono tipico dell'avvio di OS/2, a indicare che la scheda audio è stata installata correttamente ed è funzionante.





Configurazione delle funzioni audio 3D---------------------------------     

Il Controller Soundport AD1816 della Analog Devices è in grado di produrre i suoni in un ambiente di simulazione 3D. Questa funzione è controllata dalla finestra di configurazione della scheda. Per accedere a queste impostazioni:     

1.Aprire la cartella "Sistema OS/2" sul desktop di OS/2. Fare doppio clic sull'icona "Setup del sistema".     

2.Da questa finestra, eseguire l'installazione selettiva per visualizzare la finestra Configurazione del sistema.     

3.Nella finestra Configurazione del sistema, la casella di riepilogo a discesa "Supporto del dispositivo multimediale" dovrebbe indicare "Analog Devices AD1816 Soundport" come dispositivo attivo. Fare clic sul pulsante quadrato accanto al nome di tale dispositivo.    

 4.Fare clic sul pulsante Impostazioni del dispositivo per visualizzare le impostazioni hardware della scheda. Apparirà la finestra AD1816 Analog Devices, che contiene i controlli per attivare o disattivare gli effetti 3D e per modificare le proprietà acustiche dell'algoritmo di simulazione 3D.     

5.Una volta apportate le modifiche opportune, fare clic sul pulsante OK. Le impostazioni così modificate avranno effetto immediato e verranno scritte nel file CONFIG.SYS affinché vengano usate all'avvio di OS/2.

Soluzione dei problemi---------------    

Diversi problemi osservati con i driver per Soundport AD1816 per OS/2 Warp 3 sono provocati da versioni incongruenti dei seguenti file di sistema: CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS, TIMER0.SYS e OPL3.SYS. Prima di continuare, accertarsi che le versioni di questi file installate sul sistema corrispondano ai file del dischetto d'installazione del driver per Soundport AD1816:            
 \OS2\BOOT\CLOCK01.SYS       
 \OS2\BOOT\CLOCK02.SYS        
\MMOS2\TIMER0.SYS       
 \MMOS2\OPL3.SYS         

Se i file non corrispondono alle versioni del dischetto, copiare i file dal dischetto sovrascrivendo quelli presenti sul sistema, oppure utilizzare il file di comando UPDTCLK.CMD o UPDTCLK.BAT per aggiornare i file di sistema.     

Tall file di comando salva una copia di CLOCK01.SYS e di CLOCK02.SYS rispettivamente come CLOCK01.WRP e CLOCK02.WRP. Non sovrascrivere o eliminare questi file, poiché possono essere usati per ripristinare la configurazione originale, qualora ciò fosse necessario.     
Utilizzare il file di comando RSTRCLK.BAT per ripristinare la versione originale dei driver CLOCK01.SYS e CLOCK02.SYS nella directory \OS2\BOOT.

Problemi osservati e possibili soluzioni----------------------------------------  

Eccezione nel driver della periferica: CLOCK$  TRAP 00d          Questo problema è dovuto alla mancata corrispondenza dei driver CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS installati sul sistema. Accertarsi che i driver CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS presenti sul dischetto d'installazione del driver AD1816DD.SYS siano stati copiati nelle directory appropriate del sistema. Accertarsi inoltre che nella directory \OS2\BOOT siano attivati attributi di sola lettura. Servirsi di ATTRIB CLOCK0?.SYS per visualizzare tali attributi e di ATTRIB -r per ripristinare gli attributi di sola lettura, se necessario. 



Per installare i file:    
 1.Copiare CLOCK01.SYS in \OS2\BOOT     
2.Copiare CLOCK02.SYS in \OS2\BOOT     
3.Copiare TIMER0.SYS in \MMOS2     Oppure, utilizzare il file di comando UPDTCLK.BAT per aggiornare tali driver. Durante l'installazione, MINSTALL visualizza il messaggio "La copia di MMPM/2 non è riuscita. File in uso.".

Questo problema è dovuto ai file CLOCK01.SYS e CLOCK02.SYS per i quali è stato impostato l'attributo di sola lettura. Con l'utility ATTRIB.EXE di OS/2, reimpostare l'attributo di sola lettura per questi file. 
Alcune versioni di Warp offrono la possibilità di riprovare l'operazione e, qualora ciò avvenga, la copia sembrerà aver avuto esito positivo, sebbene non sia riuscita. Questo problema può mostrarsi sotto forma di trappola (TRAP) quando si tenta di installare un file MIDI (vedere TRAP nel driver CLOCK$ all'apertura di un sistema di riproduzione MIDI).  

Quando si spegne il sistema mentre il sistema di riproduzione MIDI è ancora acceso, il sistema si congela. Questo problema è dovuto all'incongruenza dei driver CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS. Adottare la procedura descritta in precedenza per ovviare a questo inconveniente.  

Quando si esegue un file MIDI, il passaggio al controllo di volume master e il ritorno all'esecuzione MIDI sembra disattivare l'audio MIDI. Questo problema è dovuto alla versione incongruente del driver OPL3 con la versione di WARP e dei driver CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS. Servirsi del comando VER /R per ottenere il numero di versione e il livello di revisione di WARP in uso, quindi telefonare al servizio di assistenza tecnica della IBM per ottenere la versione corretta dei suddetti driver. Durante l'esecuzione di un file MIDI, si passa ad Audio Player, quindi si torna al sistema di riproduzione MIDI. L'audio viene disattivato e se si preme il pulsante di avvio, di pausa o di stop, avviene un errore. Questo problema è causato dalla mancata corrispondenza del driver OPL3 con la versione di WARP 3 e dei driver TIMER0.SYS. Adottare la procedura descritta in precedenza per ovviare a questo inconveniente.
.Riferimento relativo al driver solo per utenti esperti-------------------------------------------     

AVVERTENZA: le informazioni che seguono consentono agli utenti esperti di regolare i parametri del driver. Un uso improprio di questi parametri può danneggiare il sistema. 

NON tentare di regolare i parametri se non si hanno sufficienti conoscenze sui driver per OS/2 e sui problemi di configurazione del sistema.         
Driver per Controller Soundport AD1816DD - AD1816 

Questo driver inizializza AD1816 per le operazioni WAV, MIDI e con il joystick, come indicato dai parametri della riga di comando del driver stesso. Le risorse Plug-and-Play specificate dal sistema operativo verranno usate solo se disponibili; in caso contrario, il driver inizializzerà AD1816 mediante l'interfaccia dell'hardware Plug-and-Play. 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Specifiche ISA Plug-and-Play", versione 1.0a. 

Questo driver supporta inoltre il formato di file WAV per la riproduzione e la registrazione. Esso considera i seguenti parametri come risorse nel caso che OS/2 PnP non sia installato o disponibile. 

PnP per OS/2 sarà reso disponibile nella versione 4 di OS/2 Warp.             
DEVICE=c:\mmos2\ad1816dd.sys <elenco dei parametri>            
 /S:xxxx     - Porta I/O SoundBlaster in numero esadecimale (240)      
  /C:xxxx     - Indirizzo di base CODEC in numero esadecimale (FFE0)      
  /F:xxx      - Indirizzo di base della sintesi FM in numero esadecimale (388)      
  /I:y        - Livello di interrupt in numero decimale (5)      
  /N:$strng$  - Nome del driver per periferica assegnato da MINSTALL      
  /P:y        - Canale DMA di riproduzione in numero decimale (1)       
 /R:y        - Canale DMA di registrazione in numero decimale (3)     
   /M:xxx      - Indirizzo di base per MPU-401 (330)      
  /J:xxx      - Indirizzo di base per il joystick (200)       
 /T:y        - IRQ per MPU-401 (15)       
 /3:y        - Espansione della fase 3D (0-31)             

 Driver OPL3 o sintesi FM

Questo driver offre il supporto richiesto per la sintesi FM mediante l'emulazione OPL3. Il driver AD1816DD inizializza OPL3 e consente al driver OPL3 di controllare la sintesi FM.           

  DEVICE=c:\mmos2\opl3.sys /P:xxx /N:OPL31$            
 /P:xxx      - Indirizzo di base per OPL3       
 /N:$strng$  - Nome del driver per periferica assegnato da MINSTALL        

 GAMEDD o supporto per il joystick

Questo driver fornisce il supporto per il joystick OS/2.   

DEVICE=c:\mmos2\gamevdd.sys       
 DEVICE=c:\mmos2\gamedd.sys          Questi driver per periferica non accettano parametri.   
 Interfaccia del dispositivo MPU-401     Questo driver offre il supporto MPU-401 richiesto dai dispositivi MIDI esterni.        

DEVICE=c:\mmos2\mpu401.sys <elenco dei parametri>       
 /Pn:yyy     - Indirizzo I/O di base: imposta l'indirizzo I/O di base per la porta n, di norma 300 o 330 (n. esadecimale)  
 /In:yyy     - Livello IRQ: imposta il livello IRQ per la porta n. yyy è un numero decimale compreso tra 1 e 15. 

Se viene specificato l'indirizzo I/O di base di una data porta (p. es., /P1:300), ma l'IRQ non viene indicata, il driver tenterà di rilevare automaticamente l'IRQ.                   
In ogni caso non viene usato nessuna IRQ per la riproduzione MMPM/2.     

 /L- Supporto per i nomi estesi. Se specificato, /L indica al driver di includere nel nome dell'istanza l'indirizzo I/O di base e l'IRQ per la registrazione RTMIDI di tipo A. Ad esempio, senza /L, il nome dell'istanza potrebbe essere "MPU-401 #1". Con /L, avrebbe l'aspetto seguente: "MPU-401 #1 (I/O=0330, IRQ=05)"     

 /N:sss      - Nome del driver, costituito da una stringa di 8 caratteri al massimo, terminante con $. Non specificare un numero di porta. Il valore assunto è "MPU401$".    

 /Q - Indica al driver di ignorare gli errori durante l'inizializzazione dell'hardware di riproduzione. Necessario per alcune schede.      

/R:yyy  - Risoluzione del cronometraggio MMPM/2. Se il cronometro ad alta risoluzione (TIMER0.SYS) è installato, questo parametro indica al driver MPU-401 la risoluzione da usare (dove yyy indica il numero di millisecondi) nell'esecuzione di flussi MIDI MMPM/2. Il valore assunto è di un millisecondo. Il valore assunto è 2.     

 /V - Output verboso all'avvio. Se usato, questo parametro deve essere specificato per primo.

10/18/96, 6:36 PM	7 of 13	2022 words	5148it10.04


