Driver da Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices para OS/2

Lista de Arquivos do Disquete de Distribuição de Instruções de Instalação----------------

AD1816DD.SYS     Driver da Controladora Soundport AD1816
AD1816DD.SYM    Arquivo de símbolo do driver
CARDINFO.DLL    Arquivo de informações da placa da controladora Soundport AD1816    
AD1816.HLP       Arquivo de ajuda da controladora Soundport AD1816    
AD1816.SCR      Lista do driver da controladora Soundport AD1816    
CONTROL.SCR     Script principal de instalação     
README.TXT      Este arquivo     
UPDTCLK.BAT      Arquivo de lote para atualizar o temporizador do dispositivo base   
RSTRCLK.BAT      Arquivo de lote para restaurar o temporizador do dispositivo base
MPU401.SYS   Driver da MPU-401
 MPURES.DLL     DLL de recurso da MPU-401
 AUDPLAY.ICO     - Ícone de Áudio
MIDIPLAY.ICO    - Ícone de MIDI    
JOYSTK.ICO      - Ícone de Joystick         
OPLRES.DLL      Arquivo de recurso OPL3       
 OPL3.DLL         Driver OPL3      
  OPL3.HLP        Arquivo de Ajuda OPL3           
  CLOCK01.SYS     Driver do temporizador       
 CLOCK02.SYS  Driver do temporizador       
 TIMER0.SYS     Driver do temporizador 
GAMEDD.SYS       Driver do Joystick    
GAMEVDD.SYS     - Driver do Joystick       
 JOYSTK.CH        Script de instalação do Joystick  

Antes de Começar----------------
A operação adequada da Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices exige que:

1- Você esteja usando o OS/2 Warp Versão 3.
2- As extensões de multimídia OS/2 estejam instaladas.
3- O driver da Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices esteja instalado.

NOTA: Você precisa instalar as extensões de multimídia OS/2 ANTES de instalar este driver.
Você usará as extensões de multimídia OS/2 para instalar e configurar o driver da Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices. Se a sua instalação não tiver sucesso, talvez você precise atualizar algumas dos arquivos de sistema do seu OS/2. Consulte a seção "Resolução de Problemas" para maiores informações.

Como verificar as extensões de multimídia OS/2 

Verifique o seu sistema quanto às seguintes condições:
Se as extensões já estiverem instaladas, você verá o ícone "Multimídia" na área de trabalho do seu OS/2.
Se as extensões já estiverem instaladas, pule para o procedimento "Como Instalar o Driver da Controladora Soundport AD1816".
Se o ícone "Multimídia" não estiver visível, talvez as extensões de multimídia OS/2 não estejam instaladas. Instale as extensões usando o seguinte procedimento



.Como instalar as extensões multimídia -----------------------------------------------

 Para instalar as extensões multimídia:
1.Abra a pasta "Sistema OS/2" na área de trabalho do OS/2. Clique duas vezes no ícone "Instalação do Sistema".

2.Da janela "Instalação do Sistema", clique duas vezes no ícone "Instalação Seletiva" para exibir a janela "Configuração do Sistema". Na caixa denominada "Suporte de Dispositivo Multimídia" no canto esquerdo inferior da janela "Configuração do Sistema" deve aparecer "Nenhum".

3.Clique no botão "OK". Aparece a janela "Instalação de OS/2".

4.Clique na caixa ao lado de "Suporte de Software de Multimídia". Agora deve aparecer uma marca de verificação nessa caixa.

5.Clique no botão "Instalar". O OS/2 começará a instalar as extensões. Siga todas as instruções da tela, inclusive a última que lhe diz para reinicializar o sistema.

Uma vez reinicializado o sistema, use o seguinte procedimento para instalar o driver para a Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices.

. Como Instalar o Driver da Controladora Soundport AD1816----------------------------------

Para instalar o Driver da Controladora Soundport AD1816:

 1. Clique duas vezes no ícone da pasta "Multimídia" na área de trabalho do OS/2. Execute o programa "Instalação da Aplicação Multimídia".

2.Insira o disco do Driver da Controladora Soundport AD1816 para OS/2 na unidade de disco.

3.Use a caixa de lista suspensa "Unidade" para selecionar a letra da unidade, A: ou B:, que contém o disco.

4.Clique na linha "AD 1816 da Analog Devices" para colocar uma marca de verificação ao lado da seleção. Como padrão, a instalação do driver da Controladora Soundport AD1816 não instala o suporte da MPU-401 para dispositivos MIDI.
Se você quiser suporte da MPU-401, clique na linha "IBM MPU-401" para colocar uma marca de verificação ao lado dela.
5.Clique no botão "Instalar". Se você receber um aviso de que o programa alterará o arquivo CONFIG.SYS, clique no botão "Sim" para permitir que o programa faça as alterações necessárias.

6.Aparece a janela "AD1816 da Analog Devices". Essa janela exibe as informações de configuração para a Controladora Soundport AD1816. Observe que a Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices não tem jâmpers nem chaves; toda a configuração do hardware é feita a partir desta janela.

7.Clique no botão "OK". Você receberá diversas mensagens adicionais: janelas de instalação para diversos componentes do driver, de que foi feito um backup do seu arquivo CONFIG.SYS, e de que a instalação foi concluída. Clique "OK" em cada uma dessas mensagens.

8.Saia do OS/2 e reinicialize o sistema. Ao reinicializar o seu sistema, você deve ouvir os sons de inicialização do OS/2, indicando que a sua placa de áudio está corretamente instalada e funcionando.



Como Configurar o recurso de som 3D---------------------------------

A Controladora Soundport AD1816 da Analog Devices pode produzir som simulando 3D. Esse recurso é controlado usando-se a janela de configuração da placa. Para acessar essas configurações:

1.Abra a pasta "Sistema OS/2" na área de trabalho do OS/2. Clique duas vezes no ícone "Instalação do Sistema".

2.De sua janela, execute "Instalação Seletiva" para exibir a janela "Configuração do Sistema".

3.Na janela "Configuração do Sistema", a lista suspensa "Suporte de Dispositivo Multimídia" deve mostrar "Soundport AD1816 da Analog Devices" como o dispositivo ativo. Clique no botão quadrado ao lado do nome do dispositivo.

4.Clique no botão "Configurações de Dispositivo" para exibir as configurações de hardware da placa. Aparece a janela "Soundport AD1816 da Analog Devices". Essa janela contém controles para ativar e desativar os efeitos 3D e mudar as propriedades acústicas do algoritmo de simulação de 3D.

5.Após alterar as configurações, clique no botão "OK". As novas configurações entram em ação imediatamente e são gravadas no arquivo CONFIG.SYS a ser usado quando você inicializar o OS/2.

Resolução de Problemas---------------
A maioria dos problemas observados com os drivers de dispositivo Soundport AD1816 para o OS/2 Warp 3 são causados por versões inconsistentes dos seguintes arquivos de sistema: CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS, TIMER0.SYS e OPL3.SYS. Antes de continuar, certifique-se de que as suas versões desses arquivos de sistema correspondem aos arquivos do disco de instalação do driver de dispositivo da Soundport AD1816:

 \OS2\BOOT\CLOCK01.SYS       
 \OS2\BOOT\CLOCK02.SYS        
\MMOS2\TIMER0.SYS       
 \MMOS2\OPL3.SYS         

Se os seus arquivos não corresponderem às versões do disquete, então copie os arquivos do disco por cima dos arquivos do seu sistema, ou use o comando UPDTCLK.CMD ou UPDTCLK.BAT para atualizar os seus arquivos de sistema.

Observe que esse arquivo de comando salva uma cópia do CLOCK01.SYS e CLOCK02.SYS em CLOCK01.WRP e CLOCK02.WRP, respectivamente. Não grave por cima nem exclua esses arquivos, uma vez que eles podem ser usados para restaurar a sua configuração original, se necessário.
Use o arquivo de comando RSTRCLK.BAT para restaurar os seus drivers originais CLOCK01.SYS e CLOCK02.SYS no diretório \OS2\BOOT.

Problemas Observados e Possíveis Soluções ---------------------------------------- 
Exceção no driver de dispositivo: CLOCK$ TRAP 00d    Esse problema se deve a drivers CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS incompatíveis no seu sistema. Certifique-se de copiar os drivers CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS do disco de instalação do driver AD1816DD.SYS nos subdiretórios apropriados do sistema. Certifique-se de que o diretório \OS2\BOOT está com seus atributos somente de leitura desativados. Use ATTRIB CLOCK0?.SYS para ver os atributos e ATTRIB -r para desativar os atributos somente de leitura, se necessário.

Para instalar os arquivos:    
1.Copie CLOCK01.SYS para \OS2\BOOT.
2.Copie CLOCK02.SYS para \OS2\BOOT.
3.Copie TIMER0.SYS para \MMOS2  Ou use o arquivo de comando UPDTCLK.BAT para atualizar esses drivers. MINSTALL exibe "Falha ao copiar MMPM/2 Arquivo em uso" durante a instalação.    

Esse problema se deve ao fato de alguns arquivos CLOCK01.SYS e CLOCK02.SYS terem o atributo somente de leitura ativado. Use o utilitário ATTRIB.EXE do OS/2 para desativar o atributo somente de leitura desses arquivos.
Observe que em algumas versões do Warp existe uma opção para tentar a operação de novo, e quando se tenta de novo, a cópia parece ter sido bem sucedida mas na verdade falhou. Esse problema pode se manifestar como uma armadilha ao tentar reproduzir um arquivo MIDI (ver TRAP no driver CLOCK$ ao abrir o reprodutor de MIDI).

Ao desligar a máquina enquanto o reprodutor de MIDI ainda estiver aberto, o sistema trava. Esse problema se deve a drivers CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS incompatíveis. Use o procedimento descrito acima para corrigir esse problema.

 Ao reproduzir um arquivo MIDI, a mudança para controle de volume master e de volta para reproduzir MIDI faz com que o MIDI pareça estar sem áudio. Esse problema se deve a uma versão do driver OPL3 inconsistente com a versão do WARP e dos drivers CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS e TIMER0.SYS. Use o comando VER /R para obter a versão e o nível de revisão do WARP que você está usando, e então chame o suporte técnico da IBM para obter os drivers corretos.  Ao reproduzir um arquivo MIDI, a mudança para reprodutor de áudio Player e de volta para o reprodutor de MIDI ocasiona uma perda de áudio e ocorre um erro quando se pressiona iniciar, pausa ou parar. Esse problema se deve a uma versão do OPL3 inconsistente com a versão do WARP 3 e do conjunto de drivers TIMER0.SYS. Use o procedimento descrito acima para corrigir esse problema.Referência de Driver --

Somente para Usuários Avançados

AVISO: As seguintes informações permitem aos usuários avançados ajustar os parâmetros do driver. O uso impróprio dos parâmetros pode danificar o seu sistema.

NÃO tente ajustar os parâmetros se você não conhecer o driver do OS/2 e os tópicos de configuração do sistema.

Driver de dispositivo da Controladora Soundport AD1816

Este driver de dispositivo inicializa a Controladora Soundport AD1816 para WAV, MIDI e operação de Joystick, conforme especificado pelos parâmetros da linha de comando do driver de dispositivo. Os recursos plug-and-play especificados pelo sistema operacional serão usados, se disponíveis; caso contrário, o driver inicializará a Controladora Soundport AD1816 através da interface de hardware plug-and-play.
Ver "Especificações ISA de Plug and Play", versão 1.0a para maiores detalhes.

Este driver também aceita o formato de arquivo WAV para reprodução e gravação. Este driver assume os seguintes parâmetros para recursos na hipótese de o OS/2 PnP não estar instalado ou disponível.

O PnP para OS/2 estará disponível com o release do OS/2 Warp Versão 4.
DEVICE=c:\mmos2\ad1816dd.sys <lista de parâmetros>            
/S:xxxx     - Porta de E/S da Soundblaster em hexa (240)      
/C:xxxx     - Endereço base CODEC em hexa (FFE0)      
/F:xxx      - Endereço base do Sintetizador de FM em hexa (388)      
/I:y        - Nível de interrupção em decimal (5)      
/N:$strng$  - Nome do driver de dispositivo atribuído pelo MINSTALL      
/P:y        - Canal de reprodução DMA em decimal (1)       
/R:y        - Canal de gravação DMA em decimal (3)     
/M:xxx      - Endereço base MPU-401 (330)      
/J:xxx      - Endereço base de Joystick (200)       
/T:y        -Nível de interrupção MPU-401 (15)       
/3:y        - Expansão de Fase 3D (0-31)             

OPL3, ou driver de dispositivo Sintetizador de FM

Este driver dá o suporte exigido para sintetização de FM através de emulação de OPL3. O driver AD1816DD inicializa o OLP3 e permite que o driver OPL3 controle a sintetização de FM.

DEVICE=c:\mmos2\opl3.sys /P:xxx /N:OPL31$            
/P:xxx      - Endereço base de OPL3       
/N:$strng$  - Nome do driver de dispositivo atribuído pelo MINSTALL        

 GAMEDD, ou suporte de Joystick

Este driver fornece suporte de Joystick para OS/2.   

DEVICE=c:\mmos2\gamevdd.sys       
 DEVICE=c:\mmos2\gamedd.sys          Estes drivers de dispositivo não aceitam parâmetros.   
 Interface de dispositivo MPU-401     Este driver fornece o suporte de dispositivo MPU-401 necessário para dispositivos MIDI externos.

DEVICE=c:\mmos2\mpu401.sys <lista de parâmetros>       
 /Pn:yyy     - Base E/S: Define o endereço base de E/S para a porta n, geralmente 300 ou 330 (# está em hexa)
 /In:yyy     - Nível de IRQ: Define o nível de IRQ para a porta n. yyy é um número decimal de 1 a 15. 

Se for especificado o endereço base de E/S para uma determinada porta (p. ex. /P1:300) mas não for especificado o IRQ, o driver tentará detectar o IRQ automaticamente.
Observe que, de qualquer forma, não se usa o IRQ para reprodução de MMPM/2.

/L- Suporte para nome longo. Se especificado, /L orienta o driver para incluir o endereço base de E/S e o IRQ no nome para registro de RTMIDI Tipo A. Por exemplo, sem /L o nome pode ser "MPU-401 #1". Com /L, seria algo como "MPU-401 #1 (E/S=0330, IRQ=05)"

/N:sss - Nome do driver é uma seqüência de 8 caracteres de comprimento terminada por $. Não especifique um número de porta. O padrão é "MPU401$".

/Q - Diz ao driver para ignorar erros ao inicializar o hardware para reprodução. Pode ser necessário para algumas placas.

/R:yyy - Resolução da temporização do MMPM/2. Se for instalado o temporizador de alta resolução (TIMER0.SYS), esse parâmetro informa ao driver MPU-401 qual resolução usar (onde yyy é o número de milissegundos) ao reproduzir as seqüências MMPM/2 MIDI. O padrão é um milissegundo. O padrão é 2.

/V - Saída verbosa durante a inicialização. Se for usado, este deve ser o primeiro parâmetro.
10/18/96, 8:29 PM	8 de 13	2101 palavras	5148po10.05


