Analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma voor OS/2

Installatiehandleiding, bestandenlijst distributiediskettes-------------------------------

AD1816DD.SYS		AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma
AD1816DD.SYM	Stuurprogramma symbool-bestand
CARDINFO.DLL	AD1816 geluidspoort controller-kaart informatiebestand
AD1816.HLP		AD1816 geluidspoort controller helpbestand
AD1816.SCR		-AD1816 geluidspoort controller-stuurprogrammalijst
CONTROL.SCR		Hoofd installatiescript
README.TXT		Dit bestand
UPDTCLK.BAT		Batchbestand voor het updaten van timer basedevs
RSTRCLK.BAT		Batchbestand voor het herstellen van timer basedevs
MPU401.SYS		MPU-401 stuurprogramma
MPURES.DLL		MPU-401 bron DLL
AUDPLAY.ICO		- Audio IKOON
MIDIPLAY.ICO		- MIDI IKOON
JOYSTK.ICO		- Joystick IKOON
OPLRES.DLL		OPL3 bronbestand
OPL3.DLL		OPL3 stuurprogramma
OPL3.HLP		OPL3 Helpbestand
CLOCK01.SYS		Timer-stuurprogramma
CLOCK02.SYS		Timer-stuurprogramma
TIMER0.SYS		Timer-stuurprogramma
GAMEDD.SYS		Spelpook-stuurprogramma
GAMEVDD.SYS		- Spelpook-stuurprogramma
JOYSTK.CH		Spelpook-installatiescript

Voordat u begint----------------
De analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller werkt goed als aan de volgende voorwaarden is voldaan

1- U gebruikt OS/2 Warp versie 3.
2- De OS/2 Multimedia-extensies zijn geïnstalleerd.
3- Het analoge apparatuur AD1816 stuurprogramma is geïnstalleerd.


N.B.: U moet de OS/2 Multimedia-extensies installeren VOORDAT u dit stuurprogramma installeert.
U gebruikt de OS/2 Multimedia-extensies voor het installeren en configureren van het analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma. Als de installatie mislukt kan het zijn dat u sommige van uw OS/2 systeembestanden moet updaten. Zie voor meer informatie het onderdeel "Problemen oplossen".

Controle OS/2 Multimedia-extensies------------------------------------------- 

Controleer of uw systeem aan de volgende voorwaarden voldoet:
De extensies zijn al geïnstalleerd en u ziet het "Multimedia"-ikoon op uw OS/2 bureaublad.
De extensies zijn al geïnstalleerd, ga verder met de procedure "Installatie van het AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma"
Als de "Multimedia"-ikoon niet zichtbaar is, kan het zijn dat de OS/2 Multimedia-extensies nog niet geïnstalleerd zijn.
Installeer the extensies via de volgende procedure






.Installatie van de Multimedia-extensies------------------------------------

Installatie van de Multimedia-extensies:
1.Open de "OS/2 Systeem" map op het OS/2 bureaublad. Dubbelklik op het "Systeem-installatie"-ikoon.

2.Dubbelklik vanuit het "Systeem-installatie" venster op het "Selectieve Installatie"-ikoon om het "Systeemconfiguratie" venster weer te geven. Het vak met het opschrift "Multimedia Apparatuurondersteuning" in de linker benedenhoek van het "Systeemconfiguratie" venster moet "Geen" aangeven.

3.Klik op de "OK" knop. The "OS/2 Installatie" venster appears.

4.Klik op het vak naast "Multimedia Software Ondersteuning". U moet nu een vinkje in dat vak zien.

5.Klik op de "Installatie" knop. OS/2 begint met het installeren van de extensies. Volg alle aanwijzingen op het scherm op, waaronder de laatste instructie, die u vraagt om uw systeem opnieuw op te starten.

Zodra uw systeem opnieuw is opgestart, moet u de volgende procedure gebruiken voor het installeren van het stuurprogramma voor de analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller

.Installatie van het AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma-------------------------------------------------

Installatie van het AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma:

1.Double-klik op het "Multimedia" map ikoon op het OS/2 bureaublad. Draai het "Multimedia Applicatie Installatie" programma.

2.Plaats de AD1816 geluidspoort controller OS/2 stuurporgramma floppy in uw diskdrive.

3.Gebruik het drop-down "Drive" lijst vak om de letter, A: or B:, aan te geven van de drive die de diskette bevat.

4.Klik op de regel "Analoge apparatuur AD1816" om een vinkje naast de selectie te zetten.
Als default installeert de installatie-applicatie van het AD1816 stuurprogramma de MPU-401 ondersteuning voor MIDI apparatuur niet.
Als u MPU-401 ondersteuning wilt, klik dan op de regel "IBM MPU-401" om er een vinkje naast te zetten.

5.Klik op de "Installatie" knop. Als u een waarschuwing krijgt dat het programma uw CONFIG.SYS bestand gaat veranderen, klik dat op de "Ja" knop om het programma de vereiste wijzigingen te laten uitvoeren.

6.Het venster "Analoge apparatuur AD1816" verschijnt. Dit venster geeft de configuratie-informatie voor de AD1816 geluidspoort controller weer. De analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller heeft geen jumpers of schakelaars; alle hardware-configuratie vindt vanuit dit venster plaats.

7.Klik op de "OK" knop. U ontvangt dan een aantal aanvullende mededelingen: installatievensters voor verschillende onderdelen van het stuurprogramma, de mededeling dat een backup is gemaakt van uw CONFIG.SYS bestand en dat de installatie voltooid is. Klik op "OK" na elk van deze berichten.

8.Verlaat OS/2 en start uw systeem opnieuw op. Als u uw systeem opnieuw opstart, hoort u de OS/2 opstartgeluiden, aangeeft dat uw audiokaart goed is geïnstalleerd en functioneert.








Configuratie van de 3D geluidsmogelijkheden---------------------------------

De analoge apparatuur AD1816 geluidspoort controller kan geluid produceren in simulated 3D. Dit wordt geregeld via het configuratievenster van de kaart. Toegang tot de instellingen:

1.Open de "OS/2 Systeem" map op het OS/2 bureaublad. Dubbelklik op het "Systeem-installatie"-ikoon.

2.Draai vanuit dit venster "Selectief Installeren" om het "Systeemconfiguratie" venster weer te geven.

3.In het "Systeemconfiguratie" venster moet de "Multimedia Apparatuur Ondersteuning" drop-down lijst de "Analoge apparatuur AD1816 geluidspoort" als het actieve apparaat aangeven. Klik op de vierkante knop naast de apparaatnaam.

4.Klik op de "Apparatuur-instellingen" knop om de hardware-instellingen van de kaart weer te geven. Het "Analoge apparatuur AD1816" venster verschijnt. Dit venster bevat controls voor het aan en uitzetten van 3D effecten en het veranderen van de akoestische kenmerken van het 3D simulatie-algoritme.

5.Klik nadat u de instellingen hebt veranderd op "OK" knop. De gewijzigde instellingen gaan onmiddellijk in en worden weggeschreven naar uw CONFIG.SYS bestand en kunnen gebruikt worden als u OS/2 opstart.


Probleemoplossing---------------

De meeste problemen met de AD1816 geluidspoort-stuurprogramma's voor OS/2 Warp 3 worden veroorzaakt door inconsistente versies van de volgende systeembestanden: CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS, TIMER0.SYS OPL3.SYS. Zorg voordat u verder gaat dat uw versies van deze bestanden overeenkomen met de bestanden op de installatiediskette van het stuurprogramma voor de AD1816 geluidspoort:
\OS2\BOOT\CLOCK01.SYS
\OS2\BOOT\CLOCK02.SYS
\MMOS2\TIMER0.SYS
\MMOS2\OPL3.SYS

Als uw bestanden niet overeenkomen met de versies op de diskette, kopieer dan de bestanden op de diskette over de bestanden op uw systeem of gebruik de UPDTCLK.CMD of UPDTCLK.BAT opdrachtenbestanden voor het updaten van uw systeembestanden.

N.B.: Dit opdrachtenbestand slaat een kopie van CLOCK01.SYS en CLOCK02.SYS op in respectievelijk CLOCK01.WRP en CLOCK02.WRP. Deze bestanden niet verwijderen of overschrijven, want deze bestanden kunnen desgewenst gebruikt worden voor het herstellen van uw oorspronkelijke configuratie.
Gebruik RSTRCLK.BAT om uw oorspronkelijke CLOCK01.SYS en CLOCK02.SYS stuurprogramma's in de \OS2\BOOT directory te herstellen.


Waargenomen problemen en mogelijke oplossingen----------------------------------------

Uitzondering in stuurprogramma: CLOCK$ TRAP 00d. Dit probleem wordt veroorzaakt door het niet overeenkomen van de CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS en de TIMER0.SYS stuurprogramma's die op uw systeem geïnstalleerd zijn. Zorg dat de CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS en TIMER0.SYS stuurprogramma's uit de AD1816DD.SYS stuurprogramma-installatiediskette naar de juiste subdirectories van het systeem gekopieerd zijn. Zorg dat de \OS2\BOOT directory read-only attributen gereset zijn. Gebruik ATTRIB CLOCK0?.SYS voor de attributen en indien nodig ATTRIB -r voor het resetten van de read-only attributen.





Installatie van de bestanden:
1.Kopieer CLOCK01.SYS naar \OS2\BOOT
2.Kopieer CLOCK02.SYS naar \OS2\BOOT
3.Kopieer TIMER0.SYS naar \MMOS2 of gebruik het opdrachtenbestand UPDTCLK.BAT voor het updaten van deze stuurprogramma's. MINSTALL toont "MMPM/2 kopiëren mislukt, bestand in gebruik" tijdens de installatie.

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat een aantal CLOCK01.SYS en CLOCK02.SYS bestanden de read-only attributenset hebben. Gebruik OS/2's ATTRIB.EXE hulpprogramma voor het resetten van het read-only attribuut voor deze bestanden.
N.B.: Op een aantal versies van Warp is de optie beschikbaar om de bewerking opnieuw te proberen en als opnieuw geprobeerd wordt lijkt het kopiëren gelukt te zijn maar is het in feite mislukt. Dit probleem kan optreden als geprobeerd wordt een MIDI bestand af te spelen (zie TRAP in het CLOCK$ stuurprogramma bij het openen van MIDI player).

Als een shutdown wordt uitgevoerd terwijl de MIDI speler nog geopend is, blijft het systeem hangen. Dit probleem wordt veroorzaakt door het niet bij elkaar passen van het CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS en TIMER0.SYS stuurprogramma's. Volg de hierboven beschreven procedure om dit probleem op te lossen.

Als tijdens het afspelen van een MIDI bestand naar master volumeregeling wordt geschakeld en dan terug naar MIDI afspelen, valt het geluid van de MIDI audio weg. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de versie van het OPL3 stuurprogramma niet consistent is met de versie van WARP en de CLOCK01.SYS, CLOCK02.SYS en TIMER0.SYS stuurprogramma's. Gebruik de opdracht VER /R om de versie en het revisieniveau van WARP dat u gebruikt te bekijken, bel dan de technische ondersteuning van IBM voor de juiste stuurprogramma's. Bij het afspelen van een MIDI bestand schakel ik naar Audio Speler, dan terug naar MIDI speler. Er is geen geluid te horen en er treedt een fout op wanneer ik op start, pause of stop druk. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de versie van OPL3 niet consistent is met de versie van WARP 3 en de TIMER0.SYS stuurprogramma-set. Gebruik de hierboven beschreven procedure described om dit probleem op te lossen. .Stuurprogramma-referentie --

Uitsluitend voor gevorderden-------------------------------------------

WAARSCHUWING: De volgende informatie stelt gevorderde gebruikers in staat om stuurprogramma parameters aan te passen. Onoordeelkundig gebruik van de parameters kan leiden tot beschadiging van uw systeem.

Probeer NIET om parameters in te stellen als u niet vertrouwd bent met OS/2 stuurprogramma- en systeemconfiguraties.
AD1816DD - AD1816 geluidspoort controller-stuurprogramma

Dit stuurprogramma initialiseert de AD1816 voor WAV, MIDI en Joystick bediening, zoals aangegeven door de opdrachtregelparameters in het stuurprogramma. Plug-en-play bronnen die door het besturingssysteem worden aangegeven worden gebruikt als ze beschikbaar zijn. Anders initialiseert het stuurprogramma de AD1816 via de plug-en-play hardware-interface.
Zie de "Plug-en-Play ISA Specificatie," versie 1.0a voor meer informatie.

Het stuurprogramma ondersteunt ook het WAV bestandsformaat voor playback en opname. Dit stuurprogramma neemt de volgende parameters voor bronnen als OS/2 PnP niet geïnstalleerd of beschikbaar is.

PnP voor OS/2 wordt geleverd bij de release van OS/2	Warp Versie 4.
DEVICE=c:\mmos2\ad1816dd.sys <parameterlijst>
/S:xxxx		- Soundblaster IO poort in hex (240)
/C:xxxx		- CODEC basis-adres in hex (FFE0)
/F:xxx		- FM synth basis-adres in hex (388)
/I:y		- Interruptniveau in decimaal (5)
/N:$strng$	- Naam voor stuurprogramma toegekend door MINSTALL
/P:y		- Playback DMA kanaal in decimaal (1)
/R:y		- Record DMA kanaal in decimaal (3)
/M:xxx		- MPU-401 basis-adres (330)
/J:xxx		- Spelpook basis-adres (200)
/T:y		- MPU-401 interruptniveau (15)
/3:y		- 3D fase uitbreiding (0-31)

OPL3 of FM synthese-stuurprogramma

Dit stuurprogramma biedt de ondersteuning die nodig is voor FM synthese via OPL3 emulatie. Het AD1816DD stuurprogramma initialiseert de OPL3 en stelt het OPL3 stuurprogramma in staat de FM synthese te regelen.

DEVICE=c:\mmos2\opl3.sys /P:xxx /N:OPL31$
/P:xxx	- Basis-adres of OPL3
/N:$strng$ - Naam stuurprogramma toegekend door MINSTALL

GAMEDD of spelpook-ondersteuning

Het stuurprogramma bevat ondersteuning voor de OS/2 spelpook.

DEVICE=c:\mmos2\gamevdd.sys
DEVICE=c:\mmos2\gamedd.sys	Deze stuurprogramma's nemen geen parameters.
MPU-401 Apparatuur-interface	Dit stuurprogramma biedt de MPU-401 apparaat-ondersteuning die vereist is voor externe MIDI apparatuur.

DEVICE=c:\mmos2\mpu401.sys <parameter lijst>
/Pn:yyy	- Base I/O: stelt het basis I/O adres in voor poort n, meestal 300 of 330 (# is in hex)
/In:yyy	- IRQ niveau: stelt het IRQ niveau in voor poort n. yyy is een decimaal getal van 1 tot 15. 

Als het basis I/O adres voor een gegeven poort aangegeven is (bijv. /P1:300), maar het IRQ is niet aangegeven, zal het stuurprogramma proberen het IRQ zelf te zoeken.
N.B.: Een IRQ wordt niet gebruikt voor MMPM/2 playback.

/N:sss	- Naam van het stuurprogramma, een uit 8 tekens bestaande string, die eindigt op een $. Specificeer geen poortnummer. De standaardnaam is "MPU401$".

/Q - Geeft aan dat het stuurprogramma fouten moet negeren bij het initialiseren van de hardware voor playback. Kan nodig zijn voor sommige kaarten.

/R:yyy - Resolutie MMPM/2 timing. Als de highres timer (TIMER0.SYS) geïnstalleerd is, geeft deze parameter aan welke resolutie de MPU-401 moet gebruiken (yyy is het aantal milliseconden) bij het afspelen van MMPM/2 MIDI streams. De standaardwaarde is één milliseconde. De standaard is 2.

/V - Uitgebreide output tijdens het opstarten. Als dit gebruikt wordt, moet het de eerste parameter zijn.

