[HDSCSIPFILE]
-1=Fehler beim Lesen vom SCSI-Gerät!
-2=Zu wenig freier Speicher!
-3=Fehler beim Ansteuern der Leseposition!
-4=Illegaler Unterprogrammaufruf (interner Fehler)!

[HFSIMAGEITEM]
-1=Fehler beim Lesen vom SCSI-Gerät!
-2=Zu wenig freier Speicher!
-3=Illegaler Unterprogrammaufruf (interner Fehler)!

[ISODOC]
-1=Fehler beim Schreiben der Multisession-Infodatei!
-2=Fehler beim Einfügen der Multisession-Infodatei in die Zusammenstellung!
-3=Fehler beim erneuten Erzeugen der CD-Multisession Vergleichsinformationen!
-4=Fataler Fehler beim Lesen von Mac HFS Daten von einer SCSI Festplatte!
-5=Fataler Fehler beim Lesen der Boot Image Daten!

[W95PARTREADFILE]
-1=Illegales logisches Laufwerk!
-2=Datei vwin32.dll ist nicht zugreifbar!
-3=Sperren des logischen Laufwerks fehlgeschlagen!
-4=Positionierung in logischem Laufwerk fehlgeschlagen!
-5=Falsche Open/Close Klammerung!
-6=Fehler beim Lesen von logischem Laufwerk!
-7=Parameter des logischen Laufwerks nicht ermittelbar!
-8=Auf logische Laufwerke darf nicht geschrieben werden!

[TRANSFER]
1=Abbruch durch Benutzer
2=Fehler beim Öffnen der Datei
3=Fehler beim Schließen der Datei
4=Fehler beim Lesen der Datei
5=Fehler beim Lesen des Caches
-1=undefinierter Fehler
-2=Funktion nicht definiert
-3=Oberfläche undefiniert
-4=Ablauffehler
-5=Nicht genügend Speicher
-6=Fehler beim Schreiben der Datei
-7=Fehler beim Öffnen des Caches
-8=Fehler beim Schreiben des Caches
-9=Kein Rekorder ausgewählt
-10=Falsche Versionsnummer
-11=Fehler beim Zugriff auf den Cache
-12=Capability kann nicht geändert werden
-13=Fehler beim Lesen des Caches
-14=Fehler beim Schreiben des Caches
-15=Cache zu klein
-16=StartTrack fehlgeschlagen
-17=ReadBuffer fehlgeschlagen
-18=EndTrack fehlgeschlagen
-19=Fixieren fehlgeschlagen
-20=Schreiben fehlgeschlagen
-21=Fehler beim Lesen von Audio
-22=Audio-CD kann nicht gecacht werden
-23=Momentan können ISO-Images nur auf leere CDs geschrieben werden!

[IMAGECOMP]
-1=Zu wenig Speicher
-2=Lesefehler in der Image-Datei
-3=Illegales Format der Image-Datei
-4=Illegaler Unterprogramm-/Methodenaufruf
-5=Fehler beim Aufbau der DAO Strukturen
-6=Obskurer interner Fehler unbekannter Art

[CDR]
-1=Undefinierter Rekorderfehler
-2=Falsche DLL Version
-3=Rekorderfunktion nicht definiert
-4=Rekorderfunktion nicht unterstützt
-14=Rekordercapability nicht änderbar
-15=Rekordercapability undefiniert
-20=Queuing fehlgeschlagen
-21=Waitqueue fehlgeschlagen
-22=Abortqueue fehlgeschlagen
-23=Kein Speicher verfügbar
-24=Waitqueue-Zeitüberschreitung
-100=Parameterfehler
-101=Ungültige Trackinformation
-102=Ungültige Fixierinformation
-103=Ungültiger Trackmode
-104=Ungültige Pausenlänge
-200=Interner Zustandsfehler
-201=Ungültiger Brennzustand
-999=Kein SCSI-Kommando
-1000=SCSI-Fehler
-1001=Absorptionssteuerungsfehler
-1002=Anwendungscodefehler
-1003=ATIP Zeit falsch
-1004=Versuch Trackgrenze zu überschreiten
-1005=Audio-Abspielen abgebrochen
-1006=Audio-Abspielen wegen Fehler abgebrochen
-1007=Barcode Lesefehler
-1008=Blockgrößenfehler
-1009=Blockgrößen Formatfehler
-1010=Puffergrößenfehler
-1011=Pufferfehler während des Brennens
-1012=Pufferüberlauf (Daten zu schnell angeliefert)
-1013=Puffer leer (Daten zu langsam angeliefert)
-1014=Kalibrierungsbereich fast voll
-1015=Kalibrierungsbereich voll
-1016=ATIP-Lesefehler
-1017=Nichtkorrigierbarer Fehler im Leadin
-1018=Nichtkorrigierbarer Fehler im Leadout
-1019=Nichtkorrigierbarer Fehler in PMA
-1020=Nichtkorrigierbarer Fehler im Kalibrierungsbereich
-1021=Nichtkorrigierbarer Fehler im Track
-1022=Kommando unzulässig in diesem Zustand
-1023=Kommandoreihenfolge unzulässig
-1024=Kommunikationsfehler
-1025=aktuelles Kommando abgebrochen
-1026=aktueller Programmbereich leer 
-1027=Beschädigter Track vorhanden
-1028=Beschädigter Track entdeckt
-1029=fehlerhafte Länge des Datentracks
-1030=Diagnose fehlgeschlagen
-1031=CD schreibgeschützt
-1032=CD Format ungeignet
-1033=Gerät nicht betriebsbereit
-1034=Leerblocks ergänzt
-1035=EEPROM fehlerhaft
-1036=Ende der CD
-1037=Ende des Datenbereichs des Tracks
-1038=Packetrecording-Bereich existiert
-1039=Fokus- oder Trackingfehler
-1040=Unzulässige Blockgröße für Kommando
-1041=Unzulässige Aufzeichnungsbeschreibung
-1042=Unzulässige Länge der Aufzeichnungsbeschreibung
-1043=Unzulässiger Parameter in der Aufzeichnungsbeschreibung
-1044=Unzulässiges Feld im Kommando
-1045=Unzulässige Form für Trackreservierung
-1046=Diese CD ist nicht beschreibbar
-1047=Unzulässiger Mode für diesen Track
-1048=Unzulässiger Packetmode
-1049=Unzulässige Reservierungslänge
-1050=Unzulässige Packet-Reservierungslänge
-1051=Unzulässiger Track
-1052=Unzulässige Trackbeschreibungstabelle
-1053=Unzulässige Trackbeschreibungseinheit
-1054=Unzulässiger Trackmode
-1055=Unzulässge Tracknummer
-1056=Unzulässiger Trackstatus
-1057=Unzulässige Übertragungslänge
-1058=Ungeeignetes Kommando
-1059=Initiator hat Fehlermeldung empfangen
-1060=interner Fehler im Kontroller
-1061=Interner Fehler im Target
-1062=Ungültige Audioadresse
-1063=Ungültige Bits in der Identifizierungsnachricht
-1064=Ungültige Blockadresse
-1065=Ungültiges Kommando
-1066=Ungültiges Feld im Kommando
-1067=Ungültiges Feld im Parameter
-1068=Ungültige LUN
-1069=Ungültige Nachricht
-1070=Ungültige Startadresse
-1071=Laserstromüberschreitung
-1072=Laseranpassung funktioniert nicht
-1073=Linkbereich entdeckt
-1074=Linkblöcke entdeckt
-1075=Logische Einheit reserviert
-1076=Medium gewechselt
-1077=Defektes Medium
-1078=Medium kann nicht geladen werden
-1079=Medium kann nicht geladen oder ausgeworfen werden
-1080=Medium nicht vorhanden
-1081=Mediumwechsel nicht möglich
-1082=Nachrichtenfehler
-1083=Modeparameter geändert
-1084=Monitor-ATIP-Fehler
-1085=Nicht vorhandener Block entdeckt
-1086=Nicht genügend Platz
-1087=Nicht-Bereit -> Bereit Zustandswechsel
-1088=Keine Additional Sense Information
-1089=Kein Barcode verfügbar
-1090=Kein EFM an angegebener Adresse
-1091=Kein Packet
-1092=Kein Pregap
-1093=Suchvorgang abgebrochen
-1094=Kein TOC
-1095=Kein Track beim Fixieren
-1096=Benutzer wünscht Mediumwechsel
-1097=Überschneidende Kommandos wurden versucht auszuführen
-1098=Packetgröße fehlerhaft
-1099=Länge der Parameterliste falsch
-1100=Parameterliste zu lang
-1101=Paritätsfehler
-1002=PCA-Bereich voll
-1103=PMA-Bereich voll
-1104=Positionierfehler
-1105=Kalibrierungsfehler
-1106=Kalibrierungsfehler
-1107=Programmbereich nicht leer
-1108=Daten durch ECC gerettet
-1110=Daten durch Wiederholung gerettet
-1111=Wiederherstellung erforderlich
-1112=Fixierungsanforderung fehlgeschlagen
-1113=Reservierter Track vorhanden
-1114=Reset aufgetreten
-1115=Select oder Reselect fehlgeschlagen
-1116=Selbsttest fehlgeschlagen
-1117=Abbruch bei einem Block der keine Daten enthält
-1118=Track At Once nicht in PMA
-1119=Fehler beim Verfolgen der Spur
-1120=Schublade offen
-1121=Kann TOC, PMA oder Subcode nicht lesen
-1122=Kann TOC nicht wiederherstellen
-1123=Trackreservierung nicht möglich - Trackmode geändert
-1124=Unbekanntes Mediumformat
-1125=Keine CD-Recordable
-1126=Track wegen zu wenig Platz nicht wiederherstellbar
-1127=Nicht wiederherstellbare Trackbeschreibung entdeckt
-1128=Unbehebbarer Lesefehler
-1129=Ungeschriebener Bereich entdeckt
-1130=Verify fehlgeschlagen
-1131=Schreiben/Anhängenfehler
-1132=Schreiben aktiv
-1133=Schreiben erledigt
-1134=Schreiben von Daten fehlgeschlagen (CU)
-1135=Schreibfehler
-1136=Ungültige Blocklänge beim Schreiben
-1137=Schreibvorgang läuft
-1138=Schreiben von Leadin/Leadout läuft
-1139=Audio Abspielen läuft
-1140=Audio Abspielen beendet
-1141=Ungültige Parameterlistenlänge
-1142=Fehler bei synchroner Datenübertragung
-1143=Leere CD
-1144=Kein PMA
-1145=OPC-Initialisierungsfehler
-1146=OPC-Fehler
-1147=OPC-ALPC-Fehler
-1148=OPC-Zeitüberschreitung
-1149=Leseadresse in ATIP
-1150=Schreibadresse EFM
-1151=Schreibnotfall eingetreten
-1152=Mediumgeschwindigkeitsfehler
-1153=Medium nicht identifizierbar
-1154=Medium nicht unterstützt
-1155=Schreibnotfall
-1156=Servo-Fehler
-1157=PLL-Fehler
-1158=Adressfehler
-1159=Header-Monitor-Fehler
-1160=Header-Search-Fehler
-1161=EDC-Fehler
-1162=Link/RI/RO-Fehler
-1163=CDBD-Überlauffehler
-1164=Schreiben von Audio in reservierten Track
-1165=Hardware-Fehler
-1166=Unsichtbarer Track vorhanden
-1167=Unvollständiger Track vorhanden (evtentuell CD-RFS-CD?)
-1168=Unbekannte Trackart vorhanden 

[AUDIOGEN]
0 	=Keine Fehler
1	=Abbruch durch Benutzer
2	=Datei wurde nicht gefunden 
3	=Datei hat ein falsches Format
-1	=Undefinierter AudioGenerator Fehler
-2	=StartDisk fehlgeschlagen
-3	=StartSession fehlgeschlagen
-4	=StartTrack fehlgeschlagen
-5	=Schreiben fehlgeschlagen
-6	=EndTrack fehlgeschlagen
-7	=EndSession fehlgeschlagen
-8	=EndDisk fehlgeschlagen
-9  =Fehler beim Generieren der DAO-Informationen

[ISO9660GEN]
-3	=Die Joliet Namen dieser Dateien (Namen hier in ISO-L3) sind gleich:

[MAKEJOLIETNAMES]
-3	=Die folgenden Dateien haben keinen eindeutigen Joliet Namen:

[IMAGEGEN]
0 	=Keine Fehler
1	=Abbruch durch Benutzer
2	=Datei wurde nicht gefunden 
3	=Datei hat ein falsches Format
-1	=Undefinierter ImageGenerator Fehler
-2	=StartDisk fehlgeschlagen
-3	=StartSession fehlgeschlagen
-4	=StartTrack fehlgeschlagen
-5	=Schreiben fehlgeschlagen
-6	=EndTrack fehlgeschlagen
-7	=EndSession fehlgeschlagen
-8	=EndDisk fehlgeschlagen
-9  =Relozierung der ISO-Daten fehlgeschlagen
-10 =Die Chunks der Image-Datei:

[PHASE]
20	=Lesen von CD
21	=Lesen von CD war erfolgreich
22	=Lesen von CD war nicht erfolgreich
23	=Lesen von CD wurde abgebrochen
24	=Cachen von Dateien
25	=Cachen von Dateien fertig
26	=Cachen von Dateien nicht erfolgreich
27	=Abbruch des Cachens
28	=Start der Geschwindigkeitsmessung
29	=Geschwindigkeitsmessung fertig: %dx (%d KB/s)
30	=Geschwindigkeitsmessung nicht erfolgreich
31	=Abbruch der Geschwindigkeitsmessung
32	=Start der Simulation mit %dx (%d KB/s)
33	=Simulation mit %dx (%d KB/s) war erfolgreich
34	=Simulation nicht erfolgreich mit %dx (%d KB/s)
35	=Abbruch der Simulation
36	=Start des Brennvorganges mit %dx (%d KB/s)
37	=Brennvorgang  mit %dx (%d KB/s) war erfolgreich
38	=Brennvorgang nicht erfolgreich mit %dx (%d KB/s)
39	=Abbruch des Brennvorganges
40	=Abbruch durch Benutzer
41	=Die Zusammenstellung paßt auf keine CD
48	=CD analysieren

[CDCOPY]
1	=Abbruch durch Benutzer
-1	=CD ist urheberrechtlich geschützt
-2	=Das Kopieren von CDs dieses Formats wird vom Rekorder nicht unterstützt
-3	=Schreiben der Imagedatei fehlgeschlagen
-4	=Nicht genügend Speicher
-5	=Die CD ist zu groß, um kopiert zu werden
-6	=Nicht genügend Speicher, um diese CD zu kopieren
-7	=Nicht genügend Speicher, um diese Wave-Datei zu speichern
-8	=Ungültige Trackinfo
-9	=Ungültiger Trackmode
-10	=Unbekanntes Datenformat bei
-11	=EDC, ECC Fehler bei
-12	=Unbehebbarer Lesefehler in 
-13 =Ungültige Auswahl eines Audio Track
-14 =Analyse von CD war nicht erfolgreich
-15	=Das Laufwerk unterstützt kein Audiolesen

[CDCOPYDOC]
1	=Abbruch durch Benutzer
-1	=Imagedatei kann nicht erzeugt werden
-2	=Öffnen der Imagedatei fehlgeschlagen
-3	=Schreiben der Imagedatei fehlgeschlagen
-4	=Schließen der Imagedatei fehlgeschlagen
-5	=Die Imagedatei ist ungültig
-6	=Das Format in die Original-CD ist nicht unterstützt
-7	=Das Laufwerk unterstützt kein Audiolesen 

[MMC]
0000=Keine zusätzliche Sense-Information verfügbar
0006=I/O Prozeß beendet
0011=Audio-Abspielvorgang ist aktiv
0017=Reinigung wird erbeten
0200=Fehler: No seek complete
0400=Gerät ist aus unbekanntem Grund nicht bereit
0401=Gerät ist noch nicht bereit
0402=Gerät ist nicht bereit, Init Kommando erbeten
0403=Gerät ist nicht bereit, manuelles Eingreifen erforderlich
0404=Gerät ist nicht bereit, Formatieren dauert noch an
0407=Gerät ist nicht bereit, Operation dauert noch an
0408=Gerät ist nicht bereit, Schreibvorgang dauert länger an
0500=Gerät antwortet nicht auf Auswahlkommando
0600=Keine Referenzposition gefunden
0700=Mehrere Peripheriegeräte selektiert
0800=Kommunikation mit log. Gerät fehlgeschlagen
0801=Zeitüberschreitung bei Kommunikation mit log. Gerät
0802=Paritätsfehler bei Kommunikation mit log. Gerät
0900=Fehler beim Verfolgen der Spur
0901=Fehler im Spur-Servo
0902=Fehler im Fokussier-Servo
0903=Fehler im Spindle-Servo
0904=Fehler beim Selektieren des Schreib/Lesekopfs
0a00=Überlauf des Fehlerprotokolls
0b00=Warnung
0b01=Warnung, spezifizierte Arbeitstemperatur überschritten
0b02=Fehler: Warning, enclosure degraded
0c00=Schreibfehler
0c07=Schreibfehler, Fehlerbehandlung erforderlich
0c08=Schreibfehler, Fehlerbehandlung erfolglos
0c09=Schreibfehler, Datenstrom abgebrochen
0c0a=Schreibfehler, Padding-Blocks wurden angefügt
1100=Unbehandelter Schreibfehler
1101=Anzahl der Leseversuche erschöpft
1102=Fehlerbereich in Daten zu groß zum Korrigieren
1105=L-EC unkorrigierbarer Fehler
1106=CIRC unkorrigierbarer Fehler
110f=Fehler beim Lesen von UPC/EAN
1110=Fehler beim Lesen von ISRC
1111=Lesefehler, Datenstrom abgebrochen
1500=Fehler beim wahlfreien Positionieren
1501=Mechanischer Positionierfehler
1502=Positionierfehler beim Lesen des Mediums aufgetreten
1700=Datenrettung erfolgte ohne Fehlerkorrektur 
1701=Datenrettung durch mehrfaches Versuchen erfolgreich
1702=Datenrettung durch positive Schreib/Lesekopf-Verschiebung erfolgreich
1703=Datenrettung durch positive Schreib/Lesekopf-Verschiebung erfolgreich
1704=Datenrettung durch mehrfachen Versuch und CIRC erfolgreich
1705=Datenrettung durch Verwendung der vorherigen Sektor-ID
1707=Datenrettung ohne ECC - neue Übertragung verlangt
1708=Datenrettung ohne ECC - erneues Schreiben verlangt
1709=Datenrettung ohne ECC - Daten wurden erneut geschrieben
1800=Datenrettung mit Anwedung der Fehlerkorrektur
1801=Datenrettung mit Fehlerkorrektur und mehrfachen Versuchen
1802=Datenrettung erfolgreich - Daten automatisch neu allokiert
1803=Datenrettung mit CIRC erfolgreich
1804=Datenrettung mit L-EC erfolgreich
1805=Datenrettung erfolgreich . neue Übertragung verlangt
1806=Datenrettung erfolgreich - erneutes Schreiben verlangt
1a00=Fehler wegen falscher Länge der Parameterliste
1b00=Fehler bei synchronem Datentransfer
1d00=Differenzen bei Überprüfungsoperation aufgetreten
2000=Ungültiger Kommandocode
2100=Logischer Block außerhalb des erlaubten Bereichs
2101=Ungültige Element-Adresse
2400=Ungültiges Feld im CDB
2500=Logisches Gerät wird nicht unterstützt
2600=Ungültiges Feld in Parameterliste
2601=Parameter wird nicht unterstützt
2602=Ungültiger Wert eines Parameters
2603=Schwellwertparameter nicht unterstützt
2604=Ungültige Freigabe einer aktiven Reservierung
2700=Schreibgeschützt
2701=Hardware ist schreibgeschützt
2702=Logisches Gerät ist schreibgeschützt
2703=Assoziierter Schreibschutz
2704=Dauerhafter Schreibschutz
2705=Dauerhafter Schreibschutz
2800=Nicht bereit zum wechseln. Medium evtl. ausgewechselt
2801=Zugriff auf Import- oder Exportelement 
2900=Einschalten, Reset oder Bus-Reset aufgetreten
2901=Einschaltvorgang aufgetreten
2902=SCSI-Bus Reset aufgetreten
2903=Reset eines Bus-Gerätes aufgetreten
2904=Interner Reset des Geräts
2a00=Parameter geändert
2a01=Mode-Parameter geändert
2a02=Log-Parameter geändert
2a03=Fehler: Reservations preempted
2b00=Kopieren kann nicht ausgeführt werden, weil Host die Verbindung nicht abbrechen kann
2c00=Fehlerhafte Kommandosequenz
2c03=Aktueller Programm Bereich ist nicht leer
2c04=Aktueller Programm Bereich ist leer
2f00=Kommandos von anderem Initiator gelöscht
3000=Inkompatibles Medium eingelegt
3001=Medium kann wegen unbekanntem Format nicht gelesen werden
3002=Medium kann wegen inkompatiblem Format nicht gelesen werden
3003=Reinigungsmedium installiert
3004=Medium kann wegen unbekanntem Format nicht geschrieben werden
3005=Medium kann wegen inkompatiblem Format nicht geschrieben werden
3006=Inkompatibles Medium kann nicht formatiert werden
3007=Fehler bei der Reinigung
3008=Schreiben wegen falschem Anwendungscode nicht möglich
3009=Aktuelle Session ist nicht zum Anfügen fixiert
3100=Defektes Medienformat
3101=Formatierkommando fehlgeschlagen
3400=Fehler: Enclosure failure
3500=Fehler: Enclosure services failure
3501=Fehler: Unsupported enclosure failure
3502=Fehler: Enclosure services unavailable
3503=Fehler: Enclosure services transfer failure
3504=Fehler: Enclosure services transfer refused
3700=Parameter wurden gerundet
3900=Speichern der Parameter nicht unterstützt
3a00=Kein Medium vorhanden
3a01=Kein Medium vorhanden - Schlitten geschlossen
3a02=Kein Medium vorhanden - Schlitten geöffnet
3b0d=Medium-Zielelement voll
3b0e=Medium-Quellelement leer
3b0f=Ende des Mediums erreicht
3b11=Medienmagazin nicht ansprechbar
3b12=Medienmagazin entfernt
3b13=Medienmagazin eingelegt
3b14=Medienmagazin gesperrt
3b15=Medienmagazin entsperrt
3d00=Ungültige Bits in Identifikationsnachricht
3e00=Logisches Gerät hat sich noch nicht selbst konfiguriert
3e01=Versagen des logischen Geräts
3e02=Zeitüberschreitung des logischen Geräts
3f00=Arbeitsbedingungen des Zielgeräts geändert
3f01=Microcode wurde geändert
3f02=Geänderte Arbeitsbedingung
3f03=Inquiry Daten geändert
4000=Diagonose fehlgeschlagen
4300=Message Fehler
4400=Interner Zielgerätefehler
4500=Selektier- oder Deselektierfehler
4600=Soft-Reset erfolglos
4700=SCSI Paritätsfehler
4800=Vom Initiator erkannte Fehlernachricht empfangen
4900=Fehler wegen ungültiger Nachricht
4a00=Kommando-Phasenfehler
4b00=Daten-Phasenfehler
4c00=Selbstkonfiguration des log. Geräts fehlgeschlagen
4d00=Überlappende tagged Kommandos
4e00=Überlappende Kommandos versucht
5100=Fehler beim Löschen
5300=Laden oder Auswerfen des Mediums fehlgeschlagen
5302=Auswurf des Mediums verhindert
5700=TOC konnte nicht restauriert werden
5a00=Benutzeranforderung oder Zustandsänderung
5a01=Benutzeranforderung nach Medien-Auswurf
5a02=Benutzer setzte Schreibschutz
5a03=Benutzer schaltete Schreibschutz aus
5b00=Protokoll-Ausnahmefehler
5b01=Schwellwertbedingung trifft zu
5b02=Protokollzähler bei Maximum
5b03=Protokoll-Listencodes erschöpft
5d00=Schwelle der Fehlervorhersage überschritten
5dff=Schwelle der Fehlervorhersage überschritten (FALSE)
5e00=Energiemangelbedingung an
5e01=Ruhebedingung von Timer aktiviert
5e02=Standby-Bedingung von Timer aktiviert
5e03=Ruhebedingung durch Kommando aktiviert
5e04=Standby-Bedinung durch Kommando aktiviert
6300=Ende des Anwender-Bereichs in dieser Spur erreicht
6301=Datenpaket paßt nicht in den vorhandenen Platz
6400=Illegaler Modus für diese Spur
6401=Ungültige Größe des Datenpakets
6500=Fehler der Spannungsversorgung
7200=Fehler beim Fixieren der Session
7201=Fehler beim Fixieren währen des Lead-In-Schreibens
7202=Fehler beim Fixieren währen des Lead-Out-Schreibens
7203=Fehler beim Fixieren der Session - unvollständige Spur in der Session
7204=Nicht oder nur teilweise geschriebene reservierte Spur
7300=CD Kontrollfehler
7301=Energiekalibrierungsbereich fast voll
7302=Energiekalibrierungsbereich fast voll
7303=Fehler im Energiekalibrierungsbereich
7304=Fehler beim Aktualisieren der PMA
7305=PMA ist voll
8900=Ungeeignetes Kommando
C100=Ungültiger Spurstatus
C200=Reservierte Spur vorhanden
C400=Ungülige Reservierunslänge für Spurreservierungskommando
C500=Puffer leer (Daten zu langsam angeliefert)
C601=Unbeschriebener Bereich gefunden
C602=Linkblöcke entdeckt
CC00=Nicht genügend Speicher
CD00=Keine Spur vorhanden, um die Session zu beenden
CE00=Nicht aufzeichenbare Spurbeschreibung entdeckt
CF00=Zerstörte Spur vorhanden
D000=PMA Bereich voll
D100=PCA Bereich voll
D400=Beenden der Simulation mit TAO

[MP6200]
0000=Keine weitere Sense-Information verfügbar
0006=I/O Prozeß beendet
0011=Audio-Abspielvorgang ist aktiv
0012=Audio-Abspielvorgang auf Pause geschaltet
0100=Fehlerbehandlung benötigt
0101=Fehlerbehandlung fehlgeschlagen
0200=Fehler: No seek complete
0400=Logisches Gerät nicht bereit, Grund unbekannt
0401=Logisches Gerät ist noch nicht bereit
0402=Logisches Gerät nicht bereit, Init-Kommando benötigt
0403=Logisches Gerät nicht bereit, manuelles Eingreifen nötig
0601=Energiekalibrierungsbereich fast voll
0800=Kommunikationsfehler mit log. Gerät
0900=Fehler beim Verfolgen der Spur
0901=Fehler im Spur-Servo
0902=Fehler im Fokussier-Servo
0903=Fehler im Spindle-Servo
0980=Fehler beim radialen Skating
0981=Fehler im Schlitten-Servo
0982=Falsche Bitsynchronisation des PLL
0983=Servo hat die Spur verloren
0984=ATIP Synchronisationsfehler
0985=ATIP/Subcode-Sprung
0c00=Fehler beim Schreiben
1000=Ungültige Blockgröße für Kommando
1001=Datenpaket paßt nicht in den vorhandenen Platz
1002=Daten zu langsam angeliefert (Buffer Underrun)
1003=CD ist nicht leer
1004=PMA is leer
1005=PMA ist nicht leer
1100=Unbehandelter Lesefehler
1200=Ungültige UPC/EAN Eingabe
1201=Fehler beim lesen von UPC/EAN
1202=Ungültiger ISRC code
1500=Fehler beim wahlfreien Positionieren
1700=Datenrettung erfolgte ohne Fehlerkorrektur 
1701=Datenrettung durch mehrfaches Versuchen erfolgreich
1800=Datenrettung mit Anwedung der Fehlerkorrektur
1801=Datenrettung mit Fehlerkorrektur und mehrfachen Versuchen
1a00=Falsche Parameterlänge für dieses Kommando
2000=Ungültige Parameter für dieses Kommando
2100=Logischer Block außerhalb des erlaubten Bereichs
2400=Ungültiges Feld im CDB
2500=Logisches Gerät wird nicht unterstützt
2600=Ungültiges Feld in Parameterliste
2601=Parameter wird nicht unterstützt
2602=Ungültiger Wert eines Parameters
2700=Schreibgeschützt
2800=Nicht bereit zum wechseln. Medium evtl. ausgewechselt
2900=Einschalten, Reset oder Bus-Reset aufgetreten
2a00=Parameter geändert
2a01=Mode-Parameter geändert
2a02=Padding Blocks eingefügt
2c00=Fehlerhafte Kommandosequenz
2f00=Kommandos von anderem Initiator gelöscht
3000=Inkompatibles Medium eingelegt
3001=Medium kann wegen unbekanntem Format nicht gelesen werden
3002=Medium kann wegen inkompatiblem Format nicht gelesen werden
3004=Medium kann wegen unbekanntem Format nicht geschrieben werden
3005=Medium kann wegen inkompatiblem Format nicht geschrieben werden
3100=Defektes Medienformat
3101=Formatierkommando fehlgeschlagen
3900=Speichern der Parameter nicht unterstützt
3a00=Kein Medium vorhanden
3f00=Arbeitsbedingungen des Zielgeräts geändert
3f01=Microcode wurde geändert
3f03=Inquiry Daten geändert
4000=Diagonose fehlgeschlagen
4400=Interner Zielgerätefehler
4500=Selektier- oder Deselektierfehler
4700=SCSI Paritätsfehler
4800=Vom Initiator erkannte Fehlernachricht empfangen
4900=Fehler wegen ungültiger Nachricht
4e00=Überlappende Kommandos versucht
5000=Fehler bei "write append"
5300=Laden oder Auswerfen des Mediums fehlgeschlagen
5302=Auswurf des Mediums verhindert
5700=TOC konnte nicht restauriert werden
57c0=Subcode nicht gefunden
57c1=ATIP nicht gefunden
57c2=Kein ATIP oder Subcode
57c3=PMA Fehler
57c4=Fehler beim Lesen der TOC
57c5=Fehler beim Lesen der Disk-Information
5a00=Benutzeranforderung oder Zustandsänderung
5a01=Benutzeranforderung nach Medien-Auswurf
6300=Ende des Anwender-Bereichs in dieser Spur erreicht
6400=Illegaler Modus für diese Spur
6480=Lead-In lesen
6481=Lead-Out lesen
7100=Fehler beim Fixieren der Session
7101=Fehler beim Fixieren währen des Lead-In-Schreibens
7102=Fehler beim Fixieren währen des Lead-Out-Schreibens
7103=Fehler beim Fixieren der Session, Spur unvollständig
7104=Fehler beim Fixieren der Session, Spur leer oder unvollständig
7105=Session At Once fehlgeschlagen, kein CUE Sheet
8200=Kommando jetzt nicht gültig
9000=Fehler bei Überprüfung der reservierten Spuren
9200=Fehler beim Suchen des Headers
9801=Fehler: Header monitor error
9802=EDC Fehler (Falsche Prüfsumme)
9803=Lesen v. Link-, Run-In- oder Run-Out
9804=Fehler: Last one block error
9805=Illegale Blockgröße
9806=Nicht alle Daten wurden übertragen
9807=CDBD Überlauf
a100=Ungültige Startadresse
a500=Falscher Application Code
aa00=Ende des Mediums erreicht
c101=Ungültige Spurnummer
c280=Fehler im SystemKonfigurations-ROM
c281=Fehler im Systemkonfigurations-RAM
c290=Fehler im EFM Codierer
c291=Fehler im EFM Decoder
c292=Fehler im DAC
c295=Fehler im Systemkonfigurations-EEPROM
c2a0=Kommunikationsfehler im Block Decoder
c2a1=Kommunikationsfehler im Block Encoder
c2a2=Fehler im Block Encoder/Decoder
c300=Fehler beim Selbsttest des CD-R Motors
c400=Paritätsfehler im Datenpuffer
c500=Datenübertragungsfehler
c601=Unbeschriebener Bereich gefunden
c900=Illegale Blocklänge
ca00=Energiekalibrierungsfehler
ca80=Ungültige Energieeinstellung des Lasers
ca81=Modulationsfehler
ca82=Beta am oberen Wertebereich
ca83=Beta am unteren Wertebereich
ca84=Alpha am oberen Wertebereich
ca85=Alpha am unteren Wertebereich
cd00=Keine Spur zur Vervollständigung vorhanden
d000=PMA ist voll
d001=PMA-Änderung fehlgeschlagen
d102=PEnergiekalibrierungsbereich voll
e000=Ausfall der 12V Spannungsversorgung
e100=Undefinierter Systemkonfigurationsfehler
e101=Systemkonfigurations-Kommunikationsfehler
e102=Unbekannter Systemkonfigurationsfehler
e200=Systemkonfiguration nicht bereit
e300=Kommando abgelehnt
e400=Kommando nicht akzeptiert
e500=Fehler bei Überprüfung des Spuranfangs
e501=Fehler bei Überprüfung des Spurendes
e502=Fehler bei Überprüfung des Lead-In-Anfangs
e503=Fehler bei Überprüfung des Lead-In-Endes
e504=Fehler bei Überprüfung des Lead-Out-Anfangs
e505=Fehler bei Überprüfung des Lead-Out-Endes
ff00=Kommandophasen-Zeitüberschreitung
ff01=Zeitüberschreitung bei Dateneingabephase
ff02=Zeitüberschreitung bei Datenausgabephase
ff03=Zeitüberschreitung bei Statusausgabephase
ff04=Zeitüberschreitung bei Nachrichteneingabephase
ff05=Zeitüberschreitung bei Nachrichtenausgebaphase
