[HDSCSIPFILE]
-1=Errore di lettura sul dispositivo SCSI!
-2=Memoria insufficiente!
-3=Errore di ricerca sul dispositivo SCSI!
-4=Voce non valida (errore interno)!

[HFSIMAGEITEM]
-1=Errore di lettura sul dispositivo SCSI!
-2=Memoria insufficiente!
-3=Voce non valida (errore interno)!

[ISODOC]
-1=Errore durante la scrittura del file info della multisessione!
-2=Errore durante l'inserimento del file info della multisessione nella compilation!
-3=Errore durante la creazione dell'identificazione del CD inserito!
-4=Errore fatale nel leggere i dati HFS dall'hard disk SCSI!
-5=Errore fatale nel leggere i dati di boot dell'immagine!

[W95PARTREADFILE]
-1=E' stato specificato un drive logico errato!
-2=Impossibile trovare vwin32.dll!
-3=Errore nell'impedire di accedere al drive logico!
-4=Errore di posizionamento nel drive logico!
-5=Errore di Apertura/Chiusura!
-6=Errore di lettura!
-7=Impossibile ottenere informazioni sul drive!
-8=Impossibile scrivere su un'unità logica!

[TRANSFER]
1=Interrotto dall'utente
2=Errore di apertura del file
3=Errore di chiusura del file
4=Errore di lettura del file
5=Errore leggendo il file di cache
-1=Errore Generale
-2=Errore: funzione non supportata
-3=Errore: interfaccia non definita
-4=Errore: errore di fase
-5=Errore: memoria insufficiente
-6=Errore durante la scrittura del file
-7=Errore durante l'apertura del file di cache
-8=Errore durante la scrittura del file di cache
-9=Errore: no driver
-10=Versione errata
-11=Errore durante l'accesso al file di cache
-12=La capacità non può essere cambiata
-13=Errore durante la lettura del file di cache
-14=Errore durante la scrittura del file di cache
-15=File di cache troppo piccolo
-16=Impossibile eseguire InizioTraccia
-17=Impossibile eseguire LeggiBuffer
-18=Impossibile eseguire FineTraccia
-19=Impossibile eseguire ChiusuraCd
-20=Impossibile eseguire Scrittura
-21=Errore durante la lettura Audio
-22=Impossibile usare la cache con i CD Audio
-23=L'immagine ISO attuale può essere scritta solo su un CD vuoto!
-24=Non posso terminare la scrittura Disc At Once
-25=Errore durante la lettura dei dati
-26=Il masterizzatore non supporta la scrittura Disc At Once
-27=Non è possibile utilizzare il Disc At Once
-28=Non è possibile creare le informazioni CD Text

[IMAGECOMP]
-1=Memoria insufficiente
-2=Errore durante la lettura del file d'immagine
-3=Il file d'immagine ha un formato non valido
-4=Chiamata ad una funzione non valida
-5=Errore durante la costruzione della struttura interna DAO
-6=Strano errore interno di tipo sconosciuto

[CDR]
-1   =Errore del masterizzatore non specificato
-2   =Versione errata della DLL
-3   =Funzione del masterizzatore non implementata
-4   =Funzione non supportata dal masterizzatore
-14  =Possibilità di sola lettura
-15  =Possibilità sconosciute
-20  =Accodamento fallito
-21  =Attesa per l'accodamento fallita
-22  =Interruzione dell'accodamento fallita
-23  =Memoria insufficiente
-24  =Tempo esaurito per l'attesa dell'accodamento
-100 =Errore del parametro
-101 =InfoTraccia non valida
-102 =Fixinfo non valida
-103 =ModoTraccia non valida
-104 =Lunghezza della pausa non valida
-200 =Errore interno di stato
-201 =Stato di scrittura non valido
-999 =Nessun comando SCSI/IDE
-1000=Errore SCSI/IDE
-1001=Errore del controllo assorbimento
-1002=Conflitto del codice dell'applicazione
-1003=Tempo ATIP non valido
-1004=Tentativo di oltrepassare i limiti della traccia
-1005=Play audio interrotto
-1006=Play audio interrotto a causa di un errore
-1007=Errore durante la lettura del barcode
-1008=Conflitto di DimensioneBlocco
-1009=Conflitto del formato di DimensioneBlocco
-1010=Dimensioni del buffer dei dati errate
-1011=Errore del buffer durante la registrazione
-1012=Eccedenza di dati nel buffer
-1013=Buffer vuoto
-1014=Area di calibrazione quasi piena
-1015=Area di calibrazione piena
-1016=Impossibile leggere l'ATIP
-1017=Impossibile recuperare dal leadin
-1018=Impossibile recuperare dal leadout
-1019=Impossibile recuperare dal PMA
-1020=Impossibile recuperare dall'area di calibrazione
-1021=Impossibile recuperare dalla traccia
-1022=Comando attualmente non valido
-1023=Errore della sequenza di comandi
-1024=Errore di comunicazione
-1025=Comando attuale interrotto
-1026=Area programmi attuale vuota
-1027=Esiste una traccia danneggiata
-1028=Rilevata traccia danneggiata
-1029=Errore della lunghezza della traccia
-1030=Diagnostica non riuscita
-1031=Il disco è protetto da scrittura
-1032=Stile del disco non corrispondente
-1033=Drive non pronto
-1034=Blocchi fittizzi aggiunti
-1035=Errore EEPROM
-1036=Fine del supporto raggiunta
-1037=Fine dell'area utente di questa traccia
-1038=Esiste un area scritta a pacchetti
-1039=Errore di fuoco o di allineamento
-1040=Dimensione blocco non valida per il comando
-1041=Tabella delle tracce non valida
-1042=Lunghezza tabella delle tracce non valida
-1043=Parametro tabella delle tracce non valido
-1044=Campo non valido nel comando
-1045=Struttura non valida per la traccia riservata
-1046=Questo CD non è registrabile
-1047=Modo non valido per questa traccia
-1048=Modo a pacchetti non valido
-1049=Lunghezza della traccia riservata non valida
-1050=Lunghezza dei pacchetti dati riservati non valida
-1051=Traccia non valida
-1052=Tavola di descrizione della traccia non valida
-1053=Unità di descrizione della traccia non valida
-1054=Modo Traccia non valido
-1055=Numero della traccia non valido
-1056=Stato della traccia non valido
-1057=Lunghezza di trasferimento non valida
-1058=Comando inappropriato
-1059=Il controller SCSI ha rilevato messaggi d'errore
-1060=Errore interno del controller
-1061=Errore interno di destinazione
-1062=Indirizzo audio non valido
-1063=Bit non validi nel messaggio di identificazione
-1064=Indirizzo del blocco non valido
-1065=Comando non valido
-1066=Campo non valido nel comando
-1067=Campo non valido nel parametro
-1068=LUN non valido
-1069=Messaggio di errore non valido
-1070=Indirizzo di partenza non valido
-1071=La tensione del laser è oltre il limite
-1072=Errore di calibrazione del laser
-1073=Incontrata area collegata
-1074=Incontrati blocchi collegati
-1075=L'unità logica è riservata
-1076=Il supporto è stato cambiato
-1077=Formato del supporto rovinato
-1078=Meccanismo di caricamento del supporto fallito
-1079=Caricamento o espulsione del supporto fallita
-1080=Supporto non presente
-1081=Prevenuta la rimozione del supporto
-1082=Messaggio di errore
-1083=Parametri di modo cambiati
-1084=Errore del monitor ATIP
-1085=Incontrato blocco inesistente
-1086=Spazio insufficiente
-1087=Non pronto per la transizione
-1088=Nessuna informazione sensata aggiuntiva
-1089=Barcode non disponibile
-1090=Nessun EFM all'indirizzo cercato
-1091=Nessun pacchetto
-1092=Nessun pregap
-1093=Scansione del CD terminata
-1094=Nessuna TOC
-1095=Nessuna traccia da chiudere
-1096=Richiesta la rimozione del supporto dall operatore
-1097=Richiesto comando sovraposto
-1098=Dimensione del pacchetto non corrispondente
-1099=Errore di lunghezza della lista dei parametri
-1100=Lista dei parametri troppo lunga
-1101=Errore di parità
-1102=Area PCA piena
-1103=Area PMA piena
-1104=Errore di posizionamento
-1105=Errore di calibrazione dell'alimentazione
-1106=Errore di calibrazione dell'alimentazione
-1107=Area programmi non vuota
-1108=Dati recuperati con ECC
-1110=Dati recuperati con Riprova
-1111=Recupero necessario
-1112=Richiesta per il fissaggio fallita
-1113=Trovata traccia riservata sul CD-R
-1114=E' avvenuto un reset
-1115=Selezione o riselezione fallita
-1116=Selftest fallito
-1117=Interrotto su blocco non dati
-1118=Track at once non è in PMA
-1119=Errore nel leggere la traccia successiva
-1120=Cassetto fuori
-1121=Impossibile leggere TOC, PMA o subcode
-1122=Impossibile recuperare la TOC
-1123=Impossibile riservare la traccia, poichè il modo traccia è stato cambiato
-1124=Formato del supporto sconosciuto
-1125=Disco non registrabile
-1126=Traccia danneggiata irrecuperabile a causa dell'area di scrittura troppo piccola
-1127=Incontrato descrittore traccia irrecuperabile
-1128=Errore di lettura irrecuperabile
-1129=Incontrata area non scritta
-1130=Verifica fallita
-1131=Errore nell'invio di comandi per la scrittura
-1132=Scrittura impegnata
-1133=Scrittura completata
-1134=Errore di scrittura dei dati con CU
-1135=Errore di scrittura
-1136=Scritta lunguezza blocco non valida
-1137=Scrittura in corso
-1138=Scrittura in corso del leadin o del leadout
-1139=Play audio in corso
-1140=Play audio completato
-1141=Lunghezza non valida della lista del parametro
-1142=Errore nel trasferimento sincrono dei dati
-1143=CD Vuoto
-1144=Nessun PMA
-1145=Errore di inizializzazione OPC
-1146=Errore di esecuzione OPC
-1147=Errore OPC ALPC
-1148=Timeout OPC
-1149=L'indirizzo di lettura è ATIP
-1150=L'indirizzo di lettura è EFM
-1151=Si è verificata un'emergenza di scrittura
-1152=Errore di valocità del supporto
-1153=Nessuna identificazione del supporto
-1154=Supporto non supportato
-1155=Emergenza di scrittura
-1156=Errore del servo
-1157=Errore del PLL
-1158=Errore di indirizzo
-1159=Errore di monitoraggio intestazione
-1160=Errore di ricerca intestazione
-1161=Errore EDC
-1162=Errore Link/RI/RO
-1163=Errore di sovraccarico CDBD
-1164=Scrittura audio su una traccia riservata
-1165=Errore hardware
-1166=Traccia invisibile presente
-1167=Traccia imcompleta presente (forse un CD CD-RFS?)
-1168=Traccia sconosciuta presente

[AUDIOGEN]
0	=Nessun errore
1	=Interruzione dell'utente
2	=Manca un file
3	=Il file ha un formato errato
-1	=Errore non specificato del generatore audio
-2	=Non è possibile eseguire InizioDisco
-3	=Non è possibile eseguire InizioSessione
-4	=Non è possibile eseguire InizioTraccia
-5	=Non è possibile eseguire Scrittura
-6	=Non è possibile eseguire FineTraccia
-7	=Non è possibile eseguire FineSessione
-8	=Non è possibile eseguire FineDisco
-9	=Non è possibile creare le informazioni DAO

[IMAGEGEN]
0	=Nessun errore
1	=Interruzione dell'utente
2	=Manca un file
3	=Il file ha un formato errato
-1	=Errore non specificato del generatore di immagine
-2	=Non è possibile eseguire InizioDisco
-3	=Non è possibile eseguire InizioSessione
-4	=Non è possibile eseguire InizioTraccia
-5	=Non è possibile eseguire Scrittura
-6	=Non è possibile eseguire FineTraccia
-7	=Non è possibile eseguire FineSessione
-8	=Non è possibile eseguire FineDisco
-9	=Errore durante la rilocazione ISO
-10	=Elementi dell'immagine:

[ISO9660GEN]
-3	=I nomi Joliet di questi file (qui elencati in ISO-L3) sono uguali:
-4	=Il generatore ISO9660 ha esaurito la memoria
-5	=Il seguente file fisso ha una posizione non valida
-6	=Preparazione della struttura ISO9660 fallita
-7	=Troppi file in un gruppo di file ***interleaved ***
-8	=Errore di IO usando l'immagine di boot
-9	=Non posso allocare spazio sul CD-R
-10	=Settore di boot non riconosciuto

[MAKEJOLIETNAMES]
-3	=I file elencati non hanno un nome Joliet unico:

[PHASE]
20	=Inizio lettura del CD
21	=Lettura CD completata
22	=Lettura CD fallita
23	=Lettura CD interrotta
24	=Inizio ottimizzazione file
25	=Ottimizzazione file completata
26	=Ottimizzazione file fallita
27	=Ottimizzazione file interrotta
28	=Inizio misurazione velocità
29	=Misurazione velocità effettuata: %dx (%d KB/s)
30	=Misurazione velocità fallita
31	=Misurazione velocità interrotta
32	=Inizio simulazione a %dx (%d KB/s)
33	=Simulazione eseguita correttamente a %dx (%d KB/s)
34	=Simulazione fallita a %dx (%d KB/s)
35	=Simulazione interrotta
36	=Inizio scrittura a %dx (%d KB/s)
37	=Scrittura eseguita correttamente a %dx (%d KB/s)
38	=Scrittura fallita a %dx (%d KB/s)
39	=Scrittura interrotta
40	=Interruzione dell'utente
41	=La compilation non entra nel CD vergine
48	=Analisi del CD
57  =Modalità oversize attivata
61	=Inizio simulazione
62	=Simulazione eseguita correttamente
63	=Simulazione fallita
64	=Simulazione interrotta
65	=Inizio scrittura
66	=Scrittura eseguita correttamente
67	=Scrittura fallita
68	=Scrittura interrotta

[CDCOPY]
1	=Interruzione dell'utente
-1	=Il CD è protetto da diritti d'autore
-2	=La copia di questo CD non è supportata
-3	=Errore durante la scrittura del file immagine
-4	=Memoria insufficiente
-5	=Il CD non entra sul CD vergine
-6	=Non c'è abbastanza spazio per copiare questo CD
-7	=Non c'è abbastanza spazio per salvare questo file wave
-8	=Informazioni traccia non valide
-9	=Modo traccia non valido
-10	=Attenzione: formato dati sconosciuto a
-11	=Attenzione: errore EDC, ECC a
-12	=Errore di lettura irrecuperabile a
-13	=Selezione non valida per la traccia audio
-14	=Analisi del CD fallita
-15	=Questo drive non supporta l'estrazione audio digitale
-20	=Errore: tipo file errato
-21	=Errore in InizioDisco
-22	=Errore in FineDisco
-23	=Errore in InizioSessione
-24	=Errore in FineSessione
-25	=Errore in Scrittura
-26	=Memoria insufficiente

[CDCOPYDOC]
1	=Interruzione dell'utente
-1	=Creazione immagine fallita
-2	=Errore nell'apertura del file immagine
-3	=Errore nella scrittura del file immagine
-4	=Errore nella chiusura del file immagine
-5	=Il file immagine non è valido
-6	=Il formato del CD sorgente non è supportato
-7	=Questo drive non supporta l'estrazione audio digitale

[MMC]
0000=Nessuna informazione sensata aggiuntiva
0006=Processo di I/O terminato
0011=Play audio in atto
0017=Pulizia richiesta
0200=Accesso al CD terminato
0400=Unità logica non pronta, causa non rapportabile
0401=Unità logica in fase di inizializzazione
0402=Unità logica non pronta, comando di inizializzazione richiesto
0403=Unità logica non pronta, intervento manuale necessario
0404=Unità logica non pronta, formattazione in corso
0407=Unità logica non pronta, operazione in corso
0408=Unità logica non pronta, scrittura lunga in corso
0500=L'unità logica non risponde alla selezione
0600=Nessuna posizione di riferimento trovata
0700=Selezionati dispositivi di periferica multipli
0800=Errore di comunicazione dell'unità logica
0801=Tempo scaduto di comunicazione dell'unità logica
0802=Errore di parità sulla comunicazione dell'unità logica
0900=Errore nel leggere la traccia successiva
0901=Errore servo della traccia
0902=Errore servo del fuoco
0903=Errore servo dell'asse
0904=Errore di selezione della testina
0a00=Log degli errori pieno
0b00=Attenzione
0b01=Attenzione, superata la temperatura critica
0b02=Warning, enclosure degraded
0c00=Errore di scrittura
0c07=Errore di scrittura, recupero necessario
0c08=Errore di scrittura, recupero fallito
0c09=Errore di scrittura, il flusso di dati è stato interrotto
0c0a=Errore di scrittura, blocchi di riempimento aggiunti
1000=Dimensione blocco non valida per il comando
1001=Il pacchetto non entra nello spazio disponibile
1002=Buffer vuoto
1100=Errore di lettura irrecuperabile
1101=Ritentativi di lettura esauriti
1102=Errore troppo lungo per essere corretto
1105=Errore incorregibile L-EC
1106=Errore incorregibile CIRC
110f=Errore nel leggere il codice UPC/EAN
1110=Errore nel leggere il codice ISRC 
1111=Errore di lettura, il flusso di dati è stato interrotto
1500=Errore nel posizionamento casuale
1501=Errore nel posizionamento meccanico
1502=Errore di posizionamento rilevato dalla lettura del supporto
1700=Dati recuperati senza correzione d'errore
1701=Dati recuperati con più tentativi
1702=Dati recuperati muovendo il laser con offset positivo
1703=Dati recuperati muovendo il laser con offset negativo
1704=Dati recuperati con più tentativi e con applicazione del CIRC
1705=Dati recuperati usando il precedente id di settore
1707=Dati recuperati senza ECC - si raccomanda il riallineamento
1708=Dati recuperati senza ECC - si raccomanda la riscrittura
1709=Dati recuperati senza ECC - dati riscritti
1800=Dati recuperati con correzione d'errore
1801=Dati recuperati con più tentativi e con correzione d'errore
1802=Dati recuperati - dati riallocati automaticamente
1803=Dati recuperati con CIRC
1804=Dati recuperati con L-EC
1805=Dati recuperati - si raccomanda la riallocazione
1806=Dati recuperati - si raccomanda la riscrittura
1a00=Errore lunghezza della lista di parametri
1b00=Errore del trasferimento dati sincrono
1d00=Errata corrispondenza durante l'operazione di verifica
2000=Codice del comando non valido
2100=Blocco logico al di fuori dei limiti
2101=Indirizzo dell'elemento non valido
2400=Campo non valido in CDB
2500=Unità logica non supportata
2600=Campo non valido nella lista dei parametri
2601=Parametro non supportato
2602=Valore del parametro non valido
2603=Parametri di soglia non supportati
2604=Versione di traccia precedentemente riservata non valida
2700=Protetto dalla scrittura
2701=Hardware protetto dalla scrittura
2702=Software dell'unità logica protetto dalla scrittura
2703=Protezione dalla scrittura associata
2704=Protezione dalla scrittura persistente
2705=Protezione dalla scrittura permanente
2800=Non pronto per effettuare i cambiamenti, forse il supporto è stato cambiato
2801=Utilizzato un elemento di import o export
2900=Accensione, reset o reset del bus del dispositivo avvenuto
2901=Accensione avvenuta
2902=Avvenuto il reset del bus SCSI
2903=Funzione di reset del bus del dispositivo avvenuta
2904=Reset interno del dispositivo
2a00=Parametri cambiati
2a01=Modi dei parametri cambiati
2a02=Parametri di log cambiati
2a03=Reservations preempted
2b00=La copia non può avvenire poichè il sistema non può disconnettersi
2c00=Errore nella sequenza di comandi
2c03=L'area di programma corrente non è vuota
2c04=L'area di programma corrente è vuota
2e00=Tempo insufficiente per l'operazione
2f00=Comandi eliminati da un altro controller
3000=E' stato inserito un supporto non compatibile
3001=Impossibile leggere il supporto - formato sconosciuto
3002=Impossibile leggere il supporto - formato incompatibile
3003=Cartuccia di pulizia installata
3004=Impossibile scrivere sul supporto - formato sconosciuto
3005=Impossibile scrivere sul supporto - formato incompatibile
3006=Impossibile formattare il supporto - supporto imcompatibile
3007=Errore durante la pulizia
3008=Impossibile scrivere - codice dell'applicazione non corrispondente
3009=La sessione corrente non è stata preparata per l'unione alla precedente
3100=Formato del supporto rovinato
3101=Comando format fallito
3400=Errore: Enclosure failure
3500=Errore: Enclosure services failure
3501=Errore: Unsupported enclosure failure
3502=Errore: Enclosure services unavailable
3503=Errore: Enclosure services transfer failure
3504=Errore: Enclosure services transfer refused
3700=Parametri arrotondati
3900=Parametri di salvataggio non supportati
3a00=Supporto non presente
3a01=Supporto non presente - cassetto chiuso
3a02=Supporto non presente - cassetto aperto
3b0d=Elemento destinazione del supporto pieno
3b0e=Elemento origine del supporto vuoto
3b0f=Raggiunta la fine del supporto
3b11=Supporto non accessibile
3b12=Supporto rimosso
3b13=Supporto inserito
3b14=Supporto bloccato
3b15=Supporto sbloccato
3d00=Bit non validi nell'identificazione del messaggio
3e00=L'unità logica non è stata ancora autoconfigurata
3e01=Errore dell'unità logica
3e02=Tempo esaurito sull'unità logica
3f00=Le condizioni operative della destinazione sono cambiate
3f01=Il microcode è stato cambiato
3f02=Cambiata la definizione operativa
3f03=I dati richiesti sono stati cambiati
4000=Diagnostica fallita sui componenti
4300=Messaggio di errore
4400=Errore interno del dispositivo
4500=Errore nella selezione o riselezione
4600=Reset a caldo avvenuto senza successo
4700=Errore di parità SCSI
4800=Il controller ha rilevato messaggi di errore
4900=Messaggio di errore non valido
4a00=Errore di fase del comando
4b00=Errore di fase dei dati
4c00=L'unità logica ha fallito l'autoconfigurazione
4d00=Comandi sovrapposti
4e00=Tentativo di sovrapporre i comandi
5100=Errore nella cancellazione
5300=Caricamento o espulsione del supporto falliti
5302=Impedita la rimozione del supporto
5700=Impossibile recuperare la tavola dei contenuti
5a00=L'operatore ha richiesto il dispositivo o cambiamento di stato del dispositivo
5a01=Richiesta di rimozione del supporto dall'operatore
5a02=L'operatore ha impostato la protezione dalla scrittura
5a03=L'operatore ha rimosso la protezione dalla scrittura
5b00=Eccezione durante la fase di log
5b01=Raggiunte le condizioni di soglia
5b02=Contatore log counter al massimo
5b03=Esaurita la lista di codici di log
5d00=Failure prediction threshold exceeded
5dff=Failure prediction threshold exceeded (FALSE)
5e00=Low power condition on
5e01=Stato di inattività attivato dal timer
5e02=Stato di attesa attivato dal timer
5e03=Stato di inattività attivato da un comando
5e04=Stato di attesa attivato da un comando
6300=Raggiunta la fine dell'area utente su questa traccia
6301=Il pacchetto non entra nello spazio disponibile
6400=Modo illegale per questa traccia
6401=Dimesione pacchetto non valida
6500=Errore nel voltaggio
7200=Errore di chiusura sessione
7201=Errore di chiusura sessione nella scrittura del lead-in
7202=Errore di chiusura sessione nella scrittura del lead-out
7203=Errore di chiusura sessione - traccia imcompleta nella sessione
7204=Traccia riservata vuota o parzialmente scritta
7300=Errore di controllo del CD
7301=Power calibration area piuttosto piena
7302=Power calibration area piena
7303=Errore nella power calibration area 
7304=Errore nell'aggiornamento nell'area di memoria di programma
7305=Area di memoria di programma piena
8900=Conmando inappropriato
9082=Read Write Control Task Error
9141=Mechanism Control Task Error
91A1=Mechanism Control Task Error
C100=Stato traccia illegale
C200=Traccia riservata presente
C400=Lunghezza non valida della traccia da riservare
C500=Buffer vuoto
C601=Incontrata un'area non scritta
C602=Incontrati blocchi collegati
CC00=Spazio insufficiente
CD00=Non è presente una traccia per chiudere la sessione
CE00=Incontrato descrittore di traccia non registrabile
CF00=Esiste una traccia danneggiata
D000=Area PMA piena
D100=Area PCA piena
D400=Uscita dalla registrazione pseudo track at once

[MP6200]
0000=Nessun informazione sensata aggiuntiva
0006=Processo di I/O terminato
0011=Play audio in atto
0012=Play audio in pausa
0100=Recupero necessario
0101=Recupero fallito
0200=Accesso al CD terminato
0400=Unità logica non pronta, motivo non rapportabile
0401=Unità logica in attesa di essere pronta
0402=Unità logica non pronta, richiesto comando di inizializzazione
0403=Unità logica non pronta, intervento manuale richiesto
0601=Power calibration area piuttosto piena
0800=Errore di comunicazione dell' unità logica
0900=Errore di lettura della traccia successiva
0901=Errore servo della traccia
0902=Errore servo del fuoco
0903=Errore servo dell'asse
0980=Errore di 'radial skating'
0981=Errore di 'sledge servo'
0982=Il PLL non si blocca
0983=Il servo del laser è al di fuori della traccia
0984=Errore di sincronismo ATIP
0985=Errore di 'ATIP/subcode jumped'
0c00=Errore di scrittura
1000=Dimensione blocco non valida per il comando
1001=Il pacchetto non entra nello spazio disponibile
1002=Buffer vuoto
1003=Il disco non è vuoto
1004=L'area programmi corrente è vuota
1005=L'area programmi corrente non è vuota
1100=Errore di lettura non recuperato
1200=Codice UPC/EAN non valido
1201=Errore di lettura del codice UPC/EAN 
1202=Codice ISRC non valido
1500=Errore di posizionamento casuale
1700=Dati recuperati senza correzione d'errore
1701=Dati recuperati con più tentativi
1800=Dati recuperati con correzione d'errore
1801=Dati recuperati con più tentativi e con correzione d'errore
1a00=Errore di lunghezza della lista parametri
2000=Lista parametri dei comandi non valida
2100=Blocco logico fuori del campo consentito
2400=Campo non valido in CDB
2500=Unità logica non supportata
2600=Campo non valido nella lista parametri
2601=Parametro non supportato
2602=Valore parametro non valido
2700=Protetto da scrittura
2800=Non pronto per preparare il cambio, supporto cambiato
2900=Accensione, reset o reset del bus del dispositivo avvenuti
2a00=Parametri cambiati
2a01=Modi parametri cambiati
2a02=Blocchi di riempimento aggiunti
2c00=Errore nella sequenza dei comandi
2f00=Comandi eliminati da un altro controller
3000=Supporto incompatibile installato
3001=Impossibile leggere il supporto - formato sconosciuto
3002=Impossibile leggere il supporto - formato incompatibile
3004=Impossibile scrivere il supporto - formato sconosciuto
3005=Impossibile scrivere il supporto - formato incompatibile
3100=Formato del supporto rovinato
3101=Formato del comando fallito
3900=Salvataggio parametri non supportato
3a00=Supporto non presente
3f00=Le condizioni operative di destinazione sono cambiate
3f01=il microcodice è stato cambiato
3f03=I dati richiesti sono stati cambiati
4000=Diagnostica fallita sui componenti
4400=Errore di destinazione interna
4500=Errore di selezione o riselezione
4700=Errore di parità SCSI 
4800=Il controller ha rilevato messaggi di errore
4900=Messaggio di errore non valido
4e00=Tentativo di esecuzione di comandi sovrapposti
5000=Errore di scrittura in aggiunta
5300=Caricamento o espulsione del supporto fallita
5302=Impedita la rimozione del supporto
5700=Impossibile recuperare la tavola dei contenuti
57c0=Sottocodice non trovato
57c1=ATIP non trovato
57c2=Nessun ATIP o sottocodice
57c3=Errore PMA
57c4=Errore di lettura TOC
57c5=Errore di informazioni sul disco
5a00=L'operatore ha richiesto il dispositivo o stato del dispositivo cambiato
5a01=Richiesta di rimozione del supporto dall'operatore
6300=Raggiunta la fine dell'area utente su questa traccia
6400=Modo non valido per questa traccia
6480=Lettura del lead-in
6481=Lettura del lead-out
7100=Errore di chiusura sessione
7101=Errore di chiusura sessione durante la scrittura del lead-in
7102=Errore di chiusura sessione durante la scrittura del lead-out
7103=Errore di chiusura sessione - traccia incompleta nella sessione
7104=Errore di chiusura sessione - traccia vuota o parzialmente scritta
7105=Impossibile scrivere la sessione 'at once', nessuna tabella delle tracce
8200=Comando non valido in questo momento
9000=Errore di controllo traccia riservata
9082=Errore di controllo lettura/scrittura
9141=Errore di controllo del meccanismo
91A1=Errore di controllo del meccanismo
9200=Errore di ricerca intestazione
9801=Errore di controllo intestazione
9802=Errore EDC 
9803=Lettura dei blocchi 'link', 'run-in' o 'run-out'
9804=Errore 'last one block'
9805=Dimensione blocco illegale
9806=Non sono stati trasferiti tutti i dati
9807=Errore di CDBD vuoto
a100=Indirizzo di partenza non valido
a500=Codice dell'applicazione non corrispondente
aa00=Raggiunta la fine del supporto
c101=Numero di traccia non valido
c280=Errore Syscon ROM 
c281=Errore Syscon RAM
c290=Errore EFM encoder
c291=Errore EFM decoder 
c292=Errore DAC
c295=Errore Syscon EEPROM
c2a0=Errore di comunicazione del decodificatore del blocco
c2a1=Errore di comunicazione del codificatore del blocco
c2a2=Errore del codificatore/decodificatore
c300=Errore dell'autotest del masterizzatore
c400=Errore di parità del buffer
c500=Errore di trasferimento dati
c601=Incontrata area non scritta
c900=Lunghezza blocco non valida
ca00=Errore di calibrazione dell'alimentazione
ca80=Valore di alimentazione del laser errato
ca81=Errore di modulazione
ca82=Errore 'beta upper range'
ca83=Errore 'beta lower range'
ca84=Errore 'alpha upper range'
ca85=Errore 'alpha lower range'
cd00=Non esiste una traccia da completare
d000=L'area PMA è piena
d001=Aggioramento PMA fallito
d102=L'area di calibrazione dell'alimentazione è piena
e000=Guasto dei 12V
e100=Errore indefinito syscon
e101=Errore di comunicazione Syscon
e102=Errore sconosciuto syscon
e200=Syscon non pronto
e300=Comando rifiutato
e400=Comando non accettato
e500=Errore di verifica all'inizio della traccia
e501=Errore di verifica alla fine della traccia
e502=Errore di verifica all'inizio del lead-in
e503=Errore di verifica alla fine del lead-in
e504=Errore di verifica all'inizio del lead-out
e505=Errore di verifica alla fine del lead-out
ff00=Tempo scaduto durante la fase di invio comandi
ff01=Tempo scaduto durante la fase di ingresso dei dati
ff02=Tempo scaduto durante la fase di uscita dei dati
ff03=Tempo scaduto durante la fase di stato
ff04=Tempo scaduto durante la fase di 'message in'
ff05=Tempo scaduto durante la fase di 'message out'

