[MPEGAUDIOITEM]
1=La synchronisation a échoué. Fichier MP3 deffectueux?
2=Fichier MP3 ne peut être ouvert.
3=Format du fichier MP3 non supporté.
4=Erreur lors de la lecture du fichier MP3.
5=Plus de mémoire.
6=Erreur lors de la lecture du fichier MP3.

[WAVEAUDIOITEM]
-1=Plus de mémoire.
-2=Fichier wave ne peut être ouvert!
-3=Format du fichier non supporté!
-4=Erreur de lecture du fichier wave!
-5=Nero supporte que les fichiers wave PCM!
-6=Format de l'échantillon wave non supporté!
-7=Erreur interne: Initialisation!
-8=Erreur interne!

[HDSCSIPFILE]
-1=Erreur de lecture sur périphérique SCSI!
-2=Plus de mémoire!
-3=Erreur de lecture sur périphérique SCSI!
-4=Appel illégal (erreur interne)!

[HFSIMAGEITEM]
-1=Erreur de lecture sur périphérique SCSI!
-2=Plus de mémoire!
-3=Appel illégal (erreur interne)!

[ISODOC]
-1=Erreur pdt l'écriture du fichier Info-multisession!
-2=Erreur pdt l'insertion du fichier Info-multisession dans la compilation!
-3=Erreur pdt la recréation des infos Multisession!
-4=Erreur fatale pdt la lecture des données HFS depuis le disque dur SCSI!
-5=Erreur fatale pdt la lecture des données du fichier image bootable!

[W95PARTREADFILE]
-1=Unité logique spécifiée illégale!
-2=Pas d'accès au vwin32.dll!
-3=Blockage de l'unité logique impossible!
-4=Positionnement dans l'unité logique impossible!
-5=Ouverture/fermeture non réussie!
-6=Erreur de lecture!
-7=Ne peut obtenir info sur le lecteur!
-8=Ne peut écrire sur l'unité logique!

[TRANSFER]
1=Interruption de l'utilisateur
2=Erreur à l'ouverture du fichier
3=Erreur à la fermeture du fichier
4=Erreur de lecture du fichier
5=Erreur de lecture du cache
-1=Erreur générale
-2=Erreur: fonction non implémentée
-3=Erreur: pas d'interface utilisateur
-4=Erreur: erreur de phase
-5=Erreur: mémoire insuffisante
-6=Erreur d'écriture du fichier
-7=Erreur à l'ouverture du fichier cache
-8=Erreur d'écriture du fichier cache
-9=Erreur: pas de pilote
-10=Mauvaise version
-11=Erreur d'accès au fichier cache
-12=Fonction ne pouvant être modifiée
-13=Erreur de lecture du fichier cache
-14=Erreur d'écriture du fichier cache
-15=Fichier cache trop petit
-16=Impossible d'effectuer la fonction StartTrack
-17=Impossible d'effectuer la fonction ReadBuffer
-18=Impossible d'effectuer la fonction EndTrack
-19=Impossible d'effectuer la fonction Fixation
-20=Impossible d'effectuer la fonction Write
-21=Erreur en lecture audio
-22=Cache impossible avec CD audio
-23=Actuellement, les images ISO peuvent seulement être écrites sur des CD vides!
-24=Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
-25=Erreur en lecture de données
-26=Votre lecteur ne supporte pas la fonction Disc At Once
-27=Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
-28=Impossible de créer une information CD Texte

[IMAGECOMP]
-1=Mémoire insuffisante
-2=Erreur de lecture dans le fichier image
-3=Format incorrect du fichier image
-4=Appel illégal de fonction/méthode
-5=Erreur de création des structures interne DAO
-6=Erreur interne de nature indéterminée

[CDR]
-1   =Erreur d'enregistrement non spécifiée
-2   =Mauvaise version de DLL
-3   =Fonction d'enregistrement non implémentée
-4   =Fonction d'enregistrement non supportée
-14  =Possibilité de lecture seulement
-15  =Possibilité inconnue
-20  =La mise en file a échoué
-21  =La file Wait a échoué
-22  =La file Abort a échoué
-23  =Plus de mémoire
-24  =Délai imparti écoulé pour la file Wait
-100 =Erreur de paramètre
-101 =Fonction trackinfo invalide
-102 =Fonction fixinfo invalide
-103 =Fonction trackmode invalide
-104 =Durée des pauses invalide
-200 =Erreur d'état interne
-201 =Fonction writestate invalide
-999 =Pas de commande SCSI/IDE
-1000=Erreur SCSI/IDE
-1001=Erreur de contrôle d'absorption
-1002=Conflit de code d'application
-1003=Comparaison erronée de temps ATIP
-1004=Tentative de dépassement de piste
-1005=Lecture audio abandonnée
-1006=Lecture audio arrêtée pour cause d'erreur
-1007=Erreur de lecture du code-barre
-1008=Conflit taille de bloc
-1009=Conflit de format taille de bloc
-1010=Erreur taille tampon données
-1011=Erreur tampon durant l'enregistrement
-1012=Dépassement de tampon
-1013=Sous-alimentation de tampon
-1014=Zone de calibration presque pleine
-1015=Zone de calibration pleine
-1016=Lecture ATIP impossible
-1017=Recouvrement zone d'ouverture impossible
-1018=Recouvrement zone de clôture impossible
-1019=Recouvrement PMA impossible
-1020=Recouvrement zone de calibration impossible
-1021=Recouvrement piste impossible
-1022=Commande invalide actuellement
-1023=Erreur séquence de commande
-1024=Echec de la communication
-1025=Commande actuelle abandonnée
-1026=Zone de programme courant vide
-1027=Piste endommagée
-1028=Détection de piste endommagée
-1029=Erreur longueur piste de données
-1030=Echec du diagnostic
-1031=Disque protégé en écriture
-1032=Non correspondance type de disque
-1033=Unité non prête
-1034=Ajout de blocs factices
-1035=Echec EEPROM
-1036=Fin de média détectée
-1037=Fin de zone utilisateur de cette piste
-1038=Existence d'une zone d'écriture compactée
-1039=Erreur de focus/tracking
-1040=Taille de bloc illégal pour la commande
-1041="Cue sheet" illégale
-1042=Longueur "cue sheet" illégale
-1043=Paramètre "cue sheet" illégal
-1044=Champ illégal dans la commande
-1045=Forme illégale pour la piste réservée
-1046=Ce CD n'est pas enregistrable
-1047=Mode illégal pour cette piste
-1048=Mode compacté illégal
-1049=Longueur de réserve illégale
-1050=Longueur de réserve compactée illégale
-1051=Piste illégale
-1052=Table de description de pistes illégale
-1053=Unité de description de piste illégale
-1054=Mode piste illégal
-1055=Numéro de piste illégal
-1056=Statut de piste illégal
-1057=Longueur de transfert illégale
-1058=Commande non appropriée
-1059=Message reçu d'erreur de détection d'amorce
-1060=Erreur du contrôleur interne
-1061=Echec de cible interne
-1062=Adresse audio invalide
-1063=Bits invalides dans le message d'identification
-1064=Adresse de bloc invalide
-1065=Commande invalide
-1066=Champ invalide dans la commande
-1067=Champ invalide dans le paramètre
-1068=LUN invalide
-1069=Erreur de message invalide
-1070=Adresse de début invalide
-1071=Plus de courant laser
-1072=Erreur ajustement laser
-1073=Zone de liens rencontrée
-1074=Blocs liés rencontrés
-1075=L'unité logique est réservée
-1076=Média changé
-1077=Format de média corrompu
-1078=Echec du mécanisme de chargement du média
-1079=Echec chargement/éjection du média
-1080=Média non présent
-1081=Le média ne peut être retiré
-1082=Erreur de message
-1083=Paramètres de mode changés
-1084=Erreur ATIP moniteur
-1085=Bloc non existant
-1086=Mémoire insuffisante
-1087=Pas prêt pour lecture transition
-1088=Pas d'information complémentaire
-1089=Pas de code-barre disponible
-1090=Pas d'EFM à l'adresse de recherche
-1091=Pas de paquet
-1092=Pas de "pregap"
-1093=Pas de fin de recherche
-1094=Pas de TOC
-1095=Pas de piste pour finaliser
-1096=Intervention opérateur pour retirer le média
-1097=Tentative de commandes chevauchées
-1098=Taille paquet non conforme
-1099=Erreur longueur liste de paramètres
-1100=Liste de paramètres trop longue
-1101=erreur de parité
-1102=Zone PCA pleine
-1103=Zone PMA pleine
-1104=Erreur de Positionnement
-1105=Erreur calibration puissance
-1106=Erreur calibration puissance
-1107=Zone programme non vide
-1108=Données récupérées avec EEC
-1110=Données récupérées par essais successifs
-1111=Récupération nécessaire
-1112=La demande de fixation a échoué
-1113=Piste de réserve présente
-1114=Une initialisation est intervenue
-1115=Echec de sélection ou désélection
-1116=Echec d'autotest
-1117=Arrêt sur bloc ne contenant pas de données
-1118=Piste en une fois pas en PMA
-1119=Erreur suivi de piste
-1120=Sortie de tiroir
-1121=Impossible de lire TOC, PMA ou subcode
-1122=Impossible de récupérer TOC
-1123=Impossible de réserver une piste, le mode piste ayant changé
-1124=Format de média inconnu
-1125=Disque non enregistrable
-1126=Piste endommagée irrécupérable (zone d'écriture trop petite)
-1127=Descripteur de piste irrécupérable rencontré
-1128=Erreur de lecture irrécupérable
-1129=Zone non écrite rencontrée
-1130=Echec vérification
-1131=Erreur écriture à la suite
-1132=Ecriture occupée
-1133=Ecriture terminée
-1134=Erreur écriture de données avec CU
-1135=Erreur écriture
-1136=Ecriture longueur de bloc illégale
-1137=Opération d'écriture en cours
-1138=Ecriture zone ouverture/fermeture en cours
-1139=Lecture audio en cours
-1140=Lecture audio terminée
-1141=Longueur de liste de paramètres invalide
-1142=Erreur transfert de données synchrone
-1143=CD vierge
-1144=Pas de PMA
-1145=Erreur initialisation OPC
-1146=Erreur exécution OPC
-1147=Erreur ALPC OPC
-1148=Temps OPC dépassé
-1149=Adresse lecture ATIP
-1150=Adresse écriture EFM
-1151=Une fin anormale d'écriture est intervenue
-1152=Erreur vitesse média
-1153=Pas d'identification de média
-1154=Média non supporté
-1155=Fin anormale d'écriture
-1156=Erreur Servo
-1157=Erreur PLL
-1158=Erreur adresse
-1159=Erreur contrôle en-tête
-1160=Erreur recherche en-tête
-1161=Erreur EDC
-1162=Erreur Link/RI/RO
-1163=Erreur dépassement CDBD
-1164=Ecriture audio sur piste réservée
-1165=Erreur du matériel
-1166=Présence d'une piste invisible
-1167=Présence d'une piste incomplète (peut-être un CD-RFS-CD?)
-1168=Présence d'une piste inconnue

[AUDIOGEN]
0	=Pas d'erreur
1	=Interruption par l'utilisateur
2	=Fichier manquant 
3	=Mauvais format de fichier
-1	=Erreur de générateur audio non spécifié
-2	=Impossible d'exécuter StartDisk
-3	=Impossible d'exécuter StartSession
-4	=Impossible d'exécuter StartTrack
-5	=Impossible d'exécuter Write
-6	=Impossible d'exécuter EndTrack 
-7	=Impossible d'exécuter EndSession 
-8	=Impossible d'exécuter EndDisk 
-9	=Could not generate DAO information

[IMAGEGEN]
0	=Pas d'erreur                           
1	=Interruption par l'utilisateur         
2	=Fichier manquant                       
3	=Mauvais format de fichier              
-1	=Erreur de générateur audio non spécifié
-2	=Impossible d'exécuter StartDisk        
-3	=Impossible d'exécuter StartSession     
-4	=Impossible d'exécuter StartTrack       
-5	=Impossible d'exécuter Write            
-6	=Impossible d'exécuter EndTrack         
-7	=Impossible d'exécuter EndSession       
-8	=Impossible d'exécuter EndDisk          
-9	=Erreur durant relocation ISO
-10	=Portions de l'image :

[ISO9660GEN]
-3	=Les noms Joliet des fichiers suivante (à ISO-L3) sont pareils:
-4	=Le générateur ISO9660 n'a plus de mémoire
-5	=Le fichier fixé suivant a une position illégale
-6	=Prepartion of ISO9660 structures failed
-7	=Too many files in one group of interleaved files
-8	=IO error using the boot image
-9	=Pas d'allocation d'espace possible sur le CD
-10	=Secteur bootable non reconnu

[MAKEJOLIETNAMES]
-3	=Les fichiers suivants n'ont pas un nom Joliet unique:

[PHASE]
20	=Début lecture CD
21	=Lecture CD terminée
22	=La lecture CD a échoué
23	=Lecture CD interrompue
24	=Début cache des fichiers
25	=Cache des fichier terminé
26	=Le cache des fichiers a échoué
27	=Cache des fichiers interrompu
28	=Début mesure de vitesse
29	=Mesure de vitesse terminée : %dx (%d Ko/s)
30	=La mesure de vitesse a échoué
31	=Mesure de vitesse interrompue
32	=Début de simulation à %dx (%d Ko/s)
33	=Simulation terminée avec succès à %dx (%d Ko/s)
34	=La simulation a échoué à %dx (%d Ko/s)
35	=Simulation interrompue
36	=Début de gravure à %dx (%d Ko/s)
37	=Gravure terminée avec succès à %dx (%d Ko/s)
38	=La gravure a échoué à %dx (%d Ko/s)
39	=Gravure interrompue
40	=Interruption par l'utilisateur
41	=La compilation ne tient pas sur un CD vierge
48	=Analyse du CD
57  =DAO Maximiser capacité du CD
61	=Début de simulation
62	=Simulation terminée avec succès
63	=La simulation a échoué
64	=Simulation interrompue
65	=Début de gravure
66	=Gravure terminée avec succès
67	=La gravure a échoué
68	=Gravure interrompue

[CDCOPY]
1	=Interruption de l'utilisateur
-1	=Le CD a un copyright
-2	=La copie n'est pas supportée pour ce CD
-3	=Erreur en écriture fichier image
-4	=Mémoire insuffisante
-5	=Le CD ne tient pas sur un CD vierge
-6	=Pas assez d'espace pour graver l'image
-7	=Pas assez d'espace pour sauvegarder le fichier en wav.
-8	=Info piste invalide
-9	=Mode piste invalide
-10	=Attention: format de données inconnu à 
-11	=Attention: erreur EDC, ECC à 
-12	=Erreur de lecture irrécupérable à 
-13	=Sélection illégale de pistes audio
-14	=Analyse du CD non réussie
-15	=Ce lecteur ne supporte pas l'extraction de pistes audio
-20	=Erreur: mauvais type de fichier (1)
-21	=Erreur dans StartDisk
-22	=Erreur dans EndDisk
-23	=Erreur dans StartSession
-24	=Erreur dans EndSession
-25	=Erreur dans Write
-26	=Pas assez de mémoire

-28	=Error building copy item
-29	=Erreur: mauvais type de fichier (2)

[CDCOPYDOC]
1	=Interruption de l'utilisateur
-1	=La création de l'image a échoué
-2	=Erreur à l'ouverture du fichier image
-3	=Erreur en écriture fichier image
-4	=Erreur à la fermeture du fichier image
-5	=Le fichier image est invalide
-6	=Le format du CD source n'est pas supporté
-7	=Ce lecteur ne supporte pas l'extraction de pistes audio

[MMC]
0000=Pas d'information additionnelle significative
0006=Processus E/S terminé
0011=Lecture audio en cours
0017=Nettoyage requis
0200=Recherche incomplète
0400=Unité logique non prête, cause inconnue
0401=L'unité logique sera bientôt prête
0402=Unité logique non prête, commande d'initialisation requise
0403=Unité logique non prête, intervention manuelle requise
0404=Unité logique non prête, formatage en cours
0407=Unité logique non prête, opération en cours
0408=Unité logique non prête, écriture longue en cours
0500=L'unité logique ne répond pas à la sélection
0600=Position de référence non trouvée
0700=Sélection multiple d'unités périphériques
0800=Défaut en communiquant avec l'unité logique
0801=Délai en communiquant avec l'unité logique dépassé
0802=Erreur de parité en communiquant avec l'unité logique
0900=Erreur suivi de piste
0901=Erreur servo piste
0902=Défaut servo Focus
0903=Défaut servo Spindle
0904=Erreur sélection tête
0a00=Dépassement journal d'erreurs
0b00=Attention
0b01=Attention, température admissible dépassée
0b02=Attention, clôture dégradée
0c00=Erreur d'écriture
0c07=Erreur d'écriture, récupération requise
0c08=Erreur d'écriture, échec récupération
0c09=Erreur d'écriture, perte de flux
0c0a=Erreur d'écriture, ajout de blocs de compensation
1000=Taille de bloc invalide pour commande
1001=Le paquet ne tient pas dans l'espace disponible
1002=Sous-alimentation de tampon
1100=Erreur de lecture irrécupérable
1101=Nombre d'essais successifs de lecture dépassé
1102=Erreur trop longue à corriger
1105=Erreur irrécupérable L-EC
1106=Erreur irrécupérable CIRC
110f=Erreur de lecture du nombre UPC/EAN
1110=Erreur de lecture du nombre ISRC
1111=Erreur de lecture, perte de flux
1500=Erreur de positionnement aléatoire
1501=Erreur mécanisme de positionnement
1502=Erreur de positionnement détectée en lecture de média
1700=Données récupérées sans correction d'erreur
1701=Données récupérées après essais successifs
1702=Données récupérées avec décalage positif de la tête
1703=Données récupérées avec décalage négatif de la tête
1704=Données récupérées après essais successifs et/ou application CIRC
1705=Données récupérées en utilisant le précédent secotr id
1707=Données récupérées sans ECC - réassignation recommandée
1708=Données récupérées sans ECC - réécriture recommandée
1709=Données récupérées sans ECC - données réécrites
1800=Données récupérées avec correction d'erreur
1801=Données récupérées avec correction d'erreur et essais successifs
1802=Données récupérées - réallocation automatique des données
1803=Données récupérées avec CIRC
1804=Données récupérées avec L-EC
1805=Données récupérées - réassignation recommandée
1806=Données récupérées - réécriture recommandée
1a00=Erreur longueur liste de paramètres
1b00=Erreur de transfert de données synchrone
1d00=Erreur de comparaison durant la vérification
2000=Code d'opération de commande invalide
2100=Bloc logique hors limite
2101=Adresse d'élément invalide
2400=Champ invalide dans CDB
2500=Unité logique non supportée
2600=Champ invalide dans la liste de paramètres
2601=Paramètre non supporté
2602=Valeur de paramètre invalide
2603=Paramètres de seuil non supportés
2604=Echec libération réservation active
2700=Protection en écriture
2701=Protection en écriture au niveau matériel
2702=Protection en écriture au niveau logiciel de l'unité logique
2703=Protection en écriture associée
2704=Protection en écriture persistante
2705=Protection en écriture permanente
2800=Pas prêt, le média a été changé
2801=Accès à élément importé ou exporté
2900=Une mise sous tension, réinitialisation ou remise à zéro du bus est survenue
2901=Une mise sous tension est survenue
2902=Une remise à zéro du bus SCSI est survenue
2903=Une remise à zéro du bus de l'unité est survenue
2904=Remise à zéro interne de l'unité
2a00=Les paramètres ont changé
2a01=Les paramètres de mode ont changé
2a02=Les paramètres du journal ont changé
2a03=Préemption de réservations
2b00=La copie ne peut être effectuée, l'hôte ne peut être déconnecté
2c00=Erreur de séquence de commandes
2c03=La zone programme courante n'est pas vide
2c04=La zone programme courante est vide
2e00=Insufficient time for operation
2f00=Commandes effacées par une autre amorce
3000=Média incompatible installé
3001=Impossible de lire le média - format inconnu
3002=Impossible de lire le média - format incompatible
3003=Cassette de nettoyage installée
3004=Impossible d'écrire sur le média - format inconnu
3005=Impossible d'écrire sur le média - format incompatible
3006=Impossible de formater le média - média incompatible
3007=Echec du nettoyage
3008=Ecriture impossible - code application erroné
3009=Session courante non fixée pour ajout à la suite
3100=Format de média corrompu
3101=Echec commande Format
3400=Echec clôture
3500=Echec : services de clôture
3501=Echec : clôture non supportée
3502=Services de clôture non disponibles
3503=Echec : transfert services de clôture
3504=Transfert services de clôture refusé
3700=Paramètre d'arrondi
3900=Sauvegarde des paramètres non supportée
3a00=Média absent
3a01=Média absent - tiroir fermé
3a02=Média absent - tiroir ouvert
3b0d=Média de destination plein
3b0e=Média source vide
3b0f=Fin de média atteinte
3b11=Magasin du média inaccessible
3b12=Magasin de média retiré
3b13=Magasin de média inséré
3b14=Magasin de média verrouillé
3b15=Magasin de média déverrouillé
3d00=Bits invalide dans message d'identification
3e00=L'unité logique n'a pas encore été auto-configurée
3e01=Défaut de l'unité logique
3e02=Temps dépassé sur l'unité logique
3f00=Les conditions d'opération de la cible ont changé
3f01=Le microcode a été changé
3f02=Définition d'opération changée
3f03=Les données des renseignements ont changé
4000=Défaut de diagnostic sur composant
4300=Erreur de message
4400=Défaut interne de cible
4500=Défaut sélection ou resélection
4600=Echec remise à zéro logicielle
4700=Erreur de parité SCSI
4800=Réception message d'erreur d'amorce détectée
4900=Erreur de message invalide
4a00=Erreur de phase de commande
4b00=Erreur de phase de données
4c00=Echec auto-configuration unité logique
4d00=Commandes chevauchées
4e00=Tentative de chevauchement de commandes
5100=Défaut d'effacement
5300=Défaut de chargement ou d'éjection du média
5302=Média protégé contre l'ouverture
5380=Eject button is pressed in prevent condition
5700=Impossible de récupérer la table des matières
5a00=Intervention opérateur ou entrée changement état
5a01=L'opérateur a retiré le média
5a02=L'opérateur a sélectionné la protection en écriture
5a03=L'opérateur a sélectionné la permission d'écrire
5b00=Exception journal
5b01=Condition de seuil rencontrée
5b02=Compteur journal au maximum
5b03=Codes liste journal épuisés
5d00=Seuil de prédiction d'échec dépassé
5dff=Seuil de prédiction d'échec dépassé (FAUX)
5e00=Condition de baisse de tension atteinte
5e01=Condition Idle activée par timer
5e02=Condition Standby activée par timer
5e03=Condition Idle activée par commande
5e04=Condition Standby activée par commande
6300=Fin de zone utilisateur rencontrée sur cette piste
6301=Le paquet ne tient pas dans l'espace disponible
6400=Mode illégal pour cette piste
6401=Taille de paquet invalide
64C0=Vitesse illégale avec ce disque
6500=Défaut de tension
7200=Erreur fixation de session
7201=Erreur fixation de session durant écriture ouverture
7202=Erreur fixation de session durant écriture clôture
7203=Erreur fixation de session - piste incomplète dans la session
7204=Erreur fixation de session - Piste de réserve vide ou partiellement écrite
7300=Erreur de contrôle CD
7301=Zone de calibration de puissance presque pleine
7302=Zone de calibration de puissance pleine
7303=Erreur de zone de calibration de puissance
7304=Défaut de mise à jour en zone mémoire programme
7305=Zone mémoire programme pleine
8900=Commande non appropriée
9082=Read Write Control Task Error
9141=Mechanism Control Task Error
91A1=Mechanism Control Task Error
C100=Status de piste non valable
C200=Piste réservée présente
C400=Longueur de réserve illégale
C500=Sous-alimentation de tampon
C601=Zone non écrite rencontrée
C602=Blocs liés rencontrés
CC00=Mémoire insuffisante
CD00=aucune piste pour fermer la session
CE00=Piste non inscriptible rencontrée
CF00=Piste deffectueuse rencontrée
D000=Zone PMA pleine
D100=Zone PCA pleine
D400=Fin de la simulation avec TAO

[MP6200]
0000=Pas d'information additionnelle significative
0006=Processus E/S terminé
0011=Lecture audio en cours
0012=Lecture audio en pause
0100=Récupération nécessaire
0101=La récupération a échoué
0200=Recherche incomplète
0400=Unité logique non prête, cause inconnue                   
0401=L'unité logique sera bientôt prête                        
0402=Unité logique non prête, commande d'initialisation requise
0403=Unité logique non prête, intervention manuelle requise    
0601=Zone de calibration de puissance presque pleine
0800=Défaut en communiquant avec l'unité logique
0900=Erreur suivi de piste  
0901=Erreur servo piste     
0902=Défaut servo Focus     
0903=Défaut servo Spindle   
0980=Défaut patinage radial
0981=Défaut servo Sledge
0982=PLL non verrouillé
0983=Servo hors piste
0984=Erreur sync ATIP
0985=Erreur liaison ATIP/subcode
0c00=Erreur écriture
1000=Taille de bloc invalide pour commande
1001=Le paquet ne tient pas dans l'espace disponible
1002=Sous-alimentation de tampon
1003=Le disque n'est pas vide
1004=La zone programme courante est vide
1005=La zone programme courante n'est pas vide
1100=Erreur de lecture irrécupérable
1200=Nombre UPC/EAN invalide
1201=Erreur lecture nombre UPC/EAN
1202=Nombre ISRC invalide
1500=Erreur de positionnement aléatoire
1700=Données récupérées sans correction d'erreur
1701=Données récupérées après essais successifs
1800=Données récupérées avec correction d'erreur
1801=Données récupérées avec correction d'erreur et essais successifs
1a00=Erreur longueur liste de paramètres
2000=Liste de paramètres de commande invalide
2100=Bloc logique hors limite
2400=Champ invalide dans CDB
2500=Unité logique non supportée
2600=Champ invalide dans liste de paramètres
2601=Paramètre non supporté
2602=Valeur de paramètre invalide
2700=Protégé en écriture
2800=Pas prêt, le média a été changé
2900=Une mise sous tension, réinitialisation ou remise à zéro du bus est survenue
2a00=Les paramètres ont changé
2a01=Les paramètres de mode ont changé
2a02=Ajout de blocs de compensation
2c00=Erreur séquence de commande
2f00=Commandes effacées par une autre amorce          
3000=Média incompatible installé                      
3001=Impossible de lire le média - format inconnu     
3002=Impossible de lire le média - format incompatible
3004=Impossible d'écrire sur le média - format inconnu     
3005=Impossible d'écrire sur le média - format incompatible
3100=Format de média corrompu   
3101=Echec commande Format      
3900=Sauvegarde des paramètres non supportée
3a00=Média absent
3f00=Les conditions d'opération de la cible ont changé
3f01=Le microcode a été changé                        
3f03=Les données des renseignements ont changé  
4000=Défaut de diagnostic sur composant       
4400=Défaut interne de cible             
4500=Défaut sélection ou resélection     
4700=Erreur de parité SCSI                                           
4800=Réception message d'erreur d'amorce détectée                    
4900=Erreur de message invalide                                      
4e00=Tentative de chevauchement de commandes 
5000=Erreur d'écriture à la suite
5300=Défaut de chargement ou d'éjection du média            
5302=Média protégé contre l'ouverture
5380=Eject button is pressed in prevent condition
5700=Impossible de récupérer la table des matières   
57c0=Subcode non trouvé
57c1=ATIP non trouvé
57c2=ATIP ou subcode absent
57c3=Erreur PMA
57c4=Erreur lecture TOC
57c5=Erreur information disque
5a00=Intervention opérateur ou entrée changement état 
5a01=L'opérateur a retiré le média                    
6300=Fin de zone utilisateur rencontrée sur cette piste   
6400=Mode illégal pour cette piste
6480=Lecture zone d'ouverture
6481=Lecture zone de clôture
64C0=Vitesse illégale avec ce disque
7100=Erreur fixation session
7101=Erreur fixation de session durant écriture ouverture                         
7102=Erreur fixation de session durant écriture clôture                           
7103=Erreur fixation de session - piste incomplète dans la session                
7104=Erreur fixation de session - Piste de réserve vide ou partiellement écrite   
7105=Impossible d'écrire session en une fois, pas de "cue sheet"
8200=Commande maintenant invalide
9000=Erreur vérification piste de réserve
9082=Read Write Control Task Error
9141=Mechanism Control Task Error
91A1=Mechanism Control Task Error
9200=Erreur recherche en-tête
9801=Erreur contrôle en-tête
9802=Erreur EDC
9803=Lecture lien, saut avant ou saut arrière
9804=Erreur dernier bloc
9805=Longueur bloc illégale
9806=Données transférées incomplètement
9807=Erreur débordement CDBD
a100=Adresse début invalide
a500=Code application incorrect
aa00=Fin de média atteinte
c101=Numéro de piste invalide
c280=Erreur Syscon ROM
c281=Erreur Syscon RAM
c290=Erreur encodeur EFM
c291=Erreur décodeur EFM
c292=Erreur DAC
c295=Erreur Syscon EEPROM
c2a0=Erreur communication décodeur de bloc
c2a1=Erreur communication encodeur de bloc
c2a2=Erreur chemin encodeur/décodeur de bloc
c300=Erreur auto-test moteur CD-R
c400=Erreur parité tampon
c500=Erreur transfert données
c601=Zone non écrite rencontrée
c900=Longueur de bloc illégale
ca00=Erreur calibration puissance
ca80=Erreur choix puissance
ca81=Erreur modulation
ca82=Erreur choix sup. Beta
ca83=Erreur choix inf. Beta
ca84=Erreur choix sup. Alpha
ca85=Erreur choix inf. Alpha
cd00=Pas de piste à terminer
d000=Zone PMA pleine
d001=Echec mise à jour PMA
d102=Zone de calibration puissance pleine
e000=Défaut 12V
e100=Erreur syscon indéfinie
e101=Erreur communication Syscon
e102=Erreur syscon inconnue
e200=Syscon non prêt
e300=Commande rejetée
e400=Commande non acceptée
e500=Erreur vérification en début de piste
e501=Erreur vérification en fin de piste
e502=Erreur vérification en début de zone d'ouverture
e503=Erreur vérification en fin de zone d'ouverture
e504=Erreur vérification en début de zone de clôture
e505=Erreur vérification en fin de zone de clôture
ff00=Erreur dépassement de temps en phase de commande
ff01=Erreur dépassement de temps en phase de données
ff02=Erreur dépassement de temps en phase de sortie de données
ff03=Erreur dépassement de temps en phase de statut
ff04=Erreur dépassement de temps en phase entrée message
ff05=Erreur dépassement de temps en phase sortie message
