[注意]
 Windows95で本ドライバを使用する場合、以下の注意が必要です。
　PLEXTOR CD-ROMドライバ(PLEXTOR.SYS)をCONFIG.SYS内に立ち上げて
　使用すると、PLEXTOR Manager96が立ち上がりません。
　その場合は、CONFIG.SYS内のPLEXTOR.SYSを立ち上げないように
　REM 文をつけて下さい。（PLEXTOR CD-ROMドライブは、Windows95
  の標準ドライバで立ち上がります。）
　例　REM  DEVICE=C:\PLEXTOR\PLEXTOR.SYS /D:PLEX0001
　　　~~~
　現状Windows95で、CD-ROMのドライバがWindows95のドライバで動いて
　いるかわからない場合は、
　[ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ]-[ｼｽﾃﾑ]でパフォーマンスのページをみて下さい。
　そこで”このｼｽﾃﾑは、最適なﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが実現できるように設定されて
　います”と表示されていれば、Windows95のドライバで動作していま
　す。それ以外のメッセジの場合は、上記の様にCONFIG.SYS内のCD-
　ROMデバイスドライバをはずして下さい。

１．はじめに
~~~~~~~~~~~~~~
　本POWER PLEX32 はDOS/Windows 3.1及びWindows95対応のデバ
イスドライバ及プレクスターCD-ROMユーティリティです。

 DOS/Windows 3.1ユーザは、
   DOSINST.EXE
 を実行して、デバイスドライバ及びPLEXTOR CD-ROMユーティリティを
インストールしてください。インストール画面は、英語画面(CHEV US
またはUS）で行ってください）

 Windows95ユーザは
　　SETUP.EXE
　をWindows 95上から実行して CD-ROMユーティリティをインストール
してください。なお、CD-ROMデバイスドライバはWindows95標準ドライ
バを使用します。

２．インストールについて
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　DOS/Windows 3.1
   動作環境について
  　　OS            MS-DOS 5.x 以上　Windows3.1
    　CD-ROM DRIVE  Plextor 
      　            4PleX、 4PleX 256、 4PleX Plus、 6PleX 、8PleX 、12Plex
    　　 (上記以外のCD-ROM Driveはサポートされません)
　　　SCSI ボード　ASPI Managerが必要

　 Windows95
    動作環境について
  　　OS            Windows 95
    　CD-ROM DRIVE  Plextor 
      　            4PleX、 4PleX 256、 4PleX Plus、 6PleX 、8PleX ,12Plex
    　　 (上記以外のCD-ROM Driveはサポートされません)
　　　SCSI ボード　 Windows 95で認識されている必要があります。

　
３．インストール方法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 3.1  DOS/V、 Windows3.1の場合
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　1) ASPI Managerがインストールされていることを確認して下さ
       い。
　　　　* Plextor SCSI ボードセットをご購入されている場合は
          Power PLEX32でインストールできます。
　　2) C:\>chev us 又は us 
       とタイプし、US モードに切り換えます。なお、SWITCH コマン
       ドは使用しないで下さい。
    3) Power PLEX32  と書いてあるFDをA又はBドライブに入れます。
    4) Aドライブに切り換え、DOSINST とタイプします。
    5) インストール画面に合わせて、インストールを行います。
    6) インストールが完了したら、FDを取り出し、PCをリセットしま
       す。
    
    * Windowsからは、インストール出来ませんのでご注意願います。
    
  インストールが正常に行われ、Windowsを立上げると、"Plextor"と
   いうグループアイコンが出来、"Plextor Manager"がスタートアッ
   プグループにコピーされます。
    
   パラメータ設定について
　 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   　Power PLEX をインストールすると、autoexec.batにPLEXTOR CD-
     ROM DRIVE アクセラレータ(PLEXTOR.EXE)が記述されます。
     PLEXTOR.EXE では下記のパラメータにより、CD-ROM DRIVEのアク
     セラレーションを制御します。
     
     　PLEXTOR.EXE /A  
       ~~~~~~~~~~~~~~~~
         アクセラレーションをONの状態にします。インストールを行
         うと、本パラメータはONの状態となります。これにより、CD
         -ROM DRIVEが高速となり、VIDEO FOR WINDOWS等大容量デー
         タ処理を効率的に行います。
         
       PLEXTOR.EXE /D
       ~~~~~~~~~~~~~~
         アクセラレーション機能をOFFとします。
         
       PLEXTOR.EXE /E
       ~~~~~~~~~~~~~~~
         CD-ROM DISCをイッジェクトします。
 
       PLEXTOR.EXE /L
       ~~~~~~~~~~~~~~~
         CD-ROM DISCをソフト的にロックします。これにより、フロ
　　　　 ントのイジェクトボタンを押しても、CD-ROM DISCは排出され
　　　　 ません。

　　　 PLEXTOR.EXE /U
       ~~~~~~~~~~~~~~
         /L でロックしたロック機能を、解除します。

　　　 PLEXTOR.EXE /M
       ~~~~~~~~~~~~~~
        モノラルオーディオ出力機能。CD-ROM TITLEによっては、右／
　　　　左片方でしか再生させないものがあります。その場合は、本
　　　　コマンドを使用することによりモノラルオーディオとして、
        左右双方から、音声を出します。

　　　使用例
　　　　PLEXTOR   　　すべてのPLEXTOR CD-ROMに対してｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ機
　　　　　　　　　　　能を行います。
　　　　PLEXTOR /L 　 すべてのPLEXTOR CD-ROMに対してイジェクト
                      ロックをかけます。
        PLEXTOR /L E: EドライブのPLEXTOR CD-ROMのみイジェクトロ
　　　　　　　　　　　ックをかけます。

  3.1.1 Windows 3.1上でのPLEXTOR Managerについて
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　Windows3.1上では、GUI(Graphical User Interface) ベースにて
　　PLEXTOR CD-ROM ドライブを制御できます。また、DOS画面で出来
　　ないことも、Windows上でおこなうこともできるようになります。
　　
　　Plextor Managerは、４つのページ（シート）に分かれており、
　　ページを変える場合は、ページボタンの上をクリックして下さい。

  Drive ページ
  ~~~~~~~~~~~~
　　本ページでは、接続されている全てのPlextor CD-ROM ドライブを
　　表示し、ここで変更した内容は、他のページに反映されるように
　　なります。
　　本ページでは、ドライブ名、SCSI-ID、モデル名、キャッシュサイ
　　ズ、ドライブのバージョン、入っているCD-ROM DISCの内容を表示
　　します。
　
　 Video Acceleration
     Video Acceleration 機能を ON/OFF します。ONにすることによ
　　 り、CD-ROM DRIVEが高速となり、VIDEO FOR WINDOWS等大容量デー
     タ処理を効率的に行います。
　
　 Transfer Rate Monitor
     本スイッチをON にするにより、ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰまたは、Plextor Manager
     の最小化を行った場合、データ転送レートが表示されます。本オ
　　 プションは、Plextor Manager を使用している場合にのみ、表示
　　 されます。

 　AutoPlay Enabled
     本オプションをON にすることにより、Audio CD及び、CD Plusを
      CD-ROM Driveに入れると、自動的演奏が（オートスタート）開始
     されます。またWindows 3.1上で、CD-ROM ﾀｲﾄﾙにAUTORUN.INF フ
     ァイルが含まれいる場合でも、オートスタートします。本オプシ
     ョンは、Plextor Manager を使用している場合にのみ、動作しま
　　 す。
　
  Drive Setup ページ
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　本ページでは、Plextor CD-ROM ドライブのスピード(Speed 
    Control)、ドライブスリープ時間(Spindown Time)、イジェクト制
    御(Eject Function) を設定します。
    
　　Speed Control では、ドライブのスピードを調整することができま
　　す。（ドライブ本来のスピード以上にはなりません）
　　
　　ドライブスリープ時間(Spindown Time)は、ドライブのターンテー
　　ブルを常時回している（スタンバイしている）時間を設定できま
　　す。
　　
　　イジェクト制御(Eject) では、ドライブイジェクトのロック・ア
　　ンロックを行います。イジェクトロックをON にすると、ドライブ
　　のイジェクト機能は動作しません。

  Audio Setup ページ
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　本ページでは、オーディオ出力特性を設定します。音楽CD以外の
　　音に関する設定は、サウンドボードに付随するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで行いま
　　す。CD-ROM ドライブのリアパネルのオーディオコネクタと、サウ
　　ンドボード又はステレオアンプに接続されていることを確認してく
　　ださい。本Audio Setup ページでは、サウンドボード自体を制御す
　　るのではなく、サウンドボードへのオーディオデータを制御しま
　　す。ボリュームコントロールバーをクリックすることで、音量の
　　上げ下げを行います。サウンドボードによっては、ボリュームコ
　　ントロールバーを上げすぎると、音割れを起こすこともあります。
　　この場合は、本ページのボリュームコントロールを下げ、サウンド
　　ボードのボリュームユーティリティで調整して下さい。

  CD Audio ページ
  ~~~~~~~~~~~~~~~~
　　本ページは、CD-Audio プレーヤです。機能として
　　　Play、 Stop、 早送り、巻き戻し、トラックスキップ、バックス
　　　キップ
　　です。
    また、オーディオキャプチャーモードを利用することで、音楽CD
    をウエーブファイル形式に変換できます。
    （3.1.3 オーディオキャプチャーモードについて(Windows 3.1用）
　　　を参照して下さい。）

  3.1.2 Plextor ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝについて
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　 ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ機能は、Plextor Power Plexに含まれるオプションユーテ
   ィリティです。DOS/Windows環境でPlextorドライブを使用する場合
    は、Plextor ドライバ(PLEXTOR.SYS)、SCSIボードに添付されるASP
    I Manager、CD-ROM Extension(MSCDEX 又はCORELCDX)が必要です。
  　Plextorドライバ(PLEXTOR.SYS) のメモリ常駐量は、７ｋです。 
   また ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ機能(PLEXTOR.EXE) を使用する場合は更に、８ｋの
   メモリ常駐エリアが必要です。メモリエリアが非常に厳しい場合
   は、ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ機能を使用しない様にして下さい。

 　SCSI ボードで、PIOタイプをご使用の場合は、本ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ機能が十
   分に発揮できません。しかながら、Bus Masterタイプをご使用頂く
   と、目に見えて、性能が向上します。Bus Master方式のSCSIボード
   としてはAdaptec AHA-1542xx、2940、 Buslogic BT-540CF等がありま
   す。Bus Masterタイプを使用することで、データ転送効率が上が
   り、結果としてCPU 占有率を下げることができます。
   ベストパフォーマンスを出すには、PCIタイプが良いでしょう。PCI
   でない場合は、上位からVLB、EISA、ISAの順で良いです。

 　MS-DOS環境では、大容量ファイル（イメージデータ、Photo-CD等）
   を読み込む際に、本ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝが発揮されます。また、DOSベースの
   画像やアニメーションなどを使用したゲームでも非常に効率的で
   す。
　 Windows環境では、Video for Windows、 Soft MPEG Video 、 Quick
   Time for Windows、 アニメーション他グラフィックを多用したマル
   チメディアなどのCD-ROM ﾀｲﾄﾙを読み込む際に非常に効果的です。

  3.1.3 オーディオキャプチャーモードについて(Windows 3.1用）
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　本ユーティリティは、CDオーディオをウエーブファイル(*.wav)に
  変換するものです。本ユーティリティをご使用する場合は、
  1. Plextor Manager CD-Audio ページを選択し、CD-ROM ドライブに
     音楽ＣＤを入れて下さい。
  2. Capture のボタンを押して下さい。
  3. キャプチャーしたい、トラック番号を選択して下さい。
  4. 変換するサンプルレートを選択して下さい。
　  　 CDオーディオのフルレートは44.1KHz です。以下、17.2KHz
       11KHzとなりますが、サンプルレートが高いほど音質は良く
　 　  なりますが、ファイル容量は大きくなります。
　　　 44.1KHz（16Bit ステレオ) を指定すると、１分当たりの容量は
       10MBです。
  5. Channelを指定して下さい。
　 　デフォルトの状態は、Stereo です。変換をモノラル、右チャンネ
　 　ル、左チャンネルのみの指定も出来ます。
  6. 変換するファイル名(Capture Filename)を入力して下さい。その
     拡張子はウエーブファイル形式(*.wav)として下さい。
  7.全ての指定が済んだら、Capture ボタンをクリックして下さい。
　   キャプチャリングを行っている最中は、音は出ません。

　＊注意
　　 本モードでは、１曲単位でキャプチャリングします。１曲の中で
     の部分キャプチャリングはできません。


3.2 Ｗｉｎｄｏｗｓ９５へのインストール
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　1) Power PLEX32のＦＤをＦＤドライブに入れます。
　2) [コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]から、
     セットアップを選択します。
　　　
　　　または、[マイコンピュータ]-[3.5インチFD]を選択し、3.5イン
　　　チFDを開きます。
　3) SETUP.EXEまたは、SETUPアイコンをクリックし、インストールを
　　 開始します。
　4) デフォルトのインストール先(Destination Directory)は、
      C:\PROGRAM FILES\PLEXTOR95です。もし、本設定を変更する場
     合は、Browse.. をクリックし、インストール先を変更して下さ
　　 い。なお、Browseをクリックして、ドライブ指定画面で、文字化
　　 け"E^Au (E)"は”ネットワーク先です。
　5) Program Folder（ホルダーまたはグループアイコン）のデフォル
　　トは、PLEXTORです。ほかのホルダーに変更する場合は、変更先を
　　指定して下さい。（この場合でも、２バイト系のホルダーがある
　　場合は文字化けを起こします）
　6)インストールが完了すると、タスクバーの右にもPLEXTORアイコン
　　が登録されます。

3.2.1 Windows95上でのPLEXTOR Manager96について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　PLEXTOR Manager96は、タスクバーの右端にある"Ｐ"をダブルクリ
　　ックするとWindowがでます。
    Windows95上では、GUI(Graphical User Interface) ベースにて
　　PLEXTOR CD-ROM ドライブを制御できます。
　　
　　Plextor Managerは、４つのページ（シート）に分かれており、
　　ページを変える場合は、ページボタンの上をクリックして下さい。
　
　1) Drive Control
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
　　　本ページでは、Plextor CD-ROM ドライブのスピード(Speed 
    　Control)、ドライブスリープ時間(Spindown Time)、イジェクト
　　　制御(Eject Function) を設定します。
    
　　　Speed Control では、ドライブのスピードを調整することがで
　　　きます。（ドライブ本来のスピード以上にはなりません）
　　
　　　ドライブスリープ時間(Spindown Time)は、ドライブのターンテ
　　　ーブルを常時回している（スタンバイしている）時間を設定で
　　　きます。
　　
　　　イジェクト制御(Eject) では、ドライブイジェクトのロック・ア
　　　ンロックを行います。イジェクトロックをON にすると、ドライ
　　　ブのイジェクト機能は動作しません。
        
　2) Disc Info
  ~~~~~~~~~~~~~~
      挿入された、CD-ROMのフォーマットを表示します。
　　　　　Ex、  CD PLUS 、 Enhanced CD、 CD-ROM Mixed Mode
  
  3) Audio Control
  ~~~~~~~~~~~~~~~~
     オーディオ出力の左右の切り替え、オーディオ出力(master) 等
　　　を行います。

　　　本ページでは、オーディオ出力特性を設定します。音楽CD以外の
　　　音に関する設定は、サウンドボードに付随するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで行い
　　　ます。CD-ROM ドライブのリアパネルのオーディオコネクタと、
　　　サウンドボード又はステレオアンプに接続されていることを確
　　　認してください。本Audio Control ページでは、サウンドボー
      ド自体を制御するのではなく、サウンドボードへのオーディオ
      データを制御します。ボリュームコントロールバーをクリック
      することで、音量の上げ下げを行います。サウンドボードによ
      っては、ボリュームコントロールバーを上げすぎると、音割れ
      を起こすこともあります。
　　  この場合は、本ページのボリュームコントロールを下げ、サウ
      ンドボードのボリュームユーティリティで調整して下さい。

　 4) A/V Player 
   ~~~~~~~~~~~~~~
　　    Windows Media Player相当です。
　　　 　音楽CDのPlay、 Stop、 早送り、巻き戻し、トラックスキップ
　　　　 バックスキップや、システムに予めVideo for Windows等が
　　　　 インストールされている場合は、それらを再生できます。
　
 3.2.2 Audio Capture機能について(Windows95)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　各ページの下には、Audio Captureの機能があります。
　　(CD-DAを*.wavに変換)曲単位でも、曲の一部でもそれぞれのドラ
    イブの性能でwavファイルに変換します。(8PLEXを使用すると、８
    倍速でCapturingします）
    Audio CaptureをクリックするとPlextor Audio Capture 96が立ち
　　上がります。

  1. 音楽CDをCD-ROMドライブに入れます。
  2. キャプチャーしたい、トラック番号を選択して下さい。
  3. 変換するサンプルレートを選択して下さい。
　  　 CDオーディオのフルレートは44.1KHz です。以下、17.2KHz
       11KHzとなりますが、サンプルレートが高いほど音質は良く
　 　  なりますが、ファイル容量は大きくなります。
　　　 44.1KHz（16Bit ステレオ) を指定すると、１分当たりの容量は
       10MBです。
  4. Channelを指定して下さい。
　 　デフォルトの状態は、Stereo です。変換をモノラル、右チャンネ
　 　ル、左チャンネルのみの指定も出来ます。
  6. 変換するファイル名(Capture Filename)を入力して下さい。その
     拡張子はウエーブファイル形式(*.wav)として下さい。
  7. １曲（トラック）内で、キャプチャリングする長さを変更したい
　　　場合は、一番下にある"Length"のバーで調整して下さい。
　　　調整バーをマウスで左右に変更することにより、調整バーの下に
　　　Capture length（キャプチャリング時間）が表示され、
　　　Channelの下に
　　　キャプチャリングするファイルサイズが表示されます。
　　　なお、１曲（トラック）内で、キャプチャリングする長さを変
　　　更すると、右上のトラック表示は"Custom"モードになります。
　8. 全ての指定が済んだら、Capture ボタンをクリックして下さい。
　   キャプチャリングを行っている最中は、音は出ません。

***** お問い合わせ先  ******
　プレクスター株式会社
　テクニカルサポートデスク
　（月〜金曜日 9:30-17:30 * 12:00-13:00除く、土日祭日休日）
　ＴＥＬ　０３−３８４７−８３１７
　ＦＡＸ　０３−３８４７−８２８８
　東京都台東区上野７−７−６　上野ＹＨＫビル７Ｆ

