  
  ロジクール マウスウェア README ファイル
  (C) Copyright 1995-1999 Logitech, Inc. All Rights Reserved.
  
  
  目次
  
  1.  インストール
   1.1  標準インストール
   1.2  ドライバのみのインストール
   1.3  Windows 9x のインストールについて
  2.  プログラムのアンインストール
  3.  機能
   3.1  ズーム
  4.  トラブルシューティング
   4.1  USB マウスの検出
   4.2  PS/2 ポインティング デバイスの検出異常
   4.3  モデムその他のシリアル デバイスとの競合
   4.4  パワー マネジメントの問題
   4.5  ロジクール拡張マウス コントロール パネルの更新異常
   4.6  スクロールとホイールに関連した問題
   4.7  コードレス デスクトップ
  5.  詳細情報について
  
  ________________________________________

1.  インストール
  
  Windows NT 4.0 上にソフトウェアをインストールするときは、作業の前に、
  システムに付属しているディスク修復ユーティリティ (RDISK.EXE) を使っ
  て、システム修復ディスクを作成しておくことをお勧めします。
  
  USB マウスは Windows 98 のみでサポートされる点にご注意ください。
  
1.1  標準インストール
  
  Windows 95 (OSR2)、Windows 98 (以下適用可能な場合は、両方を合わせて
  Windows 9x と呼びます) および Windows NT 4.0 の場合。Setup.exe を実
  行してマウスウェア ソフトウェアをインストールします。
  
  Windows 3.1、Windows 3.11（両方をWindows 3.1xと呼びます）、およびDOS
  ユーザの場合。Win31x ディレクトリに含まれている README.TXT を参照し
  てください。
  
  Windows 3.1x／DOS ロジクール マウスウェア ディスクをビルドするには、
  Win31x のファイルをすべてブランクの 1.44 MB フロッピーにコピーしま
  す。
  
1.2  ドライバのみのインストール
  
  Windows 9x および Windows NT 4.0 では、セットアップ プログラムを実行
  しなくても、デバイス ドライバをロードできます。ただし、この方法を使っ
  てデバイス ドライバをロードすると、ロジクール拡張マウス コントロール 
  センターなどのユーザインタフェース プログラムはインストールされませ
  ん。
  [ディスク使用] 機能を使うと、ロジクール マウスドライバだけがインス
  トールされ、3/4 ボタンの Logitech マウスの中央ボタンがダブルクリック
  をするよう自動的に設定されます。
  
  Windows 95 または Windows NT 4.0 でドライバのみをインストールする場合
  は、以下の手順を実行してください。
  
  1)  Windows デスクトップで [スタート] ボタンをクリックします。
  2)  [設定] を選択し、[コントロール パネル] をクリックします。
  3)  コントロール パネルにある [マウス] アイコンをダブルクリックしま
      す。
  4)  [全般] タブを選択します。
  5)  [全般] タブから [変更] をクリックします。
  6)  ロジクール マウスウェア ディスク 1 をディスク ドライブに挿入します。
  7)  [ディスク使用] ボタンをクリックします。
  8)  プロンプトが表示されたら、[参照] ボタンをクリックします。
  9)  以下のフォルダの中から使用しているオペレーティング システムに該当
      するものをダブル クリックします。
   a)  Windows 95 (OSR2) の場合は Win95。
   b)  Windows NT 4.0 の場合は WinNT。
  10) [開く] または [OK] ボタンをクリックします。
  11) [OK] ボタンをクリックします。
  12) [すべてのデバイスを表示] を選択します。
  13) [モデル] の下で、ポインティング デバイス タイプに一致するモデルを
      選択して、[OK] ボタンをクリックします。
  14) そうすると、更新されたマウス ドライバがコンピュータにコピーされま
      す。
  15) [閉じる] をクリックします。
  16) この変更を有効にするためには、システムを再起動する必要があると表示
      されるので、[はい] をクリックして、システムを再起動します。

  Windows 98 でドライバのみのインストールを実行するには次の手順に従って
  ください。
  
  1)  Windows 98 のデスクトップで [スタート] ボタンをクリックします。
  2)  [設定] を選択し、[コントロール パネル] をクリックします。
  3)  [コントロール パネル] の中の [システム] アイコンをダブルクリック
      します。
  4)  [デバイス マネージャ] タブを選択します。
  5)  [マウス] アイコンをダブルクリックします。
  6)  [マウス タイプ] アイコンをダブルクリックします。
  7)  [ドライバ] タブをクリックします。
  8)  [ドライバの更新] ボタンをクリックします。
  9)  [デバイス ドライバの更新ウィザード] ボックスの [次へ] ボタンを
      クリックします。
  10) 「検索方法を選択してください。」 と表示されますので、「特定の場
      所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバ
      を選択する」 の横にあるラジオ ボタンを選択します。
  11) [次へ] ボタンをクリックします。
  12) マウスウェア ディスクをドライブに挿入します。
  13) [ディスク使用] ボタンをクリックします。
  14) プロンプトが表示されたら、[参照] ボタンをクリックします。
  15) Win98 フォルダをダブルクリックします。
  16) [OK] ボタンをクリックします。
  17) もう一度 [OK] ボタンをクリックします。
  18) [モデル] ボックスの中からポインティング デバイス タイプに一致する
      モデルを選択して [次へ] ボタンをクリックします。
  19) [次へ] ボタンをクリックしてからもう一度 [次へ] ボタンをクリックし
      ます。
  20) [OK] ボタンをクリックします。
  21) [参照] ボタンをクリックして CDROM ドライブと Win95 フォルダを選択
      し、[OK] ボタンをクリックします。
  22) [OK]をクリックしてファイルをコピーします。
  23) [参照] ボタンをクリックして Win98 フォルダを選択し、[OK] をクリッ
      クし、もう一度クリックしてファイルをコピーします。
  24) [終了] ボタンをクリックします。
  25) ここでシステムを再起動する必要がある場合があります。[はい] のボタ
      ンをクリックして、システムを再起動します。
      
1.3  Windows 9xのインストールについて
  
  Windows 9xでインストール プログラムを実行する際に問題がある場合は、
  インストールの最初にまずこのオプションを選択してマウスウェア インス
  トール フロッピーを作成 （FlopMakr.exeを手動で実行することもできます）
  した後、Windows 9x をセーフモードで作動させながらインストーラを起動し
  ます。
  
  Windows 95 でマウスウェアを手動でインストールするには、コンピュータを
  再起動し、[Starting Windows95] と表示されたら F8 キーを押します。
  Windows 98でマウスウェアを手動でインストールするには、コンピュータを再
  起動し、Microsoftスタートアップ メニューが表示されるまで Ctrl キーを押
  し続けます。セーフモードを選択して、作成したフロッピーからマウスウェア
  セットアップ プログラムを再実行します。
  

2.  プログラムのアンインストール
  
  Windows 9x と NT 4.0 では、コントロールパネル内の [アプリケーションの
  追加と削除] アイコンをクリックして、マウスウェアを削除することができま
  す。ロジクール マウスウェアを選択し、[削除] ボタンを押します。
  
  Windows 9x
  セットアップ時に、デバイスに対して代替可能な互換性のあるドライバが 
  MSMOUSE.INF 内に見つかれば、ロジクール マウスウェアドライバはシステム
  から削除されます。見つからない場合は、セクション 1.3 の説明に従って
  別のドライバに手動で変更することができます。
  
  
3.  機能
  
3.1  ズーム
  
  Windows 9x および Windows NT 4.0 では、Office 97 などのように、ズーム
  機能をサポートするアプリケーションがあります。そのようなアプリケーショ
  ンでズーム機能を使用するには、Ctrl キーを押しながらマウスのホイールを
  ロールするか (適用される場合)、または [ユニバーサル スクロール] ボタン
  割り当てを使用します。アプリケーションが Office 97 に準拠しており、ズー
  ム機能をサポートすることを確認してください。
  
  
4.  トラブルシューティング
  
4.1  USB マウスの検出
  
  USB マウスは Windows 98 のみでサポートされる点にご注意ください。
  
  USB マウスが検出されなかったり機能しない場合は、次の手順に従い、[デバ
  イス マネージャ] 内でマウスのアイコンを確認してください。
  
  [スタート]、[設定]、[コントロールパネル] の順にクリックします。[シス
  テム] アイコンをダブルクリックし、[デバイス マネージャ] タブを選択し
  ます。[マウス] アイコンのプラス(+)をクリックして開き、[HID 準拠マウス] 
  というマウスアイコンと、使用している USB デバイスの名前の表示があること
  を確認します。感嘆符（！）か赤の X でこれらのアイコンにエラーが表示され
  た場合は、アイコンを強調表示して [削除] ボタンをクリックします。アイコ
  ンが削除されたら、[更新] ボタンをクリックします。これで Windows 98 が
  ポインティング デバイスを再検出できます。[マウス] アイコンをもう一度開
  き、エラーが表示されないことを確認します。コンピュータ システムの電源を
  切り、Windows を再起動します。USB デバイスが機能していることを確認しま
  す。
  
4.2  PS/2 ポインティング デバイスの検出異常
  
  マウスがマウス ポートに接続されているにもかかわらず、システムによって
  マウスが検出されない場合は、次の手順を実行してください。
    
  1) コンピュータの [セットアップ] メニューからマウス ポートを使用できる
     ようにする必要がある可能性があります。[セットアップ] メニューについ
     ては、各コンピュータのマニュアルを参照してください。
  
  2) シリアル ポート アダプタとマウス ポート アダプタの両方がついている
     マウスを使う場合は、マウスをコンピュータのシリアルポートに接続して
     ください。コンピュータをリブートしてマウスが正しく検出されることを
     確認してください。
  
  3) マウスのパッケージにアダプタが入っていなかった場合は、そのマウスは
     1 種類だけのポート (シリアルまたはPS/2) を使うように設計されていま
     す。マウスがサポートするポートの種類については、マウスのパッケージ
     を参照ください。
  
  この問題が引き続き発生するようであれば、コンピュータ メーカーにコン
  ピュータの BIOS ROM のアップグレードがないかどうかを確認してください。
  
  IBM ThinkPad のように、外部マウス ポートとマウス ポートに接続された内
  蔵ポインティング スティックの両方があるノートブック コンピュータもあり
  ます。このタイプのシステムのマウス ポートに接続したマウスに問題がある
  場合は、代わりにシリアル ポートを使用してみてください。
  
4.3  モデムその他のシリアル デバイスとの競合
  
  ロジクール マウス ドライバは、起動時に、すべての PS/2 と COM ポートについ
  てポインティング デバイスを検出します。ロジクール マウス ドライバをインス
  トール後、モデムその他のシリアル デバイスが機能しない場合は、次のように
  して、モデムのある COM ポートを検索から削除する必要があります。
  
  1) Windows 9x
     Windows 95 上で ロジクール マウスウェアと一緒に他のシリアル デバイスを
     使うときに支障がある場合は、Regedit.exeを実行し、次のようにキーを編
     集してください。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\
     CurrentVersion\Global\PortSearchOrder。そして支障のあったシリアル 
     デバイスが使っている COM ポートを削除してください。
  
  2) Windows NT 4.0
     Windows NT 4.0 上で ロジクール マウスウェアと一緒に他のシリアル デバ
     イスを使うときに問題がある場合は、Regedit.exe を実行し、次のように
     キーを編集してください。HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
     Services\lsermous\Parameters\Global\PortSearchOrder。そして、問題の
     起きたシリアル デバイスが使っている COM ポートを削除してください。 
  
4.4  パワー マネジメントの問題
  
  コンピュータがサスペンド状態から復帰する際にマウスが動かなくなる場合は、
  Windows 9x 上では Regedit.exe を実行し、次のようにキーを編集してくださ
  い。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\
  Technical\APMMode="Off"

4.5  ロジクール拡張マウス コントロール パネルの更新異常
  
  Windows 9x 上でマウスのプロパティがロジクール拡張マウス コントロール 
  センターに更新されていない場合は、ロジクール マウスウェアがインストール
  されていることを確認してください。これで問題が解決しない場合は、レジ
  ストリをクリーンアップする必要がある可能性があります。Windows 9x レジ
  ストリから以下のフォルダを削除してください。
  
  [スタート] ボタンを選択し、[ファイル名を指定して実行] して、[名前] の
  テキスト ボックスに C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE と入力し、[OK] ボタンをク
  リックします。
  
  以下のレジストリ フォルダを開きます。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mouse\xxxx
  
  Mouse フォルダにある 0000、0001、0002 など、すべてを Mouse フォルダの
  下にフォルダがなくなるまで削除します。ここでコンピュータをシャット ダ
  ウンし、再起動します。マウスのプロパティを開いて、ロジクール拡張マウス
  コントロール センターに変わっていることを確認してください。
  
  
4.6  スクロールとホイールに関連した問題
  
  マウスにホイールが付いているにもかかわらずホイールでスクロールでき
  ない場合は、以下を確認してください。
  
  1) ロジクール コントロール パネルが正しくインストールされていることを
     確認します。[スタート] ボタンをクリックし、[設定]、 [コントロール
     パネル]、マウス アイコンの順に選択すると、ロジクール コントロール 
     パネルが表示されます。表示されない場合は、ロジクール マウスウェアを
     インストールしなおしてください。
  
  2) ホイールが Office 97 対応アプリケーションだけにしか使えない場合は、
     マウス コントロール パネルの [ボタン] ページに進んで、[Office 97 
     互換のスクロールのみを使用] チェック ボックスがオフになっているこ
     とを確認してください。
  
  タッチパッド用のスクロール マウス機能は、ロジクール のタッチパッドでのみ
  動作する点にご注意ください。マウス コントロール パネルに [タッチパッド] 
  タブが表示されている場合がこれにあたります。別の方法として、レジストリ
  に以下のキーがあるかどうかを検索することもできます。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\
  TouchScroll.
  レジストリを表示するには、[スタート] ボタンをクリックして、[ファイル名
  を指定して実行] を選択します。[名前] 入力フィールドに 「regedit」 と入
  力して [OK] ボタンをクリックします。
  ロジクール マウスウェアのヘルプ ファイルに記述されているタッチパッド サ
  ポートに関する情報は、ロジクール タッチパッドのみに適用される点にご注意
  ください。

4.7  コードレス デスクトップ
  
  1) キーボードとシステムの接続が切れた場合
     システムがオフ、またはサスペンドモードになっているときに、キーボード
     のチャネル ボタンを押すと、キーボードとシステムの接続が切れる可能性
     があります。システムをオンにするかサスペンドから復帰させ、キーボード
     の右側にあるキーボード チャネル ボタンを押します。
     それでもキーボードが機能しない場合は、このパッケージに同封の Easy 
     Installation カードの 「接続手順」 に従ってください。
  
  2) [Connect] ボタンを押しても、ソフトウェアからの応答がない。
     [Connect] ボタンを押しても、ソフトウェアからの応答がない場合は、次
     の手順に従ってください。
     - 最低 30 秒待ってからもう一度接続ボタンを押します。
     - マウスとキーボードが機能しているか確認します。正常に機能していれ
       ば、マウスやキーボードを再接続する必要はありません。
     - 受信機の接続ボタンを押し、デバイスのチャネルボタンを押します。接
       続ボタンが点滅すると、デバイスは正常に接続したことになります。
     
     それでもデバイスが正しく機能しない場合は、以下の手順に従ってください。
     - システムの電源を切ります。
     - デバイスから電池を取り除きます。
     - システムを再起動します。
     - 電池をデバイスに戻します。
     - 接続の手順を繰り返します。
  
  3) キーボードのみ接続 - コードレス機能がない場合
     コードレス マウスなしにキーボードがコンピュータに接続されている場
     合、キーボードにはコードレス ソフトウェア機能は使えません。これに
     は、キーボード プロパティのコードレス ページ、電池の状態、および
     タスクバー アイコンが含まれます。
  
  4) 電池の状態
     - キーボードをほとんど使用していないのに、電池の残量が少ない、と
       いうメッセージが表示される場合
       マウスとキーボードのどちらにもアルカリ電池を使っていることを確認
       します。アルカリ電池を使っているにも関わらず、依然として上のメッ
       セージが表示される場合、デバイスの電池を取り替えてください。
  
     - キーボードに対し、電池状態が不明、というメッセージが表示される
       場合
       キーボードに対する電池の状態は 100 キー ストローク後にアクティブ
       になります。キーボードが正常に機能している場合は、このメッセージ
       が出ても問題はありません。キーボードが機能していない場合は、パッ
       ケージに同封の Easy Installation カードの接続手順に従ってください。
  
  5) マウスカーソルが不安定な場合
     電池を交換してください。
  
  6) キーボードがキー ストロークをとばしたり繰り返したりする場合
     電池を交換してください。
  

5.  詳細情報について
  
  より詳しいトラブルシューティング情報については、当社のウェブ サイト
  http://www.logicool.co.jp をご覧ください。
  
