  
  Archivo LÉAME de MouseWare de Logitech
  (c) Copyright 1995-1999 Logitech, Inc. Reservados todos los
  derechos.
  
  
  ÍNDICE
  
  1. Instalación
   1.1 Instalación estándar
   1.2 Instalación de los controladores
   1.3 Instalación alternativa en Windows 9x
  2. Desinstalación del programa
  3. Características
   3.1 Zoom
  4. Resolución de problemas
   4.1 Problemas de detección con ratones USB
   4.2 Problemas de detección con dispositivos señaladores PS/2
   4.3 Conflictos con modems y otros dispositivos serie
   4.4 Problemas de administración de energía
   4.5 El panel de control del ratón de Logitech no está actualizado
   4.6 Temas relacionados con desplazamiento/rueda
   4.7 Cordless Desktop
  5. Más información
  
  ________________________________________
1.   Instalación
  
  Antes de proceder a instalar el software en Windows NT 4.0, se
  recomienda crear un disco de reparación mediante el programa
  Disco de reparación suministrado con el sistema (RDISK.EXE).
  
  Tenga en cuenta que los ratones USB sólo son compatibles con
  Windows 98.
  
  1.1  Instalación estándar
  
  Windows 95 (OSR2), Windows 98 (ambos denominados en adelante
  Windows 9x cuando corresponda) y Windows NT 4.0.
  Ejecute el archivo Setup.exe para instalar el software
  MouseWare.
  
  Los usuarios de Windows 3.1, Windows 3.11 (ambos denominados en
  adelante Windows 3.1x) y DOS deben consultar el archivo
  LÉAME.TXT incluido en el directorio de Win31x.
  
  Para crear el disco de MouseWare de Logitech para Windows
  3.1x/DOS, copie todos los archivos para Win31x en un disquete
  en blanco de 1,44 MB.
  
  1.2  Instalación de los controladores
  
  Windows 9x y Windows NT 4.0 permiten cargar los controladores
  de dispositivo sin ejecutar el programa de instalación. Sin
  embargo, al cargar los controladores de dispositivos de esta
  manera no se instalan los programas de la interfaz como el
  Centro de control del ratón de Logitech. Al utilizar la función
  "Utilizar disco", sólo se instalarán los controladores de ratón
  de Logitech y se asignará de forma automática la función de
  doble clic al botón central de un ratón de Logitech de 3 ó 4
  botones.
  
  Realice las siguientes operaciones para instalar sólo los
  controladores en Windows 95 o Windows NT 4.0:
  
  1)   En el escritorio de Windows, haga clic en el botón "Inicio".
  2)   Elija "Configuración" y "Panel de control".
  3)   En "Panel de control", haga doble clic en el icono de
       "Mouse".
  4)   Haga clic en la ficha "General".
  5)   En la ficha "General", haga clic en "Cambiar".
  6)   Introduzca el disco de MouseWare en la unidad de disco
       correspondiente.
  7)   Haga clic en el botón "Utilizar disco".
  8)   En el momento indicado, haga clic en el botón "Examinar".
  9)   Según el sistema operativo, haga doble clic en la carpeta
       correspondiente:
     a)   Win95, para Windows 95 (OSR2)
     b)   WinNT, para Windows NT 4.0
  10)  Haga clic en el botón "Abrir" o "Aceptar".
  11)  Haga clic en el botón "Aceptar".
  12)  Elija "Mostrar todos los dispositivos".
  13)  En la lista "Modelos", elija el modelo que coincide con el
       tipo de dispositivo señalador y haga clic en el botón "Aceptar".
  14)  Windows procederá a copiar en el sistema los controladores
       de ratón actualizados.
  15)  Haga clic en "Cerrar".
  16)  Windows preguntará si se desea reiniciar el sistema para que
       los cambios efectuados entren en vigor. Haga clic en "Sí" para
       reiniciarlo.

  Realice las siguientes operaciones para instalar sólo los
  controladores en Windows 98:
  
  1)   En el escritorio de Windows 98, haga clic en el botón
       "Inicio".
  2)   Elija "Configuración" y "Panel de control".
  3)   En "Panel de control", haga doble clic en el icono de
       "Sistema".
  4)   Haga clic en la ficha "Administrador de dispositivos".
  5)   Haga doble clic en el icono de "Mouse".
  6)   Haga doble clic en el icono de tipo de ratón.
  7)   Haga clic en la ficha "Controlador".
  8)   Haga clic en el botón "Actualizar controlador".
  9)   En el cuadro de diálogo "Asistente para la actualización del
       controlador del dispositivo", haga clic en el botón "Siguiente".
  10)  Cuando aparezca la pregunta "¿Qué desea que haga Windows?",
       haga clic en el botón de selección:
       "Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación
       específica para que pueda seleccionar el que desee".
  11)  Haga clic en el botón "Siguiente".
  12)  Introduzca el disco de MouseWare en la unidad de disco
       correspondiente.
  13)  Haga clic en el botón "Utilizar disco".
  14)  En el momento indicado, haga clic en el botón "Examinar".
  15)  Haga doble clic en la carpeta "Win98".
  16)  Haga clic en el botón "Aceptar".
  17)  Vuelva a hacer clic en el botón "Aceptar".
  18)  En la lista "Modelos", elija el modelo que coincide con el
       tipo de dispositivo señalador y haga clic en el botón
       "Siguiente".
  19)  Haga clic en el botón "Siguiente" y vuelva a hacer clic en
       dicho botón en la ventana que aparece a continuación.
  20)  Haga clic en el botón "Aceptar".
  21)  Haga clic en el botón "Examinar", seleccione la carpeta
       "Win95" en la unidad de CD-ROM y haga clic en el botón "Aceptar".
  22)  Haga clic en "Aceptar" para copiar los archivos.
  23)  Haga clic en el botón "Examinar", seleccione la carpeta
       "Win98" y haga clic en el botón "Aceptar". Vuelva a hacer clic en
       el botón "Aceptar" para copiar los archivos.
  24)  Haga clic en el botón "Finalizar".
  25)  Puede que Windows 98 pida que se reinicie el sistema. En tal
       caso, haga clic en el botón "Sí" para reiniciarlo.
      
  1.3  Instalación alternativa en Windows 9x
  
  Si surgen problemas durante la ejecución del programa de
  instalación en Windows 9x, cree primero disquetes de
  instalación de MouseWare seleccionando la opción
  correspondiente al principio de la instalación (o ejecute
  manualmente el archivo FlopMakr.exe) y, a continuación, intente
  iniciar el instalador mientras ejecuta Windows 9x en modo A
  prueba de fallos.
  
  Para instalar MouseWare manualmente bajo Windows 95, reinicie
  el ordenador y pulse la tecla F8 cuando vea la indicación
  "Iniciando Windows 95..." en pantalla. Para instalar MouseWare
  manualmente bajo Windows 98, reinicie el ordenador y mantenga
  pulsada la tecla Ctrl hasta que aparezca en pantalla el Menú
  Inicio de Microsoft. A continuación, seleccione "Modo a prueba
  de fallos" y vuelva a ejecutar el programa de instalación de
  MouseWare a partir de los disquetes creados anteriormente.
  

2.   Desinstalación del programa
  
  Para eliminar MouseWare de Windows 9x o Windows NT 4.0, haga
  clic en el icono "Agregar o quitar programas" del "Panel de
  control". Seleccione "MouseWare de Logitech" y haga clic en el
  botón "Agregar o quitar".
  
  Windows 9x
  Si el programa de instalación encuentra en MSMOUSE.INF
  controladores alternativos compatibles con el dispositivo
  utilizado, los controladores de Logitech MouseWare se eliminan
  del sistema de forma automática. Si éste no fuera el caso, es
  posible cambiar el controlador manualmente por otro tal como se
  indica en la sección 1.3.
  
  
3.   Características
  
  3.1  Zoom
  
  En Windows 9x y Windows NT 4.0, algunas aplicaciones como, por
  ejemplo, Office 97 permiten llevar a cabo operaciones de zoom.
  Para realizar dichas operaciones, basta con pulsar la tecla
  Ctrl y mover el botón rueda del ratón (en caso de haberlo) o
  pulsar el botón del ratón que tiene asignada la función
  Universal Scroll. Asegúrese de que la aplicación utilizada es
  compatible con Office 97 y permite realizar operaciones de
  zoom.
  
  
4.   Resolución de problemas
  
  4.1  Problemas de detección con ratones USB
  
  Tenga en cuenta que los ratones USB sólo son compatibles con
  Windows 98.
  
  Si el ratón USB no funciona o no se detecta correctamente, siga
  los pasos siguientes para comprobar el icono de "Mouse" en el
  "Administrador de dispositivos".
  
  Haga clic en "Inicio", "Configuración" y "Panel de control".
  Haga doble clic en el icono de "Sistema" y haga clic en la
  ficha "Administrador de dispositivos". Haga clic en el símbolo
  de la suma (+) situado junto al icono de "Mouse" y compruebe si
  existe un icono con la indicación "Mouse HID" y otra entrada
  con el nombre del dispositivo USB utilizado. Si se indica la
  presencia de errores en estos iconos mediante símbolos de
  exclamación o letras X en rojo, resalte estos iconos y haga
  clic en el botón "Quitar". Tras quitar estos iconos, haga clic
  en el botón "Actualizar" para permitir que Windows 98 vuelva a
  detectar el dispositivo señalador. Vuelva a hacer clic en el
  símbolo de la suma correspondiente al icono de "Mouse" y
  compruebe la ausencia de notificación de errores. Apague el
  ordenador y reinicie Windows. Pruebe el dispositivo USB para
  comprobar si funciona como es debido.
  
  4.2  Problemas de detección con dispositivos señaladores PS/2
  
  Si el ratón está conectado al puerto de ratón y el sistema no
  lo detecta, siga estas instrucciones:
    
  1) Puede que sea necesario activar el puerto de ratón mediante
     el menú de configuración del ordenador. Se aconseja
     consultar la documentación del ordenador en lo que respecta
     al menú de configuración.
  
  2) Si posee un ratón con adaptadores de puerto serie y de
     ratón, conéctelo al ordenador mediante el puerto serie.
     Reinicie el ordenador y compruebe si se detecta el ratón
     debidamente.
  
  3) Si el paquete no incluyera ningún adaptador, se debe a que
     el ratón fue diseñado para funcionar con una sola clase de
     puerto (serie o PS/2). Consulte en las instrucciones de la
     caja el tipo de puerto compatible con el ratón.
  
  Si el problema persiste, póngase en contacto con el fabricante
  del ordenador por si existiera una actualización del BIOS en
  ROM.
  
  Ciertos ordenadores portátiles, como ThinkPad de IBM, poseen
  tanto un puerto externo de ratón como un dispositivo señalador
  integrado conectado al puerto de ratón. Si el ratón no funciona
  correctamente desde el puerto de ratón en este tipo de sistema,
  use el puerto serie.
  
  4.3  Conflictos con modems y otros dispositivos serie
  
  Al reiniciar el sistema, los controladores de ratón de Logitech
  examinan todos los puertos PS/2 y COM para hallar los
  dispositivos señaladores conectados. Si el módem u otro
  dispositivo serie deja de funcionar tras instalar los
  controladores de ratón de Logitech, debe excluirse de la
  búsqueda el puerto COM al que está conectado el módem, tal como
  se indica a continuación.
  
  1) Windows 9x
     Si surgen problemas al utilizar otros dispositivos serie
     junto con MouseWare, ejecute Regedit.exe en Windows 95,
     edite:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
     n\Global\PortSearchOrder y borre el puerto COM al que está
     conectado el dispositivo serie con problemas.
  
  2) Windows NT 4.0
     Si surgen problemas al utilizar otros dispositivos serie
     junto con MouseWare, ejecute Regedit.exe en Windows NT 4,0,
     edite:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
     s\Parameters\Global\PortSearchOrder y borre el puerto COM al
     que está conectado el dispositivo serie con problemas.
  
  4.4  Problemas de administración de energía
  
  Si el ratón queda bloqueado al reanudar el trabajo después de
  haber suspendido el ordenador, ejecute Regedit.exe en Windows
  9x y edite:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
  echnical\APMMode="Off"

  4.5  El panel de control del ratón de Logitech no está
    actualizado
  
  En Windows 9x, si Propiedades de Mouse no se ha actualizado con
  el Centro de control del ratón de Logitech, compruebe que
  MouseWare está instalado. Si, a pesar de ello, el problema
  persiste, puede que sea necesario realizar una limpieza de
  registros. Para ello, deberá eliminar en el Registro de Windows
  9x las carpetas indicadas más abajo.
  
  Haga clic en "Inicio", elija "Ejecutar" y, en el cuadro
  "Abrir:", escriba:
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE. A continuación, haga clic en el botón
  "Aceptar".
  
  Abra estas carpetas del Registro:
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
  e\xxxx
  
  En la carpeta "Mouse", elimine todas las carpetas "0000",
  "0001", "0002", etc. hasta que no quede ninguna. Apague el
  sistema y reinícielo. Abra el cuadro de diálogo "Propiedades de
  Mouse" y compruebe si ahora dispone del Centro de control del
  ratón de Logitech.
  
  
  4.6  Temas relacionados con desplazamiento/rueda
  
  Si el ratón lleva incorporado un botón rueda y éste no funciona
  como es debido, siga estas instrucciones:
  
  1)   Compruebe que el panel de control de Logitech está instalado
      correctamente. Para ello, haga clic en "Inicio", elija
      "Configuración" y, a continuación, "Panel de control". Al hacer
      clic en el icono de "Mouse", deberá acceder al panel de control
      de Logitech. De no ser así, vuelva a instalar MouseWare.
  
  2)   Si el botón rueda sólo funciona con aplicaciones compatibles
      con Office 97, haga clic en la ficha "Botones" del panel de
      control del ratón y compruebe que la casilla "Sólo desplazamiento
      compatible con Office 97" no está activada.
  
  Tenga en cuenta que las prestaciones de los ratones de
  desplazamiento correspondientes a dispositivos touchpad sólo
  funcionan si dichos aparatos son de la marca Logitech. Ello
  sucede con la ficha "Touchpad" en el panel de control del
  ratón. Como alternativa, puede buscar la siguiente clave en el
  registro:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
  ouchScroll.
  Para consultar el registro, haga clic en el botón "Inicio" y
  seleccione "Ejecutar". Escriba "regedit" en el cuadro "Abrir" y
  haga clic en el botón "Aceptar".
  La información incluida en el archivo de ayuda de MouseWare
  respecto a la compatibilidad de los dispositivos touchpad sólo
  se refiere a los de la marca Logitech.

  4.7  Cordless Desktop
  
  1) Se ha perdido la conexión entre el teclado y el sistema
     Este problema puede aparecer si se pulsa el botón selector
     de canal del teclado cuando el sistema está apagado o en
     modo suspendido. Encienda el sistema o reactívelo y pulse el
     botón selector de canal, que está situado en el lateral
     derecho del teclado. Si el teclado sigue sin funcionar,
     consulte la tarjeta de resolución de problemas incluida en
     la caja.
  
  2) El software no reacciona al pulsar el botón Connect
     Si el software no reacciona al pulsar el botón Connect, siga
     los pasos siguientes:
     - Espere, como mínimo, 30 segundos antes de volver a pulsar
       el botón Connect.
     - Compruebe que el ratón y el teclado funcionan como es
       debido. En tal caso, no es necesario volver a conectarlos.
     - Pulse el botón Connect del receptor y, a continuación, el
       botón selector de canal de uno de los dispositivos. Si el
       botón Connect parpadea, se ha conectado correctamente el
       dispositivo.
     
     Si los dispositivos siguen sin funcionar, siga los pasos
     siguientes:
     - Apague el sistema
     - Quite las pilas de los dispositivos
     - Reinicie el sistema
     - Vuelva a colocar las pilas en los dispositivos
     - Vuelva a realizar el procedimiento de conexión
  
  3) Sólo está conectado el teclado, sin propiedades inalámbricas
     Si el ordenador tiene conectado el teclado y un ratón no
     inalámbrico, no se dispondrá de ninguna de las
     características inalámbricas del teclado. Por tanto, no
     estarán disponibles la ficha "Inalámbrico" del cuadro de
     diálogo "Propiedades de Mouse", el indicador de estado de
     las pilas ni otros iconos de la barra de tareas.
  
  4) Estado de las pilas
     - Tras utilizar el teclado durante un breve período de
       tiempo, aparece el mensaje que indica que se están
       acabando las pilas.
       Compruebe que las pilas del ratón y el teclado son
       alcalinas. Si a pesar de utilizar pilas alcalinas el
       mensaje sigue apareciendo, cambie las pilas del
       dispositivo.
  
     - Aparece el mensaje que indica que el nivel de las pilas
       del teclado es desconocido.
       El indicador del nivel de las pilas del teclado se activa
       tras 100 pulsaciones. Si el teclado funciona como es
       debido, la aparición de este mensaje no indica ningún
       problema. Si el teclado no funciona, consulte la tarjeta
       de resolución de problemas incluida.
  
  5) El puntero del ratón presenta un comportamiento irregular
  Cambie las pilas.
  
  6) El teclado no detecta o repite algunas pulsaciones
  Cambie las pilas.
  

5.   Más información
  
  Para obtener más información sobre la resolución de problemas,
  acceda a la sede Web de Logitech: www.logitech.com
  
