  
  Fichier LISEZMOI MouseWare
  Copyright (C) 1995-1999 LOGITECH Inc. Tous droits réservés.
  
  
  TABLE DES MATIERES DU FICHIER LISEZMOI
  
  1. Installation
   1.1 Installation standard
   1.2 Installation des seuls programmes de gestion
   1.3 Solutions d'installation sous Windows 9x
  2. Désinstallation du programme
  3. Caractéristiques
   3.1 Zoom
  4. Dépannage
   4.1 Problèmes de détection des souris USB
   4.2 Problèmes de détection des dispositifs de pointage PS/2
   4.3 Conflits liés aux modems et autres dispositifs sériels
   4.4 Problèmes de gestion des ressources
   4.5 Le Tableau de bord souris de pointeLogitech n'est pas à jour
   4.6 Problèmes de roulette/défilement
   4.7 Cordless Desktop
  5. Informations supplémentaires
  
  ________________________________________
1.   Installation
  
  Avant toute installation de logiciel sous Windows NT 4.0, nous
  vous recommandons instamment de créer une disquette de secours
  à l'aide de l'utilitaire Repair Disk fourni avec le système
  (fichier RDISK.EXE).
  
  Veuillez noter que les souris USB sont prises en charge
  uniquement sous Windows 98.
  
  1.1  Installation standard
  
  Windows 95 (OSR2), Windows 98 (la conjonction de ces deux
  versions sera désormais mentionnée sous le nom de Windows 9x)
  et Windows NT 4.0.
  Exécutez Setup.exe pour installer le logiciel MouseWare.
  
  Pour Windows 3.1, Windows 3.11 (ces deux systèmes
  d'exploitation sont appelés Windows 3.1x) et DOS, veuillez vous
  référer au fichier README.TXT contenu dans le répertoire
  Win31x.
  
  Pour créer la disquette MouseWare Windows 3.1x/DOS de Logitech,
  copiez tous les fichiers de Win31x sur une disquette vierge de
  1,44 Mo.
  
  1.2  Installation des seuls programmes de gestion
  
  Windows 9x et Windows NT 4.0 sont capables de charger les
  programmes de gestion des périphériques sans devoir exécuter le
  programme d'installation. Le fait de charger les programmes de
  gestion de cette manière, toutefois, ne permet pas d'installer
  les programmes d'interface utilisateurs tels que le Tableau de
  bord de la souris de pointe de Logitech. Le fait d'utiliser la
  fonction Disquette fournie permet d'installer les seuls
  programmes de gestion de sourisLogitech et configure
  automatiquement le bouton du milieu d'une sourisLogitech à 3/4
  boutons qu'il effectue un double-clic.
  
  Conformez-vous à la procédure ci-dessous pour n’installer que
  les programmes de gestion sous Windows 95 ou Windows NT 4.0 :
  
  1)   Cliquez sur le bouton "Démarrer" du bureau de Windows.
  2)   Sélectionnez successivement les commandes "Paramètres" et
       "Panneau de configuration".
  3)   Dans le "Panneau de configuration", cliquez deux fois sur
       l'icône "Souris".
  4)   Sélectionnez l'onglet Général.
  5)   Dans la page de l'onglet "Général", cliquez sur le bouton
       "Changer".
  6)   Insérez la disquette MouseWare dans le lecteur de
       disquettes.
  7)   Cliquez sur le bouton "Disquette fournie".
  8)   Lorsque le système vous y invite, cliquez sur le bouton
       "Parcourir".
  9)   En fonction du système d'exploitation, cliquez deux fois sur
       le dossier suivant :
     a)   Win95 pour Windows 95 (OSR2)
     b)   WinNT pour Windows NT 4.0
  10)  Cliquez sur le bouton "Ouvrir" ou "OK".
  11)  Cliquez sur le bouton "OK".
  12)  Sélectionnez l'option "Afficher tous les périphériques".
  13)  Dans le pavé de liste "Modèles", sélectionnez le modèle qui
       correspond au type de dispositif de pointage désiré, puis cliquez
       sur le bouton "OK".
  14)  Normalement, Windows copie à présent les programmes de
       gestion de souris actualisés sur le système.
  15)  Cliquez sur "Fermer".
  16)  Windows devrait maintenant vous demander de redémarrer votre
       système pour que les modifications soient entérinées, et pour ce
       faire, cliquez sur "Oui".

  Conformez-vous à la procédure ci-dessous pour n'installer qu'un
  programme de gestion
  sous Windows 98 :
  
  1)   Cliquez sur le bouton "Démarrer" du bureau de Windows 98.
  2)   Sélectionnez successivement les commandes "Paramètres" et
       "Panneau de configuration".
  3)   Dans le "Panneau de configuration", cliquez deux fois sur
       l'icône "Système".
  4)   Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
  5)   Cliquez deux fois sur l’icône "Souris".
  6)   Cliquez deux fois sur l’icône "Type de souris".
  7)   Cliquez sur l'onglet "Pilote".
  8)   Cliquez sur le bouton "Mettre à jour le pilote".
  9)   Dans la boîte de dialogue "Assistant Mise à jour de pilote
       de périphérique", cliquez sur le bouton "Suivant".
  10)  Lorsque l'ordinateur vous demande ce que vous souhaitez que
       Windows réalise pour vous, cliquez sur le bouton radio situé à
       côté de l'option d'affichage de tous les programmes de gestion à
       un emplacement spécifique, de manière à pouvoir sélectionner
       celui qui vous convient.
  11)  Cliquez sur le bouton "Suivant".
  12)  Insérez la disquette MouseWare dans le lecteur.
  13)  Cliquez sur le bouton "Disquette fournie".
  14)  Lorsque le système vous y invite, cliquez sur le bouton
       "Parcourir".
  15)  Cliquez deux fois sur le dossier Win98.
  16)  Cliquez sur le bouton "OK".
  17)  Cliquez à nouveau sur le bouton "OK".
  18)  Dans le pavé de liste "Modèles", sélectionnez le modèle qui
       correspond au type de dispositif de pointage désiré, puis cliquez
       sur le bouton "Suivant".
  19)  Cliquez sur le bouton "Suivant", puis cliquez de nouveau
       dessus.
  20)  Cliquez sur le bouton "OK".
  21)  Cliquez sur le bouton "Parcourir", sélectionnez l'unité
       désignant le lecteur de CD-ROM et le dossier Win95, puis cliquez
       sur le bouton "OK".
  22)  Cliquez sur le bouton "OK" pour copier les fichiers.
  23)  Cliquez sur le bouton "Parcourir", sélectionnez le dossier
       Win98, cliquez sur "OK", puis cliquez de nouveau sur "OK" pour
       copier les fichiers.
  24)  Cliquez sur le bouton "Terminer".
  25)  Il se peut que Windows 98 vous demande de redémarrer votre
       ordinateur. Cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer.
      
  1.3  Solutions d'installation sous Windows 9x
  
  Si vous rencontrez des difficultés pendant l’exécution de ce
  programme d’installation, sous Windows 9x, créez tout d’abord
  les disquettes d’installation de MouseWare en sélectionnant
  cette option au début de l’installation (ou exécutez
  manuellement FlopMakr.exe), puis essayez de lancer le programme
  d’installation pendant l’exécution de Windows 9x en mode "Sans
  échec".
  
  Pour installer MouseWare manuellement sous Windows 95,
  redémarrez votre ordinateur et appuyez sur la touche F8 lorsque
  le message "Démarrage de Windows 95" s’affiche. Pour installer
  MouseWare manuellement sous Windows 98, redémarrez votre
  ordinateur et maintenez la touche CTRL enfoncée jusqu’à
  l’affichage du menu de démarrage de Microsoft. Sélectionnez
  maintenant le mode "Sans échec" et relancez le programme
  d’installation de MouseWare depuis les disquettes créées.
  

2.   Désinstallation du programme
  
  Le logiciel MouseWare peut être désinstallé de Windows 9x et NT
  4.0 en cliquant sur l’icône "Ajout/Suppression de programmes"
  du "Panneau de configuration". Sélectionnez Logitech MouseWare
  et cliquez sur le bouton "Ajouter/Supprimer".
  
  Windows 9x
  Les programmes de gestionLogitech MouseWare sont supprimés du
  système si le programme d'installation détecte d'autres
  programmes de gestion compatibles pour un périphérique dans
  MSMOUSE.INF. Si ce n'est pas le cas, remplacez manuellement le
  programme de gestion par un autre selon la procédure décrite
  dans la section 1.3.
  
  
3.   Caractéristiques
  
  3.1  Zoom
  
  Certaines applications développées pour Windows 9x et Windows
  NT 4.0, comme la suite Office97, prennent en charge la fonction
  de zoom. Pour effectuer un zoom dans de telles applications,
  appuyez sur la touche CTRL et actionnez la roulette de la
  souris (le cas échéant) ou cliquez sur le bouton auquel vous
  avez attribué la fonction Universal Scroll. Vérifiez que votre
  application est compatible avec Office 97 et qu'elle prend en
  charge la fonction de zoom.
  
  
4.   Dépannage
  
  4.1  Problèmes de détection des souris USB
  
  Veuillez noter que les souris USB sont prises en charge
  uniquement sous Windows 98.
  
  Si votre souris USB n’est pas correctement détectée ou ne
  fonctionne pas, veuillez effectuer les opérations suivantes
  afin de cliquer sur l’icône "Souris" dans le "Gestionnaire de
  programmes".
  
  Cliquez sur le bouton "Démarrer", puis sélectionnez
  successivement "Paramètres", "Panneau de configuration".
  Cliquez deux fois sur l’icône "Système" et sélectionnez
  l'onglet "Gestionnaire de périphériques". Ouvrez l’icône
  "Souris" en cliquant sur le signe plus (+), et vérifiez la
  présence d’une icône de souris spécifiant "Souris conforme
  HID", et d’une autre entrée indiquant le nom de votre
  dispositif USB. Dans le cas d’erreurs signalées sur ces icônes
  par des points d’exclamation ou par des X en rouge, mettez en
  surbrillance ces icônes et cliquez sur le bouton "Supprimer".
  Une fois ces icônes supprimées, cliquez sur le bouton
  "Actualiser" et permettez à Windows 98 de redétecter ce
  dispositif de pointage. Cliquez de nouveau sur l’icône "Souris"
  et vérifiez qu’aucune erreur n’est, cette fois-ci, signalée.
  Placez votre système hors tension et redémarrez Windows. Testez
  le dispositif USB pour vérifier qu’il fonctionne correctement.
  
  4.2  Problèmes de détection des dispositifs de pointage PS/2
  
  Si votre souris est connectée au port souris et n’est pas
  détectée par le système, tentez de remédier au problème de
  l’une des manières suivantes :
    
  1) Il se peut que votre port souris doive être activé au moyen
     du menu de configuration de votre ordinateur. Veuillez
     consulter la documentation relative à la configuration de
     votre machine.
  
  2) Si votre souris a deux adaptateurs de ports, l’un pour un
     port de souris, et l’autre pour un port sériel, connectez la
     souris à l’ordinateur sur le port sériel. Redémarrez votre
     ordinateur et vérifiez que la souris est détectée
     correctement.
  
  3) Si votre souris est livrée sans adaptateur, c’est qu’elle
     est conçue pour fonctionner exclusivement sur un type de
     port (le port sériel ou PS/2). Veuillez consulter le coffret
     de votre souris pour connaître le type de port qu'elle prend
     en charge.
  
  Si le problème persiste, adressez-vous au constructeur de votre
  ordinateur pour tenter de mettre le BIOS de votre machine à
  niveau.
  
  Certains systèmes de type Notebook, tels que le Thinkpad d’IBM,
  ont à la fois un port souris externe et un port intégré de
  pastille tactile qui est connecté au port souris. Si votre
  souris ne fonctionne pas correctement depuis le port souris de
  ce type de système, tentez d’utiliser le port sériel.
  
  4.3  Conflits liés aux modems et autres dispositifs sériels
  
  Lors de l’initialisation, les programmes de gestion de souris
  Logitech recherchent les dispositifs de pointage connectés aux
  ports PS/2 et COM. Si votre modem ou autre dispositif sériel ne
  fonctionne plus après avoir installé les programmes de gestion
  de souris Logitech, vous devez éliminer de la recherche le port
  COM auquel est connecté votre modem, comme indiqué ci-dessous.
  
  1) Windows 9x
     Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation
     d’autres dispositifs sériels avec MouseWare, exécutez
     Regedit.exe sous Windows 95, et modifiez la ligne suivante :
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
     n\Global\PortSearchOrder et supprimez le port COM utilisé
     par le dispositif sériel affecté.
  
  2) Windows NT 4.0
     Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation
     d’autres dispositifs sériels avec MouseWare, exécutez
     Regedit.exe sous Windows NT 4.0, et modifiez la ligne
     suivante :
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
     s\Parameters\Global\PortSearchOrder et supprimez le port COM
     utilisé par le dispositif sériel affecté.
  
  4.4  Problèmes de gestion des ressources
  
  Si votre souris se bloque lorsqu’elle active votre écran après
  une mise en veille sous Windows 9x, exécutez le fichier
  Regedit.exe, et modifiez la ligne suivante :
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
  echnical\APMMode="Off".

  4.5  Le Tableau de bord souris de pointeLogitech n'est pas à jour
  
  Sous Windows 9x, si les propriétés de la souris n'ont pas été
  mises à jour en Tableau de bord de la souris de pointeLogitech,
  vérifiez que vous avez installé MouseWare. Si cela ne suffit
  pas à résoudre le problème, il se peut que vous deviez procéder
  à un nettoyage du registre. Supprimez les dossiers suivants du
  Registre de Windows 9x.
  
  Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande
  "Exécuter", et dans la zone de texte, tapez
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE, puis cliquez sur le bouton "OK".
  
  Dans le Registre, ouvrez les dossiers suivants :
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
  e\xxxx
  
  Supprimez tous les 0000, 0001, 0002, etc. dans le dossier Mouse
  jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun dossier. A présent,
  éteignez votre ordinateur, puis démarrez-le à nouveau. Affichez
  les propriétés de la souris, et vérifiez si le Tableau de bord
  de la souris de pointe Logitech s'affiche.
  
  
  4.6  Problèmes de roulette/défilement
  
  Si votre souris est équipée d’une roulette qui n’assure pas la
  fonction de défilement, vérifiez ce qui suit :
  
  1)   Le Tableau de bord de la souris Logitech est-il installé
      correctement ? Cliquez sur le bouton "Démarrer", et sélectionnez
      les commandes "Paramètres" et "Panneau de configuration". Lorsque
      vous cliquez sur l’icône de la souris, le Tableau de bord
      Logitech doit s’afficher. Si ce n’est pas le cas, installez
      MouseWare à nouveau.
  
  2)   Si la roulette ne fonctionne qu’avec les applications
      compatibles Office 97, affichez la page "Boutons" du Tableau de
      bord de la souris et vérifiez que la case "Utiliser un défilement
      compatible Office 97 uniquement" n’est pas cochée.
  
  Veuillez noter que la souris à roulette ne fonctionne qu'avec
  les pavés tactiles de Logitech. C'est le cas si le Tableau de
  bord de la souris contient l'onglet "Touchpad". De façon
  alternative, vous pouvez rechercher la phrase suivante dans le
  registre :
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
  ouchScroll.
  Afin de consulter le registre, cliquez sur le bouton "Démarrer"
  et sélectionnez "Exécuter". Tapez regedit dans la zone de
  texte, puis cliquez sur le bouton "OK".
  Veuillez noter que les informations relatives au support du
  pavé tactile et situées dans le fichier d'aide de Mouseware ne
  concernent que les pavés tactiles de Logitech.

  4.7  Cordless Desktop
  
  1) Le clavier perd sa connexion avec le système
     Ceci peut se produire si le sélecteur de canal du clavier
     est enfoncé alors que le système est hors tension ou en
     veille. Placez le système sous tension, ou mettez fin à
     l'état de veille, et appuyez sur le sélecteur de canal du
     clavier situé à droite de celui-ci. Si le clavier ne
     fonctionne toujours pas, suivez la procédure de connexion
     décrite sur la carte d'installation rapide fournie dans ce
     coffret.
  
  2) Le fait d'appuyer sur le bouton "Connect" n'entraîne aucune
     réaction du logiciel
     Si vous ne constatez aucune réaction du logiciel après
     pression du bouton "Connect", procédez comme suit :
     - Attendez au moins 30 secondes avant d'appuyer à nouveau
       sur le bouton de connexion.
     - Vérifiez si votre souris et votre clavier fonctionnent
       correctement. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de
       les reconnecter.
     - Appuyez sur le bouton de connexion du récepteur, puis
       appuyez sur le sélecteur de canal de l'un des
       périphériques. Si le voyant du bouton de connexion
       clignote, cela signifie que le périphérique a été connecté
       avec succès.
     
     Si les périphériques ne fonctionnent toujours pas, procédez
     de l'une des manières suivantes :
     - Eteignez complètement votre système.
     - Retirez toutes les piles des périphériques.
     - Redémarrez votre système.
     - Replacez les piles dans les périphériques.
     - Recommencez la procédure de connexion.
  
  3) Seul le clavier est connecté ; aucune fonction sans fil
     Si le clavier est connecté à l'ordinateur sans présence de
     souris sans fil, le logiciel n'émule aucune fonction sans
     fil pour le clavier. Ceci signifie que l'onglet "Cordless"
     des propriétés du clavier ne s'affiche pas et qu'il n'est
     fait aucune mention de l'état des piles dans la barre des
     tâches.
  
  4) Etat des piles
     - Le message indiquant que le niveau des piles est bas
       s'affiche lorsque vous utilisez brièvement le clavier.
       Assurez-vous que vous utilisez des piles alcalines à la
       fois dans la souris et dans le clavier. Si vous utilisez
       déjà des piles alcalines mais le message s'affiche quand
       même, changez les piles.
  
     - Le message indiquant que l'état des piles est inconnu
       s'affiche pour le clavier.
       L'état des piles pour le clavier est activé au bout de 100
       frappes. Si le clavier fonctionne normalement, ce message
       ne doit pas vous préoccuper. Si le clavier ne fonctionne
       pas, veuillez suivre la procédure de connexion décrite sur
       la carte d'installation rapide fournie dans le coffret.
  
  5) Le comportement du pointeur de la souris est irrégulier
  Changez les piles
  
  6) Certaines touches du clavier ne fonctionnent pas, ou se
     répètent
  Changez les piles
  

5.   Informations supplémentaires
  
  Pour de plus amples informations sur le Dépannage, veuillez
  consulter notre site Web www.logitech.com
  
