  
  Logitech MouseWare Liesmich-Datei
  (c) Copyright 1995-1999 Logitech, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
  
  
  Inhalt der LIESMICH-Datei
  
  1. Installation
   1.1 Standard-Installation
   1.2 Nur Treiber installieren
   1.3 Manuelle Installation unter Windows 9x
  2. Deinstallation des Programms
  3. Funktionen
   3.1 Zoom
  4. Fehleranalyse
   4.1 USB-Maus wird nicht erkannt
   4.2 PS/2-Zeigegeräte werden nicht erkannt
   4.3 Konflikte mit Modems und anderen seriellen Geräten
   4.4 Probleme mit Power Management
   4.5 Das Logitech-Maus-Steuerfeld wird nicht aktualisiert
   4.6 Bildlauf und Tastenrad
   4.7 Cordless Desktop
  5. Weitere Informationen
  
  ________________________________________
1.   Installation
  
  Es wird empfohlen, vor dem Installieren von Software unter
  Windows NT 4.0 eine Notfalldiskette anzulegen. Verwenden Sie
  dafür das Dienstprogramm RDISK.EXE.
  
  Beachten Sie, daß USB-Mäuse nur unter Windows 98 unterstützt
  werden.
  
  1.1  Standard-Installation
  
  Windows 95 (OSR2), Windows 98 (im folgenden als Windows 9x
  bezeichnet) und Windows NT 4.0.
  Führen Sie zum Installieren von MouseWare die Datei SETUP.EXE
  aus.
  
  Unter Windows 3.1, Windows 3.11 (im folgenden als Windows 3.1x
  bezeichnet) und DOS: Bitte lesen Sie die Datei README.TXT im
  Verzeichnis "Win31x".
  
  Kopieren Sie zum Erstellen einer Windows 3.1x/DOS-Logitech
  MouseWare-Diskette alle Dateien aus dem Verzeichnis "Win31x"
  auf eine leere 1,44MB-Diskette.
  
  1.2  Nur Treiber installieren
  
  Unter Windows 9x und Windows NT 4.0 können Sie die
  Gerätetreiber laden, ohne das Setup-Programm auszuführen. Wenn
  Sie jedoch nur die Treiber laden werden
  Benutzerschnittstellenprogramme wie das Logitech-Maus-
  Steuerfeld nicht installiert. Wenn Sie die Funktion "Diskette"
  verwenden, werden nur die Logitech-Maustreiber installiert und
  die mittlere Taste einer 3- bzw. 4-Tasten Logitech-Maus wird
  mit der Doppelklick-Funktion belegt .
  
  Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Treiber unter Windows 95
  bzw. Windows NT 4.0 zu installieren:
  
  1)   Öffnen Sie das Menü "Start".
  2)   Wählen Sie die Befehle "Einstellungen" und
       "Systemsteuerung".
  3)   Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Maus-
       Symbol.
  4)   Klicken Sie auf das Register "Allgemein".
  5)   Klicken Sie auf "Ändern".
  6)   Legen Sie die MouseWare-Diskette in das Diskettenlaufwerk
       ein.
  7)   Klicken Sie auf die Schaltfläche "Diskette".
  8)   Klicken Sie auf "Durchsuchen".
  9)   Doppelklicken Sie auf den Ihrem Betriebssystem
       entsprechenden Ordner:
     a)   Win95 für Windows 95 (OSR2)
     b)   WinNT für Windows NT 4.0
  10)  Klicken Sie auf "Öffnen" bzw. "OK".
  11)  Klicken Sie auf "OK".
  12)  Wählen Sie die Option "Alle Modelle anzeigen".
  13)  Wählen Sie unter "Modelle" Ihr Zeigegerät aus, und klicken
       Sie auf "OK".
  14)  Windows sollte jetzt die aktualisierten Maustreiber
       kopieren.
  15)  Klicken Sie auf "Schließen".
  16)  Wenn Sie gefragt werden, ob Sie das System neu starten
       wollen, klicken Sie auf "Ja".

  Gehen Sie folgendermaßen vor, um nur die Treiber unter Windows
  98 zu installieren:
  
  1)   Öffnen Sie das Menü "Start".
  2)   Wählen Sie die Befehle "Einstellungen" und
       "Systemsteuerung".
  3)   Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol
       "System".
  4)   Klicken Sie auf das Register "Geräte-Manager".
  5)   Doppelklicken Sie auf das Symbol "Maus".
  6)   Doppelklicken Sie auf das Symbol "Maustyp".
  7)   Klicken Sie auf das Register "Treiber".
  8)   Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren".
  9)   Klicken Sie im Dialogfeld "Assistent für Gerätetreiber-
       Updates" auf "Weiter".
  10)  Wenn Sie gefragt werden wie Sie vorgehen möchten, klicken
       Sie auf die Optionsschaltfläche "Eine Liste der Treiber in einem
       bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen".
  11)  Klicken Sie auf "Weiter".
  12)  Legen Sie die MouseWare-Diskette in das Diskettenlaufwerk
       ein.
  13)  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Diskette".
  14)  Klicken Sie auf "Durchsuchen".
  15)  Doppelklicken Sie auf den Ordner "Win98".
  16)  Klicken Sie auf "OK".
  17)  Klicken Sie erneut auf "OK".
  18)  Wählen Sie unter "Modelle" Ihr Zeigegerät aus, und klicken
       Sie auf "Weiter".
  19)  Klicken Sie in den beiden folgenden Dialogfeldern jeweils
       auf "Weiter".
  20)  Klicken Sie auf "OK".
  21)  Klicken Sie auf "Durchsuchen", öffnen Sie den Ordner "Win95"
       auf der CD-ROM, und klicken Sie auf "OK".
  22)  Klicken Sie auf "OK", um die Dateien zu kopieren.
  23)  Klicken Sie auf "Durchsuchen", markieren Sie den Ordner
       "Win98", und klicken Sie zweimal hintereinander auf "OK".
  24)  Klicken Sie auf "Fertigstellen".
  25)  Sie werden evtl. gebeten, Windows 98 neu zu starten. Klicken
       Sie dazu auf "Ja".
      
  1.3  Manuelle Installation unter Windows 9x
  
  Wenn bei der Installation unter Windows 9x Probleme auftreten,
  erstellen Sie MouseWare-Installationsdisketten, indem Sie zu
  Beginn des Installationsvorgangs die entsprechende Option
  wählen (Sie können FlopMakr.exe auch manuell ausführen).
  Starten Sie dann Windows 9x im abgesicherten Modus neu, und
  führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.
  
  Starten Sie zum manuellen Installieren von MouseWare unter
  Windows 95 Ihren Computer neu, und drücken Sie F8, wenn die
  Meldung "Windows95 wird gestartet" erscheint. Starten Sie zum
  manuellen Installieren von MouseWare unter Windows 98 Ihren
  Computer neu, und halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt, bis das
  "Microsoft Windows 98 Start-Menü" erscheint. Wählen Sie die
  Option "Abgesicherter Modus", und führen Sie das MouseWare-
  Setup-Programm auf der erstellten Diskette aus.
  

2.   Deinstallation des Programms
  
  Doppelklicken Sie zum Deinstallieren von MouseWare aus Windows
  95/Windows NT 4.0 in der Systemsteuerung auf das Symbol
  "Software". Markieren Sie Logitech MouseWare, und klicken Sie
  auf die Schaltfläche "Entfernen".
  
  Windows 9x
  Sollte das Setup-Programm in der Datei MSMOUSE.INF kompatible
  Treiber für ein Gerät finden, werden die Logitech MouseWare-
  Treiber entfernt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie
  den Treiber, wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, manuell ändern.
  
  
3.   Funktionen
  
  3.1  Zoom
  
  Einige Anwendungen unter Windows 9x und Windows NT 4.0, z. B.
  Office97, unterstützen die Zoom-Funktion. Halten Sie zum Zoomen
  die Strg-Taste gedrückt und bewegen Sie das Tastenrad der Maus
  bzw. verwenden Sie die Tastenbelegung "UniversalScroll". Die
  Anwendung muß Office97-kompatibel sein und die Zoom-Funktion
  unterstützen.
  
  
4.   Fehleranalyse
  
  4.1  USB-Maus wird nicht erkannt
  
  Beachten Sie, daß USB-Mäuse nur unter Windows 98 unterstützt
  werden.
  
  Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die USB-Maus nicht
  ordnungsgemäß erkannt wird oder nicht funktioniert:
  
  Wählen Sie im Menü "Start" die Befehle "Einstellungen" und
  "Systemsteuerung". Doppelklicken Sie auf "System" und klicken
  Sie auf das Register "Geräte-Manager". Klicken Sie auf das Plus-
  Symbol (+) neben dem Maussymbol, und überprüfen Sie, ob ein
  Eintrag mit der Beschreibung "HID-kompatible Maus" und ein
  Eintrag mit dem Namen des USB-Geräts vorhanden sind. Werden für
  diese Einträge Fehler angezeigt (Ausrufezeichen oder rotes X),
  markieren Sie das entsprechende Symbol, und klicken Sie auf
  "Entfernen". Klicken Sie dann auf "Aktualisieren", und geben
  Sie Windows 98 die Möglichkeit, Zeigegeräte erneut zu erkennen.
  Öffnen Sie erneut den Mausordner, und überprüfen Sie, ob Fehler
  angezeigt werden. Starten Sie danach Windows neu. Prüfen Sie,
  ob das USB-Gerät jetzt funktioniert.
  
  4.2  PS/2-Zeigegeräte werden nicht erkannt
  
  Wenn Ihre Maus an der Maus-Schnittstelle angeschlossen ist und
  nicht vom System erkannt wird, versuchen Sie folgendes:
    
  1) Die Maus-Buchse muß ggf. über das SETUP-Menü des Computers
     aktiviert werden. Informieren Sie sich in Ihrer
     Computerdokumentation über das SETUP-Menü.
  
  2) Wenn Ihre Maus über Adapter für die serielle Schnittstelle
     und für die Maus-Buchse verfügt, schließen Sie sie an der
     seriellen Schnittstelle des Computers an. Führen Sie einen
     Neustart durch, und prüfen Sie, ob die Maus ordnungsgemäß
     erkannt wird.
  
  3) Wenn zum Lieferumfang Ihrer Maus keine Adapter gehören, kann
     die Maus nur an einer Schnittstelle (Seriell oder PS/2)
     angeschlossen werden. Informationen zu der Schnittstelle,
     die die Maus unterstützt, finden Sie in der Dokumentation.
  
  Läßt sich das Problem so nicht beseitigen, versuchen Sie, vom
  Computerhersteller eine neuere Version des BIOS-ROM zu
  bekommen.
  
  Einige Notebooks wie z. B. IBM ThinkPad haben sowohl eine
  externe Maus-Buchse als auch ein integriertes Zeigegerät, das
  an die Maus-Schnittstelle angeschlossen ist. Wenn Ihre Maus an
  der Maus-Buchse eines solchen Systems nicht funktioniert,
  versuchen Sie stattdessen, die serielle Schnittstelle zu
  benutzen.
  
  4.3  Konflikte mit Modems und anderen seriellen Geräten
  
  Beim Systemstart suchen die Logitech-Maustreiber alle PS/2- und
  COM-Schnittstellen nach Zeigegeräten ab. Funktioniert das Modem
  oder ein anderes serielles Gerät nach der Installation der
  Logitech-Maustreiber nicht mehr, muß die COM-Schnittelle, an
  der das Gerät angeschlossen ist, von der Suche ausgeschlossen
  werden:
  
  1) Windows 9x
     Wenn bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer serieller Geräte
     mit MouseWare Probleme auftreten, starten Sie unter Windows
     95 das Programm "regedit.exe", öffnen Sie den Schlüssel
     "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersi
     on\Global\PortSearchOrder", und entfernen Sie die COM-
     Schnittstelle, an der das betroffene Gerät angeschlossen
     ist.
  
  2) Windows NT 4.0
     Wenn bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer serieller Geräte
     mit MouseWare Probleme auftreten, starten Sie unter Windows
     NT 4.0 das Programm "regedit.exe", öffnen Sie den Schlüssel
     "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermo
     us\Parameters\Global\PortSearchOrder", und entfernen Sie die
     COM-Schnittstelle, an der das betroffene Gerät angeschlossen
     ist.
  
  4.4  Probleme mit Power Management
  
  Wenn der Mauszeiger sich nicht mehr bewegen läßt, nachdem Ihr
  PC aus dem "Standby"-Zustand gebracht wurde, starten Sie unter
  Windows 9x das Programm "regedit.exe".
  Öffnen Sie den Schlüssel
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\
  Technical", und ändern Sie den Parameter "APMMode" auf "Off".

  4.5  Das Logitech-Maus-Steuerfeld wird nicht aktualisiert
  
  Wenn die Mauseigenschaften unter Windows 9x das Logitech-Maus-
  Steuerfeld nicht enthalten, prüfen Sie, ob MouseWare
  installiert ist. Ist dies der Fall, müssen Sie ggf. die
  entsprechende Systemregistrierung ändern. Gehen Sie
  folgendermaßen vor, um die Ordner aus der Systemregistrierung
  von Windows 9x zu entfernen:
  
  Wählen Sie im Menü "Start" den Befehl "Ausführen" und geben Sie
  folgende Zeile ein:
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE.
  
  Klicken Sie auf "OK". Öffnen Sie folgendes
  Registrierungsverzeichnis:
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
  e\xxxx
  
  Entfernen Sie im Verzeichnis "Mouse" die Verzeichnisse "0000",
  "0001", "0002" usw. Schließen Sie den Registrierungseditor und
  starten Sie das System neu. Öffnen Sie die Mauseigenschaften
  und prüfen Sie, ob das Logitech -Maus-Steuerfeld vorhanden ist.
  
  
  4.6  Bildlauf und Tastenrad
  
  Wenn Ihre Maus mit einem Rad ausgestattet ist, und dieses nicht
  funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:
  
  1)   Prüfen Sie, ob das Logitech-Steuerfeld ordnungsgemäß
      installiert ist. Klicken Sie auf "Start" und dann auf
      "Einstellungen" und "Systemsteuerung". Wenn Sie jetzt auf das
      Maussymbol doppelklicken, sollte das Logitech-Steuerfeld geöffnet
      werden. Ist dies nicht der Fall, installieren Sie MouseWare
      erneut.
  
  2)   Funktioniert das Rad nur in Office 97-kompatiblen
      Anwendungen, öffnen Sie im Maus-Steuerfeld auf die Registerkarte
      "Tasten" und vergewissern Sie sich, daß das Kontrollkästchen "Nur
      Office 97-kompatiblen Bildlauf verwenden" nicht aktiviert ist.
  
  Beachten Sie, daß Bildlauffunktionen für Touchpads nur mit
  Logitech-Touchpads funktionieren. Die Funktionen werden
  unterstützt, wenn das Maussteuerfeld die Registerkarte
  "Touchpad" enthält. Sie könnten auch in der Systemregistrierung
  folgenden Schlüssel suchen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
  Wählen Sie zum Starten der Systemregistrierung im Menü "Start"
  den Befehl "Ausführen". Geben Sie "regedit" ein, und klicken
  Sie auf "OK".
  Beachten Sie, daß die Informationen in der Online-Hilfe zu
  MouseWare zur Touchpad-Unterstützung nur für Logitech-Touchpads
  zutrifft.

  4.7  Cordless Desktop
  
  1) Verbindung zwischen Tastatur und Computer bricht zusammen
     Dies kann passieren, wenn die Kanaltaste gedrückt wird und
     der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Modus "Pausiert"
     befindet. Schalten Sie den Computer ein bzw. heben Sie den
     Modus "Pausiert" auf und drücken Sie die Kanaltaste am
     rechten Rand der Tastatur. Funktioniert die Tastatur immer
     noch nicht, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in den
     beiliegenden Installationsanweisungen.
  
  2) Software reagiert beim Drücken der Verbindungstaste nicht
     Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Software nach dem
     Drücken der Verbindungstaste nicht reagiert:
     - Warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie die
       Verbindungstaste erneut drücken.
     - Überprüfen Sie, ob Maus und Tastatur funktionieren. Ist
       dies der Fall, müssen Sie sie erneut anschließen.
     - Drücken Sie die Verbindungstaste am Empfänger und dann die
       Kanaltaste an einem der Geräte. Blinkt die
       Verbindungstaste, wurde die Verbindung hergestellt.
     
     Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die die Geräte immer noch
     nicht funktionieren:
     - Fahren Sie den Computer herunter
     - Nehmen Sie die Batterien aus den Geräten
     - Starten Sie den Computer neu
     - Legen Sie die Batterien wieder ein
     - Führen Sie den Verbindungsvorgang erneut aus.
  
  3) Nur Tastatur angeschlossen - keine kabellosen Funktionen
     Wenn die Tastatur ohne die kabellose Maus angeschlossen ist,
     stehen keine kabellosen Softwarefunktionen zur Verfügung.
     Dazu gehören die Registerkarte "Kabellos" in den
     Tastatureigenschaften, die Batterieanzeige und die Symbole
     in der Task-Leiste.
  
  4) Batterieanzeige
     - Die Software meldet, daß die Batterien schwach werden,
       obwohl die Tastatur nicht oft verwendet wurde
       Sie sollten für Maus und Tastatur Alkaline-Batterien
       verwenden. Erscheint die Meldung trotzdem, wechseln Sie
       die Batterien aus.
  
     - Die Software meldet, daß der Batteriestatus nicht erkannt
       werden kann
       Der Batteriestatus für die Tastatur wird nach 100
       Anschlägen aktiviert. Wenn die Tastatur normal
       funktioniert, ist dies kein Problem. Funktioniert die
       Tastatur jedoch nicht, folgen Sie den entsprechenden
       Anweisungen in den beiliegenden Installationsanweisungen.
  
  5) Der Cursor bewegt sich ruckartig
  Wechseln Sie die Batterien aus.
  
  6) Tastaturanschläge werden nicht erkannt oder wiederholt
  Wechseln Sie die Batterien aus.
  

5.   Weitere Informationen
  
  Weitere Informationen zur Fehleranalyse finden Sie auf unserer
  Webseite unter "www.logitech.com".
  
