  
  Logitech MouseWare 讀我檔案
  (c) 版權 1995-1999 Logitech, Inc. 版權所有。
  
  
  讀我檔案目錄
  
  1.  安裝
   1.1  標準安裝
   1.2  僅安裝驅動程式
   1.3  解決 Windows 9x 的安裝問題
  2.  解除安裝程式
  3.  功能
   3.1  縮放
  4.  疑難排解
   4.1  USB 滑鼠的偵測問題
   4.2  PS/2 指標裝置的偵測問題
   4.3  和數據機與其它序列裝置的衝突
   4.4  電源管理問題
   4.5  未更新 Logitech 增強型滑鼠控制台
   4.6  捲動/轉輪相關的事件
   4.7  無線桌面
  5.  如需更多資訊
  
  ________________________________________

1. 安裝
  
  在安裝任何軟體到 Windows NT 4.0 系統前，我們強烈建議您先用
  系統提供的「修復磁片」公用程式 (RDISK.EXE) 建立一份「緊急修
  復磁片」。
  
  請注意，USB 滑鼠只支援 Windows 98。
  
1.1 標準安裝
  
  Windows 95 (OSR2)、Windows 98 (兩者以下均稱為 Windows 9x )
  以及 Windows NT 4.0。執行 Setup.exe 來安裝 MouseWare 軟體。
  
  Windows 3.1、Windows 3.11 (兩者以下均稱為 Windows 3.1x) 和
  DOS 使用者：請參考 Win31x 目錄中的 README.TXT。
  
  若要建立 Windows 3.1x/DOS Logitech MouseWare 磁片，請將
  Win31x 中的所有檔案複製到一張 1.44MB 的空白磁片。
  
1.2 僅安裝驅動程式
  
  Windows 9x 和 Windows NT 4.0 可以直接載入裝置驅動程式，而
  不必執行「安裝」程式。但是這種載入裝置驅動程式的方式，無法
  安裝使用者介面程式，例如 Logitech 增強型滑鼠控制台。使用
  「從磁片安裝」功能只能安裝 Logitech 滑鼠驅動程式，並將自動
  設定 3/4 按鈕 Logitech 滑鼠的中間按鈕以執行連續按兩下功能。
  
  請執行下列步驟以完成 Windows 95 和 Windows NT 4.0 的僅安裝
  驅動程式：
  
  1)   按一下 Windows 桌面上的「開始」按鈕。
  2)   選擇「設定」，然後選擇「控制台」。
  3)   在「控制台」裡，連續按兩下「滑鼠」圖示。
  4)   選擇「一般」標籤。
  5)   在「一般」標籤上，按一下「變更」。
  6)   將 MouseWare 磁片插入磁碟機。
  7)   按一下「從磁片安裝」按鈕。
  8)   在提示出現後，按一下「瀏覽」按鈕。
  9)   根據您使用的作業系統，連續按兩下以下的資料夾：
    a)   Win95，針對 Windows 95 (OSR2)
    b)   WinNT，針對 Windows NT 4.0
  10)  按一下「開啟」或「確定」按鈕。
  11)  按一下「確定」按鈕。
  12)  選擇「顯示所有裝置」。
  13)  在「型號」項目選擇符合您指標裝置類型的正確型號，然後
       按一下「確定」按鈕。
  14)  Windows 現在應該會複製更新的滑鼠驅動程式到您的系統。
  15)  按一下「關閉」。
  16)  Windows 現在應該會要求您重新啟動系統，讓所做的變更生
       效。請按一下「是」來重新啟動系統。

  請實行以下步驟以執行 Windows 98 的僅安裝驅動程式：
  
  1)   按一下 Windows 98 桌面上的「開始」按鈕。
  2)   選擇「設定」，然後選擇「控制台」。
  3)   在「控制台」裡，連續按兩下「系統」圖示。
  4)   選擇「裝置管理員」標籤。
  5)   連續按兩二下「滑鼠」圖示。
  6)   連續按兩二下「滑鼠型態」圖示。
  7)   按一下「驅動程式」標籤。
  8)   按一下「更新驅動程式」按鈕。
  9)   從「更新裝置驅動程式精靈」方框按一下「下一步」按鈕。
  10)  當問到「您希望 Windows 做什麼？」時，按一下單選按鈕到
       下一個提示：「顯示在特定位置所有驅動程式的清單，這樣您
       便可以選擇所要的驅動程式。」
  11)  按一下「下一步」按鈕。
  12)  將 MouseWare 磁片插入磁碟機。
  13)  按一下「從磁片安裝」按鈕。
  14)  在提示出現後，按一下「瀏覽」按鈕。
  15)  連續按兩下「Win98」資料夾。
  16)  按一下「確定」按鈕。
  17)  再按一下「確定」按鈕。
  18)  在「型號」項目選擇符合您指標裝置類型的正確型號，然後
       按一下「下一步」按鈕。
  19)  按一下「下一步」按鈕，然後再按一次「下一步」。
  20)  按一下「確定」按鈕。
  21)  按一下「瀏覽」按鈕並選擇光碟機和 Win95 資料夾，然後按
       一下「確定」按鈕。
  22)  按一下「確定」以複製檔案。
  23)  按一下「瀏覽」按鈕並選擇 Win98 資料夾，然後按一下「確
       定」，接著再按一次「確定」以複製檔案。
  24)  按一下「完成」按鈕。
  25)  Windows 98 現在應該會要求您重新啟動系統。按一下「是」
       按鈕以重新啟動系統。
      
1.3 解決 Windows 9x 的安裝問題
  
  如果您在執行安裝程式時遇到困難，在 Windows 9x 中，請在開始
  進行安裝 (您也可以手動執行 FlopMakr.exe) 時選擇這個選項，先
  建立 MouseWare 安裝磁片，然後用「安全模式」執行 Windows 9x
  時嘗試啟動安裝程式。
  
  要在 Windows 95 下手動安裝 MouseWare，請重新啟動電腦並在
  「開始 Windows95」出現時按下 F8 鍵。要在 Windows 98 下手動
  安裝 MouseWare，請重新啟動電腦並按住 Control 鍵，直到您看見
  Microsoft 的「開始」功能表為止。現在請選擇「安全模式」並回
  到您所建立之磁片中的 MouseWare 安裝程式。
  

2. 解除安裝程式
  
  若要移除 Windows 9x 及 NT 4.0 系統上的 MouseWare 時，請按一
  下「控制台」中的「新增/移除程式」圖示。選擇 Logitech
  MouseWare 並按下「移除」按鈕。
  
  Windows 9x
  如果安裝程式在 MSMOUSE.INF 中找到某裝置另一個相容的驅動程
  式，就會從系統中將 Logitech MouseWare 驅動程式移除。這個情
  況不就如同 1.3 節所述，您以手動方式將驅動程式變更為另一個
  驅動程式。
  
  
3. 功能
  
3.1 縮放
  
  在 Windows 9x 和 Windows NT 4.0 系統上，某些應用程式 (例如
  Office97) 支援縮放的功能。在這種應用程式放大時，請按住鍵盤的
  [Ctrl] 鍵，然後轉動滑鼠的轉輪 (如果有的話)，或是用「通用捲
  動」按鈕指定。請確定您的應用程式和 Office 97 相容，並支援縮
  放功能。
  
  
4. 疑難排解
  
4.1 USB 滑鼠的偵測問題
  
  請注意，USB 滑鼠只支援 Windows 98。
  
  如果無法順利地偵測您的 USB 滑鼠或是滑鼠無法運作，請利用下列
  步驟檢查「裝置管理員」底下的「滑鼠」圖示。
  
  按一下「開始」、「設定」，然後按「控制台」。連續按兩下「系
  統」圖示，然後選擇「裝置管理員」標籤。按一下 (+) 加號來開啟
  「滑鼠」圖示，並確認其中是否有一個滑鼠圖示指出「HID-相容滑
  鼠」以及另一個輸入項指出您的 USB 裝置名稱。如果這些圖示旁邊
  出現驚嘆號或紅 X 報告有任何錯誤的話，請標示這些圖示並按一下
  「移除」按鈕。一旦移除這些按鈕之後，請按一下「更新」按鈕並讓
  Windows 98 重新偵測指標裝置。再次開啟「滑鼠」圖示，並確認是
  否有錯誤報告。關閉電腦系統然後重新啟動 Windows。測試 USB 裝
  置來查看現在是否可以運作。
  
4.2 PS/2 指標裝置的偵測問題
  
  若您的滑鼠連接在滑鼠埠但是未被系統偵測到，請試試下面的步驟：
    
  1) 您可能必須用電腦開機的 SETUP (設定) 功能表開啟滑鼠埠。有
     關 SETUP 功能表的說明，請參閱電腦隨附的文件。
  
  2) 若您的滑鼠有序列埠和滑鼠埠兩種配接卡，請用序列埠連接滑鼠
     和電腦。重新啟動系統，看看是否能順利偵測到滑鼠。
  
  3) 如果包裝內未附有配接卡，表示您滑鼠的設計僅能在一種連接埠
     上使用 (序列或 PS/2)。有關滑鼠所支援的連接埠類型，請參閱
     您的包裝說明。
  
  如果問題持續出現，請洽詢您的電腦製造廠商，看看是否能升級電
  腦的 BIOS ROM。
  
  某些筆記型電腦系統 (例如 IBM Thinkpad)，會有一個外接的滑鼠埠
  和一個整合的指標桿 (亦連接在滑鼠埠)。如果您的滑鼠連接在這種
  系統的滑鼠埠而使用時有問題，請試著換用序列埠。
  
4.3 和數據機與其它序列裝置的衝突
  
  開機時，Logitech 滑鼠驅動程式會搜尋所有可能指標裝置的 PS/2
  和 COM 連接埠。如果在安裝 Logitech 滑鼠驅動程式後，您的數據
  機或其它序列裝置無法運作，就必須從以下的搜尋移除數據機所在的
  COM 連接埠。
  
  1) Windows 95
     若您同時使用別的序列裝置和 MouseWare 而發生問題，在
     Windows 95 系統上，請執行 Regedit.exe 程式來編輯下述的登
     錄碼：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\
     CurrentVersion\Global\PortSearchOrder 並移除影響序列裝置
     使用中的 COM 連接埠。
  
  2) Windows NT 4.0
     若您同時使用別的序列裝置和 MouseWare 而發生問題，在
     Windows NT 4.0 系統上，請執行 Regedit.exe 程式來編輯下述
     的登錄碼：HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
     Services\lsermous\Parameters\Global\PortSearchOrder 並移
     除影響序列裝置使用中的 COM 連接埠。
  
4.4 電源管理問題
  
  若您的滑鼠在將電腦從省電暫停模式喚醒時鎖住，在 Windows 9x
  系統上，請執行 Regedit.exe 程式來編輯下述的登錄碼：HKEY_
  LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\
  Technical\APMMode="Off"

4.5 未更新 Logitech 增強型滑鼠控制台
  
  在 Windows 9x 系統下，如果「滑鼠」內容未被更新到「Logitech
  增強滑鼠控制台」，請確認您是否已安裝 MouseWare。如果無法解
  決這個問題的話，可能需要執行登錄檔清理。在 Windows 9x 的
  「登錄」中移除下列資料夾。
  
  選擇「開始」按鈕，再選「執行」，然後在空白列鍵入
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE，然後按一下「確定」按鈕。
  
  開啟下列「登錄」資料夾：
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\
  Mouse\xxxx
  
  移除 Mouse 資料夾之下所有類似 0000、0001、0002 之類的項目，
  直到 Mouse 資料夾中沒有任何 (子) 資料夾。現在請關閉您的系
  統再重新啟動。開啟「滑鼠內容」來檢查您現在是否有「Logitech
  增強型滑鼠控制台」。
  
  
4.6 捲動/轉輪相關的事件
  
  若您的滑鼠上有轉輪，而轉輪確無法捲動，請檢查下列事項：
  
  1)  確定 Logitech 控制板已安裝妥當。若您按一下「開始」按鈕
      並選擇「設定」和「控制台」，則螢幕上的滑鼠圖示應可呼叫
      出 Logitech 控制板。如果不行的話，請重新安裝 MouseWare。
  
  2)  若您的轉輪僅能用在和 Office 97 相容的應用程式，請到滑鼠
      控制板的「按鈕」頁，確定您沒有選取「只限於使用 Office 97
      相容捲軸」核取方塊。
  
  請注意，觸控板的轉輪滑鼠功能只能與 Logitech 觸控板搭配使用。
  此舉是假設您在滑鼠控制板中無法找到「觸控板」標籤。此外，您可
  以搜尋登錄檔中的下述登錄碼:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\
  CurrentVersion\TouchScroll.
  為檢視登錄檔，請按一下「開始」按鈕並選擇「執行」。在空白列中
  鍵入 "regedit" 並按一下「確定」按鈕即可。
  請注意，在 Mouseware 說明檔案中有關觸控板支援的資訊僅適用於
  Logitech 觸控板。

4.7 無線桌面
  
  1) 鍵盤與系統失去連線
     此舉可在系統關閉或暫停模式時按下鍵盤上的頻道按鈕而產生。
     開啟系統或從暫停中恢復，並按下位於鍵盤右側的鍵盤頻道按鈕。
     如果鍵盤依舊不能使用，請依照包裝附帶的簡易安裝卡上的「連接
     程序」實行。
  
  2) 按下「連接」軟體卻沒有反應
     如果您在按下連接按鈕後，無法接收軟體的反應，請執行以下動
     作：
     - 等候至少 30 秒再按下連接按鈕。
     - 檢查您的滑鼠和鍵盤可否使用。如果已經可以使用，您便不需
       要再重新連接。
     - 在接收器上按下連接按鈕，然後按下任一裝置上的頻道按鈕。
       如果連接按鈕閃爍，該裝置便連接成功。
     
     如果該裝置依舊無法運作，請執行以下動作：
     - 關閉系統
     - 取出裝置中的電池
     - 重新啟動系統
     - 將電池放回裝置中
     - 再次執行連接程序。
  
  3) 僅鍵盤連接 - 沒有無線功能
     如果鍵盤連接到電腦但不包含無線滑鼠，您將不會收到此鍵盤
     的任何無線軟體功能。此舉包括在「鍵盤內容」中的無線頁面、
     電池狀態和工作列圖示。
  
  4) 電池狀態
     - 低電池狀態訊息將在鍵盤使用一陣子後顯現。
     請確認您在滑鼠及鍵盤上皆使用鹼性電池。如果您使用的是鹼
     性電池而該訊息依舊顯現，請更換裝置內的電池。
  
     - 鍵盤電池狀態未知訊息出現。
     鍵盤電池狀態是在第 100 個按鍵後啟動。假設鍵盤如預期狀況
     運作，此訊息並非問題。如果鍵盤不能運作，請依照隨附之簡易
     安裝卡上的連接程序指示執行。
  
  5) 滑鼠游標不穩定
     更換電池
  
  6) 鍵盤錯失按鍵或鍵重複
     更換電池
  

5. 如需更多資訊
  
   如需更多疑難排解的資訊，請造訪我們的網站 www.logitech.com
  
