  
  Logitech マウスウェア README ファイル
  (C) Copyright 1995-1998 Logitech, Inc. All Rights Reserved.
  
  
  目次
  
  1. インストール
   1.1 標準インストール
   1.2 DOS インストール
   1.3 ドライバのみのインストール
   1.4 Windows 9x (Pentium II 450Mhz システム) での
       インストール問題の回避方法
   1.5 Windows 3.1 でのインストール問題の回避方法
   1.6 ファイルの手動復元
  2. プログラムのアンインストール
  3. 機能
   3.1 DOS および Windows 3.1 用のクローキング機能
   3.2 Windows 9x および NT 4.0 におけるズーム機能
  4. トラブルシューティング
   4.1 PS/2 ポインティング デバイスの検出異常
   4.2 DOS および Windows 3.1 上でシリアル ポインティング 
       デバイスを使用している場合のシリアル ポートの検出異常

   4.3 他のシリアル デバイスとの競合
   4.4 パワー マネジメントの問題
   4.5 Logitech 拡張マウス コントロール パネルが更新されない。
   4.6 スクロールとホイールに関連した問題
   4.7 コードレス デスクトップ
  5. 詳細情報について
  ________________________________________
  
1. インストール
  
Windows NT 4.0 上にソフトウェアをインストールするときは、作業の前に、
システムに付属しているディスク修復ユーティリティ(RDISK.EXE)を使って、
システム修復ディスクを作成しておくことをお勧めします。
  
USB マウスは Windows 98 のみでサポートされる点にご注意ください。
  
1.1 標準インストール
  
Windows 3.1、Windows 95 (OSR2)、Windows 98 (以下適用可能な場合は、両
方を合わせて Windows 9x と呼びます) および Windows NT 4.0。フロッピー
ディスクから Setup.exe を実行して、マウスウェア ソフトウェアをインス
トールします。
  
1.2 DOS インストール
  
マウスウェア インストール プログラムは、コンピュータに Windowsがイン
ストールされている場合にのみ実行可能です。 コンピュータをDOS だけで使
用している場合は、以下の手順に従ってください。
  
1) マウスウェア ディスクをフロッピー ドライブに挿入します。
2) 使用しているフロッピー ドライブに合わせて、DOS プロンプ トを変更し
   ます。
3) A: プロンプトで、次を入力します。
     T A: C:\Mouse [Enter]
     または、B: プロンプトで、次を入力します。
     T B: C:\Mouse [Enter]
4) キーをどれか押せば、コピーが始まります。
5) 手動インストールが完了したら、AUTOEXEC.BAT を編集する必要があり
   ます。以下の行を追加してください。
     SET LMOUSE=C:\MOUSE
     C:\MOUSE\MOUSE.EXE
6) コンピュータを再起動して、以上の変更を有効にします。
  
  
1.3 ドライバのみのインストール
  
Windows 9x および Windows NT 4.0 は、セットアップ プログラムを実行し
なくても、デバイス ドライバをロードできる能力を備えています。 ただし、
この方法を使ってデバイス ドライバをロードすると、Logitech 拡張マウス 
コントロール センターなどのユーザインタフェース プログラムはインストー
ルされません。[ディスク使用] 機能を使うと、Logitech マウス ドライバだ
けをインストールし、3 または 4 ボタン Logitech マウスの中央のボタンが
ダブルクリックとなるように自動的に設定します。
  
ドライバのみをインストールする場合は、以下の手順を実行してください。
   
1) Windows デスクトップで、[スタート] ボタンをクリックします。
2) [設定] を選択してから、[コントロール パネル] を選択します。
3) コントロール パネルにある [マウス] アイコンをダブルクリックします。
4) [情報] タブ (Windows 95 の場合) または [全般] タブ (Windows NTの場
   合) を選択します。
5) [情報] タブ (Windows 95 の場合) または [全般] タブ (Windows NTの場
   合) から、[変更] をクリックします。
6) [ディスク使用] ボタンをクリックします。
7) マウスウェア ディスク 1 をディスクドライブに挿入します。
8) プロンプトが表示されたら、[参照] ボタンをクリックします。
9) 以下のフォルダの中から使用しているオペレーティング システムに該当
   するものをダブル クリックします。
    a)   Windows 95 (OSR2) の場合は、Win95。
    b)   Windows 98 の場合は、Win98。
    c)   Windows NT 4.0 の場合は、WinNT。
10) [開く] または [OK] ボタンをクリックします。
11) [OK] をクリックします。
12) [すべてのデバイスを表示] を選択します。
13) [モデル] で、ポインティング デバイス タイプに一致するモデルを選択
    して、[OK] ボタンをクリックします。
14) Windows が、更新されたマウス ドライバをコンピュータにコピーします。
15) [閉じる] をクリックします。
15) この変更を有効にするためには、システムをリスタートする必要がある
    と表示されるので、[はい] をクリックして、システムをリスタートし
    ます。

1.4 Windows 9x (Pentinum II 450Mhz システム) での
    インストール問題の回避方法
  
Windows 9x 上でインストール プログラムを実行しようとしていて問題が生
じた場合は、Windows 9x を Safe モードで起動してインストーラを実行して
みてください。 
新しい Pentium 450Mhz システムの中には、マウスウェアをインストールす
る際に、Windows9x を Safe モードで実行する必要があるものもありますの
でご注意ください。

Windows 95 上で、マウスウェアを手動でインストールする場合は、コンピュー
タをリスタートし、 "Starting Windows95" が表示された時点で F8 キーを
押します。Windows 98 上でマウスウェアを手動でインストールする場合は、
コンピュータをリスタートし、Microsoft Startup Menu が表示されるまで 
Ctrl キーを押し続けます。そこで、Safe Mode を選択してマウスウェアのセッ
トアップ プログラムをもう一度実行します。

Safe モードのインストールに失敗したら、コマンド行からマウスウェアをイ
ンストールしてください。上記のようにコンピュータをリスタートし、
Microsoft Startup Menu から "Command Prompt Only" を選択します。マウ
スウェアのディスク 1 を A: または B: ドライブに挿入します。MS-DOS プ
ロンプトで、使っているドライブに応じて、"A:" または"B:" と入力します。 
次に、"T95 A:" または "T95 B:" と入力します。これですべての圧縮ファイ
ルが復元されます。 この後で、ドライバをロードする必要があります。 方
法については、1.3 節をご覧ください。
  
1.5 Windows 3.1 でのインストール問題の回避方法
   
インストール プログラムを実行しようとしていて問題が生じた場合は、手動
インストールを試してください。 セクション 1.2 を参照して、DOS 用のイ
ンストール手順を実行してください。
  
再起動する前に、WINDOWS ディレクトリ中にある SYSTEM.INI ファイルを編
集する必要があります。 以下のように変更してください。
   
      [boot]
      mouse.drv=C:\MOUSE\LMOUSE.DRV
   
      [386Enh]
      mouse=C:\MOUSE\LVMD.386

  
1.6  ファイルの手動復元
  
インストール ディスク中のいくつかのファイルは圧縮されています。これら
のファイルは復元しないと、実行できません。 インストール時に、セットアッ
プ プログラムが自動的にこれらのファイルを復元します。ただし、必要な場
合に備えて、これらのファイルの手動復元方法をここに説明しておきます。 
圧縮ファイルのファイル名の最後には、チルダ記号 (~)が付いています。 ファ
イルを手動で復元するには、インストール ディスクに入っている 
LGEXPAND.EXE ユーティリティを使います。
  
たとえば、ファイル "WMOUSECC.EXE" を復元してハードディスクに入れるに
は、次のように入力します。
  
  A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
このコマンドを使う前に、宛先ディレクトリ (この例では、C:\MOUSE)が存在
することを確認してください。
  
  
2.   プログラムのアンインストール
  
Windows 9x と NT 4.0 では、コントロール パネル内の [アプリケーション
の追加と削除] アイコンをクリックして、マウスウェアをコンピュータから
削除できます。 Logitech マウスウェアを選択し、[削除] ボタンを押してく
ださい。
  
Windows 9x
セットアップがデバイスに対して代替可能な互換性のあるドライバを 
MSMOUSE.INF 内に見つければ、Logitech マウスウェア ドライバはシステム
から削除されます。そうでない場合は、1.3 節の説明に従って別のドライバ
に手動で変更することができます。
  
  
3.   機能
  
3.1 DOS および Windows 3.1 用のクローキング機能
  
マウスウェア DOS マウス ドライバは、クローキングと呼ばれる特殊なイン
ターフェイス プログラムと共に動作します。  CLOAKING.EXE インターフェ
イス プログラムは、DOS マウス ドライバである MOUSE.EXE を拡張メモリに
ロードできるので、貴重なコンベンショナル メモリおよび上位メモリを DOS 
アプリケーション用に開放します。 CLOAKING.EXE は、Windows 3.1 での マ
ウスウェア標準インストール時に、自動的にインストールされます。 
  
クローキングは、サポートされているメモリ マネージャと共に動作して、マ
ウス ドライバを拡張メモリ内にロードするので、コンベンショナル メモリ
や上位メモリの使用はわずか 1KB のみに抑えることができます。
  
CLOAKING.EXE は、以下のどの拡張メモリ マネージャとも組み合わせること
ができます。
  
   EMM386.EXE               Microsoft
   HIMEM.SYS                Microsoft
   RM386.EXE 3.03 以降      Helix
   QEMM386.SYS 7.1          Quarterdeck
   386MAX.SYS 5.0           Qualitas
  
CLOAKING.EXE を使うためには、以上のいずれかのプログラムを起動しておく
必要があります。EMM386.EXE と HIMEM.SYS プログラムは、バージョン 5.0 
以降の DOS および Windows に含まれています。
  
クローキングのインストール方法 
  
Windows 3.1 上では、インストール プログラムが CLOAKING.EXE を mouse 
ディレクトリにコピーし、CLOAKING.EXE を AUTOEXEC.BAT ファイル中に読み
込みます。 これは、DOS のバージョンが 6.0 以降で、EMM386.EXE を実行し
ており、別のバージョンの CLOAKING.EXE を読み込んでない場合に限ります。

DOS だけを使用している場合、手動で変更を行う必要があります。
CONFIG.SYS ファイル中に CLOAKING.EXE をインストールしたい場合は、 
"DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" の行を追加します。この行はサポートされ
ているメモリ マネージャがロードされた後に追加してください。 
AUTOEXEC.BAT ファイル中に CLOAKING.EXE をインストールしたい場合は、 
"C:\MOUSE\CLOAKING.EXE"の行を追加します。この行は、マウス ドライバが
ロードされる前に追加してください。
  
  
3.2 Windows 9x および NT 4.0 におけるズーム機能
  
Windows 9x および Windows NT 4.0では、Office97 のようなアプリケーショ
ンでズーム機能をサポートしています。 そのようなアプリケーションでズー
ムを使用するときは、[Ctrl] キーを押して、（付いている場合は）マウス 
ホイールを回転させるか、[ユニバーサル スクロール] ボタンの割り当てを
利用します。 使っているアプリケーションが Office 97 互換で、ズーム機
能をサポートしていることを確認してください。
  
  
4.   トラブルシューティング
  
4.1 PS/2 ポインティング デバイスの検出異常
  
マウスがマウス ポートに接続されているにも関わらず、システムがマウスを
検出しない場合は、次の手順を試みてください。
    
1) コンピュータの [セットアップ] メニューからマウス ポートを使用可能
   にする必要がある可能性があります。 [セットアップ]メニューについて
   は、各コンピュータのマニュアルを参照してください。

2) シリアル ポート アダプタとマウス ポート アダプタの両方が付いている
   マウスを使う場合は、マウスをコンピュータのシリアルポートに接続して
   ください。 再起動して、マウスが正しく認識されるか確認してください。
   
3) マウスのパッケージにアダプタが入っていなかった場合は、そのマウスは
   １種類だけのポート(シリアルまたは PS/2)を使うように設計されてい
   ます。 マウスがサポートするポートの種類については、マウスのパッケー
   ジをご覧ください。

この問題が引き続き発生するようであれば、コンピュータ メーカーにコンピュー
タの BIOS ROM のアップグレードがないか確認してください。
  
IBM ThinkPad のように外部マウス ポートとマウス ポートに接続された内蔵
ポインティング スティックの両方があるノートブック コンピュータもあり
ます。このタイプのシステムのマウス ポートに接続したマウスに問題がある
場合は、代わりにシリアル ポートを使用してみてください。IBM Thinkpad 
500/700 シリーズでは内蔵ポインタ スティックをオフにしないと、ホイール
/ローラー機能が使用できない場合があります。
  
4.2 DOS および Windows 3.1 上でシリアル ポインティング デバイスを使用
    している場合のシリアル ポートの検出異常

マウスがシリアル ポートに接続されていてもシステムに検出されない場合は、
MOUSEDRV.INI ファイルに以下の修正を加えてシステムを再起動してください。
  
  [Technical]
  Timing=Hardware
  
または、次のパラメータを使って、DOS ドライバを読み込みます。MOUSE.EXE 
NOINI
  
  
4.3 他のシリアル デバイスとの競合
  
1) Windows 9x
   Windows 95 上で マウスウェアと一緒に他のシリアル デバイスを使うと
   きに支障がある場合は、Regedit.exe を実行し、次のようにキーを編集し
   てください。
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion
   \Global\PortSearchOrder の使わないCOM ポートを削除します。
  
2) Windows NT 4.0
   Windows NT 4.0 上で マウスウェアと一緒に他のシリアル デバイスを使
   うときに問題がある場合は、Regedit.exe を実行し、次のようにキーを編
   集してください。
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous
   \Parameters\Global\PortSearchOrder の使わない COM ポートを削除します。
  
3) Windows 3.1x および DOS   Windows 3.1 で、C:\MOUSE 
   ディレクトリ中にある MOUSEDRV.INI ファイルの [Global] セクションの 
   "PortSearchOrder" パラメータを編集し、使わない COM ポートを削除し
   ます。

  
  
4.4  パワー マネジメントの問題
  
パソコンがサスペンド状態から復帰する際に、マウスが動かなくなる場合は、
Windows 9x 上では Regedit.exe を実行して以下のキーを編集します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion
\Technical\APMMode="Off"
  
Windows 3.1 上では、MOUSEDRV.INI ファイルの [Technical] セクションに
ある "APMMode" パラメータを編集します。
  
  
4.5 Logitech 拡張マウス コントロール パネルが更新されない。
  
Windows 9x 上でマウスのプロパティが Logitech 拡張マウス コントロール 
センターに更新されなかった場合は、マウスウェアがインストールされてい
ることを確認してください。これで問題が解決しない場合は、レジストリの
クリーンアップを行う必要がある可能性があります。Windows 9x レジストリ
から以下のフォルダを削除してください。
  
[スタート] ボタンを選択し、[ファイル名を指定して実行] 
を選択して、名前のテキストボックスに次を入力します。
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE それから [OK] ボタンをクリックします。
  
  以下のレジストリ フォルダを開きます。
  
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class
\Mouse\xxxx
  
Mouse フォルダにある 0000、0001、0002 などすべてを Mouse フォルダの下
にフォルダがなくなるまで削除します。ここで、コンピュータをシャットダ
ウンしてからリスタートします。マウスのプロパティを開いて、Logitech 拡
張マウス コントロール センターに変わっているかをチェックしてください。

  
4.6 スクロールとホイールに関連した問題
  
マウスにホイールが付いているのにホイールでスクロールできない場合は、
以下を確認してください。
  
1) Logitech コントロール パネルが正しくインストールされているか確認し
   ます。 [スタート] ボタンをクリックし、[設定]、 [コントロール パネ
   ル] に続いて、マウス アイコンを選択すると、Logitech コントロール 
   パネルが表示されます。 表示されない場合は、マウスウェアをインストー
   ルしなおしてください。

2) ホイールが Office 97 対応アプリケーションだけに使える場合は、マウ
   ス コントロール パネルの [ボタン] ページに進んで、[Office 97 互換
   のスクロールのみを使用] チェックボックスがオフになっていることを確
   認してください。

3) 上級ユーザー向け情報 DirectInput が em_exec.exe 動作中にホイール情
   報を受信しない場合があります (これはゲームのプレイ中に発生する可能
   性が高いです)。競合が発生した場合、Em_exec のタスクを終了させる必
   要があります。 Em_exec のタスクを終了させるにはCTRL、ALT および 
   DEL キーを同時に押して [プログラムの強制終了]ダイアログを表示させ
   ます。 Em_exec をクリックしてハイライト表示させてから、[終了] ボタ
   ンをクリックします。

   メモ: これによりスクロールが機能しなくなるアプリケーションがあった
   り、Logitech マウスウェアの特別な機能が使用できなくなる場合があり
   ます。 すべての機能を再び使用可能にするためには、Em_exec を手動で
   起動する必要かあります。Windows 9x のコントロール パネルのマウス 
   アイコンをダブルクリックすれば起動することができます。

4) Windows 3.1 や DOS では、ホイールは機能しません。 この場合、ホイー
   ル ボタンは通常の中央ボタンとして機能します。

 タッチパッド用のスクロール マウス機能は、Logitech のタッチパッドでの
 み動作する点にご注意ください。マウス コントロール パネルに [タッチパッ
 ド] タブが表示されている場合がこれにあたります。別の方法として、レジ
 ストリに以下のキーがあるか検索することもできます。
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion
 \TouchScroll.
 レジストリを表示するには、[スタート] ボタンをクリックして、[ファイル
 名を指定して実行] を選択します。入力フィールドに "regedit" と入力し
 て [OK] ボタンをクリックします。マウスウェアのヘルプ ファイルに記述
 されているタッチパッド サポートに関する情報は、Logitech タッチパッド
 のみに適用される点にご注意ください。

4.7  コードレス デスクトップ
  
  1) キーボードとコンピュータの接続が失われる。
     システムがオフまたはサスペンド モードのときに、キーボードの 
     [Channel] ボタンを押すと、この状態が発生します。 システムをオン
     にするか、サスペンド状態から復帰させて、キーボードの右側にあるキー
     ボードの [Channel] ボタンを押してください。それでもキーボードが
     機能しない場合は、本パッケージに入っている 「簡単インストール カー
     ド」の接続手順の説明に従ってください。

  2) [Connect] ボタンを押しても、ソフトウェアからの応答がない。
     [Connect] ボタンを押しても、ソフトウェアからの応答がない
     場合は、次の手順に従ってください。
     - 30 秒以上待ってから、もう一度 [Connect] ボタンを押します。
     - マウスとキーボードが正常に機能しているかチェックします。
       正常に機能していれば、マウスやキーボードを再接続する必要はあり
       ません。
     - 受信機の [Connect] ボタンを押してから、デバイス上の 
       [Channel] ボタンを押します。 [Connect] ボタンが点滅すれば、デ
       バイスは正しく接続されています。

     それでもデバイスが正しく機能しない場合は、以下の手順に従ってくだ
     さい。
     - コンピュータをシャットダウンします。
     - デバイスから電池を取り出します。
     - コンピュータをリスタートします。
     - 電池をデバイスに入れ直します。
     - 接続手順をもう一度実行してください。
  
  3) キーボードだけが接続されており、コードレス機能がない。コードレス 
     マウスがないコンピュータにキーボードが接続されている場合、キーボー
     ドからコードレス ソフトウェア機能は利用できません。  使えない機
     能には、[キーボードのプロパティ]中の [コードレス] ページ、[電池
     残量] アイコン、[タスクバー]アイコンがあります。

  4) 電池残量
     - キーボードをほとんど使っていないのに、電池残量が少なくなってい
       ることを示すメッセージが現れる。
       マウスとキーボードのどちらにもアルカリ電池を使っていることを確
       認します。 アルカリ電池を使っているにも関わらず、依然として上
       のメッセージが表示される場合、デバイスの電池を取り替えてくだ
       さい。

     - キーボードに対して、電池残量が不明であることを示すメッセージが
       表示される。
       キーボードに対するバッテリ ステータスは、100 回のキーストロー
       クの後に起動されます。 キーボードが正常に機能しているならば、
       このメッセージが出ても問題はありません。 キーボードが機能して
       いなければ、同封の「簡単インストール カード」にある接続手順の
       説明に従ってください。

  5) マウス カーソルの動きが異常。
     電池を交換してください。
  
  6) キーボードがキーストロークを飛ばしたり、同じキーストロークを繰り
     返す。
     電池を交換してください。
  

5.   詳細情報について
  
   より詳しいトラブルシューティング情報については、当社のウェブ サイ
   ト www.logitech.com をご覧ください。

