  
Logitech MouseWare README 파일
(c) 저작권 1995-1999 Logitech, Inc. 저작권 보유.
  
  
README 목차표
  
  1.  설치
   1.1  표준 설치
   1.2  드라이버만 설치
   1.3  Windows 9x용 설치 작업
  2.  프로그램 설치 해제
  3.  기능
   3.1  확대/축소
  4.  문제 해결
   4.1  USB 마우스의 감지 문제
   4.2  PS/2 포인팅 장치의 감지 문제
   4.3  모뎀 및 기타 직렬 장치와 충돌
   4.4  전원 관리 문제
   4.5  Logitech 확장 마우스 제어판이 업데이트 되지 않았습니다
   4.6  스크롤링/휠 관련 문제
   4.7  무선 데스크탑
  5.  더 자세한 정보
  
  ________________________________________

1.  설치
  
  Windows NT 4.0 환경에서 소프트웨어를 설치하기 전에, 
  시스템에서 제공하는 디스크 복구 유틸리티(RDISK.EXE)를 
  사용하여 비상 복구 디스크를 작성할 것을 권장합니다.
  
  USB 마우스들은 Windows 98에서만 지원됨을 주의하십시오.
  
1.1  표준 설치
  
  Windows 95 (OSR2), Windows 98 (지금부터 이 두 가지가 
  모두 언급될 때는 Windows 9x라고 합니다) 및 Windows NT 
  4.0.Setup.exe를 실행하여 MouseWare 소프트웨어를 
  설치하십시오.
  
  Windows 3.1, Windows 3.11 (모두 Windows 3.1x라고 함) 
  및 DOS 사용자의 경우:Win31x 디렉토리에 들어있는 
  README.TXT를 참조하십시오.
  
  Windows 3.1x/DOS Logitech MouseWare 디스크를 작성하려면 
  Win3.1x의 모든 파일을 1.44MB의 공 플로피 디스켓에 
  복사하십시오.
  
1.2  드라이버만 설치
  
  Windows 9x 및 Windows NT 4.0에는 설치 프로그램을 
  실행하지 않고 장치 드라이버를 로드하는 기능이 있습니다. 
  그러나 이와 같은 방법으로 장치 드라이버를 로드하면, 
  Logitech 확장 마우스 컨트롤 센터와 같은 사용자 
  인터페이스 프로그램은 설치되지 않습니다. "디스크 있음" 
  기능을 사용하면 Logitech 마우스 드라이버만 설치되며 
  3/4단추 Logitech 마우스의 가운데 단추가 자동으로 두 
  번 누르기를 실행하도록 설치됩니다.
  
  Windows 95 또는 Windows NT 4.0 용 드라이버만을 
  설치하려면 다음 단계들을 실행하십시오.
  
  1)  Windows 데스크탑에서 "시작" 단추를 누르십시오.
  2)  "설정"을 선택하고 "
  3)  제어판" 에서 마우스 아이콘을 두 번 누른 후에
  4)  "일반" 탭을 누릅니다.
  5)  "일반" 탭에서 "변경"을 누릅니다.
  6)  MouseWare 디스크 1을 디스크 드라이브에 삽입합니다.
  7)  "디스크 있음" 단추를 누릅니다.
  8)  프롬프트가 표시되면 찾아보기 단추를 누릅니다.
  9)  운영 체제에 따라 다음 폴더를 두 번 누릅니다.
   a)   Windows 95 (OSR2)의 경우 Win95 
   b)   Windows NT 4.0의 경우 WinNT, 
  10) "열기" 또는 "확인" 단추를 누릅니다.
  11) "확인" 단추를 누릅니다.
  12) "모든 장치 보기"를 선택합니다.
  13) "모델"에서 포인팅 장치 유형에 정확히 일치하는 
      모델을 선택한 후 "확인" 단추를 누릅니다.
  14) 이때 Windows가 업데이트된 마우스 드라이버를 
      시스템에 복사합니다.
  15) "닫기"를 누르십시오.
  16) Windows가 변경사항을 적용하기 위해 시스템을 다시 
      시작할지 물으면 "예"를 눌러 시스템을 다시 
      시작하십시오.

  Windows 98 드라이버용 드라이버만 설치를 하려면 다음 
  단계들을 실행하십시오.
  
  1)  Windows 98 데스크탑에서 "시작" 단추를 누르십시오.
  2)  "설정"을 선택하고 "
  3)  제어판에서 시스템 아이콘을 두 번 누르십시오.
  4)  장치 관리자 탭을 선택하십시오.
  5)  마우스 아이콘을 두 번 누르십시오.
  6)  마우스 유형 아이콘을 두 번 누르십시오.
  7)  드라이버 탭을 누르십시오.
  8)  "장치 업데이트" 단추를 누르십시오.
  9)  "장치 드라이버 업데이트 마법사" 박스에서 "다음" 
      단추를 누르십시오.
  10) "Windows에서 어떤 일을 하시겠습니까?"라고 물으면, 
      라디오 단추를 누르십시오. 라디오 단추 옆에는 다음과 
      같은 문장이 있습니다."특정 위치에 있는 드라이버의 
      모든 목록을 표시한 후 원하는 드라이버를 선택하십시오."
  11) "다음" 단추를 누르십시오.
  12) MouseWare 디스크를 드라이브에 삽입하십시오.
  13) "디스크 있음" 단추를 누르십시오.
  14) 프롬프트가 표시되면 "찾아보기" 단추를 누르십시오.
  15) "Win98" 폴더를 두 번 누르십시오.
  16) "확인" 단추를 누르십시오.
  17) "확인" 단추를 다시 누르십시오.
  18) "모델"에서 포인팅 장치 유형과 정확히 일치하는 모델을 
      선택한 후, "다음" 단추를 누르십시오.
  19) "다음" 단추를 누른 다음 다시 "다음"을 누르십시오.
  20) "확인" 단추를 누르십시오.
  21) "찾아보기" 단추를 누르고 CDROM 드라이브와 Win95 
      폴더를 선택한 다음 "확인" 단추를 누릅니다.
  22) "확인" 단추를 눌러 파일을 복사하십시오.
  23) "찾아보기" 단추를 누르고 Win98 폴더를 선택한 다음 
      "확인"을 누르고 다시 "확인"을 눌러 파일을 
      복사하십시오.
  24) "마침" 단추를 누르십시오.
  25) Windows 98에서 시스템을 다시 시작하라고 요청할 수 
      있습니다."예" 단추를 눌러 다시 시작하십시오.
      
1.3  Windows 9x용 설치 작업
  
  Windows 9x에서 설치 프로그램을 실행하는데 문제가 
  발생하면 먼저 설치 작업을 시작할 때 이 옵션을 선택하여 
  MouseWare 설치 플로피를 만든 다음(FlopMakr.exe를 
  수동으로 실행할 수도 있음) Windows 9x를 안전 모드로 
  실행하면서 설치 프로그램을 시작해보십시오.
  
  Windows 95에서 MouseWare를 직접 설치하려면 컴퓨터를 
  다시 시작한 후, "Starting Windows95" 이 나타나면 F8키를 
  누르십시오.Windows 98에서 MouseWare를 수동으로 
  설치하려면 컴퓨터를 다시 시작한 다음 Microsoft 시작 
  메뉴가 나타날 때까지 컨트롤 키를 누르십시오.이제 안전 
  모드를 선택한 다음 작성한 플로피 디스켓으로 MouseWare 
  설치 프로그램을 다시 실행하십시오.
  

2.  프로그램 설치 해제
  
  제어판의 프로그램 추가/삭제 아이콘을 누르면 Windows 
  9x와 NT 4.0에서 MouseWare를 제거할 수 있습니다.
  logitech MouseWare를 선택하고 제거 단추를 누르십시오.
  
  Windows 9x
  설치할 때 MSMOUSE.INF에서 장치용 대체 호환 드라이버가 
  발견되면 Logitech MouseWare 드라이버는 제거됩니다. 
  그렇지 않으면 드라이버를 1.3절에서 설명한 다른 
  드라이버로 수동으로 변경할 수 있습니다.
  
  
3.  기능
  
3.1  확대/축소
  
  Windows 9x 및 Windows NT 4.0에서 Office97과 같은 일부 
  응용 프로그램은 확대/축소 기능을 지원합니다.해당 응용 
  프로그램을 확대/축소하려면 [Ctrl] 키를 누르고 마우스 
  휠(있는 경우)을 돌리거나 유니버설 스크롤 단추 지정을 
  사용하십시오.응용 프로그램이 Office 97과 호환되고 
  확대/축소 기능을 지원하는지 확인하십시오.
  
  
4.  문제 해결
  
4.1  USB 마우스의 감지 문제
  
  USB 마우스들은 Windows 98에서만 지원됨을 주의하십시오.
  
  USB 마우스가 제대로 감지되지 않거나 작동하지 않으면 
  다음 단계에 따라 장치 관리자의 마우스 아이콘을 
  확인하십시오.
  
  "시작", "설정",  "제어판"을 차례대로 누르십시오.시스템 
  아이콘을 두 번 누른 다음 장치 관리자 탭을 선택하십시오.
  더하기(+) 기호를 눌러서 마우스 아이콘을 연 다음 "HID-
  호환 마우스"라고 씌여진 마우스 아이콘과 USB 장치 
  이름이 씌여진 다른 항목이 있는지 확인하십시오.느낌표나 
  빨간 X 표시로 이 아이콘에 오류가 표시되어 있으면 해당 
  아이콘을 선택한 다음 "제거" 단추를 누릅니다.이 아이콘을 
  제거한 경우 "새로 고침" 단추를 눌러 Windows 98에서 
  포인팅 장치를 다시 찾도록 하십시오.마우스 아이콘을 다시 
  열고 오류가 있는지 확인하십시오.컴퓨터 전원을 끄고 
  Windows를 다시 시작합니다.USB 장치가 작동하는지 
  시험해보십시오.
  
4.2  PS/2 포인팅 장치의 감지 문제
  
  마우스가 마우스 포트에 연결되어 있지만 시스템이 이를 
  감지하지 못하면 다음 단계를 실행하십시오.
    
  1) 마우스 포트를 컴퓨터의 설치 메뉴를 통해 활성화해야 
     합니다.설치 메뉴에 관한 컴퓨터 설명서를 확인하십시오.
  
  2) 직렬 및 마우스 포트 어댑터가 있는 마우스가 있다면, 
     직렬 포트를 통해서  마우스를 컴퓨터에 연결하십시오.
     다시 부팅하고 마우스가  올바르게 감지되는지 
     확인하십시오.
  
  3) 패키지에 어댑터가 들어 있지 않으면, 마우스는 한가지 
     유형의 포트에만 사용할 수 있습니다 (직렬 또는 PS/2).
     마우스를 지원하는 포트 유형은 패키지를 참조하십시오.
  
  계속 문제가 있으면 컴퓨터 제조업체에게 컴퓨터 BIOS ROM 
  업그레이드가 가능한지 확인하십시오.
  
  IBM Thinkpad와 같은 일부 노트북 시스템에는 외장 마우스 
  포트와 마우스 포트에 연결되어 있는 집적 포인팅 스틱이 
  있습니다.이 시스템 유형의 마우스 포트를 실행하는데 
  문제가 있으면 직렬 포트를 대신 사용해 보십시오.
  
4.3  모뎀과 기타 직렬 장치와 충돌
  
  부팅할 때 Logitech 마우스 드라이버는 사용가능한 포인팅 
  장치를 찾기 위해 모든  PS/2 및 COM 포트를 검색합니다.
  Logitech 마우스 드라이버를 설치한 후 모뎀이나 기타 직렬 
  장치가 작동하지 않을 경우 검색할 때 다음과 같이 모뎀이 
  있는 COM 포트를 제거해야 합니다.
  
  1) Windows 9x
  MouseWare와 함께 다른 직렬 장치를 작동하는데 문제가 
  있으면 Windows 95에서 Regedit.exe를 실행해서 다음 키를 
  편집하십시오.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\
  MouseWare\CurrentVersion\Global\PortSearchOrder 키를 
  편집하고 영향을 받는 직렬 장치를 사용하는 COM 포트를 
  제거하십시오.
  
  2) Windows NT 4.0
  MouseWare와 함께 다른 직렬 장치를 작동하는데 문제가 
  있으면 Windows NT 4.0에서 Regedit.exe를 실행해서 다음 
  키를 편집하십시오HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
  CurrentControlSet\Services\lsermous\Parameters\Global\
  PortSearchOrder 키를 편집하고 영향을 받는 직렬 장치를 
  사용하는 COM 포트를 제거하십시오.
  
4.4  전원 관리 문제
  
  PC에서 마우스가 움직이지 않으면 Windows 9x에서 
  Regedit.exe를 실행해서HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
  Logitech\MouseWare\ CurrentVersion\Technical\APMMode=
  "Off" 키를 편집합니다.

4.5  Logitech 확장 마우스 제어판은 업데이트 되지 
     않았습니다.
  
  Windows 9x에서 마우스 등록 정보가 Logitech 확장 
  마우스 컨트롤 센터로 업데이트되지 않으면, MouseWare를 
  설치했는지 확인하십시오.이 문제가 해결되지 않으면 
  레지스트리를 정리해야 합니다.Windows 9x 레지스트리에서 
  다음 폴더를 제거하십시오.
  
  "시작" 단추를 눌러 "실행"을 선택하고 입력 행에 
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE를 입력하고 "확인" 단추를 
  누르십시오.
  
  다음 레지스트리 폴더를 엽니다.
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Class\Mouse\xxxx
  
  마우스 폴더에 남아 있는 폴더가 없을 때까지 모든 0000, 
  0001,0002 등을 제거합니다.이제 시스템을 셧다운하고 다시 
  시작합니다.마우스 등록 정보를 열고 확장 Logitech 마우스 
  컨트롤 센터가 이제는 있는지 확인하십시오.
  
  
4.6  스크롤링/휠 관련 문제
  
  휠이 있는 마우스의 휠이 스크롤되지 않으면 다음 사항을 
  확인하십시오.
  
  1) Logitech 제어판이 올바르게 설치되었는지 
     확인하십시오.시작 단추를 누르고 설정, 제어판, 마우스 
     아이콘을 선택하면 Logitech 제어판이 나타나야 합니다.
     그렇지 않으면 MouseWare를 다시 설치하십시오.
  
  2) 휠이 Office 97 호환 응용 프로그램에서만 작동하면 
     마우스 제어판의 단추 페이지로 가서 "Office 97 호환 
     스크롤만 사용" 확인란이 선택 해제되었는지 
     확인하십시오.
  
  터치패드용 스크롤링 마우스 기능은 Logitech 
  터치패드에서만 작동하는 것에 주의 하십시오. 마우스 
  제어판에서 "터치패드" 탭을 찾은 경우에 해당합니다.다른 
  방법으로는 레지스트리에서 다음 키를 검색하는 방법이 
  있습니다.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\
  CurrentVersion\TouchScroll.
  레지스트리를 검색하려면, "시작" 단추를 누르고 "실행"을 
  선택하십시오.입력 행에 "regedit"을 입력하고 확인 단추를 
  누르십시오.
  Mouseware 도움말 파일의 터치패드 지원 정보는 Logitech 
  터치패드에만 적용된다는 것에 주의하십시오.

4.7  무선 데스크탑
  
  1) 키보드와 시스템의 연결이 끊어졌습니다
     이것은 시스템이 꺼져있거나 중지 모드일 동안 키보드 
     채널 단추가 눌려져 있을 경우에 일어납니다.시스템을 
     켜거나 중지하려면 키보드 오른쪽에 위치한 키보드 채널 
     단추를 누르십시오.
     키보드가 아직도 작동되지 않으면 패키지에 동봉한 쉬운 
     설치 카드의 "연결 절차"를 따르십시오. 
  
  2) 연결을 눌러도 소프트웨어에서 반응이 없습니다
     연결 단추를 누른 후에 소프트웨어로부터 아무 응답이 
     없으면 다음을 따라 주십시오. 
     - 연결 단추를 다시 누르기 전에 적어도 30초간 
       기다리십시오. 
       마우스와 키보드가 작동하는지 확인하십시오.마우스와 
       키보드가 작동하면 다시 연결하지 않아도 됩니다.
     - 리시버에 있는 연결 단추를 누르고 난 후 장치 중 
       하나의 채널 단추를 누르십시오. 연결 단추가 깜박일 
       경우, 장치는 성공적으로 연결되었습니다. 
     
     장치가 아직 작동하지 않을 경우, 다음을 따르십시오. 
     - 시스템을 셧다운합니다 
     - 장치에서 배터리를 제거합니다
     - 시스템을 다시 시작합니다
     - 배터리를 다시 장치에 넣습니다
     - 연결 절차를 다시 수행합니다.
  
  3) 키보드만 연결됨 -- 무선 기능 없음
     키보드가 무선 마우스 없이 컴퓨터에 연결되어 
     있습니다. 키보드용의 어떤 무선 소프트웨어 기능도 
     사용할 수 없습니다. 이것은 키보드 등록 정보, 배터리 
     상태  및 작업 표시줄 아이콘에 무선 페이지를 
     포함합니다.
  
  4) 배터리 상태
     - 키보드를 조금 사용한 후 배터리 상태 약함 메시지가 
       나타납니다.
       마우스와 키보드에 알카라인 배터리를 사용하는지 
       확인하십시오. 알카라인 배터리를 사용하고, 이 
       메시지가 나타나면, 장치에서 배터리를 교체하십시오.
  
     - 키보드에 관해 배터리 상태 알 수 없음 메시지가 
       나타납니다.
       키보드의 배터리 상태는 키를 100번 눌러 
       활성화됩니다. 키보드가 예상한 대로 작동하면 이 
       메시지는 문제가 되지 않습니다.키보드가 작동되지 
       않으면, 동봉한 쉬운 설치 카드에 있는 연결 절차 
       지시 시항을 따라 주십시오.
  
  5) 마우스 커서가 불안정 합니다
     배터리를 교환하십시오.
  
  6) 키보드에서 키 누름이 누락되거나 키가 반복됩니다
     배터리를 교환하십시오.
  

5.  더 자세한 정보
  
  더 자세한 문제 해결 정보는 웹사이트 www.logitech.com을 
  방문해 문의하십시오.
  
