聲霸卡 SB16 讀我檔案
==================

這個檔案包含了補充手冊的附加資訊。
請在安裝之前閱讀所有的章節。

這個檔案包含了以下章節﹕

      1. 安裝
      2. 解除安裝
      3. DOS 環境設定
      4. Windows 95 DOS 提示下的 DOS 音效驅動程式支援。
      5. 在 MSDOS 模式中使用 Creative IDE CD-ROM 光碟機。
      6. MSDOS 模式下的 BLASTER 設定值。

1.   安裝

      整個安裝程式選項需要大約 6MB 的硬碟空間，外加 2MB 的工作空間。如果磁碟機是壓縮
      形式，可能會需要更多的空間。

2.    解除安裝

       在解除安裝套裝軟體前，應確保所有的聲霸卡 SB16 應用程式已關閉。解除安裝過程中，    
       任何正在執行的聲霸卡 SB16 應用程式將不會被刪除。此外，起始軟體安裝後，新增到 
       聲霸卡 SB16 目錄中的檔案將不會被解除安裝過程所刪除。您需要在解除安裝過程完成
       後，手動刪除這些檔案。

       由於在Windows目錄下的部份檔案會由其他的應用程式所分享.此時解除安裝的程式在刪
       除這一類的檔案之前會出現提示,除非你非常確定這些檔案不會再由Windows所使用,否
       則你應該選擇不要刪除這一類的檔案.


3.     DOS 環境設定

        一些現有的 DOS 程式要求在 MIDI 和 SOUND 環境下工作。啟動程式將在
       AUTOEXEC.BAT 檔案的開始處新增 SET MIDI和SET SOUND 環境行。

4.    Windows 95 DOS 框下的 DOS 音效驅動程式支援。

       一些 DOS 應用程式是與 Creative 的聲霸卡發展套件同時發展的。這些應用程式要求載入
       低等級 DOS 音效裝置驅動程式。要載入 DOS 音效驅動程式，您需要將以下行新增到 
       CONFIG.SYS 檔案中﹕

       DEVICE=c:\<dir>\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=O /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5 /WIN95
       DEVICE=c:\<dir>\DRV\CTMMSYS.SYS

備註﹕

       a. <dir> 是音效軟體所處的聲音目錄。

       b. /BLASTER 參數是指聲霸卡基底 I/O 連接埠位址（A）、岔斷要求（I）、低 8 位元 
          DMA 通道（D）和高 16 位元 DMA 通道（H）。

      c. ／BLASTER 參數中的設定必須與 Windows 95 組態的實際設定相符合。若要找出實際
          設定，請進入 Windows 95 DOS 框並鍵入 SET，在 DOS 提示符下按〈Enter〉鍵。其
          中將顯示以下一行﹕

		BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

      A,I,D 和 H 後的值是用於／BLASTER 參數的實際設定。

      為了幫助您設定 DOS 音效驅動程式，我們已在聲音目錄中準備了一個CONFIG.TXT文字    
      檔案。這個文字檔案包含以上行，用以指定 DOS 音效驅動程式。文字檔案中的聲音目錄 
      經安裝程式更新，您只需要更新／BLASTER 參數並將該行複製到 CONFIG.SYS 檔案中。



5.  在 MSDOS 模式中使用 CREATIVE IDE CD-ROM 光碟機。

     開始一個 MSDOS 模式通話時，系統將關閉所有其它的現用 Windows 或 MSDOS 應用程
     式，鍵入 EXIT 即可回到 Windows 95。您可以使用兩種方法來開啟 MSDOS 模式對話。關
     機，並在 MSDOS 模式選項中選擇重新啟動電腦。

     或

     在變更進階程式設定下檢查 MSDOS 模式框的 MSDOS 通話內容。您可以指定是否要使用
     目前的 MSDOS 組態或指定一個新的 MSDOS 組態。

     如果將 Creative IDE CD-ROM 光碟機連接到聲霸卡附帶的 IDE 介面上，需要進行以下步
     驟，以便在 MSDOS 模式下操作 CD-ROM 光碟機﹕

     5.1 在 MSDOS 模式選項中關機並重新啟動電腦。

           您需將以下行新增到 DOSSTART.BAT 中﹕

           C:\<dir>\CTLOAD C:\<dir>\DRV\SBIDE.SYS /D:MSCD001 /V /P:IE8,11,3EE
           C:\<win95dir>\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD001 /V /M:15

           備註﹕

           a. DOSSTART.BAT 是位於 Windows 目錄的批次檔，它是在每次關閉 Windows 並進
               入 MSDOS 模式時執行。

           b. <dir>是音效軟體所處的聲音目錄

           c. <win95dir>是 Windows 目錄

           為幫助您設定 DOS 音效驅動程式，我們已在聲音目錄中準備了一個
           DOSSTART.TXT文字檔案。這個文字檔案包含以上行，用以指定 DOS CD-ROM 驅動
           程式。文字檔案中的聲音目錄經安裝程式更新，您無需變更任何參數。

     5.2 變更 MSDOS 通話內容並選擇現有組態的 MSDOS 模式。

           您需要執行上述步驟。

     5.3 變更 MSDOS 通話內容並選擇新組態的 MSDOS 模式。

          您需要將以下行添加到新的 AUTOEXEC.BAT 模式﹕

         C:\<win95dir>\CTPNP
         C:\<dir>\CTLOAD C:\<dir>\DRV\SBIDE.SYS /D:MSCD001 /V /P:IE8,11,3EE
         C:\<win95dir>\COMMAND\MSCDEX/D:MSCD001 /V /M:15

         備註﹕

         a. <dir>是音效軟體所處的聲音目錄

         b. <win95dir>是 Windows 目錄

6.      MSDOS 模式下的 BLASTER 設定值

        每當您手動變更音效硬體組態，MSDOS 模式下的 BLASTER 環境將只在重新啟動系統
        後生效。

        不過，如果不重新啟動就進入 MSDOS 模式，您需要執行 Windows 目錄中的
        CTPNP.EXE。這個應用程式可使 BLASTER 環境與實際硬體設定值相符合。

