        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria Synergy
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 5.34.00.324
        |
        | Copyright (c) 1993-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11             LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 07.08.1998, CBuersch

        Inhaltsuebersicht:

        1.      Einleitung
        2.      Installation
        3.      Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.      Bekannte Probleme
        5.      History


-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows
        NT-Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren
        und konfigurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft nur auf ELSA Grafikkarten fuer
        den AGP- und PCI-Bus mit Videoein- und Ausgaengen.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte die Windows-Hilfe
        oder die Hilfen zu den ELSA Utilities.

-------------------------------------------------------------------


2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
                 Betriebssystem Windows NT 4.0 und darf nur fuer
                 dieses installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:
        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
        (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
        (2.2)
        - Waehrend der Installation von Windows NT 4.0 (2.3)

2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen. Hier ist nun der
        komplette Pfad zur Datei SETUP.EXE anzugeben. Bestaetigen
        Sie mit "OK".

2.1.1   Hinweise zur Konfiguration

        Die Setup Versionen 1.0 - 1.9 unterstuetzen nur Windows NT
        4.0 Build 1381 in der deutschen und englischen Version mit
        installiertem Service Pack 3.

        Wird das Programm waehrend des Ablaufs gestoert, z.B. durch
        Benutzereingaben in die automatisch ablaufenden Dialoge, so
        beendet es sich nach einiger Zeit selbstaendig. Der
        Benutzer kann dann entweder die Installation manuell
        weiterfuehren oder das Setup Programm neu starten.

        Der Windows-Dialog "Eigenschaften von Anzeige" muss, falls
        geoeffnet, vor Aufruf von SETUP.EXE geschlossen werden.

        In der Datei SETUP.INI stehen unter [Setup Options] die
        Schalter "QuietInstall" und "AutoReboot" zur Verfuegung.
        Beide Schalter stehen als Vorgabewert auf "OFF". Wird
        "QuietInstall=ON" angegeben, dann installiert das Programm
        den Grafiktreiber, ohne dass eine Benutzereingabe
        erforderlich ist.
        Fuer eine vollstaendige Installation ist jedoch stets ein
        Neustart des Computers noetig - dafuer kann "AutoReboot=ON"
        angegeben werden. Unter [Tools] steht der Schluessel
        "InstallationFiles" zur Verfuegung. Damit koennen
        zusaetzliche Installationsscripts angegeben werden, die bei
        Auswahl von "ELSA Grafik Treiber und Utilities
        installieren" im Setup mitinstalliert werden. Die dort
        angegebenen Installationsscripts muessen ueber eine
        [DefaultInstall] und. [DefaultUninstall] Section verfuegen,
        damit sie mittels der Systemsteuerung
        ("Installieren/Deinstallieren" unter "Software")
        nachtraeglich entfernt oder hinzugefuegt werden koennen.

2.2     Manuelle Installation

2.2.1   Manuelle Installation des Grafiktreibers

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und
                 bauen Sie Ihre GLoria Synergy ein.

        Klicken Sie in der Task-Leiste/Start/Einstellungen den
        Eintrag "Systemsteuerung" an und waehlen Sie dann "Anzeige"
        oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop
        und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.
        Im Reiter "Einstellungen" selektieren Sie die Schaltflaeche
        "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie
        "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen. Es
        erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit einer
        Auswahl verfuegbarer Treiber. Waehlen Sie die Schaltflaeche
        "Andere..." in der unteren rechten Ecke der Dialogbox an.
        Es erscheint der Dialog "Installieren von Diskette" mit
        einer Laufwerks- bzw. einer Pfadangabe ("A:\"). Aendern Sie
        diesen Eintrag auf den Pfad, unter dem die Treiberdateien
        fuer Ihre Karte zu finden sind
        (z.B. GLoria\Synergy\WINNT40") und bestaetigen Sie mit
        "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA
        Grafik-Treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Nachdem Sie die Warnung, dass
        ein Treiber eines Drittherstellers installiert wird,
        bestaetigt haben, wird der Treiber nun installiert.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems.

        Um den Treiber zu aktivieren muss Windows NT neu gestartet
        werden. Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb
        "Ja". Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem
        neuen Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten bei 60 Hz Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.2.2   Manuelle Installation der ELSA Utilities

        Die mitgelieferten ELSA Utility Programme koennen
        installiert werden, indem Sie im Explorer mit der rechten
        Maustaste auf die zugehoerige .INF Datei klicken und
        "Installieren..." waehlen.

        Hinweis: Die Utilities koennen in der Systemsteuerung unter
                 "Software", "Installieren/Deinstallieren..."
                 wieder deinstalliert werden.

2.3     Installation waehrend der Betriebssysteminstallation

        Hinweis: Falls Sie keine Installationsdisketten besitzen,
                 muessen Sie sich diese vor der Installation selbst
                 erstellen (Abschnitt 2.4).

        Bei der Erst- oder Neuinstallation von Windows NT werden
        Sie nach Erkennung der Hardware- und Softwarekomponenten
        gefragt, ob Sie die von Windows NT getroffenen Angaben
        akzeptieren wollen. Bestaetigen Sie dort NICHT, sondern
        markieren Sie die Zeile "Anzeige:  ". Waehlen Sie dort
        "Andere (Erfordert vom Hardwarehersteller gelieferte
        Diskette)". Legen Sie die erste Diskette ein, waehlen den
        Treiber fuer Ihre Grafikkarte. Folgen Sie den weiteren
        Anweisungen.

        Nach einem Neustart faehrt Windows NT dann im Grafikmodus
        hoch.

        Hinweis: Die ELSA Utilities muessen nachtraeglich
                 installiert werden (Abschnitt 3.1). Der
                 ELSA-OpenGL Treiber wird nicht automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.4     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie drei leere,
        formatierte Disketten. Beschriften Sie diese mit "ELSA
        Windows NT 4.0 DISK 1", "ELSA Windows NT 4.0 DISK 2" und
        "ELSA Windows NT 4.0 DISK 3".

        Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nicht unbedingt alle
                 angegebenen Dateien vorhanden sein muessen, um die
                 Funktionsfaehigkeit des Treibers zu garantieren,
                 und einige Dateien abweichende Datei-Endungen
                 haben koennen (z. Bsp. "EGLPD.DL_" anstatt
                 "EGLPD.DLL").

        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber-CD die folgenden Dateien
        (soweit vorhanden) auf die vorbereiteten Disketten:

        Diskette 1 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 1"):
                 DISK1
                 ELSA.INF
                 ELSA.HLP
                 LIESMICH.TXT
                 README.TXT
                 SETUP.EXE
                 SETUP.INI
                 TXTSETUP.OEM
                 I386\EGLPM.SYS
                 I386\EMGLPD.DLL
                 I386\WINMAN\WINMAN-D.CNT
                 I386\WINMAN\WINMAN-D.HLP
                 I386\WINMAN\WINMAN-E.CNT
                 I386\WINMAN\WINMAN-E.HLP
                 I386\WINMAN\WINMAN-F.CNT
                 I386\WINMAN\WINMAN-F.HLP
                 I386\WINMAN\WINMAN-J.CNT
                 I386\WINMAN\WINMAN-J.HLP
                 I386\WINMAN\WINMAN.DLL
                 I386\WINMAN\WINMAN.EXE
                 I386\WINMAN\WINMAN.INF
                 I386\WINMAN\WINMAN.MON

        Diskette 2 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 2"):
                 DISK2
                 ELSA.INF
                 TXTSETUP.OEM
                 I386\EOGLP.DLL
                 I386\VIDEOIO\ELSAEQCX.DLL
                 I386\VIDEOIO\LIESMICH.TXT
                 I386\VIDEOIO\P2.DLL
                 I386\VIDEOIO\README.TXT
                 I386\VIDEOIO\VIDEOIO.EXE
                 I386\VIDEOIO\VIDEOIO.INF
                 I386\VIDEOIO\VIDEOPS.DLL
                 I386\VIDEOIO\VIDIO_DE.DLL
                 I386\VIDEOIO\VIDIO_FR.DLL
                 I386\VIDEOIO\VIDTRAY.EXE
                 I386\VIDEOIO\VOSET_DE.DLL
                 I386\VIDEOIO\VOUTSET.DLL
                 I386\VIDEOIO\VVIEWER.EXE
                 I386\VIDEOIO\VVIEW_DE.DLL
                 I386\VIDEOIO\VVIEW_FR.DLL
                 I386\VIDEOIO\WSTDEC.DLL

        Diskette 3 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 3"):
                 DISK3
                 ELSA.INF
                 TXTSETUP.OEM
                 I386\DESKTOOL\DESKMDLL.DLL
                 I386\DESKTOOL\DESKPROP.DLL
                 I386\DESKTOOL\DESKTOOL.INF
                 I386\DESKTOOL\DESKTRAY.EXE
                 I386\DESKTOOL\DESKT_DE.HLP
                 I386\DESKTOOL\DESKT_EN.HLP
                 I386\DESKTOOL\DPROP_DE.DLL
                 I386\DESKTOOL\HKEYCTRL.DLL
                 I386\DESKTOOL\HKEY_DE.DLL
                 I386\DXCTRL\DXCTRL.DLL
                 I386\DXCTRL\DXCTRL.INF
                 I386\DXCTRL\DXCTRL98.INF
                 I386\DXCTRL\DXCTR_DE.DLL
                 I386\DXCTRL\ELSA2.PPM
                 I386\DXCTRL\GLOBE.PPM
                 I386\DXCTRL\RAST1.PPM
                 I386\GLSET\ELSA.HLP
                 I386\GLSET\ELSAENG.HLP
                 I386\GLSET\GLSET.DLL
                 I386\GLSET\GLSET.INF
                 I386\GLSET\GLSET.TEX
                 I386\GLSET\GLSETDEU.HLP
                 I386\GLSET\GLSETENG.HLP
                 I386\GLSET\GLSET_DE.DLL
                 I386\WINMSUIT\ELSA.HLP
                 I386\WINMSUIT\ELSAENG.HLP
                 I386\WINMSUIT\WINMSUIT.INF
                 I386\WINMSUIT\WINMSUIT.EXE
                 I386\WINMSUIT\WSUIT_DE.DLL
                 I386\WINMSUIT\WINMPS.DLL

2.5     Testen der Installation und Ermitteln der
        Treiber-Versionsnummer

2.5.1   Testen der Installation

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige". Waehlen Sie
        den Karteireiter "Einstellungen" und dort die Schaltflaeche
        "Konfiguration aendern...".

        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der
        Grafikkartenhersteller, die Treiberversionsnummer sowie die
        gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.

2.5.2   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EGLPM.SYS oder EMGLPD.DLL anzeigen. In der
        Registerkarte "Version" finden Sie die Versionsnummer der
        Datei. Die Datei EGLPM.SYS finden Sie im Verzeichnis
        \SYSTEM32\DRIVERS, die beiden DLLs im SYSTEM32-Verzeichnis
        von Windows NT.

-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Hinweise zur Installation und Konfiguration

        Alle Tools lassen sich, falls noetig, nachtraeglich manuell
        installieren. Wechseln Sie dazu in das entsprechende Tools-
        Unterverzeichnis (Bsp. I386\GLSET), klicken mit der rechten
        Maustaste auf die ".inf" Datei und waehlen den Eintrag
        "Installieren" aus dem Kontextmenue. Nach einem Neustart
        sind die Tools vollstaendig installiert.

        Im Folgenden werden die Einstellmoeglichkeiten des ELSA
        Grafikkartentreibers fuer Windows NT und der ELSA Utilities
        beschrieben.

3.1.1   ELSA WinmanSuite

        Die ELSA WinmanSuite ist ein Programm, welches sich in die
        Taskleiste ihres Betriebssystems integriert. Mit einem
        Mausklick auf das WinmanSuite-Icon klappt ein Menue auf, in
        dem Sie schnellen Zugriff auf alle installierten ELSA Tools
        haben.

3.1.2   ELSA GLoria Einstellungen

        Mit den ELSA GLoria Einstellungen kann das Verhalten der
        3D-Beschleunigung auf ELSA GLoria Grafikkarten beeinflusst
        werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in den
        "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.3   ELSA Desktop

        Mit dem ELSA Desktop lassen sich Mehrschirmumgebungen
        konfigurieren. Sie finden es als Registerkarte in den
        "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

        Anmerkung: Dieses Tool steht nur bei aktivierten
                   Mehrschirmaufloesungen zur Verfuegung.

3.1.4   ELSA Hotkeys

        Die ELSA Hotkeys erlauben es Ihnen, fuer bestimmte Aktionen
        Tastenkombinationen festzulegen, z.B. um oft benoetigte
        Programme zu starten oder die Fensteranordnung zu
        beeinflussen. Sie finden die Hotkeys als Registerkarte in
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.5   ELSA DirectX Einstellungen

        Mit den ELSA DirectX Einstellungen laesst sich fuer
        DirectDraw unterstuetzende Applikationen ein bilinearer
        Filter zuschalten, um eine Kantenglaettung bei der
        Darstellung zu erzielen. Sie finden diese Einstellungen als
        Registerkarte in den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei
        installierter WinmanSuite in deren Menue.

        Anmerkung: Dieses Tool steht nicht bei aktivierten
                   Mehrschirmaufloesungen zur Verfuegung.

3.1.6   ELSA Einstellungen

        Die ELSA Einstellungen (der Winman) sind das
        "Kommando-Center" des Grafiktreibers. Hier koennen Sie alle
        grundsaetzlichen Anzeigeeigenschaften beeinflussen, wie
        z.B. Aufloesung, Farbtiefe, Bildwiederholrate, Ein- oder
        Mehrschirmbetrieb. Sie koennen hier Monitore konfigurieren,
        virtuelle Aufloesungen (Panning) einstellen, die
        Reihenfolge und Anordnung der Monitore vertauschen und noch
        einiges mehr. Eine ausfuehrliche Hilfe aller verfuegbaren
        Einstellungsmoeglichkeiten finden Sie, wenn Sie bei
        aktivierter ELSA Einstellungen-Registerkarte mit der Maus
        auf das Fragezeichen in der rechten oberen Fensterecke
        klicken, und danach auf den Bereich des Fensters, zu dem
        Sie Hilfe benoetigen. Bestaetigen Sie jetzt die Frage nach
        ausfuehrlicher Hilfe durch Klicken auf die
        "OK"-Schaltflaeche.

3.1.7   Video Ausgabe

        Diese Registerkarte bietet Einstellungsmoeglichkeiten fuer
        saemtliche, den Videoausgang Ihrer Grafikkarte betreffende
        Features.

        Anmerkung: Dieses Tool steht nicht bei aktivierten
                   Mehrschirmaufloesungen zur Verfuegung.

3.2     ELSA POWERlib

        ELSA bietet optional fuer den Programmierer das Toolkit
        POWERlib an, mit dem Applikationen erstellt werden koennen,
        die die ELSA Grafikkarten zur grafischen Ausgabe verwenden.

-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme

        Bei hohen Aufloesungen, die durch mangelnden Video-Speicher
        kein Double-Buffering mehr ermoeglichen, wird automatisch
        auf die OpenGL-Softwareemulation umgeschaltet, wenn die
        Applikation unter OpenGL "Double Buffering" anfordert.
        Um OpenGL durch die Hardware zu ermoeglichen, muessen Sie
        "Double Buffering" in der Applikation abschalten!

        OpenGL Fenster werden nur bis zu einer Breite von 2047
        Pixeln gezeichnet.

        Auf einigen Rechnern dauert der Bootvorgang sehr lange.

        Karte wird nicht erkannt:
        Abhilfe: Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen
                 PCI-Slot zu betreiben. Manche Rechner haben 1-2
                 PCI-Slots, die nicht den PCI-Spezifikationen
                 entsprechen.


        Mehrschirmbetrieb:

        Das Starten einer OpenGL Applikation auf einer anderen als
        der vom System erkannten ersten Grafikkarte kann zu einer
        unbefriedigenden OpenGL Darstellung führen.

        Bei zeitlich sich überschneidendem Aufruf einer
        Direct-Draw- u. einer OpenGL-Anwendung schaltet OpenGL in
        Software und schaltet auch nach Beenden beider
        Applikationen nicht mehr nach Hardware-OpenGL zurück.
        Abhilfe: Auflösung wechseln

        Beim Mehrschirmbetrieb mit unterschiedlichen Aufloesungen
        (Panning) gibt es kein Hardware-OpenGL. Dies ist ein Fehler
        aller derzeitigen Windows NT Versionen.

        Video-Tools:

        Wenn Sie bei aktivierten Video-Tools die Aufloesung oder
        Farbtiefe/Refreshrate wechseln oder den Modus von Einschirm
        auf Mehrschirm oder umgekehrt umschalten, wird Ihr System
        abstuerzen.
        Abhilfe: Beenden Sie alle VideoIn und VideoOut
                 Applikationen, bevor sie in den ELSA Einstellungen
                 Aenderungen vornehmen.

-------------------------------------------------------------------

5       History / Release Notes

        5.30.05.235 BETA
        ----------------
        Es wird nur Einschirmbetrieb unterstuetzt
        Volle DMA-Unterstuetzung
        Einbindung der ELSA WinmanSuite

        5.30.00.241
        -----------
        Bugfix fuer Quake2 (Texturfehler)
        Bugfix fuer MicroStation (MSBench Anzeigefehler)
        Bugfix fuer Lightwave3D (Flickern im Wireframe-Modus)
        GLoria Settings "Default" entspricht den WHQL Anforderungen
        GLoria Settings lassen standardmaessig die Einstellung
        jeder
        verfuegbaren Aufloesung zu
        OpenGL Treiber Version 2.01.13.048
        Bugfix fuer Probleme mit Polygon Offset
        Bugfix GLoria Einstellungen: fehlende
        Einstellungsmoeglichkeiten fuer Nicht-Administratoren

        5.32.00.294
        -----------
        Unterstuetzung von 3DStudio MAX 2.0 durch speziellen
        Treiber (MAXtreme)
        Unterstuetzung von Powerdraft fuer AutoCAD 14 implementiert

        5.34.00.324
        -----------
        Neuer MAXtreme Treiber 1.00.04
        OpenGL Treiber 2.01.13.084
        Neue ELSA Einstellungen (WinMan) 4.03
        Neue Gloria Settings 2.15.05
        Neue DeskTools 3.01.05
        DirectX Einstellungen 1.05.02
        Neue WinmanSuite 1.05.05

        Die GLoria Einstellungen wurden um die Eintraege fuer
        SoftImage gekuerzt, da die GLoria Synergy keine Overlay
        Planes unterstuetzt. Die Applikation MayaNT ist aus
        demselben Grund nicht aufgefuehrt.