    #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA POWERdraft fuer AutoCAD R14, Ver. 14.01.02
        |    Windows NT4.0
        |       WINNER 2000 PRO/X
        |       WINNER 3000-M 
        |       WINNER 3000-L
        |       GLoria-L
        |       GLoria-L/MX
        |       GLoria-XL
        |       GLoria-XXL
        |       GLoria Synergy
        |
        |    Windows 95/98
        |       GLoria Synergy
        |
        | Copyright (c) 1997-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 07.08.98, ASchlech


        Inhaltsuebersicht:

1   Einleitung
2       Verzeichnisinhalt
3   Installation/Deinstallation
4       Konfiguration
5       Bemerkungen zur Release
6       Aenderungen zur Hilfe Datei

------------------------------------------------------------------------

1   Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie POWERdraft fuer AutoCAD R14
        installieren und deinstallieren koennen.

1.1 Ermitteln der aktuellen Treiberversion

	Um die Versionsnummer eines bereits installierten Treibers zu
    ermitteln, gibt es mehrere Moeglichkeiten.

1.1.1   Mit Hilfe des Dateimanagers bzw. Explorers

        Lassen Sie sich die Dateiattribute der Datei dselsa14.dll aus
        dem Treiberverzeichnis im Dateimanager bzw. Explorer mit
        Strg-Enter anzeigen.

1.1.2   Ueber den Befehl 'PdVer'

        Wenn AutoCAD laeuft mit POWERdraft als Bildschirmtreiber,
        koennen Sie den POWERdraft Befehl 'PdVer' eingeben.

1.1.3   Mit Hilfe der POWERdraft Einstellungen

        Oeffnen Sie zur Laufzeit von AutoCAD die POWERdraft
        Einstellungen durch Klicken des 'Werkzeug-Symbols' innerhalb
        der ELSA Toolbar oder aequivalent durch Absetzen des Befehls
        'PdConfig'. Die Karteikarte 'Allgemein' enthaelt die aktuelle
        Treiberversion.

------------------------------------------------------------------------

2.      Verzeichnisinhalt

        Das Setup-Verzeichnis enthaelt die folgenden Dateien:

        README.TXT      englische Version dieser LIESMICH Datei
        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        LANG14DE.HLP    Windows Hilfedateien in deutscher und
        LANG14EN.HLP    englischer Sprache.
        SETUP.EXE       Installationsprogramm fuer Windows.
        (alle anderen)  Dateien, die vom SETUP benutzt werden.

------------------------------------------------------------------------

3   Installation/Deinstallation

3.1     Voraussetzungen

        Bitte pruefen Sie folgende Voraussetzungen um erfolgreiche
        Installation und Betrieb des Treibers zu ermoeglichen.

        - Betriebssystem Windows NT 3.51/4.0 oder Windows 95
        - aktueller ELSA Windows-Grafiktreiber
        - AutoCAD R14 bereits installiert
        - eine der am Anfang dieses LIESMICH erwaehnten ELSA
          Grafikkarten
        - Schreibrechte im AutoCAD R14 Verzeichnis und im Windows-
          Systemverzeichnis

3.2     Ablauf der Installation

        Stellen Sie sicher, dass AutoCAD R14 nicht laeuft.

        * Installation von CD:
          Starten Sie CDSETUP.EXE aus dem Wurzelverzeichnis Ihrer
          WINNERware-CD. Sie koennen dazu im Datei-Manager oder Windows
          Explorer CDSETUP.EXE doppelklicken.

        * Installation von Diskette:
          Der POWERdraft Installationssatz umfasst zwei Disketten.
          Starten Sie SETUP.EXE von der ersten Diskette. Waehrend der
          Installation fordert Setup Sie auf, die zweite einzulegen.

        * Installation aus einem separaten Verzeichnis:
          Das POWERdraft Verzeichnis enthaelt zwei Unterverzeichnisse:
          DISK1 und DISK2. Starten Sie SETUP.EXE aus dem
          Unterverzeichnis DISK1.

3.3     Deinstallation

        Das Installationsprogramm erzeugt einen Eintrag zur
        Deinstallation in der gewaehlten Programmgruppe.

------------------------------------------------------------------------

4       Konfiguration

        Das Setup-Programm fuegt der gewaehlten Programmguppe die
        Symbole
                'POWERdraft konfigurieren'
        und
                'Originaltreiber konfigurieren'
        hinzu.
        Mit Hilfe dieser Symbole koennen Sie entweder POWERdraft oder
        den mit AutoCAD mitgelieferten Originaltreiber (CoolWHIP) als
        AutoCAD-Bildschirmtreiber konfigurieren. Nach erfolgreicher
        Installation ist POWERdraft bereits konfiguriert.

        Um den Originaltreiber zu rekonfigurieren, klicken Sie
        auf das Symbol 'Originaltreiber konfigurieren', waehrend AutoCAD
        _nicht_ laeuft. Soll POWERdraft konfiguriert werden, verwenden
        Sie das Symbol 'POWERdraft konfigurieren'.

        Ist POWERdraft konfiguriert, wird beim Starten von AutoCAD das
        ELSA-Logo angezeigt.

------------------------------------------------------------------------

5       Bemerkungen zur Release

5.1     Version History

        Version 14.00.00(beta)
        - Erste Beta Release (Performance Release)

        Version 14.00.02(beta)
        - Abstuerze im Zusammenhang mit Genius sind behoben.

        Version 14.00.05(beta)
        - Cockpit mit Fernsteuerung  wurde implementiert.
        - MultiView wurde implementiert; MultiView handhabt nun auch
          nicht-perspektivische 3D-Ansichten korrekt.
        - Probleme mit AutoSnap sind behoben.
        - Auf Mehrprozessorsystemen wurde der Cursor z.T. nicht
          geloescht.

        Version 14.00.06(beta)
        - POWERdraft wird in ein getrenntes Treiberverzeichnis
          installiert (nicht mehr in das AutoCAD-Verzeichnis).
        - Zur komfortablen Einstellung der Treiber-/Tool-
          Parameter/Optionen wurden die POWERdraft Einstellungen
          implementiert.
        - Hotkeys fuer Pan & Zoom sowie fuers Nuezeichnen aller
          Ansichtsfenster wurden implementiert und sind ueber die
          POWERdraft Einstellungen konfigurierbar.
        - Darstellungsfehler im Zusammenhang mit Genius-PowerSnap
          wurden behoben.
        - Das MultiView wurde hinsichtlich seiner Funktionalitaet
          nochmal ueberarbeitet.
        - Ein Absturz im Zusammenhang mit AMD 2.0 wurde behoben.

        Version 14.00.07(beta)
        - Nach dem Verschieben oder Zoomen von Images und
          einem anschliessenden Regen wurden neben den eigentlichen
          Images "Geister"-Images sichtbar. Dieses Problem wurde
          behoben.
        - Die POWERdraft Einstellungen wurden ergonomisch
          ueberarbeitet.

        Version 14.00.08(beta)
        - Ein Absturz im Zusammenhang mit Genius Normteilen ist gefixt.
        - Das Verhalten beim Pan/Zoom mit dem Cockpit wurde verbessert.
        - Das Cockpit hat ein neues Erscheinungsbild.
        - Windows 95 wird unterstuetzt.

        Version 14.00.09(beta)
        - ELSA GLoria-XXL wird unterstuetzt.

        Version 14.01.00
        - Probleme mit der Voransicht, die in der .DWG Datei mit
          abgespeichert wird, sind behoben:
          * Im "oeffnen" Dialog wird nun eine qualititiv bessere
            Voransicht angezeigt.
          * Zeichnungsfremde Elemente werden nun nicht mehr in der
            Voransicht mit abgespeichert.
          * Die Dateigroesse ist nun wesentlich kleiner.
          Probleme mit Dateien, die mit einer aelteren Version von
          POWERdraft (V14.00.xx(beta)) abgespeichert wurden, koennen Sie
          dadurch beheben, indem Sie die Datei mit dem aktuellen
          POWERdraft erneut abspeichern, nachdem Sie den AutoCAD Befehl
          BEREINIG aufgerufen haben, wodurch die Dateigroee wieder auf
          ein Normalmass gesenkt wird.

        Version 14.01.01
        - Das Cockpit fuehrt jetzt auch Zoom- und Pan-Operationen
          fuer Modelle im Papierbereich aus.
        - Sub-Entities werden vollstaendig unterstuetzt. Als Konsquenz
          daraus wurde ein Fehler beim Markieren von Skizzierebenen
          behoben.

        Version 14.01.02
        - Ein Problem mit falschen Farben auf versteckten Layern wurde
          behoben.
        - Schattierte Zeichnungselemente wurden in bestimmten Faellen
          nicht richtig geloescht. Dieser Fehler wurde behoben.

5.3     Bekannte Probleme und Einschraenkungen

        - Gerenderte Bilder, TT Fonts und Raster-Bilder werden immer
          unterhalb der uebrigen Zeichnungselemente dargestellt.
        - Sowohl TT Fonts als auch Raster-Bilder werden im Aerial View
          Fenster nicht angezeigt
        - Die Clipboard-Funktionen von AutoCAD werden vom Treiber noch
          nicht unterstuetzt.
        - MagniView ist noch nicht implementiert.
        - SuperView ist noch nicht implementiert.
        - Wird mit Hilfe des Cockpits ganz herausgezoomt, so wird in
          einigen Faellen ein Regen ausgeloest.
        - Beim Starten von POWERdraft wird evtl. die Fehlermeldung
          "Kann Menue nicht laden: ...MNELSA14.MNS"
          "Ein Menue mit diesem MENUEGRUPPEN-Namen gibt es bereits"
          angezeigt. Diese kann ignoriert werden.
        - Bei der Verwendung von Images oder TT-Fonts kann es zu
          einer leichten Verfaelschung der Hintergrundfarbe kommen.
        - Im Zusammenhang mit OpenGL Anwendungen (z.B. auch Autodesk
          Mechanical Desktop) koennen Darstellungsfehler auftreten.
          Diese Fehler wurden bislang nur auf einer GLoria-XL
          beobachtet. Fehler dieser Art koennen unterdrueckt werden, wenn
          in 'Eigenschaften von Anzeige' unter 'GLoria Einstellungen'
          die Option 'Erzwinge Buffer Blit' gesetzt wird. Zur Laufzeit
          koennen diese Fehler ausserdem durch Betaetigen der
          Tastenkombination fuers Neuzeichnen (Vorgabe: <UMSCHALT><F2>)
          unmittelbar korrigiert werden.
        - Nach der Deinstallation von POWERdraft bleibt ein leeres
          Treiberverzeichnis uebrig.
        - Wird AMD zusammen mit Genius eingesetzt, kann der Treiber bei
          gewissen Befehlssequenzen instabil werden.

------------------------------------------------------------------------

6       Aenderungen zur Hilfe Datei

        keine

------------------------------------------------------------------------

