        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA GLoria Windows 95 Treiber, Ver. 4.10.01.0202-0017
        |
        |       GLoria Synergy MultiMan
        |
        | Copyright (c) 1996-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 30.04.98, MKreiten


        Inhaltsuebersicht

        1. Uebersicht
        2. Inhalt
        3. Installation
        4. Versionshinweise
        5. Hinweise zum Treiber
        6. Bekannte Fehler und Betriebshinweise



------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese Diskette enthaelt die ELSA Display Treiber fuer
        Microsoft Windows 95

        Die Treiber unterstuetzen 256, 32768 und 16 Millionen Farben in
        allen Aufloesungen, die sich mit der eingesetzten ELSA
        Grafikkarte einstellen lassen. Microsoft DirectX wird durch
        einen integrierten DirectDraw/Direct3D HAL unterstuetzt.


------------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
        ELSAGL2D.DRV    Display Treiber
        ELSAGMMD.DRV    MultiMan Display Treiber
        ELSAGL2X.DLL    DirectDraw/Direct3D HAL
        ELSAGLRV.VXD    MiniVDD
        VGARTD.VXD      AGP-Unterstuetzung fuer Windows 95

        ELSAGMM.INF     Device Information Datei GLoria Synergy
        ELSAMON.INF     Device Information Datei Multi-Monitore

        Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, stellen Sie
        bitte sicher, dass alle oben aufgelisteten Dateien vorhanden
        sind.


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte, die notwendig sind,
        um die ELSA Grafiktreiber auf Windows 95 zu installieren.

        Bitte beachten Sie die Unterscheidungen  zwischen der
        Installation von Windows 95 mit eingebauter Grafikkarte und dem
        Einbau einer ELSA Grafikkarte in ein System, auf dem Windows 95
        bereits installiert ist. Ausserdem gibt es Unterschiede bei der
        Installation von Windows 95 Build 950 und der Installion der
        neuen OEM Service Release 2 (OSR2, Build 950 B)

        Installation Windows 95 Build 950                       3.1
        Installation der ELSA Grafikkarte unter
        Windows 95 Build 950                                    3.2
        Installation Windows 95 Build 950 B                     3.3
        Installation der ELSA Grafikkarte unter
        Windows 95 Build 950 B                                  3.4

3.1     Installation von Windows 95, Build 950

        Bauen Sie die ELSA Grafikkarte in Ihren Computer ein. Der
        Schalter auf der Grafikkarte muss in der Position "1" (VGA
        enabled) stehen. Ausserdem darf sich keine andere VGA-Karte in
        Ihrem Rechner befinden.
        Schalten Sie nun den Computer ein und starten Sie die Windows
        95 Installationsroutine. Nach Beendigung der Installation
        startet Windows 95 im VGA Modus. Starten Sie die
        Systemsteuerungs-Anwendung "System" und waehlen Sie die Seite
        "Geraete-Manager" aus. In der Liste selektieren Sie unter
        "Andere Komponenten" das "PCI Early VGA Device". Oeffnen
        Sie den Eigenschaften-Dialog und waehlen Sie die Seite Treiber.
        Mit der Schaltflaeche "Treiber" installieren Sie die Treiber
        fuer den Geraetetyp "Grafikkarten". In der Auswahlliste der
        Grafikkarten waehlen Sie "Diskette..." und geben Sie dann das
        passende Verzeichnis auf der ELSA CD ein. Folgen Sie den
        Anweisungen, die von Windows gegeben werden. Nach dem Neustart
        waehlen Sie erneut den Geraetemanager in der
        Systemsteuerungsanwendung "System" aus. Unter "Grafikkarten"
        entfernen Sie die "Standardgrafikkarte (VGA)". Die Warnung
        bestaetigen Sie mit "OK". Nach dem Neustart von Windows 95 sind
        die ELSA Treiber aktiv.


3.2     Installation der ELSA Grafikkarte unter Windows 95, Build 950

        Bauen Sie die bisher benutzte Grafikkarte aus Ihrem Computer
        aus und die ELSA Grafikkarte ein. Der Schalter auf der ELSA
        Grafikkarte muss in der Position "1" (VGA enabled) stehen.
        Ausserdem darf sich keine andere VGA-Karte in Ihrem Rechner
        befinden. Beim Start wird Windows zunaechst die ELSA
        Grafikkarte als "PCI Early VGA Device" erkennen. Sie werden
        aufgefordert, eine Diskette des Herstellers einzulegen. Waehlen
        Sie "Durchsuchen..." und geben Sie das passende Verzeichnis auf
        der ELSA CD ein. Windows kopiert die Treiberdateien und muss
        neu gestartet werden. Nach dem Neustart sind die ELSA Treiber
        aktiv, der alte Treiber ist deaktiviert.


3.3     Installation von Windows 95, Build 950 B

        Bauen Sie die ELSA Grafikkarte in Ihren Computer ein und starten
        Sie die Installation von Windows 95. Der Schalter auf der
        ELSA Grafikkarte muss in der Position "1" (VGA enabled) stehen.
        Ausserdem darf sich keine andere VGA-Karte in Ihrem Rechner
        befinden. Schalten Sie nun den Computer ein und starten Sie die
        Windows 95 Installationsroutine. Nach Beendigung der
        Installation startet Windows 95 im VGA Modus. Installieren Sie
        nun die neuen Treiber nach dem Standard Windows 95 Verfahren
        ("Eigenschaften fuer Anzeige\Einstellungen\Konfiguration
        aendern...\Grafikkarte aendern\Diskette\Durchsuchen..." Geben
        Sie das passende Verzeichnis auf der ELSA CD ein. und verfahren
        Sie weiter nach den gegebenen Anweisungen. Nach dem Neustart
        sind die ELSA Treiber aktiv.


3.4     Installation der ELSA Grafikkarte unter Windows 95, Build 950 B

        Bauen Sie die bisher benutzte Grafikkarte aus Ihrem Computer
        aus und die ELSA Grafikkarte ein. Der Schalter auf der ELSA
        Grafikkarte muss in der Position "1" (VGA enabled) stehen.
        Ausserdem darf sich keine andere VGA-Karte in Ihrem Rechner
        befinden.
        Beim Start von Windows 95 erkennt dieses zunaechst einen "PCI
        Early VGA Device" und der Assistent fuer Geraetetreiber-Updates
        fordert Sie auf, eine Treiberdiskette/CD hinzulegen. Klicken
        Sie "Weiter >" und suchen Sie auf der ELSA CD das zu Ihrer
        Grafikkarte passende Verzeichnis (z.B. GLORIA\L\WIN95). Nach
        der Aufforderung "Datentraeger einlegen" geben Sie den Namen
        des passenden Verzeichnisses erneut ein. Nach dem Neustart von
        Windows 95 sind die ELSA Treiber aktiv.


------------------------------------------------------------------------

4.      Versions-Hinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Version(en) der Treiber.


4.1     Version 4.10.0106
        - erste freigegebene Version
        Version 4.10.0106-0017
        - kleine Bugfixes
        Version 4.10.01.0200-0012
        - DPMS-Unterstuetzung, verbesserte 3D-Performance
        Version 4.10.01.0201-0004
        - AGP-Unterstuetzung
        Version 4.10.01.0201-0008
        - OpenGL-Unterstützung, Bugfixes
        Version 4.10.01.0202-0014
        - Bugfixes fuer MDK, MotoRacer, Flight Simulator 98, Photoshop 4
        - Probleme nach Stromsparmodi behoben
        Version 4.10.01.0202-0017
        - MultiMan-Dispatcher unter Windows95, 1-4 Schirme

------------------------------------------------------------------------

5.      Hinweise zum Treiber


5.1     Eintraege in der ELSA.INI

        Die Arbeitsweise des ELSA Windows 95 Display Treibers kann in
        gewissen Grenzen ueber Eintraege in der Datei ELSA.INI
        gesteuert werden. Die neuen Eintraege werden jedoch i.a. erst
        nach Neustart des Systems wirksam.

        Die meisten Eintraege werden von ELSA Zubehoerprogrammen
        gesetzt und muessen nicht von Hand geaendert werden

5.2     DirectX5 und AGP

        Fuer AGP-Unterstuetzung unter Windows 95 benoetigt man OSR-2.1
        Dieses erhaelt man durch das USB-Update 'USBSUPP.EXE' auf einem
        Windows 95b (OSR2).
        Die installierte Windows-Version kann man in der Registry unter
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
        Version und VersionNumber finden.
        Fuer OSR-2.1 lauten die Eintraege:

        Version       "Windows95"
        VersionNumber "4.03.1212" oder "4.03.1214"



------------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
        gibt zum Teil Tips zur Umgehung.

6.1     Version 4.10.01.0202-0017

6.1.1   Umschaltung der Farbtiefe mit QuickRes

        Wird mit dem Programm QuickRes die Farbtiefe umgeschaltet, ohne
        Windows neu zu starten, kommt es gelegentlich zu
        Anzeigefehlern. QuickRes veraendert (!) bei einem Wechsel der
        Farbtiefe den Display-Treiber, so dass dieser nicht mehr
        ordnungsgemeass arbeiten kann.

6.1.2   Darstellungsfehler mit DirectX

        Bei Applikationen die DirectX verwenden, koennen Darstellungs-
        fehler auftreten, wenn DirectX I oder II installiert ist.
        Installieren Sie DirectX 5, um diese Fehler zu beseitigen.
        Diese Version befindet sich auf der WINNERware CD im Verzeich-
        nis MSAPPS\DIRECTX5.

6.1.3  Zur Einstellung der Aufloesungen wird er WINman der Version 1.33
       empfohlen


------------------------------------------------------------------------
