        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA GLoria Windows 98 Treiber, Ver. 4.10.01.0203-0006
        |
        |       GLoria Synergy
        |
        | Copyright (c) 1996-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 28.07.98, MKreiten


        Inhaltsuebersicht

        1. Uebersicht
        2. Inhalt
        3. Installation
        4. Versionshinweise
        5. Bekannte Fehler und Betriebshinweise



------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese Diskette enthaelt die ELSA Display Treiber fuer
        Microsoft Windows 98

        Die Treiber unterstuetzen 256, 32768 und 16 Millionen Farben in
        allen Aufloesungen, die sich mit der eingesetzten ELSA
        Grafikkarte einstellen lassen. Microsoft DirectX wird durch
        einen integrierten DirectDraw/Direct3D HAL unterstuetzt.


------------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
        VERSION.TXT     Versions-Info zum Treiber und den Tools
        ELSAGL2.CAB     Display Treiber
        OPENGL.CAB      OpenGL ICD (installable client driver)
        DXCTRL.CAB      Dialogseite ELSA 3D-Einstellungen
        WINMAN.CAB      Dialogseite ELSA Einstellungen

        ELSAGL2.INF     Installationsdatei zu Treiber und Tools

        Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, stellen Sie
        bitte sicher, dass alle oben aufgelisteten Dateien vorhanden
        sind.


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte, die notwendig sind,
        um den ELSA Grafiktreiber mit Tools auf Windows 98 zu 
        installieren.

3.1     Installation der ELSA Grafikkarte unter Windows 98

        Bauen Sie die bisher benutzte Grafikkarte aus Ihrem Computer
        aus und die ELSA Grafikkarte ein. Falls Ihre ELSA Grafikkarte 
        einen Schalter besitzt muss dieser in der Position "1" (VGA 
        enabled) stehen.
        Beim Start von Windows 98 erkennt dieses zunaechst ein "PCI
        Early VGA Device" oder einen "PCI VGA Adapter" und der Assistent 
        fuer Geraetetreiber-Updates fordert Sie auf, eine Treiber-
        diskette/CD hinzulegen. Klicken Sie "Weiter >" und suchen Sie 
        auf der ELSA CD das zu Ihrer Grafikkarte passende Verzeichnis 
        (z.B. GLORIA\SYNERGY\WIN98). Nach der Aufforderung "Datentraeger 
        einlegen" geben Sie den Namen des passenden Verzeichnisses 
        erneut ein. Nach dem Neustart von Windows 98 sind die ELSA 
        Treiber aktiv. Ist die ELSA Grafikkarte nicht Ihre primaere
        Grafikkarte, wird sie aktiviert, indem man in den Windows-
        Einstellungen auf den zugehörigen Monitor klickt.
        Mit dem Treiber werden die ELSA Einstellungen, die ELSA
        3D-Einstellungen und ein OpenGL ICD installiert .


------------------------------------------------------------------------

4.      Versions-Hinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Version(en) der Treiber.


4.1     Version 4.10.0106
        - erste freigegebene Version
        Version 4.10.0106-0017
        - kleine Bugfixes
        Version 4.10.01.0200-0012
        - DPMS-Unterstuetzung, verbesserte 3D-Performance
        Version 4.10.01.0201-0004
        - AGP-Unterstuetzung
        Version 4.10.01.0201-0008
        - OpenGL-Unterstützung, Bugfixes
        Version 4.10.01.0202-0014
        - Bugfixes fuer MDK, MotoRacer, Flight Simulator 98, Photoshop 4
        - Probleme nach Stromsparmodi behoben
        Version 4.10.01.0202-0019
        - erweiterte Filter-Modi
        - Bugfixes fuer Powerpoint, Final Reality, Word7, Quicken 6
        Version 4.10.01.0203-0003
        - Bugfixes fuer WHQL und Software-Mauscursor
        - vergroesserter AGP-Speicherbereich (Voreinstellung 16MB)
        - DirectX6-Unterstuetzung
        Version 4.10.01.0203-0006
        - OpenGL ICD enthalten
        - Bugfix fuer Freecell bei 256 Farben


------------------------------------------------------------------------

5.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
        gibt zum Teil Tips zur Umgehung.

5.1     Version 4.10.01.0203-0006

5.1.1   Umschaltung der Farbtiefe mit QuickRes

        Wird mit dem Programm QuickRes die Farbtiefe umgeschaltet, ohne
        Windows neu zu starten, kommt es gelegentlich zu
        Anzeigefehlern. QuickRes veraendert (!) bei einem Wechsel der
        Farbtiefe den Display-Treiber, so dass dieser nicht mehr
        ordnungsgemeass arbeiten kann.

5.1.2   Darstellungsfehler mit DirectX

        Bei Applikationen die DirectX verwenden, koennen Darstellungs-
        fehler auftreten, wenn DirectX I oder II installiert ist.
        Installieren Sie DirectX 5, um diese Fehler zu beseitigen.
        Diese Version befindet sich auf der WINNERware CD im Verzeich-
        nis MSAPPS\DIRECTX5.

5.1.3   OpenGL

        Die hardwareseitige OpenGL-Beschleunigung funktioniert nur in 
        double-buffered Modi bei HiColor oder TrueColor. Auf einer 8MB
        Grafikkarte werden bei HiColor Aufloesungen bis 1280x1024 und
        bei TrueColor bis maximal 1024x768 durch OpenGL unterstuetzt.
        Die 4MB-Variante der Karte bedient Auflösungen bis 800x600 in 
        HiColor und maximal 640x480 in TrueColor.
        Die OpenGL-Beschleunigung funktioniert zudem nur bei Einzel-
        schirmbetrieb, sowohl unter Windows 98 als auch unter
        Windows 95/OSR2.x

5.1.4   Spiele 

        Castrol Honda Superbike Wordchampions laeuft aufgrund eines 
        Programmierfehlers lediglich, wenn in den ELSA 3D-Einstellungen 
        das Texturformat 3-3-2 deaktiviert bleibt.
        Bei MotoRacer wird der Reifenqualm schlechter dargestellt als
        in vorherigen Treiberversionen. Diesen Schritt mußten wir leider
        tun, um in aktuelleren Anwendungen Darstellungsfehler zu 
        vermeiden.


------------------------------------------------------------------------
