
README.S3                                                1996 年 04 月 09 日
                                                         Version: 2.51-J17

本 README 檔係在說明 S3** Vision864**、Vision964**、Vision868**、
Vision968**、Trio32**、Trio64**、Trio64V+** 晶片組用的 32 位元
"seamless" 影像顯示器驅動程式。"seamless" 驅動程式可以讓 Windows**
程式在 Presentation Manager* (PM) 桌面上運作。

這種顯示器驅動程式採用 OS/2* 的 32 位元平面記憶體模式。此外，還具有
32 位元 PM 顯示器驅動程式的功能 ，可以和 OS/2 的 32 位元圖形引擎子系
統一起運作。

這種影像顯示器驅動程式可以在 OS/2 T2.11、OS/2 Warp T3.0 下使用。


可使用的功能
--------------
S3 顯示器驅動程式可以使用下列的解析度、顏色數目，以及 OS/2 全螢幕的
行數與列數。

---------------------------------------------------------
Mode 解析度                記憶體 805I(16)/ 801/805/ 964
                                  864/868   805I(8)/ 968
                                  764/732   928ATT
---+----------------------+------+---------+--------+----
101  640 x  480 x      256 1MB    o         o        o
103  800 x  600 x      256 1MB    o         o        o
105 1024 x  768 x      256 1MB    o         o        o
107 1280 x 1024 x      256 2MB    o         o        o
207 1152 x  864 x      256 2MB    o         o        o
120 1600 x 1200 x      256 4MB    o         X        o
111  640 x  480 x    65536 1MB    o         o        o
114  800 x  600 x    65536 2MB    o         o        o
116 1024 x  768 x    65536 2MB    o         o        o
11a 1280 x 1024 x    65536 4MB    X         X        o
212  640 x  480 x 16777216 1MB    X         112      X
112  640 x  480 x 16777216 2MB    o         X        o
115  800 x  600 x 16777216 4MB    o         X        o
118 1024 x  768 x 16777216 4MB    X         X        o
---------------------------------------------------------

OS/2 全螢幕 132,25 (英文模態專用)
OS/2 全螢幕 132,43 (英文模態專用)

此外，還有下列功能可供您使用。

*   OS/2 PM 選用區管理程式
*   軟體動態影像 (Software Motion Video)
*   靜態模態變更 (Static mode change)


S3 顯示器驅動程式的注意事項
-----------------------------------
*   至少須具備 1MB 的影像記憶體。

*   這個顯示器驅動程式並沒有完全支援安裝有 S3 之影像晶片的所有系統。

*   在 OS/2 Warp 上使用 Vision864 影像晶片時，請使用 OS/2 Warp 所附的
     的影像驅動程式，而不要使用這個驅動程式。

*   這個顯示器驅動程式不支援系統物件上畫面復新率的變更。

*注意事項*

 1. Diamond Stealth64 (Vision964, Bt485 DAC) 可能無法在下列模態下
    取得畫面同步。

      1024 x  768 x      256
      1024 x  768 x    65536



安裝的方法
----------------
注意：請將本顯示器驅動程式安裝在 OS/2 T2.11 或 OS/2 Warp T3.0 上。
        請勿安裝在 OS/2 T1.x、T2.0、T2.00.A、T2.00.1 T2.1、Warp T3.0 Beta
        上。

        安裝本驅動程式時會用到 OS/2 的 ATTRIB 命令。
        安裝 OS/2 時，如果沒有安裝「OS/2 系統公用程式」，或已經將 ATTRIB
        命令刪除時，請使用「選擇安裝」，即可使用 ATTRIB 命令。
        此外，還必須安裝 OS/2 PC-DOS 環境。請事先使用「選擇安裝」，讓
        OS/2 PC-DOS 環境可以使用。


請按照下列順序，安裝 S3 顯示器驅動程式。

1.  請將這張磁片插入磁碟機 A (或是其他軟碟機) 中。
    若您是直接從 CD-ROM 進行安裝的話，請將該 CD-ROM 放入 CD-ROM
    光碟機中。

2.  請開啟 OS/2 全螢幕或 OS/2 視窗階段作業。

3.  請在 OS/2 命令提示下鍵入下列命令。

    [安裝在 OS/2 T2.11 時]
      若是從磁片安裝的話：
        A:INSTALL A: X:  211

      若是從 CD-ROM 安裝的話：
        D:
        CD ZZZ
        INSTALL . X:  211

    [安裝在 OS/2 Warp 時]
      若是從磁片安裝的話：
        A:INSTALL A: X:

      若是從 CD-ROM 安裝的話：
        D:
        CD ZZZ
        INSTALL . X:

    說明：A: 插入這張磁片的磁碟機
            D: 放入這片 CD-ROM 的 CD-ROM 光碟機
            X: 有安裝 OS/2 的啟動磁碟機
            ZZZ 為這個 README.S3 檔在 CD-ROM 光碟機上的目錄名稱。

4.  請關機，然後再重新啟動系統。

5.  請開啟 OS/2 全螢幕或 OS/2 視窗階段作業。

6.  啟動「顯示器驅動程式安裝公用程式 (DSPINSTL)」。

    出現「安裝顯示器驅動程式」視窗之後，請確認主顯示器為 "Super VGA (S3)"。
    接著選主顯示器核對框，並按「OK」按鈕。
    畫面上會出現選用 SVGA 配接卡的蹦現選擇畫面。

    [安裝在 OS/2 T2.11 時] 請選取
        "SVGA S3 Incorporated (Generic) Trio32(732), Trio64(764), Trio64V+(765), Vision866, Vision868"
      或
        "SVGA S3 Incorporated (Generic) Vision964, Vision968"
      或
        "SVGA S3 Incorporated (Generic) Vision864"
      其中一項。因為硬體架構的不同，對 DSPINSTL 選取的影像晶片有時並不正確，
      請根據畫面所示，自行選取正確的影像晶片，然後按「OK」按鈕。

    [安裝在 OS/2 Warp 時] 請選取
        "SVGA S3 Incorporated (Generic) Trio32(732), Trio64(764), Trio64V+(765), Vision866, Vision868"
      或
        "SVGA S3 Incorporated (Generic) Vision964, Vision968"
      ，然後按「OK」按鈕。

    接著，畫面上會出現「監視器配接卡的設定」(如果是 OS/2 T2.11 時，則是「監
    視器架構•選取公用程式」)。
    請選取「使用配接卡的內設值」或「設定配接卡」(如果是 OS/2 T2.11 時，則是
   「安裝內設的監視器類型」或「使用顯示器配接卡公用程式安裝」)，並按「OK」
    按鈕。

    DSPINSTL 會判斷硬體的架構，並在啟動磁碟機的 \OS2 目錄上建立 SVGADATA.PMI
    檔。如果沒有建立這個檔案，表示不支援該顯示器配接卡。

    出現「原始目錄」畫面時，請插入磁片，並選「安裝」。

7.  DSPINSTL 完成後，請開啟「OS/2 系統」資料夾，然後再開啟「系統設定」資料夾，
    最後開啟「系統」物件。「設定」筆記本的「畫面」頁上會列出所提供的畫面之
    解析度。請從其中選擇一項，然後關閉筆記本。

8.  請關機，然後再重新啟動系統。


刪除選擇安裝的方法
--------------------
安裝此顯示器驅動程式之後，系統中下列標準檔案會被驅動程式專用的檔案取代。

 - \OS2\SVGA.EXE
 - \OS2\SCREEN01.SYS
 - \OS2\SCREEN02.SYS
 - \OS2\MDOS\VSVGA.SYS

要使用其它影像卡時，必須先將上面的檔案回復成系統標準的檔案。

1. 將顯示器驅動程式回復為 VGA。

    [安裝在 OS/2 T2.11 時]
      使用 DSPINSTL 命令，將顯示器驅動程式回復為 VGA。

    [安裝在 OS/2 Warp 時]
      在 OS/2 啟動時畫面的左上角出現 "■OS/2" 等字樣時，按
      Alt + F1 鍵，會出現「Recovery Choice」畫面。
      然後按 "V" 鍵，將顯示器架構成 VGA。

2. 使用 S3 驅動程式磁片內的 UNINST.CMD，回復為系統標準的檔案。

    [安裝在 OS/2 T2.11 時]
      [A:\] uninst X:  211

    [安裝在 OS/2 Warp 時]
      [A:\] uninst X:

   其中，X: 是安裝 OS/2 的啟動磁碟機。

3. 關機並關掉電源。

4. 更換顯示器卡。

3. 啟動系統，然後安裝所需的顯示器驅動程式。



解決問題
------------------------
1.  640x480 模態的復新率不是 60Hz 而不能與 DOS/V 全螢幕同步時，
    請執行下列程序。

    a. 請鍵入 exit 命令跳出 DOS/V 全螢幕後，將系統關機。
    b. 使用 BIOS 安裝 (架構資訊設定公用程式)，將 640x480 模態的復新率
       設定為 60Mz。
    c. 啟動 OS/2，然後從 PC-DOS 全螢幕輸入下列命令。
            [C:\]SVGA ON
    d. 結束 PC-DOS 全螢幕，將系統關機後再重新啟動系統。



商標
----
在 README 中，附有星號 (*) 的下列專有名詞，是美國 IBM 公司及 IBM 公司在
其它國家的商標或註冊商標。

IBM                  Presentation Manager
OS/2                 ValuePoint
PS/V


在 README 中，附有雙星號 (**) 的下列專有名詞是其它公司的商標或註冊商標。

商標                     所有者
-------------------------------------------------------
S3                        S3 Incorporated
Vision864                S3 Incorporated
Vision964                S3 Incorporated
Vision868                S3 Incorporated
Vision968                S3 Incorporated
Trio32                    S3 Incorporated
Trio64                    S3 Incorporated
Trio64V+                 S3 Incorporated
Windows                  Microsoft Corporation
#9GXE64Pro              Number Nine Computer Corporation
Stealth64                 Diamond Multimedia Systems Inc.


IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY WITH RESPECT
TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.  BY FURNISHING THIS DOCUMENT, IBM
GRANTS NO LICENSES TO ANY RELATED PATENTS OR COPYRIGHTS.

THIS DRIVER IS COPYRIGHTED BY INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION.  ALL APPROPRIATE RESTRICTIONS APPLY.
