        TerraTec Maestro 32/96 Windows NT 3.51 / 4.0 Audio Treiber 
                            (Version 1.20) 
                               10.10.96

    Diese Windows NT Treiber unterstuetzen folgende Funktionen der Maestro
    32/96 unter Windows NT Version 3.51 / 4.0:
       - Audio (Wave) Wiedergabe/Aufnahme
       - MIDI Wiedergabe (nur FM-Synthesizer)
       - Aufnahme von Mikrofon, Line und CD
       - Lautstaerken Einstellung (Mixer Funktionen mit mitgelieferter
         Applikation "Mixer Control")      
       - Aussteuerungsanzeige (mit mitgelieferter Applikation "Audio Input")
       - Treiber Installation/Konfiguration


1.  Diese "README.TXT" enthaelt folgende Informationen:

     2. Installation der Maestro 32/96 unter Windows NT V.3.51
     3. Treiberinstallation fuer den FM-Synthesizer (4OP+) unter Windows NT V.3.51
     4. aendern der Soundkarten Konfiguration unter Windows NT V.3.51
     5. Installation der Maestro 32/96 unter Windows NT V.4.0
     6. Treiberinstallation fuer den FM-Synthesizer (4OP+) unter Windows NT V.4.0
     7. aendern der Soundkarten Konfiguration unter Windows NT V. 4.0
     8. Test der Audio Funktionen
     9. Zusaetzliche Hinweise zu diesem Treiber Release
 




2.  Installation der Maestro 32/96 unter Windows NT V.3.51

     Die Installation der Maestro 32/96 Treiber erfordert eine installierte
     Version von Windows NT Version 3.51.
   
     Schritt 1:   
        Installieren Sie die Maestro 32/96 laut Benutzerhandbuch in Ihrem PC.

     Schritt 2:           
        Starten Sie Ihr System und melden Sie sich im "Administrator Modus"
        unter Windows NT an. Die Maestro 32/96 Audio Treiber koennen NUR im  
        sogennanten "Administrator Modus" installiert oder konfiguriert werden !
        Bitte lesen Sie in der Windows NT Dokumentation nach, wenn sie Fragen
        bezueglich des "Administrator Modus" haben.
 
     Schritt 3:
        oeffnen Sie das Icon "Treiber" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Entfernen Sie eventuell vorhandene Audio-Treiber Eintraege wie zum
        Beispiel:
                Windows Sound System
                OPTi 82c928, 82c929, 82c924
       
        Falls keiner dieser Treiber eingetragen ist, fahren Sie bitte mit
        Schritt 4 der Installationsprozedur fort. 
        Falls Sie eventuell eingetragene Audio Treiber entfernen mussten, starten
        Sie bitte das System neu.

     Schritt 4:
        oeffnen Sie das Icon "Treiber" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "Hinzufuegen".
        Waehlen Sie den Eintrag "Nicht aufgefuehrter oder aktualisierter Treiber"
        und betaetigen Sie die Schaltflaeche "OK".
        Legen Sie die Treiberdiskette "TerraTec Maestro 32/96 NT Treiber V. 1.20"
        in Ihr Diskettenlaufwerk und betaetigen Sie die Schaltfaeche "OK" falls der
        sich die Diskette in dem Laufwerk "A:" befindet. Sollten Sie von einem
        anderen Laufwerk installieren, so geben Sie in dem Eingabefeld das ent-
        sprechende Laufwerk an und betaetigen dann "OK".
        Der Treiber "TerraTec Maestro 32/96 NT Treiber V. 1.20" muss nun in einem
        Fenster erscheinen.
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "OK", woraufhin sich das Fenster "Business
        Audio Setup" oeffnet.

     Schritt 5:
        In dieser Eingabemaske sollten Sie die Ressourcen-Einstellung der Maestro
        32/96 vornehmen. Bitte vergewissern Sie sich, wenn Sie die Einstellungen
        aendern, dass keine Konflikte mit anderen Geraeten in Ihrem System auftreten
        koennen.
        Wenn Sie die gewuenschten Werte fuer die Maestro 32/96 gewaehlt haben,
        betaetigen Sie bitte die Schaltflaeche "OK".
        Abschliessend werden Sie aufgefordert Ihr System neu zu starten.



3. Treiberinstallation fuer den FM-Synthesizer (4OP+) unter Windows NT V.3.51

     Schritt 1:   
        Installieren Sie die Maestro 32/96 laut Benutzerhandbuch in Ihrem PC.

     Schritt 2:           
        Starten Sie Ihr System und melden Sie sich im "Administrator Modus"
        unter Windows NT an. Zusaetzliche Multimedia Treiber koennen NUR im  
        sogennanten "Administrator Modus" installiert oder konfiguriert werden !
        Bitte lesen Sie in der Windows NT Dokumentation nach, wenn sie Fragen
        bezueglich des "Administrator Modus" haben.
 
     Schritt 3:
        oeffnen Sie das Icon "Treiber" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "Hinzufuegen" und waehlen Sie dann aus der 
        nun angezeigten Liste den Eintrag "MIDI Synthesizer" aus.
        Nach dem Betaetigen der Schaltflaeche "OK" werden Sie nach dem Pfad fuer
        die Treiber gefragt. Bitte geben Sie hier den Pfad zu Ihrer Windows NT
        V.3.51 CD-ROM an (z.B. x:\i386 - wobei x: fuer den Laufwerksbuchstaben
        Ihres CD-ROM Laufwerks steht.
        Abschliessend werden Sie aufgefordert Ihr System neu zu starten.

     Schritt 4:
        Nach erfolgreicher Installation des Treibers sollte nun das Icon
        "MIDI-Mapper" in der Systemsteuerung aufgefuehrt sein.
        Klicken Sie bitte mit der linken Maustaste doppelt auf dieses Icon.
        In dem Auswahlfeld "Name" waehlen Sie bitte aus der angezeigten Liste
        den Eintrag Synthesizer.



4. aendern der Soundkarten Konfiguration unter Windows NT V.3.51
     
     Schritt 1:   
        Melden Sie sich im "Administrator Modus" an. 

     Schritt 2:
        oeffnen Sie das Icon "Treiber" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Waehlen Sie den Eintrag "TerraTec Maestro 32/96" in der Liste der
        installierten Treiber aus und betaetigen Sie die Schaltflaeche
        "Einrichten". Nun koennen Sie in der folgenden Maske die Konfiguration
        der Soundkarte veraendern.
        Beachten Sie auch die Hinweise im Abschnitt "Installation", dort 
        gezielt den Schritt 5.


           
5.  Installation der Maestro 32/96 unter Windows NT V.4.0

     Die Installation der Maestro 32/96 Treiber erfordert eine installierte
     Version von Windows NT Version 4.0.
   
     Schritt 1:   
        Installieren Sie die Maestro 32/96 laut Benutzerhandbuch in Ihrem PC.

     Schritt 2:           
        Starten Sie Ihr System und melden Sie sich im "Administrator Modus"
        unter Windows NT an. Die Maestro 32/96 Audio Treiber koennen NUR im  
        sogennanten "Administrator Modus" installiert oder konfiguriert werden !
        Bitte lesen Sie in der Windows NT Dokumentation nach, wenn sie Fragen
        bezueglich des "Administrator Modus" haben.
 
     Schritt 3:
        oeffnen Sie das Icon "Multimedia" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Klicken Sie auf die Karteikarte "Geraete", so dass Sie in der folgenden
        Anzeige alle Multimedia-Geraete aufgelistet bekommen.

     Schritt 4:
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "Hinzufuegen".
        Waehlen Sie den Eintrag "Nicht aufgefuehrter oder aktualisierter Treiber"
        und betaetigen Sie die Schaltflaeche "OK".
        Legen Sie die Treiberdiskette "TerraTec Maestro 32/96 NT Treiber V. 1.20"
        in Ihr Diskettenlaufwerk und betaetigen Sie die Schaltfaeche "OK" falls der
        sich die Diskette in dem Laufwerk "A:" befindet. Sollten Sie von einem
        anderen Laufwerk installieren, so geben Sie in dem Eingabefeld das ent-
        sprechende Laufwerk an und betaetigen dann "OK".
        Der Treiber "TerraTec Maestro 32/96 NT Treiber V. 1.20" muss nun in einem
        Fenster erscheinen.
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "OK", woraufhin sich das Fenster "Business
        Audio Setup" oeffnet.

     Schritt 5:
        In dieser Eingabemaske sollten Sie die Ressourcen-Einstellung der Maestro
        32/96 vornehmen. 
        Bitte vergewissern Sie sich, wenn Sie die Einstellungen aendern, dass keine
        Konflikte mit anderen Geraeten in Ihrem System auftreten koennen.
        Wenn Sie alle Werte fuer die Maestro 32/96 gewaehlt haben, betaetigen Sie
        bitte die Schaltflaeche "OK".
        Abschliessend werden Sie aufgefordert Ihr System neu zu starten.



6. Treiberinstallation fuer den FM-Synthesizer (4OP+) unter Windows NT V.4.0

     Schritt 1:   
        Installieren Sie die Maestro 32/96 laut Benutzerhandbuch in Ihrem PC.

     Schritt 2:           
        Starten Sie Ihr System und melden Sie sich im "Administrator Modus"
        unter Windows NT an. Zusaetzliche Multimedia Treiber koennen NUR im  
        sogennanten "Administrator Modus" installiert oder konfiguriert werden !
        Bitte lesen Sie in der Windows NT Dokumentation nach, wenn sie Fragen
        bezueglich des "Administrator Modus" haben.
 
     Schritt 3:
        oeffnen Sie das Icon "Multimedia" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Klicken Sie auf die Karteikarte "Geraete", so dass Sie in der folgenden
        Anzeige alle Multimedia-Geraete aufgelistet bekommen.

     Schritt 4:
        Betaetigen Sie die Schaltflaeche "Hinzufuegen".
        Waehlen Sie den Eintrag "MIDI-Synthesizer" aus der Treiberliste aus
        und betaetigen Sie die Schaltflaeche "OK".
        Waehlen Sie als Quelle Ihre Windows NT V.4.0 CD-ROM in einem entsprechenden
        Laufwerk aus und benutzen Sie den Pfad x:\i386 (x steht fuer Ihren CD-ROM
        Laufwerksbuchstaben).
        Abschliessend werden Sie aufgefordert Ihr System neu zu starten.

     Schritt 5:
        Nach erfolgreicher Installation sollte nun auch in der Gruppe "Multimedia"
        unter der Karteikarte "MIDI" der Eintrag "MIDI Synthesizer" stehen.



7. aendern der Soundkarten Konfiguration unter Windows NT V. 4.0
     
     Schritt 1:   
        Melden Sie sich im "Administrator Modus" an. 

     Schritt 2:
        oeffnen Sie das Icon "Multimedia" in der Gruppe "Systemsteuerung".
        Klicken Sie auf die Karteikarte "Geraete", so dass Sie in der folgenden
        Anzeige alle Multimedia-Geraete aufgelistet bekommen.

     Schritt 3:
        Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste auf den Eintrag "Audiogeraete".
        Nach Doppelklick auf den Eintrag "Audio fuer TerraTec Maestro 32/96 NT
        Treiber V. 1.20" oeffnet sich ein neues Fenster, wo Sie durch Betaetigen der 
        Schaltflaeche "Einstellungen" in die Konfigurationsmaske der Maestro 32/96 
        gelangen. Hier koennen Sie unter den aufgefuehrten Ressourcen passende Werte
        fuer die Maestro 32/96 auswaehlen.
        Bitte vergewissern Sie sich, wenn Sie die Einstellungen aendern, dass keine
        Konflikte mit anderen Geraeten in Ihrem System auftreten koennen.
        Abschliessend werden Sie aufgefordert Ihr System neu zu starten.



8. Test der Audio-Funktionen

     Waehrend der Installation der Maestro 32/96 Audio-Treiber werden zwei
     Applikationen in der Programmgruppe "Audio Control" installiert.
     Das Programm "Audio Mixer" erfuellt die Funktionalitaet eines Mischpultes,
     bei dem alle unterstuetzen Mixer-Kanaele der Maestro 32/96 geregelt werden koennen.
     Mit der Applikation "Audio Input" steht ein sogenanntes VU-Meter zur Verfuegung
     mit dem die Eingangsempfindlichkeit der Maestro 32/96 Audio-Eingaenge angepasst
     werden kann.

     Alle Audio-Funktionen (Wave, MIDI-FM und CD-Audio) koennen mit der "Medien-
     Wiedergabe" unter Windows NT getestet werden.
     Zum Aufnahme-Test eignet sich der "Klangrecorder" und zum Abspielen von
     Audio-CDs der "CD-Spieler" in der "Zubehoer"-Gruppe.
                
     Bei Bedarf koennen Sie gegen Einsendung eines frankierten Rueckumschlags ueber 
     3,- DM eine Version des TerraTec MediaRacks bekommen, das Ihnen alle Steuerungs-
     moeglichkeiten der Audiofunktionen in einem "HiFi-Rack" anbietet.
     Aus lizenrechtlichen Gruenden darf dieses MediaRack weder auf der vorliegenden
     Treiberdiskette, noch in frei zugaenglichen elektronischen Diensten (Internet,
     Mailboxen ...) zur Verfuegung gestellt werden.
     Bei Bedarf schicken Sie bitte den frankierten Rueckumschlag an folgende Adresse:
     
     TerraTec Electronic GmbH
     Abteilung Support
     Steyler Str. 75

     41334 Nettetal



9. Zusaetzliche Hinweise zu diesem Treiber Release

     Da dies das erste Treiber Release zur Maestro 32/96 ist, was sowohl den Einsatz der
     Maestro 32/96 und Maestro 32/96 SE unter Windows NT V.3.51 und V.4.0 unterstuetzt,
     konnten noch nicht alle Funktionen der Soundkarte integriert werden.
     In dem naechsten, zeitlich noch nicht absehbaren Release, sind folgende, momentan noch
     nicht verfuegbare Funktionen geplant:

       - Unterstuetzung beider MPU401-Schnittstellen
       - Selektion des MIDI-Routings
       - Unterstuetzung des Joystick-Ports
       - Portierung des TerraTec Maestro 32/96 Mixers auf Windows NT






Mit freundlichen Gruessen


>>>Ihr TerraTecTeam.
 
 
>>>TerraTec Electronic GmbH
|  Steyler Str. 75
|  41334 Nettetal
| 
|  tel:                            +49-2157-81790
|  fax:                            +49-2157-817922
|  bbs 28.8:                       +49-2157-817924
|  bbs isdn:                       +49-2157-817942
|  hotline:                        +49-2157-817914        
|  www:                            http://www.terratec.de
|  ftp:                            ftp://ftp.terratec.de
|  email:                          briefkasten@terratec.de
|__________________________________________________________________
