
                      Treiberinstallation V. 1.27
                   Nachtrag zum Maestro 32/96 Handbuch

Seit Drucklegung der Handbücher bis zur jetzigen Version hat sich allerhand
geändert. Wir hoffen, daß diese Datei Ihnen einige wichtige Informationen
liefert und wir nichts vergessen haben.

I. Parameter der TERRATEC.EXE

   Die TERRATEC.EXE kann unter DOS mit folgenden Parametern aufgerufen werden:

   ohne    : Nur der Mixer wird aufgerufen.
   -I      : lädt die Mixerwerte der CS4232.INI (für DOS Spiele).
   -O...-I : führt zusätzlich ein Plug and Play Override durch, das die
             Maestro mit den Werten der CS4232.INI [PnP] konfiguriert.
   -S      : startet direkt ins Konfigurationsmenü. (siehe Punkt IV.)
   -E      : Die BLASTER=AXXX IXX DX TX Umgebungsvariabel wird nicht gesetzt.
   -C...   : Setzt den Pfad für die Maestro Systemdatei CS4232.INI
             z. B. TERRATEC.EXE -I -CC:\M32\
   -V      : Zeigt alle aktuellen Einstellungen der Maestro 32/96 an.


II. Das Gameport MIDI Routing.

   Das Gameport MIDI Routing können Sie direkt im TerraTec-Mixer unter DOS
   oder Windows (3.1x oder 95) einstellen. Das Gameport MIDI Routing ist
   vor allem wichtig, wenn Sie mit externem MIDI-Equipment arbeiten oder
   einen Joystick anschließen möchten.

   Benutzen Sie externes MIDI-Equipment,
   sollten Sie das Routing auf MIDI-2 stellen, da sonst ausgehende MIDI-Daten
   gleichzeitig an das interne Wavetable und an das externe Gerät geschickt
   werden. Natürlich müssen Sie vorher überprüfen, ob das zweite MPU-Interface
   aktiviert ist. Wie das geht, ist unter Punkt III beschrieben.
   
   Benutzen Sie die Maestro oft für Spiele und nicht für die Ansteuerung von
   externem MIDI-Equipment, sollten Sie das Gameport MIDI Routing auf OFF
   stellen. Viele Joysticks, vor allem solche mit Sonderfunktionen, greifen 
   auf verschiedene Pins zu, die für MIDI-Transfer vorgesehen sind. Dadurch
   werden die MIDI-Leitungen kurzgeschlossen und somit die Wavetable-
   Wiedergabe unterdrückt.


III. Der TerraTec Mixer

1. Programmierung des EEPROMS der Maestro 32/96 unter Windows 3.1x / Windows 95.

   Obwohl wir weiterhin empfehlen, das EEPROM der Maestro 32/96 unter DOS zu
   programmieren, gibt es nun die Möglichkeit, es auch unter Windows 3.1x oder 
   Windows 95 zu beschreiben. Im Maestro Mixer finden Sie jetzt einen SETUP-Button,
   der Ihnen die aktuellen Werte der Karte anzeigt und Ihnen auch die Möglichkeit 
   bietet, diese direkt zu ändern. Nach der Änderung von Einstellungen muß der
   Rechner neu gestartet werden. Bitte überprüfen Sie vor jeder Änderung, ob die
   gewünschten Ressourcen zur Verfügung stehen und schließen Sie alle aktiven
   Programme.


2. Das VU-Meter im TerraTec-Mixer.

   Wenn Sie das VU-Meter im TerraTec-Mixer eingeschaltet haben, ist eine
   Soundunterstützung im DOS-Fenster nicht möglich. Das VU-Meter sampelt
   kontinuierlich, den mit dem Input Selection Schalter ausgewählten Ausgang 
   und blockiert damit die Wiedergabe im DOS-Fenster. Wir empfehlen Ihnen, das
   VU-Meter nur zur Überprüfung des Eingangspegels zu benutzen und danach wieder
   abzuschalten, da sich diese Funktion auch auf die Systemleistung auswirkt.
   Das kann dann zu Problemen beim Sampling oder Harddiskrecording führen.


IV. Der Parameter -s beim Aufruf der TERRATEC.EXE   

   Wenn die Karte nicht gefunden wird (weder unter DOS, noch unter
   Windows 3.1x/Windows 95), können Sie nun die TERRATEC.EXE unter DOS
   mit dem Parameter -S starten. Auch wenn das Kontrollregister
   der Karte nicht gefunden wird, haben Sie die Möglichkeit, die Werte
   der Karte manuell einzutragen. Danach wird automatisch die Option
   -O an die INSTALL...TERRATEC...-Zeile in der CONFIG.SYS angefügt,
   die die Plug'n Play-Einstellungen der Karte ignoriert und sie mit
   den Werten der CS4232.INI-Datei konfiguriert.


V. Probleme mit Audio- und MIDI-Synchronisierung in Cubasis Audio Lite.    

   Haben Sie Probleme mit der Audio- und MIDI-Synchronisierung mit
   Steinberg's Cubasis Audio (Lite), finden Sie auf dieser Installations-
   diskette die Datei STEST.EXE. Diese Datei ist selbstentpackend
   und beinhaltet einen Synchronisationstester, der systemspezifische
   Werte ermittelt und so eine bessere Synchronisierung ermöglicht.
   Wie Sie die neu ermittelten Werte einfügen, erfahren Sie in der
   LIESMICH.TXT, die in STEST.EXE enthalten ist.

VI. (Druck-) Fehler im Maestro 32/96 Handbuch.

1. Die Beschriftung der Disketten.
  
   Im Handbuch steht unter Software-Installation unter Windows 95:
   "Zur Installation der Software legen Sie die mit "Software"
   beschriftete Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk....".
   Das hat sich inzwischen geändert. Die Maestro 32/96
   Software-Installation (MediaRack und Soundkartensoftware) wird
   automatisch nach der Treiberinstallation gestartet. Eine Diskette
   Software gibt es nicht mehr.

2. Fehler in der Schaltung des MIDI Interfaces.

   Der im Handbuch gedruckte Schaltplan für das MIDI Interface auf
   Seite 31 ist fehlerhaft.
  
   Es gibt 2 Kondensatoren, deren Wert mit 220 nF angegeben wird.
   Der richtige Wert für diese Kondesatoren ist 220 pF.

   Ein Widerstand ist mit einem Wert von 5,6 k angegeben.
   Hier beträgt der richtige Wert 560 Ohm.


Antworten zu häufigen Fragen und Problemlösungen finden Sie in der
3296FAQ.TXT, die Sie auch in ständig aktualisierter Form in
unserer 

Reactor BBS
0 21 57 - 81 79 - 24 analog
0 21 57 - 81 79 - 42 ISDN

oder im Internet
www.terratec.de

finden.

Ihr TerraTec Team!

