                      *********************
                             SETUPDS
                      *********************

----------------------
1. Che cosa è SETUPDS?
----------------------
SETUPDS.EXE è un'applicazione che configura il dispositivo DS-XG con le 
impostazioni di risorse e volume scritte in DS.INI, in modo che possa 
essere usato in un ambiente MS-DOS.
Si può anche usare SETUPDS.EXE per cambiare le impostazioni per il 
dispositivo DS-XG e le modifiche eseguite saranno salvate in DS.INI.

--------
2. Avvio
--------
Per avviare SETUPDS.EXE, inserire quanto segue alla riga di comando MS-DOS.
SETUPDS [opzioni]
Se si avvia SETUPDS.EXE senza alcuna opzione, viene visualizzato il 
MENU CONFIGURAZIONE.
<Opzioni>
/s: SETUPDS.EXE configura il dispositivo DS-XG con le impostazioni di 
    porta I/O, canale IRQ, canale DMA e volume scritte in DS.INI, 
    visualizza le impostazioni e quindi si chiude.
    In questo caso non è possibile cambiare le impostazioni.
/d: SETUPDS.EXE visualizza le impostazioni attuali effettivamente usate 
    dal dispositivo DS-XG.
/?: SETUPDS.EXE visualizza le opzioni.

-------------
3. Operazioni
-------------
Se si avvia SETUPDS.EXE senza alcuna opzione, viene visualizzato il 
MENU CONFIGURAZIONE. Questa sezione spiega come usare il menu.
<Tasti>
[Freccia su], [Freccia giù] ---> Selezione di voci, impostazioni
[+], [-] ---> Cambiamento del volume
[Enter] ---> Accettazione di voci, impostazioni
[ESC] ---> Annullamento
<TEST SUONO>
TEST SUONO è una funzione che controlla se il sistema è in grado di 
produrre correttamente i suoni tramite i diffusori o le cuffie collegati 
al dispositivo DS-XG. Si consiglia di usare questa funzione ogni volta 
che si cambiano le impostazioni.
Se appare una finestra di dialogo di errore, fare riferimento alla 
sezione 5 e apportare le modifiche necessarie alle impostazioni. 
Se non appare la finestra di dialogo di errore ma non si può ancora 
sentire alcun suono, controllare se le impostazioni di volume del 
dispositivo DS-XG e dei diffusori computer sono appropriate.
<Uscita>
Per uscire da MENU CONFIGURAZIONE, premere il tasto [Esc] nel menu 
principale e selezionare "USCITA" o "SALVA E ESCI". Se si seleziona 
"USCITA", le modifiche apportate sono eliminate. Se si seleziona 
"SALVA E ESCI", le modifiche apportate sono salvate in DS.INI e il 
dispositivo DS-XG viene riconfigurato con le impostazioni.
Se una delle impostazioni di MENU CONFIGURAZIONE non è disponibile 
viene visualizzata una finestra di dialogo di errore e non è possibile 
uscire da MENU CONFIGURAZIONE. Apportare le modifiche necessarie alle 
impostazioni o selezionare "EXIT" per uscire da MENU CONFIGURAZIONE.

-----------------------
4. Impostazioni default
-----------------------
Le impostazioni default di fabbrica sono come segue:
Eredità audio: Abilitata
Sound Blaster: I/O=220, IRQ=5, DMA=1
FM: I/O=388
MPU: I/O=330, IRQ=5
Joystick: I/O=201
Modo IRQ: ISA-IRQ
Modo DMA: PC/PCI
Volume eredità: Principale= (Lch=Livello 7, Rch=Livello7)
Voce= (Lch=Livello 7, Rch=Livello 7)
FM= (Lch=Livello 7, Rch=Livello 7)
Volume AC97: Principale= (Lch=0 dB, Rch=0 dB)
Linea= (Lch=0 dB, Rch=0 dB)
CD= (Lch=0 dB, Rch=0 dB)

PCM= (Lch=0 dB, Rch=0 dB)
Tutti gli altri sono silenziati.

---------------------
5. Messaggi di errore
---------------------
I messaggi di errore e le soluzioni possibili per gli errori sono come 
segue:
"Errore: Questo programma non funziona nella finestra MS-DOS."
---> SETUPDS.EXE non supporta la finestra DOS. 
     (Il driver Win95 configura il dispositivo DS-XG nella finestra DOS.)
"Errore: Opzione non valida."
---> Si è usata un'opzione diversa da /s, /d, /?.
"Errore: Non trovo YAMAHA DS-XG."
---> Il dispositivo DS-XG non è installato nel sistema.
"Errore: Non posso configurare DS-XG perché indirizzo base=0. Accertarsi 
         che [PNP OS] sia "NO" nelle impostazioni BIOS."
---> Un valore non valido è impostato per l'indirizzo base. 
     Impostare [PNP OS] su "NO" nelle impostazioni BIOS.
"Errore: Non posso accedere al file (ds.ini)."
---> DS.INI non esiste. Accertarsi che DS.INI sia presente nella stessa 
     directory di SETUPDS.EXE.
"Non trovo Sound Blaster a 0xXXX."
---> L'indirizzo I/O 0xXXX di Sound Blaster non è disponibile per DS-XG. 
     Cambiare l'indirizzo I/O di Sound Blaster.
"Non individuo interruzione a IRQ X."
---> Il canale IRQ X di Sound Blaster non è disponibile per DS-XG. 
     Cambiare il canale IRQ di Sound Blaster.
"Non individuo DMA al canale X."
---> Il canale DMA X di Sound Blaster non è disponibile per DS-XG o il 
     modo DMA non è disponibile nel sistema.
     Se si è selezionato PC-PCI, può essere necessario uno speciale 
     connettore tra la scheda sonora e la scheda madre del computer.
     Negli altri casi, cambiare il canale DMA di Sound Blaster o il modo DMA.
"Non trovo FM a 0xXXX."
---> L'indirizzo I/O 0xXXX di FM non è disponibile per DS-XG. 
     Cambiare l'indirizzo I/O di FM.
"Non trovo XXXXX.XXX."
---> Il file XXXXX.XXX, necessario per il funzionamento di SETUPDS.EXE, 
     non esiste. Accertarsi che XXXXX.XXX sia nella stessa directory di 
     SETUPDS.EXE.

--------------
6. Precauzioni
--------------
1. Per usare SETUPDS.EXE, i seguenti file si devono trovare nella stessa 
   directory di SETUPDS.EXE:
	dos4gw.exe
	ds.ini
	ymh8.wav
	ymh16.wav
2. SETUPDS.EXE è un'applicazione in inglese. Se si usa un sistema operativo 
   in giapponese, passare al modo US prima di usare SETUPDS.EXE.
3. A seconda della configurazione del sistema, tutte le voci di 
   Sound Blaster sono ingrigite e non possono essere modificate.
   Questo indica che il modo Sound Blaster non può essere usato nel sistema.
4. A seconda della configurazione del sistema, INTA# IRQ è ingrigito e 
   non può essere modificato anche se si seleziona INTA# in MODO IRQ.
   Questo indica che DS-XG o un altro dispositivo condividono lo stesso 
   INTA# IRQ nel sistema. Se si usa la scheda sonora DS-XG, inserirla in 
   un altro vano PCI e lanciare di nuovo SETUPDS.EXE.
   (Assicurarsi di spegnere il sistema prima di rimuovere la scheda sonora.)
5. A seconda della configurazione del sistema, alcuni MODO DMA non possono 
   essere selezionati. Questo indica che un particolare MODO DMA non è 
   supportato dal sistema.

