                      *********************
                             SETUPDS
                      *********************

-------------------
1. Was ist SETUPDS?
-------------------
SETUPDS.EXE ist ein Programm, das das DS-XG-Gerät mit der Quelle und der
Lautstärke von DS.INI konfiguriert, so daß ein Betrieb unter MS-DOS
möglich ist.
Darüber hinaus kann SETUPDS.EXE auch dazu verwendet werden,
die Einstellungen für das DS-XG-Gerät zu ändern.
Die Änderungen werden in DS.INI gespeichert.

----------
2. Starten
----------
Zum Starten von SETUPDS.EXE geben Sie folgendes in MS-DOS-Befehlszeile ein:
SETUPDS [Optionen]

Wenn SETUPDS.EXE ohne Option gestartet wird, erscheint das
CONFIGURATION MENU.

Optionen
/s: SETUPDS.EXE konfiguriert das DS-XG-Gerät mit dem I/O-Port, IRG-Kanal,
    DMA-Kanal und der Lautstärkeeinstellungen in DS.INI, zeigt die
    Einstellungen an und verläßt dann den Modus.
    In diesem Fall können die Einstellungen nicht geändert werden.
/d: SETUPDS.EXE zeigt die momentan vom DS-XG-Gerät tatsächlich verwendeten
    Einstellungen an.
/?: SETUPDS.EXE zeigt die Optionen an.

----------
3. Betrieb
----------
Wenn SETUPDS.EXE ohne Option gestartet wird, erscheint das CONFIGURATION
MENU. Im folgenden Abschnitt wird dieses Menü behandelt.

Tasten
[Pfeil oben], [Pfeil unten] -> Parameterwahl, Einstellungen
[+], [-] -> Ändern der Lautstärke
[Enter] -> Bestätigen der Parameterwahl, Einstellungen
[ESC] -> Stornieren

SOUND TEST
Die Funktion SOUND TEST ermöglicht eine Überprüfung, ob eine korrekte
Tonausgabe über die am DS-XG-Gerät angeschlossenen Lautsprecher und 
Kopfhörer gewährleistet ist. Eine solche Überprüfung sollte nach jeder 
Lautstärkeänderung erfolgen.
Wenn eine Fehlerdialogfeld erscheint, schlagen Sie im Kapitel 5 nach und 
nehmen Sie die erforderlichen Einstellungsänderungen vor. Erscheint keine 
Fehlerdialogfeld und ist dennoch kein Ton zu hören, überprüfen Sie die 
Lautstärkeeinstellung sowohl des DS-XG-Geräts als auch Ihrer PC-Lautsprecher.

Exit
Zum Verlassen des CONFIGURATION MENU drücken Sie die [Esc]-Taste im 
Hauptmenü, und wählen Sie dann "EXIT" oder "SAVE & EXIT". Bei Wahl von 
"EXIT" wird die Änderung, die Sie vorgenommen haben, ignoriert. 
Bei Wahl von "SAVE & EXIT" wird die Änderung in DS.INI gespeichert und 
das DS-XG-Gerät entsprechend neu konfiguriert.
Wenn eine der Einstellungen im CONFIGURATION MENU nicht verfügbar ist, 
erscheint eine Fehlerdialogfeld und das CONFIGURATION MENU kann nicht 
verlassen werden. Nehmen Sie in einem solchen Fall die erforderlichen 
Einstellungsänderungen vor oder wählen Sie "EXIT", um das CONFIGURATION 
MENU zu verlassen.

-----------------------
4. Anfangseinstellungen
-----------------------
Die werksseitigen Anfangseinstellungen sind wie folgt:
Legacy Audio: Enable
Sound Blaster: I/O=220, IRQ=5, DMA=1
FM: I/O=388
MPU: I/O=330, IRQ=5
Joystick: I/O=201
IRQ Mode: ISA-IRQ
DMA Mode: PC/PCI
Legacy Volume: Master = (Lch=Level 7, Rch=Level7)
	Voice = (Lch=Level 7, Rch=Level 7)
	FM = (Lch=Level 7, Rch=Level 7)
AC97 Volume: Master=(Lch=0 dB, Rch=0 dB)
	Line = (Lch=0 dB, Rch=0 dB)
	CD = (Lch=6 dB, Rch=6 dB)
PCM = (Lch=0 dB, Rch=0 dB)
Alle anderen Kanäle werden stummgeschaltet.

------------------
5. Fehlermeldungen
------------------
Im folgenden sind die Fehlermeldungen und die Abhilfemaßnahmen 
zusammengestellt:

"Error: This program does not run in windows DOS box."
-> SETUPDS.EXE unterstützt das DOS-Fenster nicht. 
   (Der Win95-Driver konfiguriert das DS-XG-Gerät im DOS-Fenster.)

"Error: Invalid option."
-> Es wurde eine andere Option als /s, /d, /? verwendet.

"Error: Can't find YAMAHA DS-XG."
-> Das DS-XG-Gerät ist nicht in Ihrem System installiert.

"Error: Can't configure DS-XG because of Base address = 0. 
Please make sure the [PNP OS] ist "NO" in BIOS settings."
-> Als Basisadresse wurde ein ungültiger Wert eingegeben. 
   Setzen Sie den BIOS-Parameter [PNP OS] in auf "NO".

"Error: Can't access the file (ds.ini)."
-> DS.INI existiert nicht. Sorgen Sie dafür, daß DS.INI sich in gleichem 
   Ordner befindet wie SETUPDS.EXE.

"Can't find Sound Blaster at 0xXXX"
-> Die Sound Blaster I/O-Adresse 0xXXX steht für DS-XG nicht zur Verfügung.
   Überprüfen Sie die Sound Blaster I/O-Adresse.

"Can't detect Interrupt at IRO X"
-> Der Sound Blaster IRQ-Kanal X steht für DS-XG nicht zur Verfügung.
   Überprüfen Sie den Sound Blaster IRQ-Kanal.

"Can't detect DMA at channel X"
-> Der Sound Blaster DMA-Kanal X steht für DS-XG nicht zur Verfügung oder 
   der DMA-Modus steht in Ihrem System nicht zur Verfügung.
   Wenn Sie PC-PCI gewählt haben, ist möglicherweise ein Spezialanschluß 
   zwischen Ihrer Soundkarte und PC-Motherboard erforderlich.
   In anderen Fällen muß der Sound Blaster DMA-Kanal oder der DMA-Modus 
   geändert werden.

"Can't find FM at 0xXXX"
-> Die FM I/O-Adresse 0xXXX steht für den DS-XG nicht zur Verfügung.
   Überprüfen Sie die FM I/O-Adresse.

"Can't find XXXXX.XXX"
-> Die Datei XXXXX.XXX, ohne die SETUPDS.EXE nicht läuft, existiert nicht. 
   Vergewissern Sie sich, daß sich XXXXX.XXX im gleichen Ordner befindet 
   wie SETUPDS.EXE.

--------------------
6 Vorsichtsmaßnahmen
--------------------
1. SETUPDS.EXE läuft nur, wenn sich die folgenden Dateien im gleichen
   Ordner wie SETUPDS.EXE befinden.
	dos4gw.exe
	ds.ini
	ymh8.wav
	ymh16.wav

2. SETUPDS ist ein englisches Programm. Wenn Ihr Computer mit einem 
   japanischen Betriebssystem arbeitet, müssen Sie in den US-Modus 
   umschalten, bevor Sie SETUPDS.EXE starten.

3. Abhängig von der Systemkonfiguration werden einige Sound Blaster-Funktion 
   grau angezeigt und können nicht geändert werden.
   Der Sound Blaster-Modus kann dann nicht in dem System verwendet werden.

4. Abhängig von der Systemkonfiguration wird INTA# IRQ grau angezeigt und 
   kann nicht geändert werden, selbst wenn INTA# für IRQ MODE gewählt wird.
   Das DS-XG teilt in diesem Fall denselben INTA# IRQ mit anderen Geräten 
   des Systems. Wenn Sie eine DS-XG-Soundkarte verwenden, setzen Sie sie in einen anderen PCI-Slot ein und starten Sie SETUPDS.EXE erneut. (Vor dem Herausnehmen und Einsetzen der Soundkarte muß das System ausgeschaltet werden.)

5. Abhängig von der Systemkonfiguration wird DMA MODE grau angezeigt und 
   kann nicht geändert werden. Das System unterstützt in diesem Fall nur 
   den angezeigten DMA MODE.
   Ebenfalls abhängig von der Systemkonfiguration können einige DMA 
   MODE-Optionen nicht gewählt werden, da sie nicht vom System unterstützt 
   werden.
