                      *********************
                             SETUPDS
                      *********************

--------------------------
1. Qu'est-ce que SETUPDS ?
--------------------------
SETUPDS.EXE est une application qui configure le périphérique DS-XG avec
les paramètres de ressource et de volume écrits dans DS.INI, ce qui permet
de les utiliser dans un environnement MS.DOS
Vous pouvez également utiliser SETUPDS.EXE pour modifier les paramètres du
périphérique DS-XG, et les modifications apportées seront enregistrées dans
DS.INI.

------------
2. Démarrage
------------
Pour démarrer SETUPDS.EXE, tapez ce qui suit dans la ligne de commande
MS-DOS.

SETUPDS [options]

Si vous démarrez SETUPDS.EXE sans choisir d'option, le MENU DE
CONFIGURATION s'affiche.

<Options>
/s : SETUPDS.EXE configurera le périphérique DS-XG avec le port E/S,
     le canal IRQ, le canal DMA et les paramètres de volume qui ont été
     écrits dans DS.INI, il affichera les paramètres, puis il se fermera.
     Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les paramètres.

/d : SETUPDS.EXE affichera les paramètres courants que le périphérique
     DS-XG utilise actuellement.

/? : SETUPDS.EXE affichera les options.

--------------
3. Utilisation
--------------

Si vous démarrez SETUPDS.EXE sans choisir d'option, le MENU DE
CONFIGURATION s'affiche. Cette section vous explique comment utiliser
le menu.

<Touches>
[Flèche haut], [Flèche bas] ---> Sélection des rubriques, des paramètres
[+], [-] ---> Réglage du volume
[Enter] ---> Validation des rubriques, des paramètres
[ESC] ---> Annulation

<SOUND TEST>
SOUND TEST est une fonction qui vérifie si le système délivre les sons
correctement par les haut-parleurs ou le casque raccordés au périphérique
DS-XG. Il est recommandé d'utiliser cette fonction chaque fois que vous
modifiez les paramètres.
Si une boîte de dialogue d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section 5
et corrigez les paramètres comme il convient. Si la boîte de dialogue
d'erreur ne s'affiche pas et que vous n'entendez toujours pas de son,
vérifiez si le volume est correctement réglé sur le périphérique DS-XG
et sur les haut-parleurs du PC.

<Quitter>
Pour quitter le MENU DE CONFIGURATION, appuyez sur la touche [Esc] dans
le menu principal et sélectionnez "Quitter", ou "Enregistrer & quitter".
Si vous sélectionnez "Quitter", la modification que vous avez effectuée
ne sera pas conservée. Si vous sélectionnez "Enregistrer & quitter",
la modification que vous avez effectuée sera enregistrée dans DS.INI et
le périphérique DS-XG sera reconfiguré avec les nouveaux paramètres.
Si aucun des paramètres du MENU DE CONFIGURATION n'est disponible, une
boîte de dialogue d'erreur s'affiche et vous ne pourrez pas quitter le
MENU DE CONFIGURATION. Corrigez les paramètres comme il convient, ou
sélectionnez "Quitter" pour quitter le MENU DE CONFIGURATION.

----------------------
4. Réglages par défaut
----------------------
Les réglages usine sont les suivants :

Legacy Audio : Activé
Sound Blaster : E/S = 220, IRQ = 5, DMA = 1
FM : E/S = 388
MPU : E/S = 330, IRQ = 5
Manette : E/S = 201
Mode IRQ : ISA-IRQ
Mode DMA : PC/PCI
Volume Legacy : Maître = (Lch = niveau 7, Rch = niveau 7)
	Voix = (Lch = niveau 7, Rch = niveau 7)
	FM = (Lch = niveau 7, Rch = niveau 7)
Volume AC97 : Maître = (Lch = 0 dB, Rch = 0 dB)
	Ligne : (Lch = 0 dB, Rch = 0 dB)
	CD : (Lch = 6 dB, Rch = 6 dB)
PCM = (Lch = 0 dB, Rch = 0 dB)
Tous les autres sont coupés.

--------------------
5. Messages d'erreur
--------------------
Les messages d'erreur et les corrections suggérées sont les suivants :

"Erreur : Ce programme ne fonctionne pas dans la boîte DOS de Windows.
---> SETUPDS.EXE ne supporte pas la boîte DOS. (Le pilote WIN95 configurera
     le périphérique DS-XG dans la boîte DOS.)

"Erreur : Option invalide."
---> Une option autre que /s, /d et /? est utilisée.

"Erreur : Impossible de trouver YAMAHA DS-XG."
---> Le périphérique DS-XG n'est pas installé dans le système.

"Erreur : Impossible de configurer DS-XG parce que l'adresse de base = 0.
	  Assurez-vous que [PNP OS] est réglé sur "NON" dans les paramètres
          du BIOS.
---> Une valeur invalide a été réglée pour l'adresse de base.
     Réglez [PNP OS] sur "NON" dans les paramètres du BIOS.

"Erreur : Impossible d'accéder au fichier (ds.ini)."
---> DS.INI n'existe pas. Assurez-vous qu'il y a DS.INI dans le même
     répertoire que celui où réside SETUPDS.EXE.

"Impossible de trouver Sound Blaster à 0xXXX".
---> L'adresse E/S de Sound Blaster OxXXX n'est pas disponible pour DS-XG.
     Modifiez l'adresse E/S de Sound Blaster.

"Impossible de détecter l'interruption à IRQ X"
---> Le canal IRQ X de Sound Blaster n'est pas disponible pour le DS-XG.
     Veillez changer de canal Sound Blaster.

"Impossible de détecter DMA au canal X"
---> Le canal DMA X de Sound Blaster n'est pas disponible pour le DS-XG,
     ou le mode DMA n'est pas disponible sur votre système.
     Si vous avez sélectionné PC-PCI, vous aurez peut-être besoin d'un
     connecteur spécial entre la carte son et la carte mère du PC.
     Dans les autres cas, modifiez le canal DMA ou le mode DMA de
     Sound Blaster.

"Impossible de trouver FM à 0xXXX".
---> L'adresse E/S FM OxXXX n'est pas disponible pour le DS-XG.
     Modifiez l'adresse E/S FM.

"Impossible de trouver XXXXX.XXX."
---> Le fichier XXXXX.XXX nécessaire pour utiliser SETUPDS.EXE n'existe pas.
     Assurez-vous qu'il y a un fichier XXXXX.XXX dans le même répertoire
     que celui où réside SETUPDS.EXE.

--------------
6. Précautions
--------------
1. Pour pouvoir utiliser SETUPDS.EXE, vous devrez avoir les fichiers
   suivants dans le même répertoire que celui où réside SETUPDS.EXE :

	dos4gw.exe
	ds.ini
	ymh8.wav
	ymh16.wav

2. SETUPDS.EXE est une application en anglais. Si votre ordinateur
   fonctionne avec un système d'exploitation japonais, passez au mode US
   avant d'exécuter SETUPDS.EXE.

3. Selon la configuration du système, tous les éléments de Sound Blaster
   seront affichés en gris et ne pourront être modifiés.
   Cela signifie que le mode Sound Blaster ne peut pas fonctionner sur le
   système.

4. Selon la configuration du système, INTA#IRQ sera affiché en gris et ne
   pourra être modifié même si vous sélectionnez INTA#IRQ en mode IRQ.
   Cela signifie que le DS-XG et un autre périphérique partagent le même
   INTA#IRQ sur le système. Si vous utilisez la carte son DS6XG, insérez-la dans un autre emplacement du PC et recommencez l'exécution de SETUPDS.EXE. (Pensez bien à mettre le système hors tension avant de changer la carte son de place.)

5. Selon la configuration du système, le mode DMA sera affiché en gris.
   Cela signifie que le système ne supporte que le mode DMA affiché.
   Par ailleurs, également selon la configuration du système, certains
   modes DMA ne pourront être sélectionnés. Cela signifie que ce mode DMA
   particulier n'est pas supporté par le système.
