==========================================================================
Sportster ISDN 128K 5.3 リリースノート(Windows95)                 7-28-97
==========================================================================
							     

見やすくする為に最大表示にし、編集メニューから「右端で折り返す」を選択して下さい。

このリリースノートは印刷時に、導入ガイドまたはマニュアルに載らなかった重要な説明を含んでいます。



このリリースノートは下記の項目についての説明があります。

1. Windows95のダイアルアップ サーバーについて
2. NTTのサービスについて
3. ソフトウェアのアップグレードについて
4. TurboPPP（常時）設定時について
5. プロトコル モニタについて


1. Windows95のダイアルアップ サーバーについて：
データコールを受信する場合は必ず1つ目のデバイス（Sportster ISDN 128K Dial-Up 0）の「着信する」にチェックを入れて下さい。２つ目のデバイス（Sportster ISDN 128K Dial-Up １）では着信できません。
このバージョンのSportster ISDN 128Kマルチリンク（128K）での接続は対応しておりません。


2. NTTのサービスについて：
このバージョンのSportster ISDN 128Kは下記のNTTサービスに対応しておりません。
・ X.25パケット サービス
・ 料金情報通知サービス
・ ユーザ間情報通知サービス
・ フレックスフォン


3. ソフトウェア（Win95用）のアップグレードについて：
本ソフトウェアを将来アップグレードする場合、アプリケーションを全て閉じ、ダイアルアップ サーバーの設定（Sportster ISDN 128K Dial-Up0）において「着信しない」にチェックマークを入れて下さい。


4. TurboPPP（常時）設定時について：
TurboPPPでの常時マルチリンク（128K）設定において、2nd B-Channelが何らかの理由により3回連続で接続に失敗した場合に、Sportster ISDN 128Kは2nd Bchの接続を止めます。この時128Kでの接続が必要な場合、いったん接続を切断し、再接続する必要があります。


5. プロトコル モニタについて：
まれにD-Channelトラフィックを記録する事が出来ない場合があります。プロトコル モニタを使用する場合のみ、システムを再起動する必要があります（通常の動作に関しては問題ありません）。
注）再起動する前にISDNネットワークに接続している事を確認下さい。ISDNネットワークに接続していない場合、プロトコル モニタはD-Channelトラフィックを記録出来ません。

6. コンポーネントのサブアドレスを選択する事により、Sportsterや、PCに接続されたその他のデバイス（FAX、電話機等）を識別する事が出来ます。この値は最長20桁の数字(ISDN番号、アスタリスク*、サブアドレスの順になります)になります。発信者は、電話番号に加えサブアドレスを使用する事により、任意のデバイスへ着信させる事が出来ます。最大8つのサブアドレスを識別します。
