******   Mise à jour du U.S. Robotics Courier V.Everything V.92   ******

  Assurez-vous que vous avez mis à jour le microcode du modem avant de commencer.

Il y a trois sections dans ce document, veuillez prendre un peu de temps pour les lire.

1. Mise à jour du pilote
2. Notification de Signal d'Appel (NSA)
3. Utilitaire Instant Update 


Section 1:
**************************************
*****   Mise à jour du pilote    *****
**************************************

Utilisateurs de Windows XP 
**************************

- Attention! Vous ne pourrez effectuer la mise à jour du pilote que si vous êtes connecté 
à Windows en tant qu'administrateur.

- Ouvrez le panneau de configuration de Windows.
	(Cliquez sur "Démarrer" et "Panneau de configuration")
  	 ou
	(Cliquez sur "Démarrer", "Paramètres", et "Panneau de configuration")
- Double-cliquez sur l'icône "Options de modems et téléphonie".
	(Si vous ne voyez pas l'icône "Options de modems et téléphonie",
	 cliquez sur  "Basculer vers l'affichage classique" sur la gauche du panneau de configuration)
- Cliquez sur l'onglet "Modems" et sélectionnez votre modem de type Courier.
- Cliquez sur "Propriétés".
- Selectionnez l'onglet "Pilotes".
- Cliquez sur "Mettre à jour le pilote".
- Choisissez "Installer à partir d'une liste... (utilisateurs expérimentés)" 
et cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez "Ne pas chercher. Je vais choisir le pilote à installer"
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Disque fourni".
- Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf 
puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Cliquez sur "Suivant".
- Un message d'alerte apparaît "Installation matérielle". 
- Si c'est le cas, cliquez sur "Continuer" pour procéder à l'installation.
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.


Utilisateurs de Windows Me 
**************************

- Pour effectuer la mise à jour du pilote, faites un clic droit sur l'icône 
"Poste de travail" du bureau et cliquez sur "propriétés".
- Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques" et double-cliquez sur "Modem".
- Double-cliquez sur votre modem de type Courier.
et sélectionnez l'onglet "Pilote".
- Cliquez sur "Mettre à jour le pilote".
- Choisissez "Spécifier l'emplacement du pilote (Avancé)".
- Cliquez sur "Suivant".
- Choisissez "Définir un emplacement".
- Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf 
puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.


Utilisateurs de Windows 2000 
****************************

- Attention! Vous ne pourrez effectuer la mise à jour du pilote que si vous êtes connecté 
à Windows en tant qu'administrateur.

- Pour effectuer la mise à jour du pilote, faites un clic droit sur l'icône 
"Poste de travail" du bureau et cliquez sur "propriétés".
- Cliquez sur l'onglet "Matériel", cliquez sur "Gestionnaire de périphériques" puis  
  double-cliquez sur "Modems".
- Double-cliquez sur votre modem de type Courier et sélectionnez l'onglet "Pilote".
- Cliquez sur "Mettre à jour le pilote".
- Cliquez sur "Suivant".
- Assurez-vous que "Rechercher un pilote approprié... (Recommandé)" est sélectionné
et cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez "Emplacement spécifique"
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf 
puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Sélectionnez "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT PnP".
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Suivant".
- Un message d'alerte apparaît "Signature numérique non trouvée".
- Si c'est le cas, cliquez sur "OK" pour procéder à l'installation.
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.

Attention! Vous devez à présent modifier votre connexion d'accès réseau à distance pour
utiliser le nouveau modem.
- Cliquez sur Windows "Démarrer", "Programmes", "Accessoires", "Communications",
 "Connexions réseau et accès à distance".
- Faites clic droit sur l'icône de votre connexion à l'Internet, puis cliquez sur "Propriétés".
- Cochez la case "Tous les périphériques composent les mêmes numéros".
- Dans le champ "Reconnecter en utilisant", cochez la case "Modem- Courier V.Everything Ext PnP".
Puis décochez la case de votre ancien modem de type Courier.
- Cliquez sur "OK" pour sauvegarder ces modifications.


Utilisateurs de Windows NT 
**************************

- Attention! Vous ne pourrez effectuer la mise à jour du pilote que si vous êtes connecté 
à Windows en tant qu'administrateur.

- Cliquez sur "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" puis "Panneau de configuration".
- Double-cliquez sur l'icône "Modems".
- Sélectionnez le modem "Courier V.Everything EXT" et cliquez sur "Supprimer".
- Cliquez sur "OUI".
- Cliquez sus "Ajouter".
- Cliquez sur "Suivant".
- Clicquez sur "Changer"
- Cliquez sur "Disquette fournie"
- Cliquez sur "Parcourir".

     (Si un message d'alerte apparaît, cliquez sur "Annuler".)

- Sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Sélectionnez le modem "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT" et cliquez sur "OK".
- Cliquez sur "Suivant". (Si un écran "Installation du modem" apparaît, cliquez sur "OK".
- Sélectionnez le port de communication que le modem utilise et cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.

Attention! Vous devez à présent modifier votre connexion d'accès réseau à distance pour
utiliser le nouveau modem.
- Cliquez sur "Fermer" pour quitter l'écran "Propriétés Modem".
- Un écran de "Configuration modem" va apparaitre vous demandant de configurer un accès réseau
à distance. Cliquez sur "OUI".
- Dans cet écran, sélectionnez "Courier V.Everything EXT".
- Cliquez sur "Supprimer" puis "OUI".
- Cliquez sur "Ajouter".
- Sélectionnez le modem "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT" et cliquez sur "OK".
- Vérifiez que les paramètres de "Configuration" et "Réseau" sont corrects, puis cliquez
sur "Continuer".
- Cliquez sur "OUI" pour redémarrer votre ordinateur.


Utilisateurs de Windows 98 
**************************

- Pour effectuer la mise à jour du pilote, faites un clic droit sur l'icône 
"Poste de travail" du bureau et cliquez sur "Propriétés".
- Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques" et double-cliquez sur "Modem".
- Double-cliquez sur le modem "U.S. Robotics 56K message" et sélectionnez l'onglet "pilote".
- Cliquez sur "Mettre à jour le pilote".
- Cliquez sur "Suivant".
- Assurez-vous que "rechercher un meilleur pilote...(Recommandé)" est sélectionné
et cliquez sur "Suivant"
- Cliquez sur "Définir un emplacement".
- Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf 
puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Suivant".
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.

Attention! Vous devez à présent modifier votre connexion d'accès réseau à distance pour
utiliser le nouveau modem.
- Cliquez sur Windows "Démarrer", "Programmes", "Accessoires", "Communications",
 "Accès réseau à distance".
- Faites clic droit sur l'icône de votre connexion à l'Internet, puis cliquez sur "Propriétés".
	(si un message de "Accès réseau à distance" apparait, cliquez sur "OK").
- Dans le champ "Se reconnecter en utilisant", sélectionnez la case "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT PnP".
- Cliquez sur "OK" pour sauvegarder ces modifications.


Utilisateurs de Windows 95B (OSR2)
**********************************

- Pour effectuer la mise à jour du pilote, faites un clic droit sur l'icône 
"Poste de travail" du bureau et cliquez sur "propriétés".
- Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques" et double-cliquez sur "Modem".
- Double-cliquez sur votre modem de type Courier et sélectionnez l'onglet "pilote".
- Cliquez sur "Changer de pilote".
- Cliquez sur "Suivant". (Attention ! Ne cliquez qu'une seule fois)
- Cliquez sur "Autres emplacements".
- Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez le répertoire contenant le fichier 3453v92.inf 
puis cliquez sur "Ouvrir".
- Cliquez sur "OK".
- Cliquez sur "Terminer" pour finir la mise à jour du pilote.


Section 2:
****************************************************
*****  Notification de Signal d'Appel (NSA)   ******
****************************************************

Notification de Signal d'Appel est requis pour la fonction de mise en attente de l'Internet
de votre modem V.92. NSA (ou ICN) supporte seulement Windows 9x, ME, 2000 et XP.

Note: Avant d'utiliser ICN, assurez-vous que le bouton 9 situé en dessous du modem est en
position ON (position basse).

- Téléchargez à la page http://www.usr-emea.com/support/s-v92-icn.asp?loc=frnc 
le fichier d'installation d'ICN dans un dossier temporaire du disque dur.
- Dans l'Explorateur de Windows, cliquez deux fois sur l'icône ICN. 
L'installation débute. Suivez les instructions pour terminer l'installation. 


Section 3:
******************************
*****  Instant Update   ******
******************************

L'utilitaire Instant Update est un logiciel de mise à jour automatique par internet.
Il vérifie automatiquement si le firmware de votre modem est à jour.
 
Cette installation est optionnelle.

- Téléchargez à la page http://www.usr.com/support/3453b/3453b-files/IUsetup.exe ou
ftp://ftp.usr.com/usr/3453b/IUsetup.exe
le fichier d'installation d'Instant Update dans un dossier temporaire du disque dur.

- Dans l'Explorateur de Windows, cliquez deux fois sur l'icône "IUSetup".  
L'installation débute. Suivez les instructions pour terminer l'installation. 
