******   Mise à jour du U.S. Robotics Courier V.Everything V.92   ******

Changements depuis le microcode V.90:

- Les fonctions X2 ont été supprimées.
- Les fonctions V.92 ont été rajoutées.
- Les comptes de sécurité de numérotation ont été réduit de 100 à 80.


*****************************************************
******   Mise à jour automatique du microcode  ******
*************  (Seulement pour Windows)  ************
*****************************************************

- Recherchez l'emplacement du fichier 3453V.92.exe.
- Double-cliquez sur ce fichier pour démarrer la mise à jour automatiquement.
- Une fois la mise à jour terminée, veuillez suivre les instructions qui se trouvent 
dans le fichier Windows.txt.

************************************************
*****   Mise à jour manuelle du microcode  *****
*******  (Tous systèmes d'exploitations)  ******
************************************************

Pour envoyer le nouveau microcode à votre modem, vous avez besoin d'un Terminal qui utilise
le protocole XMODEM.
Démarrez le Terminal et réglez-en les paramètres pour que votre modem réponde OK lorsque vous tapez AT puis "Entrée".
Tapez ATXMODEM. Le modem doit répondre comme suit:

atxmodem
Firmware Update
---------------
Options:
(1) Read firmware
(2) Write firmware
ESCape Exits
>

Tapez "2" et le modem devra répondre:

Ready to receive firmware update


Envoyez le fichier main211.xmf en utilisant le protocole XMODEM-Checksum ou le protocol XMODEM-CRC.
Une fois le transfert terminé, vous devriez voir le message:
 *TRANSFER SUCCESSFUL* . 

Appuyez sur la touche "Echap". Le modem va se réinitialiser automatiquement.
La mise à jour du microcode est terminée.

- (Utilisateurs de Windows) Une fois la mise à jour terminée, veuillez suivre les insructions qui se trouvent 
dans le fichier Windows.txt.
