******   Aggiornamento U.S. Robotics Courier V.Everything   ******

Cambiamenti dal precedente firmware V.90.

- capacità X2 è stata rimossa.
- Aggiunta del V.92.
- Numero di Dial security account ridotto da 100 a 80.

*******************************
*****  Aggiornamento Firmware   *****
*******************************

Per inviare il nuovo codice al modem, hai bisogno soltanto di un programma terminale che può inviare i file usando il protocollo XMODEM. 

Inizia il programma terminale. Cambia i parametri, se necessario, in modo da poter inviare un AT al tuo modem e ricevere una risposta affermativa.
Invia ATXMODEM. Il modem dovrebbe rispondere come segue:

atxmodem
Firmware Update
---------------
Options:
(1) Read firmware
(2) Write firmware
ESCape Exits
>


Seleziona "2" per iniziare ad aggiornare il codice. Il modem risponderà:

Ready to receive firmware update


Invia il file main211.xmf al modem usando sia XMODEM-Checksum oppure il protocollo XMODEM-CRC. 
Dopo che il trasferimento è completato, apparirà il messaggio *TRANSFER SUCCESSFUL*. 
Premi Escape. Il Modem reset automaticamente. L'aggiornamento Firmware è completato.
