******Aggiornamento U.S. Robotics Courier V.Everything V.92  ******

- Prima di procedere assicurati di aver aggiornato il firmware del modem come specificato in Firmware.txt.

Ci sono tre sezioni in questo manuale.

1. Aggiornamento Driver
2. Internet Call Notification (ICN)
3. Instant Update Utility



Sezione 1:
************************************
*****   Aggiornamento Driver   *****
************************************

Utenti di Windows XP
********************
Nota: iniziare la sessione di windows con un account che abbia diritti di amministratore di sistema per aggiornare il driver del modem.

- Apri il Pannello di Controllo di Windows 
	(Clicca su "Inizia" di Windows e "Pannello di Controllo")
  	 oppure
	(Clicca su "Inizia" di Windows, selezionare "Parametri" e poi "Pannello di Controllo")
- Doppio click sull'icona "Opzioni Modem e Telefono" 
	(Se non vedete quest'icona, "Opzioni Modem e telefono", clicca su "interfaccia di tipo classica" sul lato sinistro del Pannello di Controllo di window.)
- Cliccca Modems tab e seleziona l'entrata per il tuo modem Courier
- Clicca su "Propietà".
- Seleziona  "Driver" tab.
- Clicca su "Aggiornamento Driver".
- Seleziona "Installa da una lista o da una locazione specifica" e clicca su "Avanti".
- Seleziona "Non cercare" e clicca "Avanti".
- Clicca su " Have Disk" e poi su "Sfoglia".
- Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "Apri".
- Clicca "OK" e poi "Avanti".
- La finsestra "Installazione Hardware" dovrebbe apparire.
  Se è il caso, clicca su  "Continua pure" per procedere all'installazione.
- Clicca su "Fine" per completare la procedura di aggiornamento.

Utenti Windows Me 
*****************

- Clicca col bottone destro del mouse sull'icona "Risorse di sistema" sul desktop e clicca  "Proprietà".
- Clicca "Pannello di controllo e poi doppio click sull'icona "Modem"
- Doppio click per il tuo modem Courier e seleziona "Driver".
- Clicca su "Aggiornamento Driver".
- Seleziona "Specifica una locazione del driver".
- Clicca su "Avanti".
- Seleziona "Specifica una locazione" e poi clicca "Sfoglia".
- Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "Apri".
 - Clicca "Avanti".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Fine" per completare la procedura di aggiornamento.

Utenti Windows 2000 
*******************

Nota: accedere con una login possedente diritti di amministratore per procedere con l'aggiornamento del modem

- Clicca col bottone destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" sul
  desktop e poi clicca su "Propietà".
- Clicca Hardware tab, clicca su "Device Manager", e poi clicca col bottone destro del mouse su "Modem".
- Doppio click sull'entrata del modem Courier e seleziona "Driver".
- Clicca su "Aggiornamento Driver".
- Clicca su "Avanti".
- Accertati di aver selezionato "Mostra una lista di drivers conosciuti per questo dispositivo.." 
  e clicca "Avanti".
- Clicca "Disco".
-  Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "Apri".
- Clicca "OK".
- Seleziona "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT PnP".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Avanti".
- Potrebbe apparire "Firma Digitale non trovata".
  Se così fosse, clicca "Si" per procedere all'installazione.
- Clicca "Fine" per completare la procedura di aggiornamento.

Nota: Ora devi modificare la connessione accesso remoto per usare il nuovo modem.

- Clicca su  "Inizia" di Windows, "Programmi", "Accessori", "Comunicazioni", "Connessioni Rete e Accesso remoto".
- Clicca col bottone destro del mouse l'icona accesso remot per la connessione ad Internet, poi clicca "Propietà".
- Spunta nel box "Tutti is dispositivi chiamano lo stesso numero"
- Nel campo "Collegati usando", Spuntare nel box
  "Modem- U.S. Robotics Courier V.Everything EXT PnP".
- Rimuovi la spuntatura nel box riguardante il precedente Modem Courier.
- Clicca "OK" per salvare i cambiamenti.

Utenti Windows NT 
*****************

Nota: accedere con una login possedente diritti di amministratore per procedere con l'aggiornamento del modem - Clicca su  "Inizia" di Windows, "parametri", and "Pannello di Controllo".
- Doppio click sull'icona "Modems".
- Seleziopna "Courier V.Everything EXT" e clicca "Rimuovi".
- Clicca "Si".
- Clicca "Aggiungi".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Cambia"
- Clicca "Disco". 
- Clicca "Sfoglia".

     (Se appare un avviso di "Locate File", clicca "Cancella".)

- Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "Apri".
- Clicca "OK".
- Seleziona "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT" e clicca "OK".
- Clicca "Avanti".
	(Se appare uno screen di "Modem Setup", clicca "OK".)
- Clicca "Fine"per completare la procedura di aggiornamento

Nota: Configurare Accesso remoto Rete per aggiornare il modem.

- Clicca "Fine" per uscire dallo screen "Proprietà del Modem" 
- Apparirà uno screen di "Modem Setup" per farti configurare il Accesso remoto-up Rete.
- Clicca "Si".
- Nello screen "Accesso remoto", selezionare la voce che contiene "Courier V.Everything EXT".
- Clicca su "Rimuovi" e poi "Si".
- Clicca "Aggiungi".
- Seleziona l'entrata che contiene "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT" e clicca su "OK".
- Verifica che i parametri "Configurazione" e "Rete" siano corretti, poi clicca su "Continua".
- Clicca "Si" per riavviare il computer.

Utenti Windows 98 
*****************

- Clicca col bottone destro del mouse sull'icona "Risorse del Computer" del desktop e poi su "Proprietà".
- Clicca su Pannello di Controllo e fai doppio click sull'icona "Modem".
- Doppio click sull'entrata del modem Courier e seleziona "Driver".
- Clicca "Aggiornamento Driver".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Avanti".
- Select "Specifica una locazione" e clicca "Sfoglia".
- Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "OK".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Fine" per completare la procedura di aggiornamento.

Nota: Ora devi modificare la connessione accesso remoto up per usare il nuovo modem.

- Clicca su  "Inizia" di Windows , "Programmi", "Accessorie", "Comunicazioni", "Accesso remoto Rete".
- Clicca col bottone destro del mouse sull'icona Accesso remoto icon per la connessione ad Internet, poi clicca "Proprietà".
  (Se appare il messaggio "Accesso remoto Rete", clicca "OK".)

- Nel campo Collegarsi usando, seleziona "U.S. Robotics Courier V.Everything EXT PnP".
- Clicca "OK" per salvare i cambiamenti

Utenti Windows 95B (OSR2)
*************************

- Clicca col bottone destro del mouse sull'icona "Risorse del Sistema"del desktop e clicca "Proprietà".
- Clicca the Device Manager tab and doppio click sull'icona "Modem".
- Doppio click sull'entrata del modem Courier e seleziona "Driver" tab.
- Clicca "Aggiornamento Driver".
- Clicca "Avanti".
- Clicca "Altre Locazioni" e poi "Sfoglia".
- Sfoglia fino alla cartella dove si trova il driver 3453v92.inf e poi clicca su "OK".
- Clicca "OK".
- Clicca "Fine" per completare la procedura di aggiornamento.
 
Sezione 2:
************************************************
*****  Internet Call Notification (ICN)   ******
************************************************

Internet Call Notification è necessario per il modem V.92  Funzione di avviso di chiamata.
ICN supporta soltanto I sistemi operativi Win 9x, ME, 2000, e XP.

Nota: prima di usare ICN, assicuratevi che il DIP switch 9 situato nella parte inferiore del modem si
trovi in posizione ON (verso il basso).

- Se non hai scaricato ancora Internet Call Notification (ICN), vai su
  http://www.usr-emea.com/support/s-v92-icn.asp?loc=itly
- Scarica il file d'installazione ICN in una temporanea locazione sul tuo hard drive.
- In Windows Explorer, fai doppio click sull'icona "ICNsetup".
  L'installazione inizierà. Segui le istruzioni per completare l'installazione.


Sezione 3:
**************************************
*****  Aggiornamento Istantaneo ******
**************************************

L'utilità di Aggiornamento Istantaneo cerca automaticamente nel sito Web U.S. Robotics per gli aggiornamenti firmware quando sei connesso e secondo le tue esigenze scarica nuove funzionalità

L'istallazione è opzionale e non è obbligatoria.

- Vai su
  http://www.usr.com/support/3453b/3453b-files/IUsetup.exe
  oppure
  ftp://ftp.usr.com/usr/3453b/IUsetup.exe
- Scarica il file d'istallazione in una locazione temporanea sul tuo hard drive.
- In Windows Explorer, doppio click sull'icona "IUSetup". 
  L'installazione inizierà. Segui le istruzioni per completare l'installazione. 
