Digi Embedded Yocto 3.2-r2 kit installer
----------------------------------------

03800dcb4d0b19a3d740abff16010486  install_linux_fw_sd.scr
1dc2ee14a457939b54155787d3a3e985  install_linux_fw_usb.scr
a1085bc398636c02819a51c39fb8027e  install_linux_fw_uuu.sh
19e276d805b4d14db7c31b7207332bf4  core-image-base-ccimx6ulstarter.boot.ubifs
af0dc0496b6cf9cb6773d60160a6aa0c  core-image-base-ccimx6ulstarter.recovery.ubifs
3781ba21373cb6a397c263d3ed16fde8  core-image-base-ccimx6ulstarter.ubifs
866a8dad42c9d1da313a3ef62d1d9315  u-boot-ccimx6ulstarter1GB.imx
92db538795ad78b8a379425a1fe28dba  u-boot-ccimx6ulstarter512MB.imx
59532d9f23f8d99aa7c733d49a843c5d  u-boot-ccimx6ulstarter.imx
