Digi Embedded Yocto 3.2-r3 kit installer
----------------------------------------

ab2ca2eeff1c6dbcea413c6436a97345  install_linux_fw_sd.scr
0cc5a7ef93740694b90268cac99de751  install_linux_fw_usb.scr
5e2a2e230c334dba02a27d78a868573f  install_linux_fw_uuu.sh
11c48a291be47263c6910d646589ac19  dey-image-qt-x11-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
79fe34f66ea6d733e26e0ddb5905c4c2  dey-image-qt-x11-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
b48f39323c9e7ad41ef1592bbc8e8ff3  dey-image-qt-x11-ccimx6ulsbc.ubifs
f69add513640371c0885b1864e4fcf25  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
35e07dc949d59903ffad5d4916f5d70a  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
9d66825ff32b54ff80f92710f7aa7aa4  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
