Digi Embedded Yocto 4.0-r2 kit installer
----------------------------------------

6380561efbf9a96ac41f69197087cc7f  install_linux_fw_sd.scr
21f8b642387ed8d1d3d1dbd1cfd21452  install_linux_fw_usb.scr
25624e9da93787013b720821ffb79d09  install_linux_fw_uuu.sh
82790336c7883ef87e03c82aade7959e  core-image-base-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
275110ac68105ed22bdab593bf30b9bf  core-image-base-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
99c1abdad737afd292aa55b01200e671  core-image-base-ccimx6ulsbc.ubifs
e9c081f14f5a081cbcfc0beb3c6e1630  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
6a718f2306df51b65ee59b5c1254b312  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
f29783babd3739ea6d47eedf841968ca  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
