Digi Embedded Yocto 4.0-r2 kit installer
----------------------------------------

5707d0feba63195a8ff5a4ce7d1015d1  install_linux_fw_sd.scr
e56b8c4d7eeef280613378e541037767  install_linux_fw_usb.scr
c520e46f039d348e7ea5548dcc420a75  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
18140b62aa99a723c16c77457f01275f  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
cf1d070d51a04c8c48d2bfa8311a12f2  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
becf4e06ee874694440ca0f71973c5ee  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
8ffe981a048e0588bafc0a4032edca37  tf-a-ccmp13-dvk-nand.stm32
ff709255c04ae9c607949fb4e57958f5  fip-ccmp13-dvk-optee.bin
