Digi Embedded Yocto 4.0-r3 kit installer
----------------------------------------

6cc81b02a59ed67d72d82df0e36c5da5  install_linux_fw_sd.scr
aa652b4fd783d6449734441bcd0c6086  install_linux_fw_usb.scr
ef5f3731e072a4b94ea75e1a69d20979  install_linux_fw_uuu.sh
b14b1f744118af8ada1b903cb0ec32b7  core-image-base-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
421d846aa861c729ae350df4c7be0a91  core-image-base-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
80860c385a71653d3b5b9c3fccf6d6d1  core-image-base-ccimx6ulsbc.ubifs
9d3ce2a632b4a32aa4af25032c2e37d2  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
275be7cb67ca5378840d077b5a591613  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
04f9ea9520d2312d83edddb7814ae5c9  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
