Digi Embedded Yocto 4.0-r3 kit installer
----------------------------------------

aa8797768f068d780427d303b5f5a814  install_linux_fw_sd.scr
0ea243c8b7e7fd081f3ee5df50a57c77  install_linux_fw_usb.scr
99251c8a6e4d038ebe3823d470ca704c  install_linux_fw_uuu.sh
8edf9221de9b2b5d80ae5316190f298f  core-image-base-ccimx6ulstarter.boot.ubifs
7313d7d8ccfadd088a23d7f70bfbb837  core-image-base-ccimx6ulstarter.recovery.ubifs
a5acf0d0651670799cdfefd0600ce436  core-image-base-ccimx6ulstarter.ubifs
d546ada40b6e133cf170e03c1e2620a9  u-boot-ccimx6ulstarter1GB.imx
18415e01ff22308fccee32bb89b59c24  u-boot-ccimx6ulstarter512MB.imx
a8e7c485b3622160af2c183a9ceb1845  u-boot-ccimx6ulstarter.imx
