Digi Embedded Yocto 4.0-r3 kit installer
----------------------------------------

ab5c57239d2acc9c41ff88d158eee0c6  install_linux_fw_sd.scr
e91e6e3c56764cf5071374e1f036ab0e  install_linux_fw_usb.scr
c520e46f039d348e7ea5548dcc420a75  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
12d0cb1483b9efbbca5d953a83520714  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
9024c0884b6de01b6fdba4968231e64e  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
b261a3d253a4d7d8847ebfbd3aaa19bf  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
855b2955cc4d0a71d134a2112ea1aa06  tf-a-ccmp13-dvk-nand.stm32
ffad485bcee1c92a8a980ae6719254b5  fip-ccmp13-dvk-optee.bin
