Digi Embedded Yocto 4.0-r4 kit installer
----------------------------------------

4e222acb0871bc2ba670120b6cd54631  install_linux_fw_sd.scr
870d48f4579436e51974f7e86b3cfc15  install_linux_fw_usb.scr
82ae4f5720eddf1d2c9ffbfbcd2eb4d6  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
8114d29255d4c686b73b304ab968a5f9  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
ba68aa6df440e92f9783825fa55e96ef  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
56ac67d38f6e70745b66d745f198f82a  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
da4cb903a91a79ed32c9b8967d5cb3e6  tf-a-ccmp13-dvk-nand.stm32
4520d4dc6c3364c3483c7eca5d840940  fip-ccmp13-dvk-optee.bin
