Digi Embedded Yocto 4.0-r5 kit installer
----------------------------------------

2c483fbd79aa7ead486a0d42d0b7b18a  install_linux_fw_sd.scr
0c584fa6045138e8081a38737a3b49f8  install_linux_fw_usb.scr
4c1f7d330a309e4a8d2705652c43e54c  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
29599fc5b15a8298c8b8c995c892b871  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
243d690ce634054c4902e814ed2d0e79  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
36ecac51f4dfb7689a50db95a27dcd5d  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
30e566632b0c33807ba6cd1918982e1b  tf-a-ccmp13-dvk-nand.stm32
b3ada31c09715d62b424fec33672af04  fip-ccmp13-dvk-optee.bin
