Digi Embedded Yocto 4.0-r6 kit installer
----------------------------------------

1d0114f1ff4b3240cf029b13e8535cad  install_linux_fw_sd.scr
5d121024aa4218596e4eb5c16e5fef57  install_linux_fw_usb.scr
78a55ab70ce292fbac22bd5363b96379  install_linux_fw_uuu.sh
6da9848a93579f8d1cc017e5f39a8f7c  core-image-base-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
938027ddcf5a6fb174eb5b049ebe6e3b  core-image-base-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
5ead0151fbd6d9d6932eae8aabdaad5f  core-image-base-ccimx6ulsbc.ubifs
6f468ff4ba004b276a4535939200c06b  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
f3f9ec6b1e0783802131d9446cc9a179  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
9b235ac73f8ecb292964f645c9323972  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
