Digi Embedded Yocto 4.0-r6 kit installer
----------------------------------------

ab95ebcb5b427727c2dfa2de8b71ba04  install_linux_fw_sd.scr
c9975553d5ed0277a1c56dc763542116  install_linux_fw_usb.scr
58d1d141cf73f441ba9b6f7a94b66dba  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
b8b3fc9305b86be03b6c3a6b8c8c5729  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
a4a3d4ba0f4efc4608409e9be94b8736  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
512bb76b84fadace3debf735debf7613  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
eb7557c4aae50dbbd55689da8ecdddfe  tf-a-ccmp13-dvk-256MB-nand.stm32
2a6d4a5c3641b90b78cc2c36e5e3aa71  fip-ccmp13-dvk-256MB-optee.bin
