Digi Embedded Yocto 4.0-r7 kit installer
----------------------------------------

71c1bc70a1958ba902eafcee97270d9d  install_linux_fw_sd.scr
2fd6e4012b9f0771fa317708763ffe65  install_linux_fw_usb.scr
58d1d141cf73f441ba9b6f7a94b66dba  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
f0a675bcc1f85087436baa39dc575edf  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
d7138f0a594633c34eef6053ee6caf54  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
8c41b09e44d1f60b7bae87246bf35092  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
8be8c259515d4999d446c21de5d6a3e0  tf-a-ccmp13-dvk-256MB-nand.stm32
413a87aa0e903b8cedc71899fbd0bcfe  fip-ccmp13-dvk-256MB-optee.bin
