Digi Embedded Yocto 5.0-r1 kit installer
----------------------------------------

e6252f14f83a78bc9b8ab50215efe4af  install_linux_fw_sd.scr
a40780a58589caff39425f3715e17512  install_linux_fw_usb.scr
baf72280cb0756a3c34bf100cfdc8851  install_linux_fw_uuu.sh
af608bf157b8c20f94fba287c6c679e2  core-image-base-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
c32224e0208457c8568e1b29d9ffe36c  core-image-base-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
a7f8500a911b17861e7f633723e1bcab  core-image-base-ccimx6ulsbc.ubifs
1835a31e98f281f1e930a5618b7427e8  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
3d81532258925f436bb4f42291504d4d  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
03a6aeb49d2f36695996c6badb7d35b0  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
