Digi Embedded Yocto 5.0-r2 kit installer
----------------------------------------

bc5dd29a5d9e75a5a42c33064c31b794  install_linux_fw_sd.scr
57283fa22cf4fd12b4d3663074b426eb  install_linux_fw_usb.scr
02fa2789c67b3fc16da0eab170f79e77  install_linux_fw_uuu.sh
e64ba0e2c0863b3d5b9f503a5e626ad7  core-image-base-ccimx6ulsbc.boot.ubifs
12943fcab14c1521a2389e4ad2118fce  core-image-base-ccimx6ulsbc.recovery.ubifs
c0600f79f82bcfbdd722e0f1f9777012  core-image-base-ccimx6ulsbc.ubifs
99efb4a1ef01f9c308b6c286640ec8dc  u-boot-ccimx6ulsbc1GB.imx
abdf5797dd28dc1f16407cf3648c6a24  u-boot-ccimx6ulsbc512MB.imx
acbe8b5e6fb78f635d37f9dba4c30ecf  u-boot-ccimx6ulsbc.imx
