Digi Embedded Yocto 5.0-r2 kit installer
----------------------------------------

71c42211a7812ebd2b224d6066e3c0a7  install_linux_fw_sd.scr
d0975eb38a3d756e4c306d0f2fb39304  install_linux_fw_usb.scr
74a5721931c4cf80b6ccc45ff2566500  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
9e3f34b6ecd923c3d379b94e94c432ba  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
4327e694f8f948154b1d9931a134fab5  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
41be82e912251b621cd82e7a3cb19fba  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
53306ebdf8b9278dd2993f71cdc819c6  tf-a-ccmp13-dvk-256MB-optee-nand.stm32
ac653ad675beffb4b7f310c851fe1a35  metadata-ccmp13-dvk.bin
74d2dfbe09856ee34225bf3761b218d6  fip-ccmp13-dvk-256MB-optee-nand.bin
