Digi Embedded Yocto 5.0-r3 kit installer
----------------------------------------

0e95c4688859d3f643ae77f098c320d3  install_linux_fw_sd.scr
4d69b2f426b371bc10797ba26ccd9228  install_linux_fw_usb.scr
f7dd80694b79354a72fc5070de134323  install_linux_fw_uuu.sh
aa876a67eaebf686dc2af10b3b6829bc  install_usb_driver.sh
117cbb5a5fd6d3a4142f6deacaabe1b6  core-image-base-ccmp13-dvk.boot.ubifs
25150e9246cc3abf2be297317e40ac89  core-image-base-ccmp13-dvk.recovery.ubifs
6e8ce996bb989c68ac74c6d2efe39e06  core-image-base-ccmp13-dvk.ubifs
46f59d8923cd766379fa2333dcd32fdd  tf-a-ccmp13-dvk-256MB-optee-nand.stm32
ac653ad675beffb4b7f310c851fe1a35  metadata-ccmp13-dvk.bin
853c2e56eee84a689e886f4642935664  fip-ccmp13-dvk-256MB-optee-nand.bin
