<< Previous | Next >>

> ADC A,r Add With Carry Rabbit 2000/3000/3000A Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | ADC A,r | 2 | A = A + r + CF
> 8F | ADC A,A | 2 | A = A + A + CF
> 88 | ADC A,B | 2 | A = A + B + CF
> 89 | ADC A,C | 2 | A = A + C + CF
> 8A | ADC A,D | 2 | A = A + D + CF
> 8B | ADC A,E | 2 | A = A + E + CF
> 8C | ADC A,H | 2 | A = A + H + CF
> 8D | ADC A,L | 2 | A = A + L + CF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> · | · | V | · | · | · |  |  |

> #### Description

> A is summed with the C flag and with r (any of the 8-bit registers A, B, C, D, E, H, or L). The result is stored in A.

> The opcodes for these instructions are different than the same instructions in the Rabbit 4000.

<< Previous | Next >>