<< Previous | Next >>

> LDF (lmn),ps Load Far Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDF (lmn),ps | 23 (2,2,2,2,2,1,3,3,3,3) | (lmn) = ps0 (lmn + 1) = ps1 (lmn + 2) = ps2 (lmn + 3) = ps3
> ED 09 n m l | LDF (lmn),PW | 23 (2,2,2,2,2,1,3,3,3,3) | (lmn) = PW0 (lmn + 1) = PW1 (lmn + 2) = PW2 (lmn + 3) = PW3
> ED 19 n m l | LDF (lmn),PX | 23 (2,2,2,2,2,1,3,3,3,3) | (lmn) = PX0 (lmn + 1) = PX1 (lmn + 2) = PX2 (lmn + 3) = PX3
> ED 29 n m l | LDF (lmn),PY | 23 (2,2,2,2,2,1,3,3,3,3) | (lmn) = PY0 (lmn + 1) = PY1 (lmn + 2) = PY2 (lmn + 3) = PY3
> ED 39 n m l | LDF (lmn),PZ | 23 (2,2,2,2,2,1,3,3,3,3) | (lmn) = PZ0 (lmn + 1) = PZ1 (lmn + 2) = PZ2 (lmn + 3) = PZ3

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  |

> #### Description

> Loads the memory location whose physical address is the 24-bit constant lmn with ps (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ).

<< Previous | Next >>